Language:
Willkomen bei TESORO! |
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer persönlichen mechanischen hintergrundbeleuchteten Aluminium-Gaming-Tastatur TESORO COLADA™
– einer zur Erfüllung der Anforderungen aller Spieler entwickelte Gaming-Tastatur. Mit mechanischen Cherry-Schaltern und wechselbarer
Beleuchtung eignet sich die Tastatur ideal zur Optimierung der Spielerfahrung.
| USB-Full N-Key Rollover / 6 N-Key Rollover; wechselbar;
| unterstützt absolut gleichzeitige Tastenbetätigungen
| Cherry MX-Tastenmodule
| Gaming-Niveau: 50 Millionen Tastenanschläge
| Spielmodus deaktiviert die lästigen Windows-Tasten
| Tasten zur Direktauswahl von 5 Profilen
| 512kb integrierter Speicher
| 5 Profile, alle Tasten programmierbar
| Schaltfläche Sofort aufzeichnen unter Spielmodus
| 6-stufige LED-Hintergrundbeleuchtung / Verdunkelung &
| Spielzonensteuerung
| Online-Aktualisierung von F/W und Anwendung
| Benutzerfreundliche Schnittstelle zur Makroeinrichtung
| Vergoldeter USB-Anschluss
| Integrierte Multimedia-Tasten
| 2 High-Speed-USB 2.0-Ports
| Audiokopfhörer- und Mikrofonanschlüsse
| Netzeingang (5 V, 2,5 A) zur zusätzlichen Stromversorgung
| Rutschfeste Füße
| Kompatibel mit Windows XP/Vista/7/8
Betriebssysteme |
Die Software unterstützt die folgenden Betriebssysteme:
| Windows XP 32 bits
| Windows XP 64 bits
| Windows Vista 32 bits
| Windows Vista 64 bits
| Windows 7 32 bits
| Windows 7 64 bits
| Windows 8 32 bits
| Windows 8 64 bits
Installation |
Step 1 | Schließen Sie die mechanische hintergrundbeleuchtete Aluminium-Gaming-Tastatur TESORO COLADA™ am USB-, Audio- (grün)
| und Mikrofon- (rosa) Anschluss Ihres Computers an.
Step 2 | Legen Sie die Installations-CD in Ihr optisches Laufwerk ein.
Step 3 | Klicken Sie Auf "Quick Installation" (Schnelle Installation) Und Die Einrichtungsanleitung Führt Sie Durch Das Setup; Klicken Sie Auf
| "Finish" (Fertig Stellen), Um Ihren Computer Neu Zu Starten.
Step 4 | Nach Der Fertigstellung Werden Die Symbole In Der Taskleiste Unten Rechts Angezeigt.
Weitere Hilfe sowie Informationen zur Einrichtung der Profil-Makrotasten Ihrer TESORO COLADA erhalten Sie durch Ausführen des
Anwendungsprogrammes und Anklicken von „TESORO LOGO“ oben rechts im Bildschirm; alternativ besuchen Sie die TESORO COLADA-
Produktseiten unterwww.tesorotec.de
Ihre TESORO COLADA™ registrieren
Besuchen Sie zur Online-Produktregistrierung www.tesorotec.de
Ein Jahr eingeschränkte Herstellergarantie
Kostenloser technischer Online-Kundendienst
Anweisungen |  |
| Softwareübersicht |
|  |  | Profilregiterauswahl.
|  |  | Ihre Konfigurationsdatei importieren.
|  |  | Ihre Konfigurationsdatei exportieren.
|  |  | Einstellung im aktuellen Profil speichern.
|  |  | Aktuelles Profil speichern und Softwarefenster schließen.
|  |  | Aktuelles Profil auf Standardkonfiguration rücksetzen.
|  |  | Speicheranzeige.
|  |  | Tastenanzeige.
|  |  | Softwarefenster minimieren.
|  |  | Software schließen.
|  |  | Hilfedatei starten.
|  |  | Makroeinstellungsfenster.
|  |  | Einzelne Taste einer anderen einzelnen Taste zuweisen.
|  |  | EinzelneTaste dem Ausführen eines Programms zuweisen.
|  |  | AP wechselt bei Ausführung des spezifischen Programms automatisch zu PF1 bis PF5.
|  |  | Einzelne Taste zum Deaktivieren zuweisen
|  |  | Einzelne Taste zu Standard zuweisen
|  |  | Daumentasteneinstellung-Fenster öffnen
| Bedienungsanleitung
Makrotasteneinstellung
Step 1
Öffnen Sie zum Konfigurieren Ihres COLADA™-Applikationsprogramms einfach die „COLADA“-Datei oder doppelklicken Sie auf das Symbol der Gaming-Tastatur unten rechts in der Taskleiste.
Step 2
Wählen Sie "Profile 1" oder andere zu konfigurierende Profile.
Step 3
Klicken Sie auf die ausgewählte Taste am Bildschirm der virtuellen Tastatur; die ausgewählte Taste wird lila.
Step 4
K licken Sie auf Makroeinstellung , :, rufen Sie das Fenster Makroeinstellung auf.
Step 5
Starten Sie die Aufzeichnung der Makrotasten durch Anklicken der Schaltfläche Aufzeichnung starten.
Step 6
Klicken SIe zum Abschließen der Aufzeichnung auf die Schaltfläche Aufzeichnung beenden.
Step 7
Klicken Sie zum Beenden der Aufzeichnung auf Aufzeichnung beenden. Klicken Sie dann zum Speichern der Makroeinstellung auf „Übernehmen“
oder verlassen Sie den Vorgang.
Other functions' description as below:
|  | Aufzeichnung von Tastenfolgen für Makros beginnen.
|  | Aufzeichnung stoppen.
|  | Tastenfolge für Bewegung nach unten.
|  | Tastenfolge für Bewegung nach oben.
|  | Eintrag für Taste löschen.
|  | Verzögerungszeit für Tastenbetätigung festlegen. Bewegen Sie den Cursor und wählen Sie den Tasten-Timer-Bereich rechts aus. Tragen Sie im Textfeld die gewünschte Verzögerung ein und drücken Sie die Verzögerungstaste (DELAY). Die Verzögerungszeit für die Tastenbetätigung wird geändert.
|  | Makrowiederholmodus auswählen
|  | Aktuelle Einstellung in Profil speichern und beenden
Step 8
Nach Klicken auf ,erscheint ein Bestätigungsfenster. Klicken Sie zum Speichern der aktuellen Einstellung im Profil auf "YES " (Ja).
Step 9
Nach der Einstellung der Funktionen für die einzelnen Tasten klicken Sie zum Speichern des aktuellen Profils und zum Ändern weiterer Profile auf
Step 10
Nach Klicken auf ,erscheint ein Bestätigungsfenster. Klicken Sie zum Speichern der aktuellen Einstellung im Profil auf "YES " (Ja).
Step 11
Warten Sie kurze Zeit und beenden Sie die Makroeinstellungen.
Sie haben die Makroeinstellungen beendet; nun kann es losgehen! |