Language:
TESORO 세계에 오신 것을 환영합니다
모든 게이머의 니즈에 적합하도록 설계된 게임용 마우스인 TESORO GUNGNIR™ 옵티컬 게이밍 마우스를 구입해 주셔서 감사합니다.
기능이 풍부한 강력한 매크로 편집기를 사용하여 마우스 및 키보드 동작을 기록할 수 있습니다. 이 마우스는 게임 경험을 최적화하는 데 선택할
수 있는 최상의 마우스입니다.
고속 동작를 감지하고 가속화가 가능한 게임용 3500 DPI 광센서
프로그래밍이 가능한 7개의 독립적인 버튼
조정 가능한 4개 레벨의 DPI 컨트롤: 450/900/1,800(기본값)/3,500
최대 1,000Hz의 폴링율까지 사용자 AP의 조정 가능한 폴링율 컨트롤
용이한 설정을 위한 사용자 친화적인 UI
풀 컬러 LED 표시가 가능한 5개의 프로그램이 가능한 맵핑 세트
최대 1,600 동작을 기록할 수 있는 35개의 매크로 키
내장 64Kb 온보드 메모리, 다른 PC에 전환되는 동안 플러그앤플레이 가능
인체공학적 디자인
조정 가능한 풀 컬러 LED 컨트롤
지연을 확실히 낮춘 편복 케이블이 달린 금도금 USB 커넥터
Windows XP/Vista/7/8과 호환 가능
운영 체제 |
소프트웨어는 다음과 같은 운영체제를 지원합니다:
| Windows XP 32 bits
| Windows XP 64 bits
| Windows Vista 32 bits
| Windows Vista 64 bits
| Windows 7 32 bits
| Windows 7 64 bits
| Windows 8 32 bits
| Windows 8 64 bits
설치 |
Step 1 | TESORO GUNGNIR™ 를 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.
Step 2 | I광 드라이브에 설치 CD를 넣습니다
Step 3 | “setup.exe”를 클릭합니다. 설정 지침이 설정 과정을 안내합니다. 화면 지시에 따라 설정을 완료하십시오.
Step 4 | 성공적인 설치 후 TESORO 아이콘이 오른쪽 하단의 작업 표시줄에 표시됩니다.
| TESORO GUNGNIR에 대한 추가 도움말 또는 프로필 매크로 키를 보려면 응용 프로그램을 실행하고 오른쪽 모서리에 있는
| 을 클릭하거나 www.tesorotec.com 의 TESORO GUNGNIR 제품 페이지를 참조하십시오.
TESORO GUNGNIR™ 등록
온라인 제품 등록은www.tesorotec.com 을 참조하십시오:
1년 제한 제품 보증
무료 온라인 기술 지원
지침 |
| 소프트웨어 개요 |
|  | 프로필: 프로필 관리 |  |  | 적용: 설정을 저장하고 계속
|  | 버튼 할당: 버튼 기능을 할당하려면 메뉴를 스크롤하십시오 |  |  | 취소: 설정을 취소하고 이전 상태로 돌아감
|  | 고급 설정: DPI 및 매크로 설정 |  |  | 확인: 설정을 저장하고 종료
|  | 마우스 휠 옵션: 메뉴 모음을 스크롤하여 기능을 할당합니다 |  |  | 소개 :TESORO GUNGNIR™
|  | 매핑: 프로필 로딩 및 편집용 매핑 5개 |  |  | 도움말 파일 시작
|  | 재설정: 기본값으로 재설정 |  |  |
버튼 할당 설명 | 마우스 휠 설정 설명
|  | Macro | 구성 매크로를 동적 메뉴까지 로드합니다
|  | Single | 단일 프로그램을 시작하는 방법을 정의합니다
|  | Launch | 단일 프로그램을 시작하는 방법을 정의합니다
|  | Mapping Switch | 다른 매핑으로 전환하는 방법을 정의합니다. (+ Scroll Up / + Scroll Down)
매크로 기능 구성 1
|  | 새 매크로 이름 편집 |  |  | 매크로 상태 옵션:
|  | 매크로 기록 옵션: |  |  | “다른 이름으로 저장”, “취소” 또는 “확인”을선택합니다
|  | ““기록 시작”을 선택하면 기록을 시작하고; “기록 중단”을 선택하면기록을 |  |  | 매크로 키 편집창
|  | 종료합니다 |  |  | 매크로 목록:
|  | 지정 키에 대한 시간 지연 설정: |  |  | 특정 매크로로 이동하여 마우스 버튼을 오른쪽 클릭하여
|  | (1) 선택한 시간 지연 설정 --> 특정 시간대로 시간 지연, (50ms~12750ms) |  |  | 편집, 이름 바꾸기, 또는 삭제합니다
|  | (2) 모든 지연 시간 항목을 25ms로 설정 |  |  | 매크로:
|  | 매크로 반복 유형 설정: |  |  | 새 매크로를 만들거나 기존 매크로를 로드합니다
|  | (1) 반복 횟수 |  |  |
|  | (2) 누르고 있는 동안 반복 |  |  |
|  | ((3) 다음 키를 누를 때까지 반복 |  |  |
매크로 기능 구성 2
|  | 색 설정: |  |  | 속도 설정:
|  | (1) 5가지 색의 매핑 파일을 개별적으로 정의할 수 있으며 |  |  | 로고를 클릭하면 현재 속도 설정을 볼 수 있습니다
|  | (2) 조명 효과 또는 어두운 효과 사용 |  |  |
|  | DPI 설정: |  |  | 폴링 속도 매핑:
|  | DPI 설정: DPI 네 그룹의 총 편집할 수 있습니다 |  |  | 4가지 폴링 속도 선택: 125HZ, 250HZ, 500HZ, 1000HZ
모든 키에 대한 설정을 완료한 후 “적용을” 클릭하여 현재 프로파일을 저장하고 다른 프로파일 설정을 계속하십시오
매크로 설정을 완료하고 기다리십시오
“확인을” 클릭하면 매크로 설정을 완료한 것입니다. 즐기십시오! |