Language:
Willkomen bei TESORO!
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer ganz persönlichen optischen Gaming-Maus TESORO GUNGNIR™ – diese Gaming-Maus wurde dazu
entwickelt, die Anforderungen sämtlicher Spieler zu erfüllen. Dank einer leistungsstarken Makroeditorfunktion können Benutzer Maus- und
Tastaturfunktionen aufzeichnen. Diese Maus ist die beste Wahl zur Optimierung des Spielerlebnisses.
Optischer Sensor mit 3500 DPI, High-Speed-Bewegungserkennung und Beschleunigung
7 unabhängige programmierbare Tasten
Auf 4 Stufen einstellbare DPI-Steuerung: 450/ 900 / 1800(Standard)/ 3500
Einstellbare Abfrageratensteuerung über Benutzer-AP, Abfragerate bis 1000 Hz
Benutzerfreundliche Schnittstelle zur einfachen Einrichtung
5 programmierbare Zuordnungssets mit vollfarbiger LED-Anzeige
35 Makrotaste, Aufzeichnung von bis zu 1600 Aktionen
Integrierte 64 kb Speicher, Plug-and-Play-fähig beim Wechsel zwischen verschiedenen PCs
Ergonomisches Design
Einstellbare vollfarbige LED-Steuerung
Goldbeschichteter USB-Anschluss mit geflochtenem Kabel zur Gewährleistung geringer Latenz.
Kompatibel mit Windows XP/Vista/7/8
Betriebssysteme |
Die Software unterstützt die folgenden Betriebssysteme:
| Windows XP 32 bits
| Windows XP 64 bits
| Windows Vista 32 bits
| Windows Vista 64 bits
| Windows 7 32 bits
| Windows 7 64 bits
| Windows 8 32 bits
| Windows 8 64 bits
Installation |
Step 1 | Schließen Sie die TESORO GUNGNIR™ an einen USB-Port Ihres Computers an
Step 2 | Legen Sie die Installations-CD in Ihr optisches Laufwerk ein
Step 3 | Klicken Sie auf „setup.exe“; die Anweisungen führen Sie durch die Einrichtung.Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum
| Abschließen der Einrichtung.
Step 4 | Nach erfolgreicher Installation wird das TESORO-Symbol in der Taskleiste unten rechts angezeigt.
| Weitere Hilfe sowie Informationen zur Einrichtung der Profil-Makrotasten Ihrer TESORO GUNGNIR erhalten Sie durch Ausführen des
| Anwendungsprogrammes und Anklicken von oben rechts im Bildschirm; alternativ besuchen Sie die
| TESORO GUNGNIR-Produktseiten unter www.tesorotec.de
Ihre TESORO GUNGNIR™ registrieren
Besuchen Sie zur Online-Produktregistrierung www.tesorotec.de
Ein Jahr eingeschränkte Herstellergarantie
Kostenloser technischer Online-Kundendienst
Anweisungen |
| Softwareübersicht |
|  | Profil: Profilverwaltung |  |  | Übernehmen: Einstellungen speichern und fortfahren
|  | Tastenbelegung: Zum Zuweisen einer Tastenfunktion durch Menüleiste blättern |  |  | Abbrechen: Einstellungen abbrechen und zum vorherigen Status zurückkehren
|  | Erweiterte Einstellungen: dpi- und Makroeinstellungen |  |  | OK: Einstellungen speichern und verlassen
|  | Mausrad-Optionen: Zum Zuweisen einer Funktion durch Menüleiste blättern |  |  | Über: TESORO GUNGNIR™
|  | Konfiguration: Fünf Konfigurationen zum Bearbeiten und Laden von Profilen |  |  | Fenster schließen
|  | Rücksetzen: Auf Standard zurücksetzen |  |  |
Abbildung zur Tastenbelegung | Abbildung zur Mausradeinstellung
|  | Macro | Neuen Makronamen bearbeiten
|  | Single | Aktivierung und Fortsetzung der Einzeltastenkonfiguration bestimmen
|  | Launch | Öffnen einzelner Programmstarts bestimmen
|  | Mapping Switch | Wechsel zwischen Konfigurationen bestimmen ( + Scroll Up / + Scroll Down)
Makrofunktionskonfiguration 1
|  | Neuen Makronamen bearbeiten: |  |  | Makrostatusoptionen:
|  | Makroaufzeichnungsoptionen: |  |  | „Speichern unter“, oder „OK“ wählen.
|  | Zum Start der Aufzeichnung „Aufzeichnung starten“ wählen; |  |  | Makrotasten-Bearbeitungsfenster
|  | zum Beenden der Aufzeichnung „Aufzeichnung beenden“ wählen |  |  | Makroliste:
|  | Zeitverzögerung bei bestimmter Taste: |  |  | Spezifisches Makro wählen, zum Bearbeiten, Umbenennen
|  | (1) Ausgewählte Zeitverzögerung einstellen → |  |  | oder Löschen mit der rechten Maustaste anklicken
|  | Verzögerungszeit (50ms~12750ms) |  |  | Makro:
|  | (2) Gesamte Verzögerungszeit auf 25 ms einstellen |  |  | Neues Makro erstellen oder bestehendes Makro laden
|  | Makro-Wiederholungstyp: |  |  |
|  | (1) Wiederholungen |  |  |
|  | (2) Wiederholung bei Betätigung |  |  |
|  | (3) Wiederholung bis zur nächsten Tastenbetätigung |  |  |
Makrofunktionskonfiguration 2
|  | Farbeinstellung: |  |  | Geschwindigkeitseinstellung:
|  | (1) Fünf Farbkonfigurationsdateien können einzeln definiert werden |  |  | Zur Anzeige der aktuellen Geschwindigkeitseinstellung auf
|  | (2) Aufhellungs- oder Abdunklungseffekt aktivieren |  |  | das Logo klicken
|  | dpi-Einstellung: |  |  | Polling-Rate:
|  | dpi-Einstellung: von Stufe eins bis Stufe vier einstellen |  |  | Vier Polling-Raten wählbar: 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz und
|  |  |  |  | 1000 Hz
Klicken Sie nach Abschluss aller Tasteneinstellungen auf Übernehmen, das aktuelle Profil wird gespeichert und Sie können
mit der Einstellung weiterer Profile fortfahren
Warten und Makroeinstellungen abschließen
Nach Anklicken von , haben Sie die Makroeinstellungen abgeschlossen und können loslegen! |