Language:
TESOROの世界にようこそ
TESORO GUNGNIR™ 光学式ゲーミングマウスをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 すべてのゲーマーのニーズに対応するゲ
ーミングマウスです。 パワフルなマクロエディタ機能が搭載されているので、ユーザーはマウスとキーボード操作を記録することができます。
ゲーミング体験を最適化するマウスです。
3500 DPI ゲーミング光学式センサー、高速モーション検出機能およびアクセラレーション機能付き
7 個の独立したプログラム可能なボタン
調整可能な 4 レベルの DPI 制御: 450/900/1800（デフォルト）/3500
調整可能なポーリングレート制御、ユーザー AP から最大1000Hz のウルトラポーリングレートまで
ユーザーフレンドリーな UI なのでセットアップが容易です
5 つのプログラム可能なマッピングセット、フルカラー LED 表示付き
35 個のマクロキー、最大 1600 回の操作まで記録可能
64Kb オンボードメモリ内蔵 、別の PC へ切り替えながらプラグアンドプレイ
人間工学に基づく設計
調整可能なフルカラー LED 制御
低レイテンシーを実現する金メッキ USB コネクタと編組ケーブル
Windows XP/Vista/7/8 に対応
オペレーティング システム |
ソフトウェアは次のオペレーティングシステムをサポートしています。
| Windows XP 32 ビット
| Windows XP 64 ビット
| Windows Vista 32 ビット
| Windows Vista 64 ビット
| Windows 7 32 ビット
| Windows 7 64 ビット
| Windows 8 32 ビット
| Windows 8 64 ビット
インストール方法 |
ステップ 1 | TESORO GUNGNIR™ をお使いのコンピューターのUSBポートに挿入します。
ステップ 2 | インストールCDを光ドライブに挿入します。
ステップ 3 | 「setup.exe」をクリックし、セットアップの指示に従ってセットアップ処理を行います。 画面上の指示に従ってセットアップを完了します。
ステップ 4 | 正しくインストールされると、右下タスクバー上に TESORO アイコンが表示されます。
| ヘルプや TESORO GUNGNIR のプロファイルマクロキーのセットアップに関する詳しい情報については、アプリケーションプログラムを実行
| して、右上にある をクリックするか、www.tesorotec.com で TESORO GUNGNIR™ 製品ページをご覧ください。
TESORO GUNGNIR™ 製品の登録
www.tesorotec.com でオンライン製品登録ができます:
メーカーによる 1 年間限定保証
無料オンライン技術サポート
使用說明書 |
| ソフトウェア概要 |
|  | プロファイル: プロファイル管理 |  |  | 適用: 設定を保存して続行します
|  | ボタン割り当て: メニューバーをスクロールしてボタン機能を割り当てます |  |  | キャンセル: 設定をキャンセルして前の状態に戻します
|  | 詳細設定: DPIとマクロの設定 |  |  | OK: 設定を保存して終了します
|  | マウスホイールオプション: メニューバーをスクロールして機能を割り当てます |  |  | TESORO GUNGNIR™ について
|  | マッピング: プロファイル編集と読み込み用の5つのマッピング |  |  | 閉じる
|  | リセット: 既定値にリセットします |  |  |
ボタン割り当て図 | マウスホイール設定図
|  | Macro | 駆動メニューに構成マクロを読み込む
|  | Single | 何らかの機能を有効にする方法を設定し、単一キー機能構成を続行する
|  | Launch | いずれかの単一プログラム起動を開く方法を設定する
|  | Mapping Switch | 各種マッピングの切り替え方法を設定する (+Scroll Up / + Scroll Down)
マクロ機能構成 1
|  | 新規マクロ名の編集 |  |  | マクロ状態オプション:
|  | マクロ記録オプション: |  |  | 「「名前を付けて保存」、「キャンセル」、
|  | 記録を開始するには「記録の開始」を選択し、記録を終了するには「記録の終了」 |  |  | または「OK」を選択します
|  | を選択します |  |  | マクロキー編集ウィンドウ
|  | 特定キーの遅延時間設定: |  |  | マクロリスト:
|  | (1) 選択式遅延時間設定 → 特定のタイミング (50ms~12750ms) による遅延時間 |  |  | 特定のマクロに移動し、マウスボタンを右クリックし、
|  | (2) 全項目の遅延時間を25msに設定 |  |  | て編集名前変更、または削除します
|  | マクロ反復種別の設定: |  |  | マクロ:
|  | (1) 回繰り返す |  |  | マクロの新規作成または既存のマクロの読み込み
|  | (2) キーを押している間繰り返す |  |  |
|  | (3) 次のキーを押すまで繰り返す |  |  |
マクロ機能構成 2
|  | 色設定: |  |  | 速度設定:
|  | (1) 5色をマッピングファイルに個別に定義可能 |  |  | ロゴをクリックして現在の速度設定を表示します
|  | (2) 照明効果または調光効果の有効化 |  |  |
|  | DPI設定: |  |  | ポーリングレートのマッピング:
|  | DPI設定オプション：DPIは、4つのグループの合計が編集できます |  |  | 4レベルのポーリングレート (125Hz、250Hz、500Hz、
|  |  |  |  | 1000Hz) の選択肢があります
すべてのキー設定が終了したら. [適用] をクリックして現在のプロファイルを保存し、他のプロファイルの設定を続行します
待ってマクロ設定を終了する
をクリックすると、マクロ設定が完了です。お楽しみください！ |