Language:
欢迎来到TESORO 的世界
感谢您购买了TESORO GUNGNIR™ 电竞光学鼠标,此款鼠标配有可自行定义的宏热键设定,让玩家可以自由纪录键盘及鼠标的热键,精确的光学引擎
让玩家更精准的刺杀敌人,这是一款能让玩家提升游戏体验的秘密武器
3500 DPI的高分辨率电竞光学引擎 |  | 总共35个宏热键设定,最高可记录1600笔动作设定
七个独立可程序化按键 |  | 64Kb内建内存, 可于不同PC上即插即用
4段式可调DPI 450/900/1800(预设)/3500 |  | 合乎人体工学设计之造型
可调式最高1000Hz 反应速率 (Polling Rate) |  | 可调式全彩LED提示功能
人性化的软件设定 |  | 镀金USB接头搭配高密度编织线
5组宏设定, 搭配全彩LED指示 |  | 对应Windows XP/Vista/7/8
操作系统 |
此应用软件支持以下的操作系统
| Windows XP 32 位
| Windows XP 64 位
| Windows Vista 32 位
| Windows Vista 64 位
| Windows 7 32 位
| Windows 7 64 位
| Windows 8 32 位
| Windows 8 64 位
安装方式 |
Step 1 | 将将TESORO GUNGNIR™ 的USB接头插入计算机
Step 2 | 将驱动CD放置于光驱,并依照指引安装应用软件程序
Step 3 | 点击“setup.exe”开始执行应用软件安装程序, 依循画面指示以完成安装
Step 4 | 重新启动后 ，铁修罗 图示将会出现在右下方,即可启动 TESORO GUNGNIR™ 电竞鼠标应用软件
| 为帮助您更了解产品相关信息, 或是获取宏设定之相关说明, 请执行本应用程序, 并点击画面右上角之 图标 , 或参访
| www.tesorotec-cn.com 的 TESORO GUNGNIR™ 产品页面.
注册您的TESORO GUNGNIR™电竞鼠标
请参访www.tesorotec-cn.com, 进行在线产品注册作业:
可获取一年有效保固
免费在线技术支持
操作指南 |
| 软体描述 |
|  | 档案管理 |  |  | Apply: 储存设定于目前的配置文件
|  | 按键配置:下拉选单后可以赋予按键功能设定 |  |  | Cancel: 取消目前设定，回到设定前状态
|  | 进阶功能选单:设定DPI、编辑宏功能 |  |  | OK: 将目前设定储存并离开设定窗口
|  | 滚轮分配配置:下拉选单后可以赋予滚轮功能设定 |  |  | 关于:TESORO GUNGNIR™
|  | 配置设定区: 可以编辑五组配置并可加载及读取配置档案 |  |  | 关闭应用软件
|  | 恢复出厂设定:返回原厂设定值 |  |  |
按键分配设置说明 | 滚轮分配设置说明
|  | Macro | 将设定的宏文件加载按键选单中
|  | Single | 可定义键盘上的任意单一按键功能
|  | Launch | 可定义开启计算机任意单一程序
|  | Mapping Switch | 可定义切换配置功能,搭配鼠标滚轮(Scroll up / Scroll Down)调整配置
宏功能配置 1
|  | 编辑宏新文件名 |  |  | 宏功能编辑状态选项:
|  | 宏功能录制选项: |  |  | 可选择档案另存新档、取消或 OK
|  | Start 按钮开始录制，STOP按钮停止录制。可录制键盘按键与鼠标按键功能 |  |  | TESORO GUNGNIR™宏功能录制编辑区
|  | 设定宏功能延迟时间选项: |  |  | 宏文件名列表:
|  | (1) 选取项目设定延迟时间为 XXX ms(范围: 50ms~12750ms) |  |  | 光标移置文件名下点右键可编辑可修改内容、
|  | (2) 设定所有项目延迟时间为25 ms |  |  | 更改档名及删除
|  | 设定宏功能重复次数选项: |  |  | 宏功能设置选项:
|  | (1) 宏功能重复次数 |  |  | 开启新编辑宏选单,加载已设定宏文件
|  | (2) 按键按下持续重复 |  |  |
|  | (3) 重复直到按下任意键解除 |  |  |
宏功能配置 2
|  | 编辑LED 颜色配置: |  |  | 设定射击速度选项:
|  | (1) 5组映像配置, 可自定义不同颜色 (2) 可设定全亮、呼吸状态 |  |  | 设定后可点选Logo处，可以显示当前状况
|  | DPI 设定选项: |  |  | 调整鼠标反应率设定:
|  | DPI 设定选项: DPI共有4组可以编辑 |  |  | 可设定频率为:125HZ、250HZ、500HZ、1000HZ
当您完成所有按键的设置。点击 保存当前配置文件，并继续设置其他配置。
等待并完成宏功能设定
后单击 “确定” ，现在你已经完成了宏功能设置，尽情享受游戏乐趣！ , |