Language:
歡迎來到 TESORO 的世界
感謝您購買了TESORO GUNGNIR™電競光學滑鼠,此款滑鼠配有可自訂義巨集熱鍵設定,讓玩家可以自由紀錄鍵盤及滑鼠的熱鍵,精確的光學引擎
讓玩家更精準的刺殺敵人,這是一款能讓玩家提升遊戲體驗的秘密武器.
3500 DPI的高解析度電競光學引擎 |  | 總共35個巨集熱鍵設定,最高可記錄1600筆動作設定
七個獨立可程式化按鍵 |  | 64Kb內建記憶體, 可於不同PC上隨插即用
4段式可調DPI 450/900/1800(預設)/3500 |  | 合乎人體工學設計之造型
可調式最高1000Hz 反應速率 (Polling Rate) |  | 可調式全彩LED提示功能
人性化的軟體介面 |  | 鍍金USB接頭搭配高密度編織線
5組巨集設定, 搭配全彩LED指示 |  | 對應Windows XP/Vista/7/8
作業系統 |
此應用軟體支援以下的作業系統
| Windows XP 32 位元
| Windows XP 64 位元
| Windows Vista 32 位元
| Windows Vista 64 位元
| Windows 7 32 位元
| Windows 7 64 位元
| Windows 8 32 位元
| Windows8 64 位元
安裝方式 |
步驟 1 | 將TESORO GUNGNIR™ 的USB接頭插入電腦
步驟 2 | 將驅動CD放置於光碟機,並依照指引安裝應用軟體程式
步驟 3 | 點擊“setup.exe”開始執行應用軟體安裝程序, 依循畫面指示以完成安裝
步驟 4 | 重新啟動後，TESORO 圖示 將會出現在右下方,即可啟動 TESORO GUNGNIR™ 電競滑鼠應用軟體
| 為幫助您更了解產品相關資訊, 或是獲取巨集設定之相關說明, 請執行本應用程式, 並點擊畫面右上角之 圖標 ,
| 或參訪 www.tesorotec.com 的 TESORO GUNGNIR 產品頁面.
註冊您的TESORO GUNGNIR™電競滑鼠
請參訪 www.tesorotec.com, 進行線上產品註冊作業:
一年期製造商全球保固
免費線上技術支援
操作指南 |
| 軟體描述 |
|  | 檔案管理 |  |  | Apply: :將目前設定儲存
|  | 按鍵配置:下拉選單後可以賦予按鍵功能設定 |  |  | Cancel: 取消目前設定，回到設定前狀態
|  | 進階功能選單: 設定DPI、編輯Macro功能 |  |  | OK: 將目前設定儲存並離開設定視窗
|  | 滾輪分配配置:下拉選單後可以賦予滾輪功能設定 |  |  | 關於: TESORO GUNGNIR™
|  | 配置設定區: 可以編輯五組配置並可載入及讀取配置檔案 |  |  | 關閉應用軟體
|  | 恢復出廠設定: 返回原廠設定值 |  |  |
按鍵分配設置說明 | 滾輪分配設置說明
|  | Macro | 將設定的巨集檔案載入按鍵選單中
|  | Single | 可定義鍵盤上的任意單一按鍵功能
|  | Launch | 可定義開啟電腦任意單一程式
|  | Mapping Switch | 可定義切換配置功能,搭配滑鼠滾輪(Scroll up / Scroll Down)調整配置
Marco功能配置 1
|  | 編輯巨集新檔名 |  |  | 巨集編輯狀態選項:
|  | 巨集錄製選項: |  |  | 可選擇檔案另存新檔、取消或 OK
|  | SStart 按鈕開始錄製，STOP按鈕停止錄製。可錄製鍵盤按鍵與滑鼠按鍵功能。 |  |  | 巨集錄製編輯區
|  | 設定巨集延遲時間選項: |  |  | 巨集檔名清單:
|  | (1) 選取項目設定延遲時間為 XXX ms(範圍:50ms~12750ms) |  |  | 游標移置檔名下點右鍵可編輯可修改內容、
|  | (2) 設定所有項目延遲時間為25 ms |  |  | 更改檔名及刪除
|  | 設定巨集重複次數選項: |  |  | 巨集設置選項:
|  | (1) 巨集重複次數 |  |  | 開啟新編輯巨集選單,載入已設定巨集檔案
|  | (2) 按鍵按下持續重複 |  |  |
|  | (3) 重複直到按下任意鍵解除 |  |  |
Marco功能配置 2
|  | 編輯LED 顏色配置: |  |  | 設定射擊速度選項:
|  | (1) 5組映射配置, 可自訂不同顏色 |  |  | 設定後可點選Logo處，可以顯示當前狀況
|  | (2) 可設定全亮、呼吸狀態 |  |  |
|  | DPI 設定選項: |  |  | 調整滑鼠反應率設定:
|  | DPI 設定選項: DPI共有4組可以編輯 |  |  | 可設定頻率為:125HZ、250HZ、500HZ、1000HZ
當你完成所有按鍵的設置。點擊 保存當前配置文件，並繼續設置其他配置。
等待並完成Macro設定
後單擊 “確定” ，現在你已經完成了Marco設置，盡情享受遊戲樂趣！ |