Language:
Willkomen bei TESORO!
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Gaming-Lasermaus TESORO SHRIKE™ – einer Gaming-Maus, die ideal auf die Bedürfnisse von Gamern abgestimmt ist. Dank des leistungsstarken Makroeditors können Benutzer die Maus- und Tastaturaktionen aufzeichnen. Diese Maus eignet sich ideal zur Optimierung des Spielerlebnisses.
Der für Spiele geeignete Lasersensor verfügt über fünf Auflösungsoptionen: 800 / 1800 / 4000 / 6400 / 8200 DPI
Ergonomisches Design mit Gewichtsanpassung
8 Makrotasten mit 5 Einstellungsmodi
Einzigartige sofortige geringe-dpi-Funktion zur Erhöhung der Zeigergenauigkeit
Leistungsstarke Skript-Editor-Funktion ermöglicht Ihnen die Aufzeichnung der Maus-und Tastaturaktionen
Polling-Rate per Software einstellbar: 125 / 250 / 500 / 1000 Hz
128 KB integrierter Speicher, Plug-and-Play-fähig beim Wechsel zwischen verschiedenen PCs
Optische Abstandstechnologie zum Einfrieren des Mauszeigers beim Anheben der Maus
Bis zu 256 Farben zur Erzeugung eines einzigartigen Stils in verschiedenen Einstellungen
Vergoldeter USB-Anschluss mit geflochtenem Kabel zur Sicherstellung geringer Latenz
Betriebssysteme |
Die Software unterstützt die folgenden Betriebssysteme:
| Windows XP
| Windows Vista
| Windows 7
| Windows 8
Registrierung Ihres TESORO SHRIKE™
Registrieren Sie sich bitte unter www.tesorotec.com for online product registration:
1 Jahr eingeschränkte Produktgarantie
Kostenloser technischer Online-Kundendienst
Anweisungen |
| Softwareübersicht |
|  | Profil: Profilverwaltung |  |  | Übernehmen: Einstellungen speichern und fortfahren
|  | Tastenbelegung: Zum Zuweisen einer Tastenfunktion durch Menüleiste blättern |  |  | Abbrechen: Einstellungen abbrechen und zum vorherigen Status zurückkehren
|  | Erweiterte Einstellungen: dpi- und Makroeinstellungen |  |  | OK: Einstellungen speichern und verlassen
|  | Mausrad-Optionen: Zum Zuweisen einer Funktion durch Menüleiste blättern |  |  | Fenster minimieren
|  | Konfiguration: Fünf Konfigurationen zum Bearbeiten und Laden von Profilen |  |  | Über SHRIKE anzeigen
|  | Rücksetzen: Auf Standard zurücksetzen |  |  | Fenster schließen
Abbildung zur Tastenbelegung | Abbildung zur Mausradeinstellung
|  | Macro | Konfigurationsmakro in Menü laden
|  | Single | Aktivierung und Fortsetzung der Einzeltastenkonfiguration bestimmen
|  | Launch | Öffnen einzelner Programmstarts bestimmen
|  | Mapping Switch | Wechsel zwischen Konfigurationen bestimmen ( + Scroll Up / + Scroll Down)
Makrofunktionskonfiguration 1
|  | Neuen Makronamen bearbeiten |  |  | Makrostatusoptionen:
|  | Makroaufzeichnungsoptionen |  |  | „Speichern unter“, „Abbrechen“ oder „OK“ wählen.
|  | Zum Start der Aufzeichnung „Aufzeichnung starten“ wählen; zum |  |  | Makrotasten-Bearbeitungsfenster
|  | Beenden der Aufzeichnung „Aufzeichnung beenden“ wählen |  |  | Makroliste:
|  | Zeitverzögerung bei bestimmter Taste: |  |  | Spezifisches Makro wählen, zum Bearbeiten, Umbenennen
|  | (1) Ausgewählte Zeitverzögerung einstellen --> |  |  | oder Löschen mit der rechten Maustaste anklicken
|  | Verzögerungszeit (25 – 12751 ms) |  |  | Makro:
|  | (2) Gesamte Verzögerungszeit auf 25 ms einstellen |  |  | Neues Makro erstellen oder bestehendes Makro laden
|  | Makro-Wiederholungstyp: |  |  |
|  | (1) Wiederholungen |  |  |
|  | (2) Wiederholung bei Betätigung |  |  |
|  | (3) Wiederholung bis zur nächsten Tastenbetätigung |  |  |
Makrofunktionskonfiguration 2
|  | Farbeinstellung: |  |  | Polling-Rate:
|  | (1) Fünf Farbkonfigurationsdateien können einzeln definiert werden |  |  | Vier Polling-Raten wählbar: 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz und
|  | (2) Aufhellungs- oder Abdunklungseffekt aktivieren |  |  | 1000 Hz
|  | dpi-Einstellung: |  |  | Entfernungseinstellung (beim Anheben):
|  | Werte der X- und Y-Achsen von Stufe eins bis Stufe fünf einstellen |  |  | Fünf Entfernungseinstellungen beim Anheben
|  | Geschwindigkeitseinstellung: |  |  |
|  | Zur Anzeige der aktuellen Geschwindigkeitseinstellung auf das |  |  |
|  | Logo klicken |  |  |
Klicken Sie nach Abschluss aller Tasteneinstellungen auf Übernehmen, das aktuelle Profil wird gespeichert und Sie können
mit der Einstellung weiterer Profile fortfahren
Warten und Makroeinstellungen abschließen
Nach Anklicken von , haben Sie die Makroeinstellungen abgeschlossen und können loslegen! |