Language:
歡迎來到 TESORO 的世界
恭喜您購買了 TESORO SHRIKE™ 電競雷射滑鼠,此款滑鼠配有可自訂義巨集熱鍵設定,讓玩家可以自由紀錄鍵盤及滑鼠的熱鍵,精確的雷射引擎
讓玩家更精準的刺殺敵人,這是一款能讓玩家提升遊戲體驗的秘密武器
最高 8200 DPI 的高解析度電競雷射引擎 |  | 總共40個巨集熱鍵設定,最高可記錄1600筆動作設定
八個獨立可程式化按鍵 |  | 128 KB 內建記憶體。
5段式可調 DPI 800 / 1800 / 4000 / 6400 / 8200 |  | 人體工學設計搭載配重系統
可調式最高1000 Hz 反應速率 (Polling Rate) |  | 兩側橡膠止滑設計
雷射高度感知可調式技術 |  | 可調式全彩LED提示功能
人性化的軟體介面 |  | 鍍金USB接頭搭配高密度編織線
可自行訂義五種按鍵配置,搭配全彩LED提示功能, |  | 系統需求 Windows XP / Vista / 7 / 8
作業系統 |
此應用軟體支援以下的作業系統 :
| Windows XP
| Windows Vista
| Windows 7
| Windows 8
註冊 TESORO SHRIKE™
請前往 www.tesorotec.com 完成線上登錄，您可獲得:
一年期製造商全球保固
免費線上技術支援
操作指南 |
| 軟體描述 |
|  | 檔案管理 |  |  | Apply: :將目前設定儲存
|  | 按鍵配置:下拉選單後可以賦予按鍵功能設定 |  |  | Cancel: 取消目前設定，回到設定前狀態
|  | 進階功能選單:設定DPI、編輯Macro功能 |  |  | OK: 將目前設定儲存並離開設定視窗
|  | 滾輪分配配置:下拉選單後可以賦予滾輪功能設定 |  |  | 最小化應用軟體視窗
|  | 配置設定區:每個profile檔案，可以編輯五組配置並可載入及讀取配置檔案 |  |  | SHRIKE程式說明
|  | 恢復出廠設定:返回原廠設定值 |  |  | 關閉應用軟體
按鍵分配設置說明 | 滾輪分配設置說明
|  | Macro | 將設定的巨集檔案載入按鍵選單中
|  | Single | 可定義鍵盤上的任意單一按鍵功能
|  | Launch | 可定義開啟電腦任意單一程式
|  | Mapping Switch | 可定義切換配置功能,搭配滑鼠滾輪(Scroll up / Scroll Down)調整配置
Marco功能配置 1
|  | 編輯巨集新檔名 |  |  | 巨集編輯狀態選項:
|  | 巨集錄製選項: |  |  | 可選擇檔案另存新檔、取消或 OK
|  | Start 按鈕開始錄製，STOP按鈕停止錄製。可錄製鍵盤按鍵與滑鼠按鍵功能。 |  |  | SHRIKE 巨集錄製編輯區
|  | 設定巨集延遲時間選項: |  |  | 巨集檔名清單:
|  | (1) 選取項目設定延遲時間為 XXX ms(範圍:25ms~12751ms) |  |  | 游標移置檔名下點右鍵可編輯可修改內容、
|  | (2) 設定所有項目延遲時間為25 ms |  |  | 更改檔名及刪除
|  | 設定巨集重複次數選項: |  |  | 巨集設置選項:
|  | (1) 巨集重複次數 |  |  | 開啟新編輯巨集選單,載入已設定巨集檔案
|  | (2) 按鍵按下持續重複 |  |  |
|  | (3) 重複直到按下任意鍵解除 |  |  |
Marco功能配置 2
|  | 編輯LED 顏色配置: |  |  | 調整滑鼠反應率設定:
|  | (1) 每組配置選項都可自訂不同顏色並設定全亮、呼吸狀態 |  |  | 可設定頻率為:125HZ、250HZ、500HZ、1000HZ
|  | DPI 設定選項: |  |  | 設定雷射高度感知設定:
|  | DPI共有五組可以編輯，可以各別編輯X軸及Y軸數值 |  |  | 共有五段設定供使用者選擇
|  | 設定射擊速度選項: |  |  |
|  | 設定後可點選Logo處，可以顯示當前狀況 |  |  |
當你完成所有按鍵的設置。點擊 保存當前配置文件，並繼續設置其他配置。
等待並完成Macro設定
後單擊 “確定” ，現在你已經完成了Marco設置，盡情享受遊戲樂趣！ |