Language:
欢迎来到TESORO 的世界
恭喜您购买了铁修罗修锐神镖™ 电竞激光鼠标,此款鼠标配有可自订义宏功能热键设定,让玩家可以自由纪录键盘及鼠标的热键,精确的激光引擎
让玩家更精准的刺杀敌人,这是一款能让玩家提升游戏体验的鼠标.
最高 8200 DPI 的高分辨率电竞激光引擎 |  | 128 KB 内存记忆体
可自订义宏功能按键 |  | 人体工学设计搭载配重系统
可调式5段 DPI 800 / 1800 / 4000 / 6400 / 8200 |  | 两侧橡胶止滑设计
可调式最高1000 Hz 反应速率 (Polling Rate) |  | 可调式全彩LED提示功能
雷射高度感知可调式技术 |  | 镀金USB接头搭配高密度编织线
人性化的软件界面 |  | 系统需求 Windows XP / Vista / 7 / 8
总共40个宏功能热键设定,最高可记录1600笔动作设定 |  |
操作系统 |
此应用软件支持以下的操作系统
| Windows XP
| Windows Vista
| Windows 7
| Windows 8
注册你的铁修罗修锐神镖™
请前往 www.tesorotec.com 完成在线注册，您可获得 :
一年期制造商全球保修
免费在线技术支持
操作指南 |
| 软体描述 |
|  | 档案管理 |  |  | Apply: 储存设定于目前的配置文件
|  | 按键配置:下拉选单后可以赋予按键功能设定 |  |  | Cancel: :取消目前设定，回到设定前状态
|  | 进阶功能选单:设定DPI、编辑宏功能 |  |  | OK: 储存目前的配置文件并关闭应用软件窗口
|  | 滚轮分配配置:下拉选单后可以赋予滚轮功能设定能 |  |  | 最小化应用软件窗口
|  | 配置设定区:每个档案，可以编辑五组配置并可载入及读取配置档案 |  |  | 执行help 档案
|  | 恢复出厂设定:返回原厂设定值 |  |  | 关闭应用软件
按键分配设置说明 | 滚轮分配设置说明
|  | Macro | 将设定的宏功能档案载入按键选单中
|  | Single | 可定义键盘上的任意单一按键功能
|  | Launch | 可定义开启电脑任意单一程式
|  | Mapping Switch | 可定义切换配置功能,搭配鼠标滚轮(Scroll up / Scroll Down) 调整配置
宏功能配置 1
|  | 编辑宏功能新档名 |  |  | 宏功能编辑状态选项:
|  | 宏功能录制选项: |  |  | 可选择档案另存新档、取消或OK
|  | Start 按钮开始录制，STOP按钮停止录制。可录制键盘按键与滑鼠按键功能 |  |  | 修锐神镖™ 宏功能录制编辑区
|  | 设定宏功能延迟时间选项: |  |  | 宏功能档名清单:
|  | (1) 选取项目设定延迟时间为XXX ms(范围:25ms~12751ms) |  |  | 游标移置档名下点右键可编辑可修改内容、
|  | (2) 设定所有项目延迟时间为25 ms |  |  | 更改档名及删除
|  | 设定宏功能重复次数选项: |  |  | 宏功能设置选项:
|  | (1) 宏功能重复次数 |  |  | 开启新编辑巨集选单,载入已设定巨集档案
|  | (2) 按键按下持续重复 |  |  |
|  | (3) 重复直到按下任意键解除 |  |  |
宏功能配置 2
|  | 编辑LED 颜色配置: |  |  | 调整鼠标响应率设定:
|  | 每组配置选项都可自订不同颜色并设定全亮、呼吸状态 |  |  | 可设定频率为:125HZ、250HZ、500HZ、1000HZ
|  | DPI 设定选项:: |  |  | 设定激光高度感知设定
|  | DPI共有五组可以编辑，可以各别编辑X轴及Y轴数值 |  |  | 共有五段设定供使用者选择
|  | 设定射击速度选项: |  |  |
|  | 设定后可点选Logo处，可以显示当前状况 |  |  |
当你完成所有按键的设置。点击 保存当前配置文件，并继续设置其他配置。
等待并完成宏功能设定
后单击“确定” ，现在你已经完成了宏功能设置，尽情享受游戏乐趣！ , |