Language:
TESOROの世界にようこそ
TESORO SHRIKEレーザーゲーミングマウスをお買い上げ頂きありがとうございます。本製品は、すべてのゲーマーのニーズに合うよう設計されたゲー
ミングマ ウスです。特長とする強力なマクロエディター機能により、マウスやキーボードの動きを記録できるようになります。ゲーム体験の最適化
に適したマウスです。
5レベルの解像度調整 (800 / 1800 / 4000 / 6400 / 8200 DPI ) によるゲーム級のレーザーセンサー
システム内重量調整によるエルゴノミクス設計
8個のマクロキーと5つの設定モード
カーソルの精度を向上させる独自の即時DPI低下機能
強力なスクリプトエディター機能により、マウスやキーボードの動きを記録することが可能
ポーリングレートはソフトウェアで調整可能 (125 / 250 / 500 / 1000 Hz)
本体に実装された内蔵の128 KB メモリにより、別のPCへの切り替え時はプラグアンドプレイ
マウスを持ち上げた時にカーソルが固定する光学距離テクノロジー
最大256色で各種設定に独自の方式を作成
少ない待ち時間を保証する編組ケーブル付き金メッキUSBコネクター
オペレーティング システム |
ソフトウェアは次のオペレーティングシステムをサポートしています。
| Windows XP ビット
| Windows Vista ビット
| Windows 7 ビット
| Windows 8 ビット
お使いの TESORO DURANDAL™ ULTIMATE を是非ご登録ください。
www.tesorotec.com で登録し、以下を取得してください：
1年間限定のメーカー保証
無料のオンライン技術サポート
使用說明書 |
| ソフトウェア概要 |
|  | プロファイル: プロファイル管理 |  |  | 適用: 設定を保存して続行します
|  | ボタン割り当て: メニューバーをスクロールしてボタン機能を割り当てます |  |  | キャンセル: 設定をキャンセルして前の状態に戻します
|  | 詳細設定: DPIとマクロの設定 |  |  | OK: 設定を保存して終了します
|  | マウスホイールオプション: メニューバーをスクロールして機能を割り当てます |  |  | ウィンドウを最小化
|  | マッピング: プロファイル編集と読み込み用の5つのマッピング |  |  | SHRIKE について
|  | ウィンドウを最小化/閉じる、SHRIKEについて |  |  | 閉じる
ボタン割り当て図 | マウスホイール設定図
|  | Macro | 駆動メニューに構成マクロを読み込む
|  | Single | 何らかの機能を有効にする方法を設定し、単一キー機能構成を続行する
|  | Launch | いずれかの単一プログラム起動を開く方法を設定する
|  | Mapping Switch | 各種マッピングの切り替え方法を設定する (+Scroll Up / + Scroll Down)
マクロ機能構成 1
|  | 新規マクロ名の編集 |  |  | マクロ状態オプション:
|  | マクロ記録オプション: |  |  | 「名前を付けて保存」、「キャンセル」、
|  | 記録を開始するには「記録の開始」を選択し、記録を終了するには「記録の終了」 |  |  | または「OK」を選択します
|  | を選択します |  |  | マクロキー編集ウィンドウ
|  | 特定キーの遅延時間設定: |  |  | マクロリスト:
|  | (1) 選択式遅延時間設定 → 特定のタイミング (25ms～12751ms) による遅延時間 |  |  | 特定のマクロに移動し、マウスボタンを右クリックし、
|  | (2) 全項目の遅延時間を25msに設定 |  |  | て編集名前変更、または削除します
|  | マクロ反復種別の設定: |  |  | マクロ:
|  | (1) 回繰り返す |  |  | マクロの新規作成または既存のマクロの読み込み
|  | (2) キーを押している間繰り返す |  |  |
|  | (3) 次のキーを押すまで繰り返す |  |  |
マクロ機能構成 2
|  | 色設定: |  |  | ポーリングレートのマッピング:
|  | (1) 5色をマッピングファイルに個別に定義可能 |  |  | 4レベルのポーリングレート (125Hz、250Hz、500Hz、
|  | (2) 照明効果または薄暮効果の有効化 |  |  | 1000Hz) の選択肢があります
|  | DPI設定: |  |  | 持ち上げ距離:
|  | X軸とY軸にレベル1からレベル5の間で値を設定します |  |  | 5レベルの持ち上げ距離設定
|  | 速度設定: |  |  |
|  | ロゴをクリックして現在の速度設定を表示します |  |  |
すべてのキー設定が終了したら. [適用] をクリックして現在のプロファイルを保存し、他のプロファイルの設定を続行します
待ってマクロ設定を終了する
をクリックすると、マクロ設定が完了です。お楽しみください！ |