Language:
TESORO World へようこそ |
TESORO LOBERA™バックライトメカニカルゲーミングキーボードをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。このキーボードは、あらゆるゲーマーのニーズに合わせて設計されたゲーミングキーボードです。 メカニカルスイッチと可変照明を装備したキーボードは、ゲーム体験を最適化するには最高の選択肢です。
| 切替可能なフル同時キー押下をサポートするUSBフルNキーロールオ
| ーバー / 6 Nキーロールオーバー。
| Gamingメカニカルスイッチ
| ゲーミンググレード5000万キー作動
| Windows キーのゲーム モードが無効です
| インスタント 5 プロファイル shift キー
| 512Kbのオンボードメモリ
| 5つのプロファイル、フルキープログラマブル。
| ゲームモードでのインスタント記録ボタン。
| 6レベルのLEDバックライト/調光およびゲームゾーンコントロール。
| F/Wおよびアプリケーションオンラインアップグ レード
| マクロセットアップ用の分かりやすいUI。
| 金めっきのUSBコネクタ
| 埋め込み式マルチメディアキー
| 2つの高速USB 2.0ポート
| オーディオヘッドフォンとマイクジャック
| N DC-INジャック(5V 2.5A) (追加の電源装置用)。
| すべり防止設計ゴム加工ボトムスタンド
| KWindows XP/Vista/7/8 に対応
オペレーティング システム |
ソフトウェアは次のオペレーティングシステムをサポートしています。
| Windows XP 32 ビット
| Windows XP 64 ビット
| Windows Vista 32 ビット
| Windows Vista 64 ビット
| Windows 7 32 ビット
| Windows 7 64 ビット
| Windows 8 32 ビット
| Windows 8 64 ビット
インストール方法 |
Step 1 | TESORO LOBERA™アルミバックライトメカニカルゲーミングキーボードをコンピュータのUSB、オーディオ(緑)、マイク(ピンク)ポート
| に差し込みます。
Step 2 | Tesoro ウェブサイトから LOBERA ソフトウェアをダウンロードします。
Step 3 | ［Quick Installation（クイックインストール）］をクリックして、セットアップ指示にしたがって処理を行います。インス トール完了後は、［finish（完了）］
| ボタンをクリックして、コンピュータを再起動します。
Step 4 | TESORO アイコンが右下のタスクバーに表示されます（インストール完了です）。
ヘルプや TESORO LOBERA のプロファイルマクロキーのセットアップに関する詳しい情報については、アプリケーションプログラムを実行して、右上にある
"TESORO LOGO" をクリックするか、 www.tesorotec.com で TESORO LOBERA 製品ページをご覧ください。
お使いの TESORO LOBERA™ を是非ご登録ください。
www.tesorotec.com で登録し、以下を取得してください：
1年間限定のメーカー保証
無料のオンライン技術サポート
使用說明書 |
| ソフトウェア概要 |
|  |  | プロファイルタブの選択。
|  |  | 設定ファイルをインポートします。
|  |  | 設定ファイルをエクスポートします。
|  |  | 現在のプロファイルに設定を保存します。
|  |  | 現在のプロファイルを保存し、ソフトウェアウィンドウを閉じます。
|  |  | デフォルト設定に現在のプロファイルをリセットします。
|  |  | メモリスペースディスプレイ。
|  |  | キーインジケータディスプレイ。
|  |  | ソフトウェアウィンドウを最大表示にします。
|  |  | ソフトウェアを閉じます。
|  |  | ヘルプファイルを起動します。
|  |  | マクロ設定ウィンドウ。
|  |  | 異なる単一キーに単一キーを割り当てます。
|  |  | プログラムを起動する単一キーを割り当てます。
|  |  | 特定のプログラムが起動すると、APはPF1～PF5に自動的に切り替わります。
|  |  | 無効にする単一キーを割り当てます
|  |  | デフォルトに単一キーを割り当てます
|  |  | 親指キー設定ウィンドウを開く
| 操作ガイド |
マクロキー設定
Step 1
LOBERA™アプリケーションプログラムを設定するには、「 LOBERA」ファイルを開くか右下のタスクバーにあるゲーミングキーボードアイコンをダブルクリックします。
Step 2
「プロファイル 1」または構成するその他のプロファイルを選択しま
Step 3
仮想キーボード画面で選択したキーをクリックすると、選択したキーは紫色に変わります。
Step 4
,マクロ設定 をクリックし、マクロ設定ウィンドウに入ります。
Step 5
記録の開始ボタンをクリックすると、マクロキーの記録が始まります。
Step 6
記録の停止ボタンをクリックすると、記録プロセスが完了します。
Step 7
記録の停止ボタンをクリックして記録を終了します。 適用をクリックしてマクロ設定を保存するか、マクロ設定の保存をクリックして終了します。
その他の機能の説明は以下のとおりです。
|  | マクロ キーの記録を開始します。
|  | 記録を停止します。
|  | キー シーケンスを調整して下に移動します。
|  | キー シーケンスを調整して上に移動します。
|  | キー項目を削除します。
|  | 打鍵の遅延タイミングを設定します。 カーソルを移動して、右側の打鍵タイマー エリアを選択します。 テキストボックスに必要な遅延タイミングを入力し、[DELAY (遅延)] ボタンをクリックします。 打鍵の遅延タイミングが変更されます
|  | マクロ リピート モードの選択
|  | 現在の設定をプロファイルに保存して終了
Step 8
Step 9
をクリックすると、確認画面が表示されます。 「YES (はい)」をクリックして現在の設定をプロファイルに保存しま
Step 10
すべてのキー設定終了後 ,をクリックすると、確認画面が表示されます。 「YES (はい)」をクリックして現在の設定をプロファイルに保存します
Step 11
マクロ設定が終了するまでお待ちください。
マクロ設定が完了しました。ではお楽しみください。 |