Language:
歡迎來到TESORO 的世界 |
恭喜您購買了專屬於您的 TESORO 羅貝拉劍 機械式遊戲鍵盤，一個專為所有遊戲玩家而設計的專業遊戲鍵盤。 特別搭載電競級機械軸，及可調整式
背光控制，這一切設計只為了讓所有玩家擁有遊戲的最佳體驗。
獨家USB介面全區複鍵輸出無衝突技術，支援全鍵同時輸出
採用電競級機械軸按鍵
專業遊戲等級五千萬次鍵擊壽命
G Mode/Windows 按鍵禁用防誤按模式
5 個Profile 設定檔立即切換鍵
內鍵512Kb 記憶體，設定直接儲存於鍵盤
5 個Profile , 全鍵盤可編程按鍵
G-Mode模式下, 具有即時錄製功能按鍵.
6段可調LED 背光亮度調整, 含呼吸模式與遊戲專用指定鍵背光
軟體與應用程式線上更新
人性化可程式巨集設定介面
鍍金USB接頭搭配高密度編織線
多媒體控制鍵
高速USB2.0接口 x 2
音源輸出與麥克風輸入連接孔
DC接口(5V 2.5A), 提供額外輔助電源
防滑鍵盤腳架設計
對應Windows XP/Vista/7/8
作業系統 |
此應用軟體支援以下的作業系統
| Windows XP 32 位元
| Windows XP 64 位元
| Windows Vista 32 位元
| Windows Vista 64 位元
| Windows 7 32 位元
| Windows 7 64 位元
| Windows 8 32 位元
| Windows 8 64 位元
安裝方式 |
Step 1 | 將羅貝拉劍™ 連接電腦的USB、耳機(綠)和麥克風(粉紅)插孔。
Step 2 | 從TESORO官方網站下載LOBERA羅貝拉劍驅動程式.。
Step 3 | 點擊畫面中"快速安裝"鍵，安裝畫面將引導你完成安裝程序；點擊"完成"，系統將重新啟動。
Step 4 | 重新啟動後, 圖示將會出現在右下方,即可啟動 TESORO COLADA 應用軟體。
為幫助您更了解產品相關資訊, 或是獲取巨集設定之相關說明, 請執行本應用程式, 並點擊畫面右上角之 "TESORO LOGO"圖標 , 或訪參
www.tesorotec.com 的 TESORO LOBERA 產品頁面.
註冊您的TESORO LOBERA™電競鍵盤
請參訪www.tesorotec.com, 進行線上產品註冊作業:
可獲取一年有效保固
免費線上技術支援
操作指南 |
| 軟體描述 |
|  |  | 設定檔標籤選項
|  |  | I匯入配置檔案
|  |  | 匯出配置檔案
|  |  | 儲存設定於目前的設定檔
|  |  | 儲存目前的設定檔並關閉應用軟體視窗
|  |  | 重置目前的設定檔為預設配置
|  |  | 記憶體空間顯示
|  |  | 按鍵狀態顯示
|  |  | 最小化應用軟體視窗
|  |  | 關閉應用軟體
|  |  | 執行help 檔案
|  |  | 開啟巨集設定面板
|  |  | 單一按鍵配置變更功能
|  |  | 單一按鍵開啟應用程序
|  |  | 指定程序開啟後, 按鍵配置自動切換
|  |  | 單一按鍵功能取消
|  |  | 回復單一按鍵功能
|  |  | 開啟拇指按鍵設定
| 操作指南 |
巨集按鍵設定
步驟 1
需進入羅貝拉劍的應用程式時，僅需雙擊位於 “LOBERA” 資料夾 或工具列右下角的遊戲鍵盤圖示即可進入
步驟 2
選擇 “設定檔 1” 或者其他您欲配置的設定檔
步驟 3
在虛擬鍵盤上選擇任意您想要設定的按鍵, 您所選擇的巨集按鍵將會變為紫色.
步驟 4
點擊圖示 , 以打開巨集設定面板
步驟 5
點選 [開始錄製] 按鍵, 以開始錄製巨集.
步驟 6
點選 [停止錄製] 按鍵以完成巨集錄製.
步驟 7
點選 [停止錄製] 按鍵以中止巨集錄製. 點選 [應用] 即可儲存目前的設定於設定檔中.
其餘的按鈕功能將描述如下
|  | 開始錄製巨集按鍵
|  | 停止錄製巨集按鍵
|  | 向下調整按鍵指令順序
|  | 向上調整按鍵指令順序
|  | 刪除按鍵指令
|  | 設定鍵擊的延遲時間 : 移動游標並選擇右側鍵擊時間記錄區域中的反白項目，然後於文字空格上填入所需要延遲時間，並按下延遲 按鈕，則鍵擊的延遲時間設定即可完成。
|  | 選擇巨集的重複模式
|  | 儲存目前的設定於設定檔中並離開巨集編輯視窗
步驟 8
點選 按鈕後，會出現確認視窗，選擇 “確定” 即可儲存目前的設定於設定檔中。
步驟 9
當完成全部的按鍵設定後，點選 按鈕以儲存目前的設定檔，並可繼續編輯其他的設定檔。
步驟10
點選 ,按鈕後，會出現確認視窗，選擇 “確定” 即可儲存目前的設定於設定檔中。
步驟 11
請稍待片刻以完成巨集的設定。
您已經完成巨集的設定，請開心的享受您的遊戲旅程 ! |