กลับไปที่สารบัญ

# ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ

ส่วนนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบสำหรับอแด็ปเตอร์ไร้สายต่อไปนี้:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX200

> หมายเหตุ: เนื่องจากปัจจุบันกฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ ทางด้าน LAN ไร้สาย (IEEE 802.11 และมาตรฐานที่คล้ายคลึงกัน) กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา ดังนั้นข้อมูลที่ระบุในที่นี้จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ Intel Corporation ไม่ขอรับผิดชอบแต่อย่างใดสำหรับข้อผิดพลาดหรือการละเว้นข้อมูลในเอกสารนี้

## อแด็ปเตอร์ไร้สาย Intel WiFi/WiMAX

ข้อมูลในส่วนนี้สนับสนุนอแด็ปเตอร์ไร้สายต่อไปนี้:

- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

ดู คุณลักษณะเฉพาะ สำหรับคุณลักษณะเฉพาะทั้งหมดของอแด็ปเตอร์ไร้สาย

> หมายเหตุ: ในส่วนนี้ การอ้างอิง "อแด็ปเตอร์ไร้สาย" ทั้งหมดหมายถึงอแด็ปเตอร์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในรายการข้างต้น

มีการจัดหาข้อมูลต่อไปนี้:

- ข้อมูลสำหรับผู้ใช้
- ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ
- ID เกี่ยวกับกฎระเบียบ
- ข้อมูลสำหรับ OEM และโฮสต์ของผู้ประกอบเครื่อง

### ข้อมูลสำหรับผู้ใช้

### ประกาศเรื่องความปลอดภัย

#### ความเสี่ยงของความถี่วิทยุ USA FCC

FCC พร้อมด้วยมาตรการใน ET Docket 96-8 ได้ปรับใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ จากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของความถี่วิทยุ (RF) ที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองโดย FCC อแด็ปเตอร์ไร้สายเป็นไปตามข้อกำหนดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ ตามที่ระบุใน FCC Part 2, 15C, 15E พร้อมคำแนะนำจาก KDB 447498, KDB 248227 และ KDB 616217 การใช้งานวิทยุนี้อย่างเหมาะสมตามคำแนะนำที่พบในคู่มือนี้จะทำให้เกิดความเสี่ยงในระดับที่ต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับขีดจำกัดที่ FCC แนะนำ

ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยดังต่อไปนี้:

- อย่าสัมผัสหรือเคลื่อนย้ายเสาสัญญาณในขณะที่อุปกรณ์กำลังรับหรือส่งสัญญาณ
- อย่าจับชิ้นส่วนที่มีคลื่นวิทยุในลักษณะที่เสาสัญญาณอยู่ใกล้หรือสัมผัสกับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย โดยเฉพาะใบหน้า หรือดวงตา ในระหว่างที่รับส่งสัญญาณ
- อย่าใช้วิทยุหรือพยายามที่จะรับส่งข้อมูลหากว่าไม่ได้เชื่อมต่อเสาสัญญาณ การกระทำเช่นนี้อาจทำให้วิทยุได้รับความเสียหาย
- ใช้ในสภาพแวดล้อมเฉพาะ:
  - การใช้อแด็ปเตอร์ไร้สายในบริเวณที่เป็นอันตรายจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดโดยหน่วยงานควบคุมความปลอดภัยสำหรับสภาพแวดล้อมดังกล่าว
  - การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอแด็ปเตอร์ไร้สายบนเครื่องบินนั้นถูกควบคุมโดยกฎของแต่ละผู้ประกอบการสายการบินพาณิชย์
  - การใช้อแด็ปเตอร์ไร้สายในโรงพยาบาลจะต้องเป็นไปตามข้อจำกัดที่ระบุโดยโรงพยาบาลแต่ละแห่ง

#### คำเตือนเรื่องอุปกรณ์ระเบิดที่อยู่ในระยะใกล้

คำเตือน: อย่าใช้เครื่องรับส่งสัญญาณแบบพกพา (เช่น อแด็ปเตอร์ไร้สาย) ใกล้กับบริเวณตัวจุดชนวนที่ไม่มีฉนวนหุ้ม หรือในบริเวณที่มีวัตถุระเบิด นอกเสียจากว่าเครื่องรับส่งสัญญาณดังกล่าวจะได้รับการปรับแต่งเพื่อรองรับการใช้งานดังกล่าว

#### คำเตือนเรื่องเสาสัญญาณ

คำเตือน: อแด็ปเตอร์ไร้สายไม่ได้รับการออกแบบเพื่อใช้งานกับเสาสัญญาณแรงสูง

#### ข้อควรระวังเรื่องการใช้งานบนเครื่องบิน

ข้อควรระวัง: กฎระเบียบของผู้ประกอบการสายการบินพาณิชย์อาจห้ามการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอุปกรณ์ไร้สายที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุ (อแด็ปเตอร์ไร้สาย) ขณะเครื่องบินทำการบิน เนื่องจากสัญญาณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์สำคัญบนเครื่องบิน

ข้อควรระวัง: ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ 60 GHz/802.11ad ขึ้นเครื่องบินตาม FCC §15.255 OEM และโฮสต์ของผู้ประกอบเครื่องควรพิจารณากฎ FCC นี้ในอุปกรณ์ของโฮสต์

#### อุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ

ประกาศเรื่องความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์อื่นๆ ในเครือข่ายไร้สาย: ดูเอกสารที่ให้มาพร้อมกับอแด็ปเตอร์ไร้สาย หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในเครือข่ายไร้สาย

#### ข้อจำกัดในท้องถิ่นสำหรับการใช้งานวิทยุ 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, และ 802.16e

ข้อควรระวัง: เนื่องจากความถี่ดังกล่าวที่ใช้โดยอุปกรณ์ LAN ไร้สายบนมาตรฐาน 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, และ 802.16e อาจไม่เหมือนกันในทุกประเทศ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, และ 802.16e จึงได้รับการออกแบบเพื่อใช้งานในบางประเทศเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ใช้งานในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ในฐานะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการใช้งานเฉพาะในประเทศที่กำหนดไว้ และตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการกำหนดค่าด้วยการเลือกความถี่และแชนเนลที่ถูกต้องสำหรับประเทศนั้นๆ อินเทอร์เฟซการควบคุมกำลังการส่ง (transmit power control - TPC) เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility ผู้ผลิตระบบจะจัดหาข้อจำกัดการใช้งานสำหรับ Equivalent Isotropic Radiated Power (EIRP) การเบี่ยงเบนใดๆ จากการตั้งค่ากำลังและความถี่ที่อนุญาตสำหรับประเทศที่ใช้งาน ถือเป็นการละเมิดกฎหมายในระดับชาติ และอาจได้รับบทลงโทษตามนั้น

#### ความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบไร้สาย

อแด็ปเตอร์ไร้สายได้รับการออกแบบเพื่อให้ใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ LAN ไร้สายอื่นๆ ที่ใช้เทคโนโลยีวิทยุ direct sequence spread spectrum (DSSS) และเป็นไปตามมาตรฐานต่อไปนี้:

- IEEE Std. 802.11b เป็นไปตามมาตรฐานบน LAN ไร้สาย
- IEEE Std. 802.11g เป็นไปตามมาตรฐานบน LAN ไร้สาย
- IEEE Std. 802.11a เป็นไปตามมาตรฐานบน LAN ไร้สาย
- IEEE Std. เป็นไปตามมาตรฐาน 802.11n draft 2.0 บน LAN ไร้สาย
- เป็นไปตามมาตรฐาน IEEE 802.16e-2005 Wave 2
- การรับรอง Wireless Fidelity ตามที่กำหนดโดย Wi-Fi Alliance
- ใบรับรอง WiMAX ตามที่กำหนดโดย WiMAX Forum

#### อแด็ปเตอร์ไร้สายกับสุขภาพของคุณ

อแด็ปเตอร์ไร้สายปล่อยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของความถี่วิทยุ เช่นเดียวกับอุปกรณ์วิทยุอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ระดับพลังงานที่ปล่อยออกมาจากอแด็ปเตอร์ไร้สายนี้จะน้อยกว่าพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ อแด็ปเตอร์ไร้สายดังกล่าวทำงานตามแนวทางที่ระบุในมาตรฐานและคำแนะนำเรื่องความปลอดภัยของความถี่วิทยุ มาตรฐานและคำแนะนำเหล่านี้เป็นไปตามมติของชุมชนนักวิทยาศาสตร์ และเป็นผลมาจากการพิจารณาของคณะกรรมการและคณะนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งทบทวนและตีความเอกสารการวิจัยอย่างละเอียดและต่อเนื่อง ในบางสถานการณ์หรือบางสภาพแวดล้อม การใช้อแด็ปเตอร์ไร้สายอาจถูกจำกัดโดยเจ้าของอาคารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างของสถานการณ์ดังกล่าวอาจได้แก่:

- การใช้อแด็ปเตอร์ไร้สายบนเครื่องบิน หรือ
- การใช้อแด็ปเตอร์ไร้สายในสภาพแวดล้อมอื่นใดที่มีความเสี่ยงเรื่องการส่งสัญญาณรบกวนอุปกรณ์หรือบริการอื่นๆ หรือมีการระบุว่าเป็นอันตราย

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับนโยบายที่มีผลบังคับใช้กับการใช้งานอแด็ปเตอร์ไร้สายในองค์กรหรือสภาพแวดล้อมเฉพาะ (เช่น สนามบิน) คุณควรจะขออนุญาตใช้อแด็ปเตอร์ก่อนที่จะเปิดเครื่อง

### ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ

### สหรัฐอเมริกา - คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (FCC)

อแด็ปเตอร์ไร้สายนี้จำกัดให้ใช้งานภายในอาคารเท่านั้น เพราะทำงานที่ย่านความถี่ 5.15 ถึง 5.25 และ 5.470 ถึง 5.75 GHz ไม่มีการควบคุมการกำหนดค่าสำหรับอแด็ปเตอร์ไร้สาย Intel® นี้ ซึ่งอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงความถี่ในการใช้งานนอกเหนือจากที่ FCC อนุญาตให้ใช้งานในสหรัฐฯ ตามข้อกำหนดที่ 15.407 ของกฎระเบียบ FCC

- อแด็ปเตอร์ไร้สาย Intel® มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ประกอบเครื่อง OEM ใช้เท่านั้น
- อแด็ปเตอร์ไร้สาย Intel® ไม่สามารถติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณอื่นใดหากไม่ได้รับอนุญาตจาก FCC

อแด็ปเตอร์ไร้สายนี้เป็นไปตาม Part 15 ของกฎระเบียบ FCC การใช้งานอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อดังต่อไปนี้:

- อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย
- อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามความต้องการ

#### คำแถลงว่าด้วยสัญญาณรบกวนอุปกรณ์ Class B

อแด็ปเตอร์ไร้สายนี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัล Class B ตาม Part 15 ของกฎระเบียบ FCC ขีดจำกัดเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การป้องกันในระดับที่สมเหตุสมผลต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายสำหรับการติดตั้งในที่พักอาศัย อแด็ปเตอร์ไร้สายนี้จะสร้าง ใช้ และอาจแผ่พลังงานความถี่วิทยุ หากอแด็ปเตอร์ไร้สายไม่ได้รับการติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อแด็ปเตอร์ไร้สายดังกล่าวอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารด้วยวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่รับประกันว่าการรบกวนดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งเฉพาะ หากอแด็ปเตอร์ไร้สายนี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับคลื่นวิทยุหรือโทรทัศน์ (ซึ่งระบุได้ด้วยการปิดและเปิดอุปกรณ์) ผู้ใช้ก็ควรพยายามแก้ไขปัญหาการรบกวนโดยใช้มาตรการต่อไปนี้:

- เปลี่ยนทิศทางหรือย้ายตำแหน่งของเสารับสัญญาณของอุปกรณ์ที่ถูกรบกวน
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอแด็ปเตอร์ไร้สายและอุปกรณ์ที่ถูกรบกวน
- เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่มีอแด็ปเตอร์ไร้สายเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าบนวงจรอื่นที่ไม่ใช่วงจรที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ถูกรบกวน
- ติดต่อขอความช่วยเหลือจากตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคที่มีความชำนาญเกี่ยวกับวิทยุ/โทรทัศน์

> หมายเหตุ: อแด็ปเตอร์จะต้องได้รับการติดตั้งและใช้งานอย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำของผู้ผลิตที่ระบุไว้ในเอกสารสำหรับผู้ใช้ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ การติดตั้งหรือการใช้งานในลักษณะอื่นใดจะถือเป็นการละเมิดกฎระเบียบ FCC Part 15

### ข้อพิจารณาการอนุมัติด้านความปลอดภัย

อุปกรณ์นี้ได้รับการอนุมัติด้านความปลอดภัยในการเป็นชิ้นส่วนและเพื่อใช้สำหรับในอุปกรณ์สำเร็จที่ได้รับการกำหนดให้มีการประกอบชิ้นส่วนที่ยอมรับได้โดยหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม เมื่อติดตั้งแล้ว จะต้องเป็นไปตามข้อพิจารณาดังนี้:

- จะต้องติดตั้งลงในอุปกรณ์โฮสต์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ UL/EN/IEC 60950-1 2nd edition รวมถึงบทบัญญัติทั่วไปของ enclosure design 1.6.2 และ specifically paragraph 1.2.6.2 (Fire Enclosure)
- อุปกรณ์นี้จะต้องได้รับมาจากแหล่ง SELV เมื่อได้รับการติดตั้งในอุปกรณ์ขั้นสุดท้าย
- การทดสอบความร้อนจะต้องได้รับการยอมรับในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายเพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดของ UL/EN/IEC 60950-1 2nd edition

### สารฮาโลเจนต่ำ

หมายถึงกับสารหน่วงปฏิกิริยาการเกิดเปลวไฟที่ผ่านกรรมวิธีเติมโบรมีนและคลอรีน (BFRs/CFRs) และ PVC ในผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายเท่านั้น ส่วนประกอบของ Intel รวมถึงส่วนประกอบที่ซื้อมาเพื่อการประกอบในขั้นสุดท้ายตรงตามข้อกำหนด JS-709 และ PCB / สารตั้งต้นตรงตามข้อกำหนด IEC 61249-2-21 การทดแทนด้วยสารหน่วงปฏิกิริยาการเกิดเปลวไฟที่ใช้ฮาโลเจน และ / หรือ PVC อาจส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม

### ญี่ปุ่น

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### เกาหลี

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### เม็กซิโก

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### ไต้หวัน

第十二條

經型式認識合格之低功率射頻電機. 非經許可， 公司、 商號或使用者均不得擅自變更頻率‵ 加大功率或變更原設計之特性及功能.

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在 5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

### การอนุมัติวิทยุ

ในการระบุว่าคุณได้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายของคุณในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่ โปรดตรวจสอบว่าหมายเลขชนิดวิทยุที่พิมพ์อยู่บนป้ายระบุของอุปกรณ์แสดงอยู่ในรายการในเอกสารแนวทางกฎระเบียบสำหรับ OEM ของผู้ผลิต

### การรับรองกฎระเบียบของประเทศ

มีรายการประเทศที่ต้องใช้เครื่องหมายกฎระเบียบ โปรดทราบว่ารายการนี้จะมีเฉพาะประเทศที่ต้องใช้เครื่องหมาย แต่ไม่ใช่ทุกประเทศที่ได้รับการรับรอง ในการดูข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายกฎระเบียบสำหรับอแด็ปเตอร์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เปิดเว็บไซต์นี้: http://www.intel.com/content/www/th/th/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. ให้คลิกที่ลิงก์สำหรับอแด็ปเตอร์ของคุณ
3. คลิกที่ เอกสารเครื่องหมายกฎระเบียบ สำหรับอแด็ปเตอร์ของคุณ

### ข้อมูลสำหรับ OEM และโฮสต์ของผู้ประกอบเครื่อง

ได้ให้แนวทางที่อธิบายไว้ในเอกสารนี้แก่ผู้ประกอบเครื่อง OEM ที่ติดตั้งอแด็ปเตอร์ไร้สาย Intel® ในแพลตฟอร์มโฮสต์โน้ตบุ๊กและแท็บเล็ตพีซี การปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นในการสนองตอบเงื่อนไขของกฎของ FCC รวมถึงข้อจำกัด RF เมื่อได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ว่าด้วยเสาสัญญาณทุกประเภทและการวางตามที่อธิบายไว้ ณ ที่นี้แล้ว อแด็ปเตอร์ไร้สาย Intel® อาจได้รับการประกอบลงในแพลตฟอร์มโฮสต์โน้ตบุ๊กและแท็บเล็ตพีซีโดยไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม หากไม่ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งตามแนวทางที่กล่าวถึงในที่นี้ OEM หรือผู้ประกอบเครื่อง อาจจำเป็นต้องทำการทดสอบเพิ่มเติม และ/หรือได้รับอนุมัติเพิ่มเติม เป็นความรับผิดชอบของ OEM หรือผู้ประกอบเครื่อง ในการกำหนดการทดสอบกฎโฮสต์ที่ต้องการ และ/หรือ การได้มาซึ่งการอนุมัติโฮสต์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎ

- อแด็ปเตอร์ไร้สาย Intel® มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ประกอบเครื่อง OEMs และ ผู้ประกอบเครื่องโฮสต์ใช้เท่านั้น
- การอนุญาตของ FCC ให้ใช้อแด็ปเตอร์ไร้สาย Intel® อธิบายถึงเงื่อนไขจำกัดความเสียหายใดๆ ของข้อกำหนด
- ต้องใช้อแด็ปเตอร์ไร้สาย Intel® กับจุดเชื่อมต่อที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในประเทศหนึ่งประเทศใด
- ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงอแด็ปเตอร์ไร้สาย Intel® โดย OEMs, ผู้ประกอบเครื่องหรือบุคคลที่สามใดๆ การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงใดๆ ต่ออแด็ปเตอร์ไร้สาย Intel® โดย OEMs, ผู้ประกอบเครื่อง หรือบุคคลที่สามใดๆ จะทำให้การอนุญาตในการใช้งานอแด็ปเตอร์นี้เป็นโมฆะได้

### ประเภทเสาสัญญาณและอัตราการเพิ่มขึ้น

สามารถใช้เสาสัญญาณประเภทเดียวกันและอัตราเพิ่มขึ้นที่เท่ากันหรือต่ำกว่า 3dBi สำหรับแบนด์ 2.4Ghz และ 5dBi สำหรับแบนด์ 5GHz กับอะแดปเตอร์ไร้สายของ Intel® เท่านั้น เสาสัญญาณประเภทอื่นและ/หรืออัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงกว่าอาจต้องได้รับอนุมัติเพิ่มเติมสำหรับการใช้งาน สำหรับการทดสอบเสาสัญญาณดูอัลแบนด์ต่อไปนี้ที่ใกล้เคียงกับขีดจำกัดด้านบน:

ประเภทเสาสัญญาณ | ตำแหน่งเสาสัญญาณ (หลัก/Aux) | 2.4GHz อัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น dBi* | 5.2GHz อัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น dBi* | 5.5GHz อัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น dBi* | 5.7GHz อัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น dBi*
PIFA | หลัก |  |  |  |
Aux | 3.24 | 3.73 | 4.77 | 4.77
MIMO |  |  |  |
*อัตราการเพิ่มขึ้นของเสาสัญญาณทั้งหมดรวมถึงการสูญเสียไปกับสายเคเบิล

### การวางเสาสัญญาณภายในแพลตฟอร์มโฮสต์

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดความเสี่ยง RF เสาสัญญาณที่ใช้กับอแด็ปเตอร์ไร้สายของ Intel® จะต้องติดตั้งในแพลตฟอร์มโฮสต์โน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตพีซีเพื่อให้ได้ระยะห่างจากบุคคลใดๆ ในขั้นต่ำ ในทุกโหมดการทำงานและการจัดทิศทางของแพลตฟอร์มโฮสต์ ตามข้อปฏิบัติในตารางด้านล่างนี้อย่างเคร่งครัด ระยะห่างของเสาสัญญาณนี้ ใช้กับทั้งการจัดทิศทางแนวตั้งและแนวนอนของเสาสัญญาณ เมื่อติดตั้งในระบบโฮสต์

อแด็ปเตอร์ไร้สาย Intel® | ระยะห่างขั้นต่ำที่จำเป็นของเสาสัญญาณกับผู้ใช้
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 | 18 ม.ม.
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6350 | 17 ม.ม.

### การส่งสัญญาณพร้อมกันของอแด็ปเตอร์ไร้สายของ Intel® กับเครื่องส่งสัญญาณในตัวหรือแบบเสียบปลั๊ก

ตามการประกาศของ FCC Knowledge Database หมายเลข 616217 เมื่อมีอุปกรณ์ส่งสัญญาณหลายตัวติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์โฮสต์ ต้องดำเนินการประเมินการส่งสัญญาณ RF เพื่อประเมินข้อกำหนดการประยุกต์ใช้งานและการทดสอบที่จำเป็น ผู้ประกอบเครื่อง OEM ต้องระบุการรวมกันที่เกิดขึ้นได้ของการกำหนดค่าการส่งสัญญาณพร้อมกันสำหรับเครื่องส่งสัญญาณและเสาสัญญาณที่ติดตั้งในระบบโฮสต์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงเครื่องส่งสัญญาณที่ติดตั้งในโฮสต์ที่เป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ห่างจากผู้ใช้มากกว่า 20 เซนติเมตร) และอุปกรณ์พกพา (ห่างจากผู้ใช้น้อยกว่า 20 เซนติเมตร) ผู้ประกอบเครื่อง OEM ควรตรวจดูที่เอกสาร FCC KDB 616217 สำหรับรายละเอียดทั้งหมดในการประเมินครั้งนี้ เพื่อประเมินว่าจำเป็นต้องมีการใช้ข้อกำหนดใดๆ สำหรับการทดสอบ หรือการอนุมัติ FCC หรือไม่

### ข้อมูลที่ OEM หรือผู้ประกอบเครื่องจัดหาให้แก่ผู้ใช้

ประกาศเรื่องกฎระเบียบและความปลอดภัยต่อไปนี้จะต้องได้รับการจัดพิมพ์ในเอกสารที่จัดหาให้แก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือระบบที่ประกอบด้วยอแด็ปเตอร์ไร้สายของ Intel® โดยเป็นไปตามกฎระเบียบท้องถิ่น ระบบโฮสต์จะต้องติดป้ายระบุ "Contains FCC ID: XXXXXXXX" โดย FCC ID แสดงอยู่บนป้ายระบุ

อแด็ปเตอร์ไร้สายของ Intel® จะต้องได้รับการติดตั้งและใช้งานอย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำของผู้ผลิตที่ระบุไว้ในเอกสารสำหรับผู้ใช้ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ Intel Corporation จะไม่รับผิดชอบต่อสัญญาณรบกวนวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับแต่งอุปกรณ์ต่างๆที่มาพร้อมกับชุดอแด็ปเตอร์ไร้สาย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการทดแทน หรือการต่อเติมให้กับสายเคเบิลที่ใช้ในการเชื่อมต่อและกับอุปกรณ์อื่นใดที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุโดย Intel Corporation การแก้ไขปัญหาสัญญาณรบกวนซึ่งเป็นผลมาจากการปรับแต่ง การทดแทน หรือการเชื่อมต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ Intel Corporation และตัวแทนจำหน่ายรายย่อยหรือตัวแทนจำหน่ายหลักที่ได้รับการแต่งตั้ง จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการละเมิดกฎระเบียบของรัฐบาลที่อาจเกิดจากการที่ผู้ใช้ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้

จีน:

模块通过型号核准并不代表嵌入或使用该模块的最终设备符合相关无线电管理技术规定或标准，最终设备厂商须对产品的技术特性是否符合无线电管理技术规定或标准负责

### ข้อจำกัดในท้องถิ่นสำหรับการใช้งานวิทยุ 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n และ 802.11e

คำแถลงต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อจำกัดในท้องถิ่นจะต้องได้รับการจัดพิมพ์โดยเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารว่าด้วยความสอดคล้องสำหรับผลิตภัณฑ์ 802.11a, 802.11b, 802.11g และ 802.11n ทั้งหมด

ข้อควรระวัง: เนื่องจากความถี่ดังกล่าวที่ใช้โดยอุปกรณ์ LAN ไร้สายบนมาตรฐาน 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n และ 802.16e อาจไม่เหมือนกันในทุกประเทศ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n และ 802.16e จึงได้รับการออกแบบเพื่อใช้งานในบางประเทศเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ใช้งานในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ในฐานะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการใช้งานเฉพาะในประเทศที่กำหนดไว้ และตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการกำหนดค่าด้วยการเลือกความถี่และแชนเนลที่ถูกต้องสำหรับประเทศนั้นๆ การเบี่ยงเบนใดๆ จากการตั้งค่ากำลังและความถี่ที่อนุญาตสำหรับประเทศที่ใช้งาน ถือเป็นการละเมิดกฎหมายในระดับชาติ และอาจได้รับบทลงโทษตามนั้น

## อแด็ปเตอร์ Intel WiFi, ตามมาตรฐาน 802.11n และ 802.11ac

ข้อมูลในส่วนนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX200

ดู คุณลักษณะเฉพาะ สำหรับคุณลักษณะเฉพาะทั้งหมดของอแด็ปเตอร์ไร้สาย

> หมายเหตุ: ในส่วนนี้ การอ้างอิง "อแด็ปเตอร์ไร้สาย" ทั้งหมดหมายถึงอแด็ปเตอร์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในรายการข้างต้น

มีการจัดหาข้อมูลต่อไปนี้:

- ข้อมูลสำหรับผู้ใช้
- ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ
- ID เกี่ยวกับกฎระเบียบ
- ข้อมูลสำหรับ OEM และโฮสต์ของผู้ประกอบเครื่อง
- คำแถลงความสอดคล้องของยุโรป

### ข้อมูลสำหรับผู้ใช้

### ประกาศเรื่องความปลอดภัย

#### ความเสี่ยงของความถี่วิทยุ USA FCC

FCC พร้อมด้วยมาตรการใน ET Docket 96-8 ได้ปรับใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ จากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของความถี่วิทยุ (RF) ที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองโดย FCC อแด็ปเตอร์ไร้สายเป็นไปตามข้อกำหนดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ ตามที่ระบุใน FCC Part 2, 15C, 15E พร้อมคำแนะนำจาก KDB 447498, KDB 248227 และ KDB 616217 การใช้งานวิทยุนี้อย่างเหมาะสมตามคำแนะนำที่พบในคู่มือนี้จะทำให้เกิดความเสี่ยงในระดับที่ต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับขีดจำกัดที่ FCC แนะนำ

ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยดังต่อไปนี้:

- อย่าสัมผัสหรือเคลื่อนย้ายเสาสัญญาณในขณะที่อุปกรณ์กำลังรับหรือส่งสัญญาณ
- อย่าจับชิ้นส่วนที่มีคลื่นวิทยุในลักษณะที่เสาสัญญาณอยู่ใกล้หรือสัมผัสกับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย โดยเฉพาะใบหน้า หรือดวงตา ในระหว่างที่รับส่งสัญญาณ
- อย่าใช้วิทยุหรือพยายามที่จะรับส่งข้อมูลหากว่าไม่ได้เชื่อมต่อเสาสัญญาณ การกระทำเช่นนี้อาจทำให้วิทยุได้รับความเสียหาย
- ใช้ในสภาพแวดล้อมเฉพาะ:
  - การใช้อแด็ปเตอร์ไร้สายในบริเวณที่เป็นอันตรายจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดโดยหน่วยงานควบคุมความปลอดภัยสำหรับสภาพแวดล้อมดังกล่าว
  - การใช้อแด็ปเตอร์ไร้สายบนเครื่องบินอยู่ภายใต้ข้อบังคับของ Federal Aviation Administration (FAA)
  - การใช้อแด็ปเตอร์ไร้สายในโรงพยาบาลจะต้องเป็นไปตามข้อจำกัดที่ระบุโดยโรงพยาบาลแต่ละแห่ง

#### คำเตือนเรื่องอุปกรณ์ระเบิดที่อยู่ในระยะใกล้

คำเตือน: อย่าใช้เครื่องรับส่งสัญญาณแบบพกพา (เช่น อแด็ปเตอร์ไร้สาย) ใกล้กับบริเวณตัวจุดชนวนที่ไม่มีฉนวนหุ้ม หรือในบริเวณที่มีวัตถุระเบิด นอกเสียจากว่าเครื่องรับส่งสัญญาณดังกล่าวจะได้รับการปรับแต่งเพื่อรองรับการใช้งานดังกล่าว

#### คำเตือนเรื่องเสาสัญญาณ

คำเตือน: อแด็ปเตอร์ไร้สายไม่ได้รับการออกแบบเพื่อใช้งานกับเสาสัญญาณแรงสูง

#### ข้อควรระวังเรื่องการใช้งานบนเครื่องบิน

ข้อควรระวัง: กฎระเบียบของผู้ประกอบการสายการบินพาณิชย์อาจห้ามการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอุปกรณ์ไร้สายที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุ (อแด็ปเตอร์ไร้สาย) ขณะเครื่องบินทำการบิน เนื่องจากสัญญาณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์สำคัญบนเครื่องบิน

ข้อควรระวัง: ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ 60 GHz/802.11ad ขึ้นเครื่องบินตาม FCC §15.255 OEM และโฮสต์ของผู้ประกอบเครื่องควรพิจารณากฎ FCC นี้ในอุปกรณ์ของโฮสต์

#### อุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ

ประกาศเรื่องความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์อื่นๆ ในเครือข่ายไร้สาย: ดูเอกสารที่ให้มาพร้อมกับอแด็ปเตอร์ไร้สาย หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในเครือข่ายไร้สาย

#### ข้อจำกัดในท้องถิ่นสำหรับการใช้งานวิทยุ 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n และ 802.11ac

ระวัง: เนื่องจากความถี่ดังกล่าวที่ใช้โดยอุปกรณ์ LAN ไร้สายบนมาตรฐาน 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n และ 802.11ac อาจไม่เหมือนกันในทุกประเทศ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n และ 802.11ac จึงได้รับการออกแบบเพื่อใช้งานในบางประเทศเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ใช้งานในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ในฐานะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการใช้งานเฉพาะในประเทศที่กำหนดไว้ และตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการกำหนดค่าด้วยการเลือกความถี่และแชนเนลที่ถูกต้องสำหรับประเทศนั้นๆ อินเทอร์เฟซการควบคุมกำลังการส่ง (transmit power control - TPC) เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility ผู้ผลิตระบบจะจัดหาข้อจำกัดการใช้งานสำหรับ Equivalent Isotropic Radiated Power (EIRP) การเบี่ยงเบนใดๆ จากการตั้งค่ากำลังและความถี่ที่อนุญาตสำหรับประเทศที่ใช้งาน ถือเป็นการละเมิดกฎหมายในระดับชาติ และอาจได้รับบทลงโทษตามนั้น

#### ความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบไร้สาย

อแด็ปเตอร์ไร้สายได้รับการออกแบบเพื่อให้ใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ LAN ไร้สายอื่นๆ ที่ใช้เทคโนโลยีวิทยุ direct sequence spread spectrum (DSSS) และเป็นไปตามมาตรฐานต่อไปนี้:

- IEEE Std. 802.11b เป็นไปตามมาตรฐานบน LAN ไร้สาย
- IEEE Std. 802.11g เป็นไปตามมาตรฐานบน LAN ไร้สาย
- IEEE Std. 802.11a เป็นไปตามมาตรฐานบน LAN ไร้สาย
- IEEE Std. 802.11n เป็นไปตามมาตรฐานบน LAN ไร้สาย
- IEEE Std. 802.11ac ฉบับร่างเป็นไปตาม LAN ไร้สาย
- การรับรอง Wireless Fidelity ตามที่กำหนดโดย Wi-Fi Alliance

#### อแด็ปเตอร์ไร้สายกับสุขภาพของคุณ

อแด็ปเตอร์ไร้สายปล่อยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของความถี่วิทยุ เช่นเดียวกับอุปกรณ์วิทยุอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ระดับพลังงานที่ปล่อยออกมาจากอแด็ปเตอร์ไร้สายนี้จะน้อยกว่าพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ อแด็ปเตอร์ไร้สายดังกล่าวทำงานตามแนวทางที่ระบุในมาตรฐานและคำแนะนำเรื่องความปลอดภัยของความถี่วิทยุ มาตรฐานและคำแนะนำเหล่านี้เป็นไปตามมติของชุมชนนักวิทยาศาสตร์ และเป็นผลมาจากการพิจารณาของคณะกรรมการและคณะนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งทบทวนและตีความเอกสารการวิจัยอย่างละเอียดและต่อเนื่อง ในบางสถานการณ์หรือบางสภาพแวดล้อม การใช้อแด็ปเตอร์ไร้สายอาจถูกจำกัดโดยเจ้าของอาคารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างของสถานการณ์ดังกล่าวอาจได้แก่:

- การใช้อแด็ปเตอร์ไร้สายบนเครื่องบิน หรือ
- การใช้อแด็ปเตอร์ไร้สายในสภาพแวดล้อมอื่นใดที่มีความเสี่ยงเรื่องการส่งสัญญาณรบกวนอุปกรณ์หรือบริการอื่นๆ หรือมีการระบุว่าเป็นอันตราย

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับนโยบายที่มีผลบังคับใช้กับการใช้งานอแด็ปเตอร์ไร้สายในองค์กรหรือสภาพแวดล้อมเฉพาะ (เช่น สนามบิน) คุณควรจะขออนุญาตใช้อแด็ปเตอร์ก่อนที่จะเปิดเครื่อง

### ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ

### สหรัฐอเมริกา - คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (FCC)

อแด็ปเตอร์ไร้สายนี้จำกัดให้ใช้งานภายในอาคารเท่านั้น เพราะทำงานที่ย่านความถี่ 5.15 ถึง 5.25 และ 5.470 ถึง 5.75 GHz ไม่มีการควบคุมการกำหนดค่าสำหรับอแด็ปเตอร์ไร้สาย Intel® นี้ ซึ่งอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงความถี่ในการใช้งานนอกเหนือจากที่ FCC อนุญาตให้ใช้งานในสหรัฐฯ ตามข้อกำหนดที่ 15.407 ของกฎระเบียบ FCC

- อแด็ปเตอร์ไร้สาย Intel® มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ประกอบเครื่อง OEM ใช้เท่านั้น
- อแด็ปเตอร์ไร้สาย Intel® ไม่สามารถติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณอื่นใดหากไม่ได้รับอนุญาตจาก FCC

อแด็ปเตอร์ไร้สายนี้เป็นไปตาม Part 15 ของกฎระเบียบ FCC การใช้งานอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อดังต่อไปนี้:

- อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย
- อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามความต้องการ

> หมายเหตุ: กำลังส่งของอแด็ปเตอร์อยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับขีดจำกัดความเสี่ยงของความถี่วิทยุ FCC อย่างไรก็ตาม ควรใช้อแด็ปเตอร์ในลักษณะที่หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลในระหว่างการทำงานตามปกติ เพื่อหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ที่ความเสี่ยงของความถี่วิทยุอาจเกินขีดจำกัดที่ FCC ระบุ คุณควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างคุณ (หรือบุคคลอื่นใดที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง) หรือระยะห่างขั้นต่ำตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการรับสิทธิ์ FCC และเสาสัญญาณที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ รายละเอียดของการกำหนดค่าที่อนุญาตมีอยู่ที่ http://www.fcc.gov/oet/ea/ โดยคุณจะต้องป้อนหมายเลข FCC ID บนอุปกรณ์

#### คำแถลงว่าด้วยสัญญาณรบกวนอุปกรณ์ Class B

อแด็ปเตอร์ไร้สายนี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัล Class B ตาม Part 15 ของกฎระเบียบ FCC ขีดจำกัดเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การป้องกันในระดับที่สมเหตุสมผลต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายสำหรับการติดตั้งในที่พักอาศัย อแด็ปเตอร์ไร้สายนี้จะสร้าง ใช้ และอาจแผ่พลังงานความถี่วิทยุ หากอแด็ปเตอร์ไร้สายไม่ได้รับการติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อแด็ปเตอร์ไร้สายดังกล่าวอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารด้วยวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่รับประกันว่าการรบกวนดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งเฉพาะ หากอแด็ปเตอร์ไร้สายนี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับคลื่นวิทยุหรือโทรทัศน์ (ซึ่งระบุได้ด้วยการปิดและเปิดอุปกรณ์) ผู้ใช้ก็ควรพยายามแก้ไขปัญหาการรบกวนโดยใช้มาตรการต่อไปนี้:

- เปลี่ยนทิศทางหรือย้ายตำแหน่งของเสารับสัญญาณของอุปกรณ์ที่ถูกรบกวน
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอแด็ปเตอร์ไร้สายและอุปกรณ์ที่ถูกรบกวน
- เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่มีอแด็ปเตอร์ไร้สายเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าบนวงจรอื่นที่ไม่ใช่วงจรที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ถูกรบกวน
- ติดต่อขอความช่วยเหลือจากตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคที่มีความชำนาญเกี่ยวกับวิทยุ/โทรทัศน์

> หมายเหตุ: อแด็ปเตอร์จะต้องได้รับการติดตั้งและใช้งานอย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำของผู้ผลิตที่ระบุไว้ในเอกสารสำหรับผู้ใช้ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ การติดตั้งหรือการใช้งานในลักษณะอื่นใดจะถือเป็นการละเมิดกฎระเบียบ FCC Part 15

### ข้อพิจารณาการอนุมัติด้านความปลอดภัย

อุปกรณ์นี้ได้รับการอนุมัติด้านความปลอดภัยในการเป็นชิ้นส่วนและเพื่อใช้สำหรับในอุปกรณ์สำเร็จที่ได้รับการกำหนดให้มีการประกอบชิ้นส่วนที่ยอมรับได้โดยหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม เมื่อติดตั้งแล้ว จะต้องเป็นไปตามข้อพิจารณาดังนี้:

- จะต้องติดตั้งลงในอุปกรณ์โฮสต์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ UL/EN/IEC 60950-1 2nd edition รวมถึงบทบัญญัติทั่วไปของ enclosure design 1.6.2 และ specifically paragraph 1.2.6.2 (Fire Enclosure)
- อุปกรณ์นี้จะต้องได้รับมาจากแหล่ง SELV เมื่อได้รับการติดตั้งในอุปกรณ์ขั้นสุดท้าย
- การทดสอบความร้อนจะต้องได้รับการยอมรับในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายเพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดของ UL/EN/IEC 60950-1 2nd edition

### สารฮาโลเจนต่ำ

หมายถึงกับสารหน่วงปฏิกิริยาการเกิดเปลวไฟที่ผ่านกรรมวิธีเติมโบรมีนและคลอรีน (BFRs/CFRs) และ PVC ในผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายเท่านั้น ส่วนประกอบของ Intel รวมถึงส่วนประกอบที่ซื้อมาเพื่อการประกอบในขั้นสุดท้ายตรงตามข้อกำหนด JS-709 และ PCB / สารตั้งต้นตรงตามข้อกำหนด IEC 61249-2-21 การทดแทนด้วยสารหน่วงปฏิกิริยาการเกิดเปลวไฟที่ใช้ฮาโลเจน และ / หรือ PVC อาจส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม

### Canada – Industry Canada (IC)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil se conforme aux normes Canada d'Industrie de RSS permis-exempt. L'utilisation est assujetti aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter des interférences , y compris des interférences qui peuvent causer desopérations non désirées de l'appareil.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15GHz to 5.25GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

Attention: l'utilisation d'un réseau sans fil IEEE802.11a est restreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionnement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l'intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l'objet d'une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d'antenne maximum permissible pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionnement point-à-point. Pour se conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation du module, du corps de toutes les personnes.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Selon les règlements de Canada d'Industrie, cet émetteur de radio peut seulement fonctionner en utilisant une antenne du type et de gain maximum (ou moindre) que le gain approuvé pour l'émetteur par Canada d'Industrie. Pour réduire lesinterférences radio potentielles avec les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain devraient être choisis de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente(P.I.R.E.) ne soit pas supérieure à celle qui est nécessaire pour une communication réussie.

### สหภาพยุโรป

5.15 - 5.35 GHz แบบย่านความถี่ต่ำใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญของ European Union directive 2014/53/EU ดู คำแถลงความสอดคล้องของสหภาพยุโรป

#### ประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรป

ในการดูข้อมูลเกี่ยวกับประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรปสำหรับอแด็ปเตอร์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดเว็บไซต์นี้: http://www.intel.com/content/www/th/th/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. คลิกที่ "คู่มือผู้ใช้"
3. เลื่อนไปยังอแด็ปเตอร์ของคุณ

ในการดูข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบเพิ่มเติมสำหรับอแด็ปเตอร์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดเว็บไซต์นี้: http://www.intel.com/content/www/th/th/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. ให้คลิกที่ลิงก์สำหรับอแด็ปเตอร์ของคุณ
3. คลิกที่ เอกสารเครื่องหมายกฎระเบียบ สำหรับอแด็ปเตอร์ของคุณ

#### ข้อกำหนดด้านขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE)

#### เป็นไปตามข้อกำหนดการจำกัดวัสดุอันตราย (RoHS)

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่อธิบายไว้ ณ ที่นี้ เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS ของสหภาพยุโรป

สำหรับคำถามเกี่ยวกับเครื่องหมาย CE ที่เกี่ยวกับอแด็ปเตอร์ไร้สาย โปรดติดต่อ:

Intel Corporation Attn: Corporate Quality 2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95054-1549 USA

### ญี่ปุ่น

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### เกาหลี

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### เม็กซิโก

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### โมร็อกโก

การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ในย่านความถี่วิทยุ 2 (2417 MHz) ไม่ได้รับอนุญาตในเมืองต่อไปนี้: Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant และ Taza

การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ในย่านความถี่วิทยุ 4, 5, 6 และ 7 (2425 - 2442 MHz) ไม่ได้รับอนุญาตในเมืองต่อไปนี้: Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

### ปากีสถาน

"รุ่นที่ได้รับการอนุมัติโดย PTA"

### ไต้หวัน

第十二條

經型式認識合格之低功率射頻電機. 非經許可， 公司、 商號或使用者均不得擅自變更頻率‵ 加大功率或變更原設計之特性及功能.

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在 5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

### สิงคโปร์

### การอนุมัติวิทยุ

ในการระบุว่าคุณได้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายของคุณในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่ โปรดตรวจสอบว่าหมายเลขชนิดวิทยุที่พิมพ์อยู่บนป้ายระบุของอุปกรณ์แสดงอยู่ในรายการในเอกสารแนวทางกฎระเบียบสำหรับ OEM ของผู้ผลิต

### การรับรองกฎระเบียบของประเทศ

มีรายการประเทศที่ต้องใช้เครื่องหมายกฎระเบียบ โปรดทราบว่ารายการนี้จะมีเฉพาะประเทศที่ต้องใช้เครื่องหมาย แต่ไม่ใช่ทุกประเทศที่ได้รับการรับรอง ในการดูข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายกฎระเบียบสำหรับอแด็ปเตอร์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เปิดเว็บไซต์นี้: http://www.intel.com/content/www/th/th/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. ให้คลิกที่ลิงก์สำหรับอแด็ปเตอร์ของคุณ
3. คลิกที่ เอกสารเครื่องหมายกฎระเบียบ สำหรับอแด็ปเตอร์ของคุณ

## ID เกี่ยวกับกฎระเบียบ

ยุโรป: รุ่น 3160HMW, 3160NGW, 3160SDW, 3165NGW, 7260SDW, 7260NGW, 7260HMW, 7265D2W, 7265NGW, 8260D2W, 8260NGW, 8260NGWH, 18260NGW

รุ่นของซอฟต์แวร์ | ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x และเวอร์ชั่นต่อมา (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x และเวอร์ชันก่อนหน้า (WiGig)
เอาต์พุตพลังงานสูงสุด
(2400 - 2483.5 MHz) โหมด IEEE802.11 b/g/n | สูงสุด 20dBm EIRP (100mW)
(2400 - 2483.5 MHz) BLE / Bluetooth | สูงสุด 10dBm EIRP (10mW)
(5150 - 5725 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac | สูงสุด 23dBm EIRP (200mW) 5.15 - 5.35 GHz แบบย่านความถี่ต่ำใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น
(5725 - 5875 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac | สูงสุด 13.98 dBm EIRP (25mW) สำหรับมาตรฐาน EN 300 440 อุปกรณ์ทำงานที่ 5.8 GHz ที่เป็นเครื่องรับสัญญาณประเภทที่ 2 ไม่รองรับโดยรุ่น: 3160HMW, 3160NGW, 3160SDW, 3165NGW, 7265D2W, 7265NGW
(57 - 64 GHz) โหมด IEEE802.11 ad | สูงสุด 25 dBm EIRP

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญของ European Union directive 2014/53/EU

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3165

เนื่องจากขนาดที่เล็กมากของ 3165D2W/3165NGW (12x16) จึงมีการทำเครื่องหมายไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้ เพราะว่าป้ายผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะอ่านได้

> สหรัฐอเมริกา: รุ่น 3165D2W, FCC ID: PD93165D2

> แคนาดา: รุ่น 3165D2W, IC: 1000M-3165D2

> ญี่ปุ่น:

> รุ่น 3165D2W

> - RF: 003-150155
> - TEL D150112003

> รุ่น 3165NGW:

> - RF: 003-150009
> - TEL D150008003

> เกาหลี: รุ่น 3165D2W, MSIP-CRM-INT-7265D2W

> ไต้หวัน: รุ่น 3165D2W

> จีน: รุ่น 3165D2W, CMIIT ID: 2015AJ3466 (M)

> ยุโรป: รุ่น 3165D2W

> รุ่นของซอฟต์แวร์ | ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x และเวอร์ชันต่อมา
> เอาต์พุตพลังงานสูงสุด
> (2400 - 2483.5 MHz) โหมด IEEE802.11 b/g/n | สูงสุด 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) Bluetooth/BLE | สูงสุด 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac | สูงสุด 23dBm EIRP (200mW) 5.15 - 5.35 GHz แบบย่านความถี่ต่ำใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น
> (5725 - 5875 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac | สูงสุด 13.98 dBm EIRP (25mW) สำหรับมาตรฐาน EN 300 440 อุปกรณ์ทำงานที่ 5.8 GHz ที่เป็นเครื่องรับสัญญาณประเภทที่ 2

> อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญของ European Union directive 2014/53/EU

> ออสเตรเลีย: รุ่น 3165D2W

> สิงคโปร์: รุ่น 3165D2W

> อาร์เจนตินา:

> รุ่น 3165D2W

> รุ่น 3165NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

เนื่องจากขนาดที่เล็กมากของ 3168NGW จึงมีการทำเครื่องหมายไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้ เพราะว่าป้ายผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะอ่านได้

> ญี่ปุ่น: รุ่น 3168NGW:

> - RF: 003-160024
> - TEL: D160013003

> ยุโรป: รุ่น 3168NGW

> รุ่นของซอฟต์แวร์ | ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x และเวอร์ชันต่อมา
> เอาต์พุตพลังงานสูงสุด
> (2400 - 2483.5 MHz) โหมด IEEE802.11 b/g/n | สูงสุด 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) Bluetooth/BLE | สูงสุด 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac | สูงสุด 23dBm EIRP (200mW) 5.15 - 5.35 GHz แบบย่านความถี่ต่ำใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น
> (5725 - 5875 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac | สูงสุด 13.98 dBm EIRP (25mW) สำหรับมาตรฐาน EN 300 440 อุปกรณ์ทำงานที่ 5.8 GHz ที่เป็นเครื่องรับสัญญาณประเภทที่ 2

> อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญของ European Union directive 2014/53/EU

> อาร์เจนตินา: รุ่น 3168NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

เนื่องจากขนาดที่เล็กมากของ 7265D2W/7265NGW (12x16) จึงมีการทำเครื่องหมายไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้ เพราะว่าป้ายผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะอ่านได้

> สหรัฐอเมริกา: รุ่น 7265D2W, FCC ID: PD97265D2

> แคนาดา: รุ่น 7265D2W, IC: 1000M-7265D2

> ญี่ปุ่น:

> รุ่น 7265D2W:

> - RF: 003-140134
> - TEL D140087003

> รุ่น 7265NGW:

> - RF: 003-140018
> - TEL: D140017003

> เกาหลี: รุ่น 7265D2W, MSIP-CRM-INT-7265D2W

> ไต้หวัน: รุ่น 7265D2W,

> จีน: รุ่น 7265D2W, CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> ออสเตรเลีย: รุ่น 7265D2W,

> อาร์เจนตินา: รุ่น 7265D2W

### Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

เนื่องจากขนาดที่เล็กมากของ 13100NGW, จึงได้ทำเครื่องหมายไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้ เพราะว่าป้ายผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะอ่านได้

> ยุโรป: รุ่น 13100NGW

> รุ่นของซอฟต์แวร์ | Intel® Wireless Dock Manager 3.x และเวอร์ชันก่อนหน้า
> เอาต์พุตพลังงานสูงสุด
> (57 - 64 GHz) โหมด IEEE802.11 ad | สูงสุด 25 dBm EIRP

> อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญของ European Union directive 2014/53/EU

> สิงคโปร์: รุ่น 13100NGW

### Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265

เนื่องจากขนาดที่เล็กมากของ 17265NGW, จึงได้ทำเครื่องหมายไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้ เพราะว่าป้ายผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะอ่านได้

> ยุโรป: รุ่น 17265NGW

> รุ่นของซอฟต์แวร์ | ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x และเวอร์ชั่นต่อมา (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x และเวอร์ชันก่อนหน้า (WiGig)
> เอาต์พุตพลังงานสูงสุด
> (2400 - 2483.5 MHz) โหมด IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | สูงสุด 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | สูงสุด 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac | สูงสุด 23dBm EIRP (200mW) 5.15 - 5.35 GHz แบบย่านความถี่ต่ำใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น
> (5725 - 5875 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac | สูงสุด 13.98 dBm EIRP (25mW) สำหรับมาตรฐาน EN 300 440 อุปกรณ์ทำงานที่ 5.8 GHz ที่เป็นเครื่องรับสัญญาณประเภทที่ 2
> (57 - 64 GHz) โหมด IEEE802.11 ad | สูงสุด 25 dBm EIRP

> อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญของ European Union directive 2014/53/EU

> สิงคโปร์: รุ่น 17265NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

เนื่องจากขนาดที่เล็กมากของ 8260D2W (12x16) จึงมีการทำเครื่องหมายไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้ เพราะว่าป้ายผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะอ่านได้

> สหรัฐอเมริกา: รุ่น 8260D2W, FCC ID: PD98260D2 (FCC ID ไม่มีอักษรต่อท้าย "U" แสดงถึงการติดตั้งจากโรงงานเท่านั้น);

> FCC ID: PD98260D2U (FCC ID ที่มีอักษรต่อท้าย "U" แสดงถึงการติดตั้งโดยผู้ใช้ หรือการเปลี่ยนทดแทนที่อนุญาตและสนับสนุนโดยคุณสมบัติการล็อค BIOS)

> แคนาดา: รุ่น 8260D2W, IC: 1000M-8260D2

> ญี่ปุ่น: รุ่น 8260D2W:

> - RF: 003-150094
> - TEL: D150070003

> เกาหลี: รุ่น 8260D2W, MSIP-CRM-INT-8260D2W

> ไต้หวัน: รุ่น 8260D2W

> จีน: รุ่น 8260D2W, CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> ออสเตรเลีย: รุ่น 8260D2W

> อาร์เจนตินา: รุ่น 8260D2W

เนื่องจากขนาดที่เล็กมากของ 8260NGWH/8260NGW จึงมีการทำเครื่องหมายไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้ เพราะว่าป้ายผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะอ่านได้

> ญี่ปุ่น:

> รุ่น 8260NGW:

> - RF: 003-150093
> - TEL: D150069003

> รุ่น 8260NGWH:

> - RF: 003-150154
> - TEL: D150111003

> อาร์เจนตินา: รุ่น 8260NGWH

> อาร์เจนตินา: รุ่น 8260NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

เนื่องจากขนาดที่เล็กมากของ 8265NGW (22 มม. x 30 มม. x 2.4 มม.) จึงมีการทำเครื่องหมายไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้ เพราะว่าป้ายผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะอ่านได้

> สหรัฐอเมริกา: รุ่น 8265NGW

> - FCC ID: PD98265NG (FCC ID ที่ไม่มีอักษรต่อท้าย "U" แสดงถึงการติดตั้งจากโรงงานเท่านั้น)

> - FCC ID: PD98265NGU (FCC ID ที่มีอักษรต่อท้าย "U" แสดงถึงการติดตั้งโดยผู้ใช้ หรือการเปลี่ยนทดแทนที่อนุญาตและสนับสนุนโดยคุณสมบัติการล็อค BIOS)

> แคนาดา: รุ่น 8265NGW, IC: 1000M-8265NG

> ญี่ปุ่น: รุ่น 8265NGW:

> - RF 003-160104

> - TEL D160055003

> เกาหลี: รุ่น 8265NGW, MSIP-CRM-INT-8265NGW

> ไต้หวัน: รุ่น 8265NGW

> จีน: รุ่น 8265NGW

> ยุโรป: รุ่น 8265NGW, 8265D2W

> รุ่นของซอฟต์แวร์ | ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x และเวอร์ชันต่อมา
> เอาต์พุตพลังงานสูงสุด
> (2400 - 2483.5 MHz) โหมด IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | สูงสุด 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | สูงสุด 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac | สูงสุด 23dBm EIRP (200mW) 5.15 - 5.35 GHz แบบย่านความถี่ต่ำใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น
> (5725 - 5875 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac | สูงสุด 13.98 dBm EIRP (25mW) สำหรับมาตรฐาน EN 300 440 อุปกรณ์ทำงานที่ 5.8 GHz ที่เป็นเครื่องรับสัญญาณประเภทที่ 2
> (57 - 64 GHz) โหมด IEEE802.11 ad | สูงสุด 25 dBm EIRP

> อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญของ European Union directive 2014/53/EU

> ออสเตรเลีย: รุ่น 8265NGW

> บราซิล: รุ่น 8265NGW: ANATEL: XXXXXXXXXX

> อาร์เจนตินา: รุ่น 8265NGW

> สิงคโปร์: รุ่น 8265NGW:

> ปากีสถาน: รุ่น 8265NGW

> "รุ่นที่ได้รับการอนุมัติโดย PTA"

เนื่องจากขนาดที่เล็กมากของ 8265D2W (12 มม. x 16 มม. x 1.8 มม.) จึงได้ทำเครื่องหมายไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้ เพราะว่าป้ายผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะอ่านได้

> สหรัฐอเมริกา: รุ่น 8265D2W, FCC ID: PD98265D2

> แคนาดา: รุ่น 8265D2W, IC: 1000M-8265D2

> ญี่ปุ่น: รุ่น 8265D2W:

> - RF 003-160129

> - TEL D160076003

> เกาหลี: รุ่น 8265D2W, MSIP-CRM-INT-8265D2W

> ไต้หวัน: รุ่น 8265D2W

> จีน: รุ่น 8265D2W

> ออสเตรเลีย: รุ่น 8265D2W

> บราซิล: รุ่น 8265D2W: ANATEL: XXXXXXXXXX

> อาร์เจนตินา: รุ่น 8265D2W

> สิงคโปร์: รุ่น 8265D2W:

> ปากีสถาน: รุ่น 8265D2W

> "รุ่นที่ได้รับการอนุมัติโดย PTA"

### Intel® Wireless-AC 9260 (รุ่น 9260NGW)

เนื่องจากขนาดที่เล็กมากของ 9260NGW (22 มม. x 30 มม. x 2.4 มม.) จึงมีการทำเครื่องหมายไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้ เพราะว่าป้ายผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะอ่านได้

> สหรัฐอเมริกา: รุ่น 9260NGW, FCC ID: PD99260NG

> แคนาดา: รุ่น 9260NGW, IC: 1000M-9260NG

> ญี่ปุ่น: รุ่น 9260NGW:

> - RF 003-170125

> - TEL D170079003

> เกาหลี: รุ่น 9260NGW, MSIP-CRM-INT-9260NGW

> ไต้หวัน: รุ่น 9260NGW

> จีน: รุ่น 9260NGW

> ยุโรป: รุ่น 9260NGW

> รุ่นของซอฟต์แวร์ | ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x และเวอร์ชันต่อมา
> เอาต์พุตพลังงานสูงสุด
> (2400 - 2483.5 MHz) โหมด IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | สูงสุด 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | สูงสุด 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac | สูงสุด 23dBm EIRP (200mW) 5.15 - 5.35 GHz แบบย่านความถี่ต่ำใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น
> (5725 - 5875 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac | สูงสุด 13.98 dBm EIRP (25mW) สำหรับมาตรฐาน EN 300 440 อุปกรณ์ทำงานที่ 5.8 GHz ที่เป็นเครื่องรับสัญญาณประเภทที่ 2

> อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญของ European Union directive 2014/53/EU

> ออสเตรเลีย: รุ่น 9260NGW

> สิงคโปร์: รุ่น 9260NGW

### Intel® Wireless-AC 9260 (รุ่น 9260D2WL)

เนื่องจากขนาดที่เล็กมากของ 9260D2WL (12 มม. x 16 มม. x 1.8 มม.) จึงได้ทำเครื่องหมายไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้ เพราะว่าป้ายผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะอ่านได้

> สหรัฐอเมริกา: รุ่น 9260D2WL, FCC ID: PD99260D2L

> แคนาดา: รุ่น 9260D2WL, IC: 1000M-9260D2L

> ญี่ปุ่น: รุ่น 9260D2WL:

> - RF: 003-190024

> - TEL: D190023003

> ยุโรป: รุ่น 9260D2WL

> รุ่นของซอฟต์แวร์ | ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x และเวอร์ชันต่อมา
> เอาต์พุตพลังงานสูงสุด
> (2400 - 2483.5 MHz) โหมด IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | สูงสุด 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | สูงสุด 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac | สูงสุด 23dBm EIRP (200mW) 5.15 - 5.35 GHz แบบย่านความถี่ต่ำใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น
> (5725 - 5875 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac | สูงสุด 13.98 dBm EIRP (25mW) สำหรับมาตรฐาน EN 300 440 อุปกรณ์ทำงานที่ 5.8 GHz ที่เป็นเครื่องรับสัญญาณประเภทที่ 2

> อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญของ European Union directive 2014/53/EU

> ออสเตรเลีย: รุ่น 9260D2WL

> บราซิล: รุ่น 9260D2WL, ANATEL: 05831-17-04423

> สิงคโปร์: รุ่น 9260D2WL

> อาร์เจนตินา: รุ่น 9260D2WL

> ปากีสถาน: รุ่น 9260D2WL

> อนุมัติโดย PTA: 9.9203/2019

### Intel® Wireless-AC 9461 (รุ่น 9461NGW)

เนื่องจากขนาดที่เล็กมากของ 9461NGW (22 มม. x 30 มม. x 2.4 มม.) จึงมีการทำเครื่องหมายไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้ เพราะว่าป้ายผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะอ่านได้

> สหรัฐอเมริกา: รุ่น 9461NGW, FCC ID: PD99461NG

> แคนาดา: รุ่น 9461NGW, IC: 1000M-9461NG

> ญี่ปุ่น: รุ่น 9461NGW:

> - RF 003-170204

> - TEL D170127003

> เกาหลี: รุ่น 9461NGW

> MSIP-CRM-INT-9461NGW

> ไต้หวัน: รุ่น 9461NGW

> จีน: รุ่น 9461NGW

> ยุโรป: รุ่น 9461NGW

> รุ่นของซอฟต์แวร์ | ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x และเวอร์ชันต่อมา
> เอาต์พุตพลังงานสูงสุด
> (2400 - 2483.5 MHz) โหมด IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | สูงสุด 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | สูงสุด 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac | สูงสุด 23dBm EIRP (200mW) 5.15 - 5.35 GHz แบบย่านความถี่ต่ำใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น
> (5725 - 5875 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac | สูงสุด 13.98 dBm EIRP (25mW) สำหรับมาตรฐาน EN 300 440 อุปกรณ์ทำงานที่ 5.8 GHz ที่เป็นเครื่องรับสัญญาณประเภทที่ 2

> อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญของ European Union directive 2014/53/EU

> ออสเตรเลีย: รุ่น 9461NGW

> สิงคโปร์: รุ่น 9461NGW

### Intel® Wireless-AC 9461 (รุ่น 9461D2W)

เนื่องจากขนาดที่เล็กมากของ 9461D2W (12 มม. x 16 มม. x 1.8 มม.) จึงได้ทำเครื่องหมายไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้ เพราะว่าป้ายผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะอ่านได้

> สหรัฐอเมริกา: รุ่น 9461D2W, FCC ID: PD99461D2

> แคนาดา: รุ่น 9461D2W, IC: 1000M-9461D2

> ญี่ปุ่น: รุ่น 9461D2W:

> - RF 003-170203

> - TEL D170126003

> เกาหลี: รุ่น 9461D2W

> MSIP-CRM-INT-9461D2W

> ไต้หวัน: รุ่น 9461D2W

> จีน: รุ่น 9461D2W

> ยุโรป: รุ่น 9461D2W

> รุ่นของซอฟต์แวร์ | ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x และเวอร์ชันต่อมา
> เอาต์พุตพลังงานสูงสุด
> (2400 - 2483.5 MHz) โหมด IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | สูงสุด 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | สูงสุด 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac | สูงสุด 23dBm EIRP (200mW) 5.15 - 5.35 GHz แบบย่านความถี่ต่ำใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น
> (5725 - 5875 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac | สูงสุด 13.98 dBm EIRP (25mW) สำหรับมาตรฐาน EN 300 440 อุปกรณ์ทำงานที่ 5.8 GHz ที่เป็นเครื่องรับสัญญาณประเภทที่ 2

> อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญของ European Union directive 2014/53/EU

> ออสเตรเลีย: รุ่น 9461D2W

> สิงคโปร์: รุ่น 9461D2W

### Intel® Wireless-AC 9462 (รุ่น 9462NGW)

เนื่องจากขนาดที่เล็กมากของ 9462NGW (22 มม. x 30 มม. x 2.4 มม.) จึงมีการทำเครื่องหมายไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้ เพราะว่าป้ายผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะอ่านได้

> สหรัฐอเมริกา: รุ่น 9462NGW, FCC ID: PD99462NG

> แคนาดา: รุ่น 9462NGW, IC: 1000M-9462NG

> ญี่ปุ่น: รุ่น 9462NGW:

> - RF 003-170245

> - TEL D170151003

> เกาหลี: รุ่น 9462NGW

> R-CRM-INT-9462NGW

> ไต้หวัน: รุ่น 9462NGW

> จีน: รุ่น 9462NGW

> ยุโรป: รุ่น 9462NGW

> รุ่นของซอฟต์แวร์ | ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x และเวอร์ชันต่อมา
> เอาต์พุตพลังงานสูงสุด
> (2400 - 2483.5 MHz) โหมด IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | สูงสุด 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | สูงสุด 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac | สูงสุด 23dBm EIRP (200mW) 5.15 - 5.35 GHz แบบย่านความถี่ต่ำใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น
> (5725 - 5875 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac | สูงสุด 13.98 dBm EIRP (25mW) สำหรับมาตรฐาน EN 300 440 อุปกรณ์ทำงานที่ 5.8 GHz ที่เป็นเครื่องรับสัญญาณประเภทที่ 2

> อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญของ European Union directive 2014/53/EU

> ออสเตรเลีย: รุ่น 9462NGW

> สิงคโปร์: รุ่น 9462NGW

### Intel® Wireless-AC 9462 (รุ่น 9462D2W)

เนื่องจากขนาดที่เล็กมากของ 9462D2W (12 มม. x 16 มม. x 1.8 มม.) จึงได้ทำเครื่องหมายไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้ เพราะว่าป้ายผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะอ่านได้

> สหรัฐอเมริกา: รุ่น 9462D2W, FCC ID: PD99462D2

> แคนาดา: รุ่น 9462D2W, IC: 1000M-9462D2

> ญี่ปุ่น: รุ่น 9462D2W:

> - RF 003-170243

> - TEL D170149003

> เกาหลี: รุ่น 9462D2W

> R-CRM-INT-9462D2W

> ไต้หวัน: รุ่น 9462D2W

> จีน: รุ่น 9462D2W

> ยุโรป: รุ่น 9462D2W

> รุ่นของซอฟต์แวร์ | ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x และเวอร์ชันต่อมา
> เอาต์พุตพลังงานสูงสุด
> (2400 - 2483.5 MHz) โหมด IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | สูงสุด 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | สูงสุด 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac | สูงสุด 23dBm EIRP (200mW) 5.15 - 5.35 GHz แบบย่านความถี่ต่ำใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น
> (5725 - 5875 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac | สูงสุด 13.98 dBm EIRP (25mW) สำหรับมาตรฐาน EN 300 440 อุปกรณ์ทำงานที่ 5.8 GHz ที่เป็นเครื่องรับสัญญาณประเภทที่ 2

> อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญของ European Union directive 2014/53/EU

> ออสเตรเลีย: รุ่น 9462D2W

> สิงคโปร์: รุ่น 9462D2W

### Intel® Wireless-AC 9560 (รุ่น 9560NGW)

เนื่องจากขนาดที่เล็กมากของ 9560NGW (22 มม. x 30 มม. x 2.4 มม.) จึงมีการทำเครื่องหมายไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้ เพราะว่าป้ายผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะอ่านได้

> สหรัฐอเมริกา: รุ่น 9560NGW, FCC ID: PD99560NG

> แคนาดา: รุ่น 9560NGW, IC: 1000M-9560NG

> ญี่ปุ่น: รุ่น 9560NGW:

> - RF 003-170126

> - TEL D170080003

> เกาหลี: รุ่น 9560NGW, MSIP-CRM-INT-9560NGW

> ไต้หวัน: รุ่น 9560NGW และ 9560NGW R:

> จีน: รุ่น 9560NGW

> ยุโรป: รุ่น 9560NGW

> รุ่นของซอฟต์แวร์ | ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x และเวอร์ชันต่อมา
> เอาต์พุตพลังงานสูงสุด
> (2400 - 2483.5 MHz) โหมด IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | สูงสุด 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | สูงสุด 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac | สูงสุด 23dBm EIRP (200mW) 5.15 - 5.35 GHz แบบย่านความถี่ต่ำใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น
> (5725 - 5875 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac | สูงสุด 13.98 dBm EIRP (25mW) สำหรับมาตรฐาน EN 300 440 อุปกรณ์ทำงานที่ 5.8 GHz ที่เป็นเครื่องรับสัญญาณประเภทที่ 2

> อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญของ European Union directive 2014/53/EU

> ออสเตรเลีย: รุ่น 9560NGW

> สิงคโปร์: รุ่น 9560NGW

### Intel® Wireless-AC 9560 (รุ่น 9560D2W)

เนื่องจากขนาดที่เล็กมากของ 9560D2W (12 มม. x 16 มม. x 1.8 มม.) จึงได้ทำเครื่องหมายไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้ เพราะว่าป้ายผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะอ่านได้

> สหรัฐอเมริกา: รุ่น 9560D2W, FCC ID: PD99560D2

> แคนาดา: รุ่น 9560D2W, IC: 1000M-9560D2

> ญี่ปุ่น: รุ่น 9560D2W:

> - RF 003-170244

> - TEL D170150003

> เกาหลี: รุ่น 9560D2W

> R-CRM-INT-9560D2W

> ไต้หวัน: รุ่น 9560D2W

> จีน: รุ่น 9560D2W

> ยุโรป: รุ่น 9560D2W

> รุ่นของซอฟต์แวร์ | ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x และเวอร์ชันต่อมา
> เอาต์พุตพลังงานสูงสุด
> (2400 - 2483.5 MHz) โหมด IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | สูงสุด 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | สูงสุด 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac | สูงสุด 23dBm EIRP (200mW) 5.15 - 5.35 GHz แบบย่านความถี่ต่ำใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น
> (5725 - 5875 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac | สูงสุด 13.98 dBm EIRP (25mW) สำหรับมาตรฐาน EN 300 440 อุปกรณ์ทำงานที่ 5.8 GHz ที่เป็นเครื่องรับสัญญาณประเภทที่ 2

> อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญของ European Union directive 2014/53/EU

> ออสเตรเลีย: รุ่น 9560D2W

> สิงคโปร์: รุ่น 9560D2W

### Intel® Wireless-AC 9560 (รุ่น 9560D2WL)

เนื่องจากขนาดที่เล็กมากของ 9560D2WL (12 มม. x 16 มม. x 1.8 มม.) จึงได้ทำเครื่องหมายไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้ เพราะว่าป้ายผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะอ่านได้

> สหรัฐอเมริกา: รุ่น 9560D2WL, FCC ID: PD99560D2L

> แคนาดา: รุ่น 9560D2WL, IC: 1000M-9560D2L

> ญี่ปุ่น: รุ่น 9560D2WL:

> - RF 003-180060

> - TEL D180033003

> เกาหลี: รุ่น 9560D2WL

> R-CRM-INT-9560D2WL

> ไต้หวัน: รุ่น 9560D2WL

> จีน: รุ่น 9560D2WL

> ยุโรป: รุ่น 9560D2WL

> รุ่นของซอฟต์แวร์ | ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x และเวอร์ชันต่อมา
> เอาต์พุตพลังงานสูงสุด
> (2400 - 2483.5 MHz) โหมด IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | สูงสุด 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | สูงสุด 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac | สูงสุด 23dBm EIRP (200mW) 5.15 - 5.35 GHz แบบย่านความถี่ต่ำใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น
> (5725 - 5875 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac | สูงสุด 13.98 dBm EIRP (25mW) สำหรับมาตรฐาน EN 300 440 อุปกรณ์ทำงานที่ 5.8 GHz ที่เป็นเครื่องรับสัญญาณประเภทที่ 2

> อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญของ European Union directive 2014/53/EU

> ออสเตรเลีย: รุ่น 9560D2WL

> สิงคโปร์: รุ่น 9560D2WL

### Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265

เนื่องจากขนาดที่เล็กมากของโมดูล 18265NGW จึงได้ทำเครื่องหมายไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้ เพราะว่าป้ายผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะอ่านได้

> สหรัฐอเมริกา: รุ่น 18265NGW, FCC ID: PD918265NG (โมดูลนี้มีไว้สำหรับการติดตั้งจากโรงงานเท่านั้น)

> แคนาดา: รุ่น 18265NGW, IC : 1000M-18265NG

> ญี่ปุ่น: รุ่น 18265NGW

> เกาหลี: รุ่น 18265NGW, MSIP-CRM-INT-18265NGW

> ไต้หวัน: รุ่น 18265NGW

> จีน: รุ่น 18265NGW, CMIIT ID: 2016AJ7066 (M)

> ยุโรป: รุ่น 18265NGW

> รุ่นของซอฟต์แวร์ | ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x และเวอร์ชั่นต่อมา (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x และเวอร์ชันก่อนหน้า (WiGig)
> เอาต์พุตพลังงานสูงสุด
> (2400 - 2483.5 MHz) โหมด IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | สูงสุด 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | สูงสุด 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac | สูงสุด 23dBm EIRP (200mW) 5.15 - 5.35 GHz แบบย่านความถี่ต่ำใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น
> (5725 - 5875 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac | สูงสุด 13.98 dBm EIRP (25mW) สำหรับมาตรฐาน EN 300 440 อุปกรณ์ทำงานที่ 5.8 GHz ที่เป็นเครื่องรับสัญญาณประเภทที่ 2
> (57 - 64 GHz) โหมด IEEE802.11 ad | สูงสุด 25 dBm EIRP

> อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญของ European Union directive 2014/53/EU

> ออสเตรเลีย: รุ่น 18265NGW

> บราซิล: รุ่น 18265NGW ANATEL: XXXXXXXXXXXXX

> สิงคโปร์: รุ่น 18265NGW

### Intel® Wireless Gigabit 11000

เนื่องจากขนาดที่เล็กมากของ 11000D2W/11000D2W LC จึงได้ทำเครื่องหมายไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้ เพราะว่าป้ายผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะอ่านได้

> สหรัฐอเมริกา: รุ่น 11000D2W และ 11000D2W LC, FCC ID: PD911000D2

> แคนาดา: รุ่น 11000D2W, IC: 1000M-11000D2

> ญี่ปุ่น: รุ่น 11000D2W:

> เกาหลี: รุ่น 11000D2W, MSIP-CRM-INT-11000D2W

> ไต้หวัน: รุ่น 11000D2W และ 11000D2W LC

> จีน: รุ่น 11000D2W, CMIIT ID: 2016DJ0267 (M); รุ่น 11000D2W LC, CMIIT ID: 2016DJ0268 (M)

> ยุโรป: รุ่น 11000D2W

> รุ่นของซอฟต์แวร์ | Intel® Wireless Dock Manager 3.x และเวอร์ชันก่อนหน้า
> เอาต์พุตพลังงานสูงสุด
> (57 - 64 GHz) โหมด IEEE802.11 ad | สูงสุด 25 dBm EIRP

> ออสเตรเลีย: รุ่น 11000D2W

> สิงคโปร์: รุ่น 11000D2W/11000D2W LC:

### Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR

เนื่องจากขนาดที่เล็กมากของ 13110NGW, จึงได้ทำเครื่องหมายไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้ เพราะว่าป้ายผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะอ่านได้

> สหรัฐอเมริกา: รุ่น 13110NGW, FCC ID: PD913110NG

> แคนาดา: รุ่น 13110NGW, IC: 1000M-13110NG

> เกาหลี: รุ่น 13110NGW, R-CRM-INT-13110NGW

> ไต้หวัน: รุ่น 13110NGW

> ยุโรป: รุ่น 13110NGW

> รุ่นของซอฟต์แวร์ | Intel® Wireless VR Dashboard 4.x
> เอาต์พุตพลังงานสูงสุด
> (57 - 64 GHz) โหมด IEEE802.11ad | สูงสุด 25 dBm EIRP

> อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญของ European Union directive 2014/53/EU

> สิงคโปร์: รุ่น 13110NGW

### Intel® Wireless Gigabit 11100VR

เนื่องจากขนาดที่เล็กมากของ 11100D2W, จึงได้ทำเครื่องหมายไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้ เพราะว่าป้ายผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะอ่านได้

> สหรัฐอเมริกา: รุ่น 11100D2W, FCC ID: PD911100D2

> แคนาดา: รุ่น 11100D2W, IC: 1000M-11100D2

> เกาหลี: รุ่น 11100D2W, R-CRM-INT-11100D2W

> ไต้หวัน: รุ่น 11100D2W

> ยุโรป: รุ่น 11100D2W

> รุ่นของซอฟต์แวร์ | Intel® Wireless VR Dashboard 4.x
> เอาต์พุตพลังงานสูงสุด
> (57 - 64 GHz) โหมด IEEE802.11ad | สูงสุด 26 dBm EIRP

> อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญของ European Union directive 2014/53/EU

> ออสเตรเลีย: รุ่น 11100D2W

> สิงคโปร์: รุ่น 11100D2W

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (รุ่น AX201NGW)

เนื่องจากขนาดที่เล็กมากของ AX201NGW, จึงได้ทำเครื่องหมายไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้ เพราะว่าป้ายผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะอ่านได้

> สหรัฐอเมริกา: รุ่น AX201NGW, FCC ID: PD9AX201NG

> แคนาดา: รุ่น AX201NGW, IC: 1000M-AX201NG

> ญี่ปุ่น: รุ่น AX201NGW:

> - RF: 003-180232

> - TEL: D180131003

> เกาหลี: รุ่น AX201NGW

> R-C-INT-AX201NGW

> ไต้หวัน: รุ่น AX201NGW

> จีน: รุ่น AX201NGW

> ยุโรป: รุ่น AX201NGW

> รุ่นของซอฟต์แวร์ | ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x และเวอร์ชันต่อมา
> เอาต์พุตพลังงานสูงสุด
> (2400 - 2483.5 MHz) โหมด IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | สูงสุด 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | สูงสุด 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac/ax | สูงสุด 23dBm EIRP (200mW) 5.15 - 5.35 GHz แบบย่านความถี่ต่ำใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น
> (5725 - 5875 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac/ax | สูงสุด 13.98 dBm EIRP (25mW) สำหรับมาตรฐาน EN 300 440 อุปกรณ์ทำงานที่ 5.8 GHz ที่เป็นเครื่องรับสัญญาณประเภทที่ 2

> อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญของ European Union directive 2014/53/EU

> ออสเตรเลีย: รุ่น AX201NGW

> บราซิล: รุ่น AX201NGW, ANATEL: 06970-18-04423

> สิงคโปร์: รุ่น AX201NGW

> อาร์เจนตินา: รุ่น AX201NGW

> ปากีสถาน: รุ่น AX201NGW

> อนุมัติโดย PTA: 9.9116/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (รุ่น AX201D2W)

เนื่องจากขนาดที่เล็กมากของ AX201D2W, จึงได้ทำเครื่องหมายไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้ เพราะว่าป้ายผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะอ่านได้

> สหรัฐอเมริกา: รุ่น AX201D2W, FCC ID: PD9AX201D2

> แคนาดา: รุ่น AX201D2W, IC: 1000M-AX201D2

> ญี่ปุ่น: รุ่น AX201D2W:

> - RF: 003-180233

> - TEL: D180132003

> เกาหลี: รุ่น AX201D2W

> R-C-INT-AX201D2W

> ไต้หวัน: รุ่น AX201D2W

> จีน: รุ่น AX201D2W

> ยุโรป: รุ่น AX201D2W

> รุ่นของซอฟต์แวร์ | ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x และเวอร์ชันต่อมา
> เอาต์พุตพลังงานสูงสุด
> (2400 - 2483.5 MHz) โหมด IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | สูงสุด 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | สูงสุด 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac/ax | สูงสุด 23dBm EIRP (200mW) 5.15 - 5.35 GHz แบบย่านความถี่ต่ำใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น
> (5725 - 5875 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac/ax | สูงสุด 13.98 dBm EIRP (25mW) สำหรับมาตรฐาน EN 300 440 อุปกรณ์ทำงานที่ 5.8 GHz ที่เป็นเครื่องรับสัญญาณประเภทที่ 2

> อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญของ European Union directive 2014/53/EU

> ออสเตรเลีย: รุ่น AX201D2W

> บราซิล: รุ่น AX201D2W, ANATEL: 07039-18-04423

> สิงคโปร์: รุ่น AX201D2W

> อาร์เจนตินา: รุ่น AX201D2W

> ปากีสถาน: รุ่น AX201D2W

> อนุมัติโดย PTA: 9.9115/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (รุ่น AX201D2WL)

เนื่องจากขนาดที่เล็กมากของ AX201D2WL, จึงได้ทำเครื่องหมายไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้ เพราะว่าป้ายผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะอ่านได้

> สหรัฐอเมริกา: รุ่น AX201D2WL, FCC ID: PD9AX201D2L

> แคนาดา: รุ่น AX201D2WL, IC: 1000M-AX201D2L

> ญี่ปุ่น: รุ่น AX201D2WL:

> - RF: 003-180234

> - TEL: D180133003

> เกาหลี: รุ่น AX201D2WL

> R-C-INT-AX201D2WL

> ไต้หวัน: รุ่น AX201D2WL

> จีน: รุ่น AX201D2WL

> ยุโรป: รุ่น AX201D2WL

> รุ่นของซอฟต์แวร์ | ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x และเวอร์ชันต่อมา
> เอาต์พุตพลังงานสูงสุด
> (2400 - 2483.5 MHz) โหมด IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | สูงสุด 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | สูงสุด 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac/ax | สูงสุด 23dBm EIRP (200mW) 5.15 - 5.35 GHz แบบย่านความถี่ต่ำใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น
> (5725 - 5875 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac/ax | สูงสุด 13.98 dBm EIRP (25mW) สำหรับมาตรฐาน EN 300 440 อุปกรณ์ทำงานที่ 5.8 GHz ที่เป็นเครื่องรับสัญญาณประเภทที่ 2

> อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญของ European Union directive 2014/53/EU

> ออสเตรเลีย: รุ่น AX201D2WL

> บราซิล: รุ่น AX201D2WL, ANATEL: 07271-18-04423

> สิงคโปร์: รุ่น AX201D2WL

> อาร์เจนตินา: รุ่น AX201D2WL

> ปากีสถาน: รุ่น AX201D2WL

> อนุมัติโดย PTA: 9.9110/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX200 (รุ่น AX200D2WL)

เนื่องจากขนาดที่เล็กมากของ AX200D2WL จึงได้ทำเครื่องหมายไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้ เพราะว่าป้ายผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะอ่านได้

> สหรัฐอเมริกา: รุ่น AX200D2WL, FCC ID: PD9AX200D2L

> แคนาดา: รุ่น AX200D2WL, IC: 1000M-AX200D2L

> ญี่ปุ่น: รุ่น AX200D2WL:

> - RF: 003-190023

> - TEL: D190022003

> เกาหลี: รุ่น AX200D2WL

> R-C-INT-AX200D2WL

> ไต้หวัน: รุ่น AX200D2WL

> จีน: รุ่น AX200D2WL, CMIIT ID: 2019AJ2493 (M)

> ยุโรป: รุ่น AX200D2WL

> รุ่นของซอฟต์แวร์ | ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x และเวอร์ชันต่อมา
> เอาต์พุตพลังงานสูงสุด
> (2400 - 2483.5 MHz) โหมด IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | สูงสุด 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | สูงสุด 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac/ax | สูงสุด 23dBm EIRP (200mW) 5.15 - 5.35 GHz แบบย่านความถี่ต่ำใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น
> (5725 - 5875 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac/ax | สูงสุด 13.98 dBm EIRP (25mW) สำหรับมาตรฐาน EN 300 440 อุปกรณ์ทำงานที่ 5.8 GHz ที่เป็นเครื่องรับสัญญาณประเภทที่ 2

> อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญของ European Union directive 2014/53/EU

> ออสเตรเลีย: รุ่น AX200D2WL

> บราซิล: รุ่น AX200D2WL, ANATEL: XXXXXXXXXXXXX

> สิงคโปร์: รุ่น AX200D2WL

> อาร์เจนตินา: รุ่น AX200D2WL

> ปากีสถาน: รุ่น AX200D2WL

> อนุมัติโดย PTA: 9.9202/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX200 (รุ่น AX200NGW)

เนื่องจากขนาดที่เล็กมากของ AX200NGW จึงได้ทำเครื่องหมายไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้ เพราะว่าป้ายผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะอ่านได้

> สหรัฐอเมริกา: รุ่น AX200NGW, FCC ID: PD9AX200NG

> แคนาดา: รุ่น AX200NGW, IC: 1000M-AX200NG

> ญี่ปุ่น: รุ่น AX200NGW:

> - RF: 003-190022

> - TEL: D190021003

> เกาหลี: รุ่น AX200NGW

> R-C-INT-AX200NGW

> ไต้หวัน: รุ่น AX200NGW

> จีน: รุ่น AX200NGW, CMIIT ID: 2019AJ2274 (M)

> ยุโรป: รุ่น AX200NGW

> รุ่นของซอฟต์แวร์ | ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x และเวอร์ชันต่อมา
> เอาต์พุตพลังงานสูงสุด
> (2400 - 2483.5 MHz) โหมด IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | สูงสุด 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | สูงสุด 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac/ax | สูงสุด 23dBm EIRP (200mW) 5.15 - 5.35 GHz แบบย่านความถี่ต่ำใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น
> (5725 - 5875 MHz) โหมด IEEE802.11 a/n/ac/ax | สูงสุด 13.98 dBm EIRP (25mW) สำหรับมาตรฐาน EN 300 440 อุปกรณ์ทำงานที่ 5.8 GHz ที่เป็นเครื่องรับสัญญาณประเภทที่ 2

> อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญของ European Union directive 2014/53/EU

> ออสเตรเลีย: รุ่น AX200NGW

> บราซิล: รุ่น AX200NGW, ANATEL: XXXXXXXXXXXXX

> สิงคโปร์: รุ่น AX200NGW

> อาร์เจนตินา: รุ่น AX200NGW

> ปากีสถาน: รุ่น AX200NGW

> อนุมัติโดย PTA: 9.9211/2019

### ข้อมูลสำหรับ OEM และโฮสต์ของผู้ประกอบเครื่อง

ได้ให้แนวทางที่อธิบายไว้ในเอกสารนี้แก่ผู้ประกอบเครื่อง OEM ที่ติดตั้งอแด็ปเตอร์ไร้สาย Intel® ในแพลตฟอร์มโฮสต์โน้ตบุ๊กและแท็บเล็ตพีซี การปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นในการสนองตอบเงื่อนไขของกฎของ FCC รวมถึงข้อจำกัด RF เมื่อได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ว่าด้วยเสาสัญญาณทุกประเภทและการวางตามที่อธิบายไว้ ณ ที่นี้แล้ว อแด็ปเตอร์ไร้สาย Intel® อาจได้รับการประกอบลงในแพลตฟอร์มโฮสต์โน้ตบุ๊กและแท็บเล็ตพีซีโดยไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม หากไม่ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งตามแนวทางที่กล่าวถึงในที่นี้ OEM หรือผู้ประกอบเครื่อง อาจจำเป็นต้องทำการทดสอบเพิ่มเติม และ/หรือได้รับอนุมัติเพิ่มเติม เป็นความรับผิดชอบของ OEM หรือผู้ประกอบเครื่อง ในการกำหนดการทดสอบกฎโฮสต์ที่ต้องการ และ/หรือ การได้มาซึ่งการอนุมัติโฮสต์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎ

- อแด็ปเตอร์ไร้สาย Intel® มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ประกอบเครื่อง OEMs และ ผู้ประกอบเครื่องโฮสต์ใช้เท่านั้น
- การอนุญาตของ FCC ให้ใช้อแด็ปเตอร์ไร้สาย Intel® อธิบายถึงเงื่อนไขจำกัดความเสียหายใดๆ ของข้อกำหนด
- ต้องใช้อแด็ปเตอร์ไร้สาย Intel® กับจุดเชื่อมต่อที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในประเทศหนึ่งประเทศใด
- ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงอแด็ปเตอร์ไร้สาย Intel® โดย OEMs, ผู้ประกอบเครื่องหรือบุคคลที่สามใดๆ การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงใดๆ ต่ออแด็ปเตอร์ไร้สาย Intel® โดย OEMs, ผู้ประกอบเครื่อง หรือบุคคลที่สามใดๆ จะทำให้การอนุญาตในการใช้งานอแด็ปเตอร์นี้เป็นโมฆะได้

### ประเภทเสาสัญญาณและอัตราการเพิ่มขึ้น

สามารถใช้เสาสัญญาณประเภทเดียวกันและอัตราเพิ่มขึ้นที่เท่ากันหรือต่ำกว่า 3dBi สำหรับแบนด์ 2.4Ghz และ 5dBi สำหรับแบนด์ 5GHz กับอะแดปเตอร์ไร้สายของ Intel® เท่านั้น เสาสัญญาณประเภทอื่นและ/หรืออัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงกว่าอาจต้องได้รับอนุมัติเพิ่มเติมสำหรับการใช้งาน สำหรับการทดสอบเสาสัญญาณดูอัลแบนด์ต่อไปนี้ที่ใกล้เคียงกับขีดจำกัดด้านบน:

ประเภทเสาสัญญาณ | ตำแหน่งเสาสัญญาณ (หลัก/Aux) | 2.4GHz อัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น dBi* | 5.2GHz อัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น dBi* | 5.5GHz อัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น dBi* | 5.7GHz อัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น dBi*
PIFA | หลัก |  |  |  |
Aux | 3.24 | 3.73 | 4.77 | 4.77
MIMO |  |  |  |
*อัตราการเพิ่มขึ้นของเสาสัญญาณทั้งหมดรวมถึงการสูญเสียไปกับสายเคเบิล

### การวางเสาสัญญาณภายในแพลตฟอร์มโฮสต์

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดความเสี่ยง RF เสาสัญญาณที่ใช้กับอแด็ปเตอร์ไร้สายของ Intel® จะต้องติดตั้งในแพลตฟอร์มโฮสต์โน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตพีซีเพื่อให้ได้ระยะห่างจากบุคคลใดๆ ในขั้นต่ำ ในทุกโหมดการทำงานและการจัดทิศทางของแพลตฟอร์มโฮสต์ ตามข้อปฏิบัติในตารางด้านล่างนี้อย่างเคร่งครัด ระยะห่างของเสาสัญญาณนี้ ใช้กับทั้งการจัดทิศทางแนวตั้งและแนวนอนของเสาสัญญาณ เมื่อติดตั้งในระบบโฮสต์

อแด็ปเตอร์ไร้สาย | ระยะห่างขั้นต่ำที่จำเป็นของเสาสัญญาณกับผู้ใช้
Intel® Centrino® Wireless-N 100 | 9 ม.ม.
Intel® Centrino® Wireless-N 105 | 9 ม.ม.
Intel® Centrino® Wireless-N 130 | 8 ม.ม.
Intel® Centrino® Wireless-N 135 | 9 ม.ม.
Intel® Centrino® Wireless-N 1000* | 20 ม.ม.
Intel® Centrino® Wireless-N 1030 | 8 ม.ม.
Intel® Centrino® Wireless-N 2200 | 9 ม.ม.
Intel® Centrino® Wireless-N 2230 | 6 ม.ม.
Intel® Centrino® Advanced-N 6200* | 20 ม.ม.
Intel® Centrino® Advanced-N 6205 | 12 ม.ม.
Intel® Centrino® Advanced-N 6230 | 12 ม.ม.
Intel® Centrino® Advanced-N 6235 | 8 ม.ม.
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 | 13 ม.ม.
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 | 8 ม.ม.
Intel® Dual Band Wireless-N 7260 | 8 ม.ม.
Intel® Wireless-N 7260 | 8 ม.ม.
Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 | 8 ม.ม.
Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 | 8 ม.ม.
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 | 8 ม.ม.
Intel® Dual Band Wireless-N 7265 | 8 ม.ม.
Intel® Wireless-N 7265 | 8 ม.ม.
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 | 8 ม.ม.
Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 | 8 ม.ม.
Intel® Wireless-AC 9260 | 14 มม.
Intel® Wireless-AC 9461 (9161NGW) | 19 มม.
Intel® Wireless-AC 9461 (9161D2W) | 12 ม.ม.
Intel® Wireless-AC 9462 (9162NGW) | 14 มม.
Intel® Wireless-AC 9462 (9162D2W) | 15 มม.
Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW) | 18 ม.ม.
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2W) | 15 มม.
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2WL) | TBD
Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 | 8 ม.ม.
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 | 8 ม.ม.
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 | 8 ม.ม.
Intel® Wireless Gigabit Sink W13100 | 8 ม.ม.
Intel® Wireless Gigabit 11000 | 8 ม.ม.
Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR | 8 ม.ม.
Intel® Wireless Gigabit 11100VR | 8 ม.ม.
Intel® Wi-Fi 6 AX201 | TBD
Intel® Wi-Fi 6 AX200 | TBD
* สามารถติดตั้งอแด็ปเตอร์ไร้สายนี้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้น (จำเป็นต้องแยกเสาสัญญาณให้ห่างจากร่างกายของผู้ใช้มากกว่า 20 เซนติเมตร)

สำหรับการใช้อแด็ปเตอร์ WiFi ร่วมกับ Bluetooth แนะนำให้รักษาระยะห่าง 5 เซนติเมตร ระหว่างเสาสัญญาณภายในระบบโฮสต์ เพื่อรักษาอัตราส่วนระยะทางสำหรับการส่ง WiFi และ Bluetooth พร้อมกัน สำหรับระยะห่างน้อยกว่า 5 เซนติเมตร อัตราส่วนระยะทางจะต้องได้รับการตรวจสอบตามการประกาศของ FCC KDB 447498 สำหรับอแด็ปเตอร์จำเพาะ

อาจมีกระบวนการการอนุญาตด้านกฎระเบียบเพิ่มเติม หากต้องการติดตั้ง 60 GHz/802.11ad RFEM (สายอากาศแบบอาร์เรย์) ใกล้ผู้ใช้กว่า 20 ซม.

### การส่งสัญญาณพร้อมกันของอแด็ปเตอร์ไร้สายของ Intel® กับเครื่องส่งสัญญาณในตัวหรือแบบเสียบปลั๊ก

ตามการประกาศของ FCC Knowledge Database หมายเลข 616217 เมื่อมีอุปกรณ์ส่งสัญญาณหลายตัวติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์โฮสต์ ต้องดำเนินการประเมินการส่งสัญญาณ RF เพื่อประเมินข้อกำหนดการประยุกต์ใช้งานและการทดสอบที่จำเป็น ผู้ประกอบเครื่อง OEM ต้องระบุการรวมกันที่เกิดขึ้นได้ของการกำหนดค่าการส่งสัญญาณพร้อมกันสำหรับเครื่องส่งสัญญาณและเสาสัญญาณที่ติดตั้งในระบบโฮสต์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงเครื่องส่งสัญญาณที่ติดตั้งในโฮสต์ที่เป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ห่างจากผู้ใช้มากกว่า 20 เซนติเมตร) และอุปกรณ์พกพา (ห่างจากผู้ใช้น้อยกว่า 20 เซนติเมตร) ผู้ประกอบเครื่อง OEM ควรตรวจดูที่เอกสาร FCC KDB 616217 สำหรับรายละเอียดทั้งหมดในการประเมินครั้งนี้ เพื่อประเมินว่าจำเป็นต้องมีการใช้ข้อกำหนดใดๆ สำหรับการทดสอบ หรือการอนุมัติ FCC หรือไม่

### ข้อมูลที่ OEM หรือผู้ประกอบเครื่องจัดหาให้แก่ผู้ใช้

ประกาศเรื่องกฎระเบียบและความปลอดภัยต่อไปนี้จะต้องได้รับการจัดพิมพ์ในเอกสารที่จัดหาให้แก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือระบบที่ประกอบด้วยอแด็ปเตอร์ไร้สายของ Intel® โดยเป็นไปตามกฎระเบียบท้องถิ่น ระบบโฮสต์จะต้องติดป้ายระบุ "Contains FCC ID: XXXXXXXX" โดย FCC ID แสดงอยู่บนป้ายระบุ

อแด็ปเตอร์ไร้สายจะต้องได้รับการติดตั้งและใช้งานอย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำของผู้ผลิตที่ระบุไว้ในเอกสารสำหรับผู้ใช้ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ สำหรับการอนุมัติของแต่ละประเทศ ดู การอนุมัติวิทยุ Intel Corporation จะไม่รับผิดชอบต่อสัญญาณรบกวนวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับแต่งอุปกรณ์ต่างๆที่มาพร้อมกับชุดอแด็ปเตอร์ไร้สาย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการทดแทน หรือการต่อเติมให้กับสายเคเบิลที่ใช้ในการเชื่อมต่อและกับอุปกรณ์อื่นใดที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุโดย Intel Corporation การแก้ไขปัญหาสัญญาณรบกวนซึ่งเป็นผลมาจากการปรับแต่ง การทดแทน หรือการเชื่อมต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ Intel Corporation และตัวแทนจำหน่ายรายย่อยหรือตัวแทนจำหน่ายหลักที่ได้รับการแต่งตั้ง จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการละเมิดกฎระเบียบของรัฐบาลที่อาจเกิดจากการที่ผู้ใช้ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้

จีน:

模块通过型号核准并不代表嵌入或使用该模块的最终设备符合相关无线电管理技术规定或标准，最终设备厂商须对产品的技术特性是否符合无线电管理技术规定或标准负责

### ข้อจำกัดในท้องถิ่นสำหรับการใช้งานวิทยุ 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n และ 802.11ad

คำแถลงต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อจำกัดในท้องถิ่นจะต้องได้รับการจัดพิมพ์โดยเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารว่าด้วยความสอดคล้องสำหรับผลิตภัณฑ์ 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n และ 802.11ad ทั้งหมด

ข้อควรระวัง: เนื่องจากความถี่ดังกล่าวที่ใช้โดยอุปกรณ์ LAN ไร้สายบนมาตรฐาน 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n และ 802.11ad อาจไม่เหมือนกันในทุกประเทศ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ 802.11a, 802.11b, 802.11g, และ 802.11n จึงได้รับการออกแบบเพื่อใช้งานในบางประเทศเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ใช้งานในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ในฐานะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการใช้งานเฉพาะในประเทศที่กำหนดไว้ และตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการกำหนดค่าด้วยการเลือกความถี่และแชนเนลที่ถูกต้องสำหรับประเทศนั้นๆ การเบี่ยงเบนใดๆ จากการตั้งค่าที่อนุญาตและข้อจำกัดในประเทศที่ใช้งาน ถือเป็นการละเมิดกฎหมายในระดับชาติ และอาจได้รับบทลงโทษตามนั้น

## คำแถลงความสอดคล้องของยุโรป

อแดปเตอร์ที่ระบุด้านล่างนี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่จำเป็นของประกาศคำสั่ง 2014/53/EU ของสหภาพยุโรป

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX200

กลับไปที่ด้านบน

กลับไปที่สารบัญ

เครื่องหมายการค้าและข้อสงวนสิทธิ์