Voltar ao índice

# Especificações

Esta secção fornece informações sobre as especificações da família de adaptadores sem fios da Intel®. A seguinte lista pode não estar completa:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX200

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 e Intel® Centrino® Wireless-N 135

Fator de forma | Mini placa média PCI Express*
Dimensões | Mini placa média: Largura 26,64 cm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm
Conetor da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conetor de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Interface do conetor | Conetor de limite de miniadaptador de 52 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
WiFi
Modulação da frequência | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 2,400 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Configuração MIMO: 1X1 Tx/Rx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21.7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Suporte Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 100: Nenhum Intel® Centrino® Wireless-N 105: Nenhum Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0+HS Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy e Bluetooth 3.0 +HS)
Geral
Sistemas operativos | Windows* 7 (32 e 64 bits), Windows* 8 (32 e 64 bits), Windows* 8.1 (32 e 64 bits)
Certificação Wi-Fi* Alliance | Certificação Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Pessoall, WPA2-Empresarial, WMM, WPS
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Conjuntos de funcionalidades | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Arquitetura | Modos de funcionamento de infraestrutura ou ad hoc (peer-to-peer)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits e de 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

Fator de forma | Mini placa média e mini placa completa PCI Express*
SKUs | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
Dimensões | Mini placa: Largura 50,80 mm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm Mini placa média: Largura 26,64 cm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm
Conetor da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conetor de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Interface do conetor | Conetor de limite de miniadaptador de 52 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
WiFi
Modulação da frequência | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 2,41-2,474 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43.3, 30, 28.,, 21.7, 15, 14,, 7, Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Geral
Sistemas operativos | Microsoft Windows* XP (32 e 64 bit) e Windows Vista* (32 e 64 bit), Ubuntu Linux*
Certificação Wi-Fi* Alliance | Certificação Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Pessoall, WPA2-Empresarial, WMM, WPS
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Norma WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
Arquitetura | Modos de funcionamento de infraestrutura ou ad hoc (peer-to-peer)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Encriptação | AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits, CKIP, TKIP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 e Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Fator de forma | Mini placa média PCI Express*
Dimensões | Mini placa média: Largura 26,64 cm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm
Conetor da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conetor de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Interface do conetor | Conetor de limite de miniadaptador de 52 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
WiFi
Modulação da frequência | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 2,400 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Configuração MIMO: 2X2 Tx/Rx: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21.7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Suporte Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 2200: Nenhum Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy e Bluetooth 3.0 +HS)
Geral
Sistemas operativos | Windows* 7 (32 e 64 bits), Windows* 8 (32 e 64 bits), Windows* 8.1 (32 e 64 bits)
Certificação Wi-Fi* Alliance | Certificação Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Pessoall, WPA2-Empresarial, WMM, WPS
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Conjuntos de funcionalidades | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Arquitetura | Modos de funcionamento de infraestrutura ou ad hoc (peer-to-peer)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits e de 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 1030 e Intel® Centrino® Wireless-N 6230

Fator de forma | Mini placa média PCI Express*
Dimensões | Mini placa média: Largura 26,64 cm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm
Conetor da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conetor de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Normas de rede | 802.11a/b/g/n (varia por adaptador) e Bluetooth 3.0 + HS
Interface do conetor | Conetor de limite de miniadaptador de 52 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Normas de rede WiFi | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5.15 GHz a 5.85 GHz (consoante o país) | 2,400 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 180 Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21.7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Versão 3.0 + HS
Geral
Sistemas operativos | Microsoft Windows* XP (32 bits e 64-bits) Windows Vista* (32 bits e 64 bits) Windows* 7 (32 bits e 64 bits) Windows* 8 (32 bits e 64 bits) Windows* 8.1 (32 bits e 64 bits)
Certificação Wi-Fi* Alliance | Certificação Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Pessoal, WPA2-Empresarial, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Norma WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arquitetura | Modos de funcionamento de infraestrutura ou ad hoc (peer-to-peer)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits e de 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Fator de forma | Mini placa média PCI Express*
Dimensões | Mini placa média: Largura 26,64 cm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm
Conetor da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conetor de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Normas de rede | 802.11a/b/g/n e Bluetooth 4.0
Interface do conetor | Conetor de limite de miniadaptador de 52 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5.15 GHz a 5.85 GHz (consoante o país) | 2,400 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Versão 4.0 (3.0 +HS )
Geral
Sistemas operativos | Windows* 7 (32 e 64 bits), Windows* 8 (32 e 64 bits), Windows* 8.1 (32 e 64 bits)
Certificação Wi-Fi* Alliance | Certificação Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Pessoal, WPA2-Empresarial, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Norma WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arquitetura | Modos de funcionamento de infraestrutura ou ad hoc (peer-to-peer)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits e de 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 e Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Fator de forma | Mini placa média PCI Express*
Dimensões | Mini placa média: Largura 26,64 cm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm
Conetor da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conetor de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Interface do conetor | Conetor de limite de miniadaptador de 52 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
WiFi
Modulação da frequência | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5.15 GHz a 5.85 GHz (consoante o país) | 2,400 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 Configuração MIMO: 1X2 Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Mbps Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21.7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Configuração MIMO: 2X2 Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43.3, 30, 28.,, 21.7, 15, 14,, 7, Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Geral
Sistemas operativos | Microsoft Windows* XP (32 bits e 64-bits) Windows Vista* (32 bits e 64 bits) Windows* 7 (32 bits e 64 bits) Windows* 8 (32 bits e 64 bits) Windows* 8.1 (32 bits e 64 bits)
Certificação Wi-Fi* Alliance | Certificação Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Pessoal, WPA2-Empresarial, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Conjuntos de funcionalidades | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Arquitetura | Modos de funcionamento de infraestrutura ou ad hoc (peer-to-peer)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits e de 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)
WiMAX Geral
Sistemas operativos | Microsoft Windows* XP (32 bits e 64-bits) Windows Vista* (32 bits e 64 bits) Windows* 7 (32 bits e 64 bits) Windows* 8 (32 bits e 64 bits) Windows* 8.1 (32 bits e 64 bits)
Conformidade standard | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Conjunto de funcionalidades do perfil do sistema WiMAX | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX versão 1, Wave II. Suporta perfis 3A e 1A/B Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX versão 1, Wave II. Suporta perfis 3A, 5A/C, 1A/B e 5BL
Segurança | Protocolo de gestão de chaves (PKMv2)
Encriptação | CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) de 128 bits baseado na encriptação AES
WiMAX
Banda de frequência | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz / 3,4-3,8 GHz
Modulação | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Meio sem fios | Modo duplex: Operações TDD | OFDMA escalável (SOFDMA): 512 e 1024 FFT
permutação da subportadora: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Larguras de banda do canal: 5 e 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Larguras de banda do canal: 5, 7, 8,75 e 10 MHz
Conjunto de funcionalidades da rede WiMAX | SPWG/NWG Versão 1.5
Desempenho da velocidade | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Até 10 Mbps DL e 4 Mbps UL @ pico de velocidade (Desempenho OTA, canal 10MHz) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Até 20 Mbps DL e 6 Mbps UL @ pico de velocidade (Desempenho OTA, canal 10MHz)
Potência de saída do transmissor RF | Compatível com a classe de potência 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 e Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Fator de forma | Intel® Centrino® Advanced-N 6200 e Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Mini placa média e Mini placa completa PCI Express*. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Mini placa média PCI Express*.
Dimensões | Mini placa completa: Largura 50,95 mm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm Mini placa média: Largura 26,64 cm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm
Conetor da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conetor de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Interface do conetor | Conetor de limite de miniadaptador de 52 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5.15 GHz a 5.85 GHz (consoante o país) | 2,400 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Tx/Rx: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43.3, 30, 28.,, 21.7, 15, 14,, 7, Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Geral
Sistemas operativos | Microsoft Windows* XP (32 bits e 64-bits) Windows Vista* (32 bits e 64 bits) Windows* 7 (32 bits e 64 bits) Windows* 8 (32 bits e 64 bits) Windows* 8.1 (32 bits e 64 bits)
Certificação Wi-Fi* Alliance | Certificação Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Pessoal, WPA2-Empresarial, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Norma WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arquitetura | Modos de funcionamento de infraestrutura ou ad hoc (peer-to-peer)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits e de 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Fatores de forma | Mini placa média e M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces elétricas | PCIe e USB 2.0 para ambos os fatores de forma
Conetor da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conetor de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Norma IEEE 802.11 para redes | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 Modelo 7260HMW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Modelo 7260NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5,15 GHz - 5,85 GHz (consoante o país) | 2,4 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Fluxos espaciais | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 X 2
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: Até 867 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth* de modo duplo 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) suportado pelos seguintes adaptadores Modelo 7260HMW Modelo 7260NGW
Geral
Sistemas operativos | Windows* 7 (32 e 64 bits), Windows* 8 (32 e 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Certificação Wi-Fi* Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, bem como WPS, WPS 2.0 e Quadros de gestão protegida. Wi-Fi Direct* para ligações de dispositivos peer-to-peer.
Arquitetura | Infraestrutura e SoftAP; suporta os modos Cliente e SoftAP em simultâneo
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Encriptação e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

Fatores de forma | Mini placa média, M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces elétricas | PCIe, USB 2.0 para ambos os fatores de formas
Conetor da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conetor de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Norma IEEE 802.11 para redes | Intel® Dual Band Wireless-N 7260 Modelo 7260HMW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Modelo 7260NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Modelo 7260HMW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC Modelo 7260NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7260 Modelo 7260HMW BN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Modelo 7260NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulação da frequência (Os adaptadores não suportam todas as bandas. Ver acima.) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5,15 GHz - 5,85 GHz (consoante o país) | 2,4 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Fluxos espaciais 802.11n | Todos os adaptadores: Fluxos espaciais 2 X 2
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth* de modo duplo 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) suportado pelos seguintes adaptadores Modelo 7260HMW AN Modelo 7260NGW AN Modelo 7260HMW BN Modelo 7260NGW BN
Geral
Sistemas operativos | Windows* 7 (32 e 64 bits), Windows 8 (32 e 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Certificação Wi-Fi* Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, bem como WPS, WPS 2.0 e Quadros de gestão protegida. Wi-Fi Direct* para ligações de dispositivos peer-to-peer.
Arquitetura | Infraestrutura e SoftAP; suporta os modos Cliente e SoftAP em simultâneo
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Encriptação e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Fatores de forma | Mini placa média e M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces elétricas | PCIe e USB 2.0 para ambos os fatores de forma
Conetor da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conetor de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Norma IEEE 802.11 para redes | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 Modelo 3160HMW - 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Modelo 3160NGW - 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5,15 GHz - 5,85 GHz (consoante o país) | 2,4 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Fluxos espaciais | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X 1
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: Até 433 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21.7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth* de modo duplo 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) suportado pelos seguintes adaptadores Modelo 3160HMW Modelo 3160NGW
Geral
Sistemas operativos | Windows* 7 (32 e 64 bits), Windows 8 (32 e 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Certificação Wi-Fi* Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, bem como WPS, WPS 2.0 e Quadros de gestão protegida. Wi-Fi Direct* para ligações de dispositivos peer-to-peer.
Arquitetura | Infraestrutura e SoftAP; suporta os modos Cliente e SoftAP em simultâneo
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Encriptação e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (Modelo 3165NGW)

Fatores de forma | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces elétricas | PCIe e USB 2.0
Conetor da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conetor de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Norma IEEE 802.11 para redes | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5,15 GHz - 5,85 GHz (consoante o país) | 2,4 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Fluxos espaciais | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: Até 433 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21.7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth* de modo duplo 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Geral
Sistemas operativos | Windows* 7 (32 e 64 bits), Windows* 8 (32 e 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Certificação Wi-Fi* Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, bem como WPS, WPS 2.0 e Quadros de gestão protegida. Wi-Fi Direct* para ligações de dispositivos peer-to-peer.
Arquitetura | Infraestrutura e SoftAP; suporta os modos Cliente e SoftAP em simultâneo
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Encriptação e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Fatores de forma | M.2 2230 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces elétricas | PCIe e USB 2.0
Conetor da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conetor de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Norma IEEE 802.11 para redes | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5,15 GHz - 5,85 GHz (consoante o país) | 2,4 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Fluxos espaciais | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: Até 433 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21.7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth* de modo duplo 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)
Geral
Sistemas operativos | Linux, Windows* 8.1 (64 bits), Windows® 10 (64 bits)
Certificação Wi-Fi* Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, bem como WPS, WPS 2.0 e Quadros de gestão protegida. Wi-Fi Direct* para ligações de dispositivos peer-to-peer.
Arquitetura | Infraestrutura e SoftAP; suporta os modos Cliente e SoftAP em simultâneo
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Encriptação e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Modelo 7265NGW)

Fatores de forma | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces elétricas | PCIe e USB 2.0
Conetor da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conetor de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Norma IEEE 802.11 para redes | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Modelo 7265NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5,15 GHz - 5,85 GHz (consoante o país) | 2,4 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Fluxos espaciais | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: Até 867 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth* de modo duplo 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) suportado pelos seguintes adaptadores Modelo 7265NGW
Geral
Sistemas operativos | Windows* 7 (32 e 64 bits), Windows* 8 (32 e 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Certificação Wi-Fi* Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, bem como WPS, WPS 2.0 e Quadros de gestão protegida. Wi-Fi Direct* para ligações de dispositivos peer-to-peer.
Arquitetura | Infraestrutura e SoftAP; suporta os modos Cliente e SoftAP em simultâneo
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Encriptação e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Modelos 7265NGW AN e 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Modelo 7265NGW BN)

Fatores de forma | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces elétricas | PCIe e USB 2.0
Conetor da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conetor de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Norma IEEE 802.11 para redes | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 Modelo 7265NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Modelo 7265NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 Modelo 7265NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulação da frequência (Os adaptadores não suportam todas as bandas. Ver acima.) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5,15 GHz - 5,85 GHz (consoante o país) | 2,4 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Fluxos espaciais 802.11n | Todos os adaptadores: Fluxos espaciais 2 X 2
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth* de modo duplo 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) suportado pelos seguintes adaptadores Modelo 7265NGW AN Modelo 7265NGW NB Modelo 7265NGW BN
Geral
Sistemas operativos | Windows* 7 (32 e 64 bits), Windows 8 (32 e 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Certificação Wi-Fi* Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, bem como WPS, WPS 2.0 e Quadros de gestão protegida. Wi-Fi Direct* para ligações de dispositivos peer-to-peer.
Arquitetura | Infraestrutura e SoftAP; suporta os modos Cliente e SoftAP em simultâneo
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Encriptação e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Fatores de forma | Mini placa média e M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces elétricas | PCIe e USB 2.0 para ambos os fatores de forma
Conetor da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conetor de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Norma IEEE 802.11 para redes | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Modelo 8260NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5,15 GHz - 5,85 GHz (consoante o país) | 2,4 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Fluxos espaciais | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: Até 867 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth* de modo duplo 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) suportado pelos seguintes adaptadores Modelo 8260NGW
Geral
Sistemas operativos | Windows* 7 (32 e 64 bits), Windows* 8 (32 e 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Certificação Wi-Fi* Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, bem como WPS, WPS 2.0 e Quadros de gestão protegida. Wi-Fi Direct* para ligações de dispositivos peer-to-peer.
Arquitetura | Infraestrutura e SoftAP; suporta os modos Cliente e SoftAP em simultâneo
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Encriptação e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (modelos 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

Geral
Dimensões (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm
Peso | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6g
Diversidade de antenas | Suportado
Controlo de rádio ligado/desligado | Suportado
Interface do conetor | M.2: PCIe, USB ou UART (apenas M.2 1216)
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Sistemas operativos | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (suporte de funcionalidades limitado), Android
Certificação Wi-Fi* Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Quadros de gestão protegida, Wi-Fi Direct* para ligações de dispositivos peer-to-peer, Wi-Fi Miracast* como fonte.
Norma IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v suporte de SO pendente; Fine Timing Measurement com base em 802.11REVmc
Roaming | Suporta roaming sem interrupções entre pontos de acesso
Bluetooth | Bluetooth* de modo duplo 4.2, BLE
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, AES-CCMP de 128 bits
Encriptação e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformidade
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Números dos modelos
Modelos | Modelo 8265NGWH | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, LTE Coexistence, eFEM, M.2 2230 HE
Modelo 8265NGW | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
Modelo 8265D2W | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, LTE Coexistence, M.2 1216 SD
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5,15 GHz - 5,85 GHz (consoante o país) | 2,4 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Fluxos espaciais | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: Até 867 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9260 (modelos 9260NGW e 9260D2WL)

Geral
Dimensões (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm máx. (lado superior)/ 0,1 mm máx. (lado inferior)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,67 (±0,08) mm
Peso | M.2 2230: 2,9 ±0,3 g M.2 1216: 0,61 ±0,1 g
Diversidade de antenas | Suportado
Controlo de rádio ligado/desligado | Suportado
Interface do conetor | M.2: PCIe, USB
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Sistemas operativos | Microsoft Windows 10*, Linux* (suporte de recurso limitado), Chrome*
Certificação Wi-Fi* Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac com funcionalidades wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Quadros de gestão protegida, Wi-Fi Miracast* como fonte e Wi-Fi Direct*.
Norma IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v suporte de SO pendente; Fine Timing Measurement com base em 802.11REVmc
Roaming | Suporta roaming sem interrupções entre pontos de acesso
Bluetooth | Bluetooth* 5
Segurança
Autenticação | WPA* e WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, AES-CCMP de 128 bits
Encriptação e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformidade
Governo dos EUA | FIPS, FISMA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Números dos modelos
Modelos | 9260NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216 LTE Coex
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5,15 GHz - 5,85 GHz (consoante o país) | 2,4 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Fluxos espaciais | Intel® Wireless-AC 9260: 2 X 2
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | 1,73 Gbps ao utilizar canais de 160 MHz
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9461 (modelos 9461NGW/9461D2W)

Geral
Dimensões (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (+-0,08) mm
Peso | M.2 2230: 2,7 g M.2 1216: 0,7g
Diversidade de antenas | Suportado
Controlo de rádio ligado/desligado | Suportado
Interface do conetor | M.2: CNVio
Temperatura de funcionamento | 0 ºC a +80 ºC
Humidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Sistemas operativos | Microsoft Windows 10*, Linux* (suporte de funcionalidades limitado), Chrome
Certificação Wi-Fi* Alliance | CERTIFICAÇÃO Wi-Fi* a/b/g/n/ac com funcionalidades wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Quadros de gestão protegida, Wi-Fi Miracast* como fonte e Wi-Fi Direct
Norma IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v suporte de SO pendente; Fine Timing Measurement com base em 802.11REVmc
Roaming | Suporta roaming sem interrupções entre pontos de acesso
Bluetooth | Bluetooth® 5
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, AES-CCMP de 128 bits
Encriptação e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformidade
Informações regulamentares | Para obter uma lista de certificações por país, entre em contacto com o seu representante local da Intel.
Governo dos EUA | FIPS, FISMA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Números dos modelos
Modelos | 9461NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, antena única
9461D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, antena única
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5,15 GHz - 5,85 GHz (consoante o país) | 2,4 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Fluxos espaciais | Intel® Wireless-AC 9461: 1 X 1
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | 433 Mbps ao utilizar canais de 80 MHz
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9462 (modelos 9462NGW/9462D2W)

Geral
Dimensões (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (+-0,08) mm
Peso | M.2 2230: 2,7 g M.2 1216: 0,7g
Diversidade de antenas | Suportado
Controlo de rádio ligado/desligado | Suportado
Interface do conetor | M.2: CNVio
Temperatura de funcionamento | 0 ºC a +80 ºC
Humidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Sistemas operativos | Microsoft Windows 10*, Linux* (suporte de funcionalidades limitado), Chrome
Certificação Wi-Fi* Alliance | CERTIFICAÇÃO Wi-Fi* a/b/g/n/ac com funcionalidades wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Quadros de gestão protegida, Wi-Fi Miracast* como fonte e Wi-Fi Direct
Norma IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v suporte de SO pendente; Fine Timing Measurement com base em 802.11REVmc
Roaming | Suporta roaming sem interrupções entre pontos de acesso
Bluetooth | Bluetooth® 5
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, AES-CCMP de 128 bits
Encriptação e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformidade
Informações regulamentares | Para obter uma lista de certificações por país, entre em contacto com o seu representante local da Intel.
Governo dos EUA | FIPS, FISMA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Números dos modelos
Modelos | 9462NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, diversidade de antenas
9462D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, diversidade de antenas
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5,15 GHz - 5,85 GHz (consoante o país) | 2,4 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Fluxos espaciais | Intel® Wireless-AC 9462: 1 X 1
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | 433 Mbps ao utilizar canais de 80 MHz
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9560 (modelos 9560NGW/9560D2W)

Geral
Dimensões (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm
Peso | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6g
Diversidade de antenas | Suportado
Controlo de rádio ligado/desligado | Suportado
Interface do conetor | M.2: CNVio
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Sistemas operativos | Microsoft Windows 10*, Linux* (suporte de recurso limitado), Chrome*
Certificação Wi-Fi* Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac com funcionalidades wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Quadros de gestão protegida, Wi-Fi Miracast* como fonte e Wi-Fi Direct* (apenas para Microsoft Windows*).
Norma IEEE WLAN | Suporte de sistemas operacionais pendentes IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v; Medição fina com base na 802.11-2016
Roaming | Suporta roaming sem interrupções entre pontos de acesso
Bluetooth | Bluetooth* 5
Segurança
Autenticação | WPA* e WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, AES-CCMP de 128 bits
Encriptação e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformidade
Governo dos EUA | FIPS, FISMA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Números dos modelos
Modelos | 9560NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9560D2W | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5,15 GHz - 5,85 GHz (consoante o país) | 2,4 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Fluxos espaciais | Intel® Wireless-AC 9560: 2 X 2
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | 1,73 Gbps ao utilizar canais de 160 MHz
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Fatores de forma | M.2 Tipo 3030
Interfaces elétricas | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Interface para módulo Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 através de X-FL e uma dedicada para Bluetooth
Conetor da interface da antena | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conetor de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Norma IEEE 802.11 para redes | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulação da frequência | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 57GHz - 64GHz (consoante o país) | 5,15 GHz - 5,85 GHz (consoante o país) | 2,4 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | Controlo DMG PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | 1, 2 e 3, sujeito às leis nacionais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Fluxos espaciais | N/D | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: Até 867 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth* de modo duplo 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Geral
Sistemas operativos | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* com modo de espera com ligação
Certificação Wi-Fi* Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, bem como WPS, WPS 2.0 e Quadros de gestão protegida. Wi-Fi Direct* para ligações de dispositivos peer-to-peer.
Arquitetura | Infraestrutura e SoftAP; suporta os modos Cliente e SoftAP em simultâneo
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, AES-CCMP, AES-CGMP, TKIP
Encriptação e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Fatores de forma | M.2 Tipo 3030
Interfaces elétricas | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Interface para módulo Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 através de X-FL e uma dedicada para Bluetooth
Conetor da interface da antena | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conetor de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Norma IEEE 802.11 para redes | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulação da frequência | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 57GHz - 64GHz (consoante o país) | 5,15 GHz - 5,85 GHz (consoante o país) | 2,4 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | Controlo DMG PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | 1, 2 e 3, sujeito às leis nacionais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Fluxos espaciais | N/D | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: Até 867 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth* de modo duplo 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Geral
Sistemas operativos | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* com modo de espera com ligação
Certificação Wi-Fi* Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, bem como WPS, WPS 2.0 e Quadros de gestão protegida. Wi-Fi Direct* para ligações de dispositivos peer-to-peer.
Arquitetura | Infraestrutura e SoftAP; suporta os modos Cliente e SoftAP em simultâneo
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, AES-CCMP, AES-CGMP, TKIP
Encriptação e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 (18260NGW)

Fatores de forma | M.2 Tipo 2230
Interfaces elétricas | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Interface para módulo Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 ou M10042 utilizando X-FL (cabo coaxial único para alimentação, IF e controlo)
Dimensões | 22 mm x 30 mm x S3 [1,5 mm máx. (lado superior)/0,1 mm máx. (lado inferior)]
Conetor da interface da antena | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conetor de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Norma IEEE 802.11 para redes | IEEE 802.11abgn, 802.11ac, 802.11ad, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulação da frequência | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 57GHz - 64GHz (consoante o país) | 5,15 GHz - 5,85 GHz (consoante o país) | 2,4 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | Controlo DMG PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | 1, 2 e 3, sujeito às leis nacionais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Fluxos espaciais | N/D | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260: Até 867 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth* de modo duplo 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), 4.1
Geral
Sistemas operativos | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* com modo de espera com ligação
Certificação Wi-Fi* Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, bem como WPS, WPS 2.0 e Quadros de gestão protegida. Wi-Fi Direct* para ligações de dispositivos peer-to-peer.
Arquitetura | Infraestrutura e SoftAP; suporta os modos Cliente e SoftAP em simultâneo
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, AES-CCMP, AES-CGMP, TKIP
Encriptação e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 (18265NGW)

Geral
Dimensões (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm máx. (lado superior)/ 0,1 mm máx. (lado inferior)]
Peso | M.2 2230: 2,4g
Diversidade de antenas | Suportado
Controlo de rádio ligado/desligado | Suportado
Interface do conetor | M.2: PCIe, Interface USB para Intel® Wireless Gigabit-Antenna Módulo M10101 utilizando X-FL (cabo coaxial único para conduzir energia, IF e controle)
Temperatura de funcionamento (proteção do adaptador) | 0 a +80 ºC
Humidade quando não está em funcionamento | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Sistemas operativos | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8,1*, Microsoft Windows 10, Linux* (suporte de recurso limitado), Android
Wi-Fi Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2, Quadros de gestão protegida, Wi-Fi Direct* para ligações de dispositivos peer-to-peer, Wi-Fi Miracast como fonte
Norma IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v suporte de SO pendente; Fine Timing Measurement com base em 802.11REVmc
Roaming | Suporta roaming contínuo entre os respetivos pontos de acesso
Bluetooth | Bluetooth* de modo duplo 4.2, BLE
Modulação da frequência | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 57GHz - 64GHz (consoante o país) | 5,15 GHz - 5,85 GHz (consoante o país) | 2,4 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | Controlo DMG PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | 1, 2 e 3, sujeito às leis nacionais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Fluxos espaciais | N/D | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | Até 867 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Encriptação | WEP de 64 bits e de 128 bits, AES-CCMP
Encriptação e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformidade
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

Fatores de forma | M.2 Tipo 3030
Interfaces elétricas | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Interface para módulo Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 através de X-FL e uma dedicada para Bluetooth
Conetor da interface da antena | X.FL
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Norma IEEE 802.11 para redes | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulação da frequência | 60 GHz (802.11ad)
Banda de frequência | 57GHz - 64GHz (consoante o país)
Modulação | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Meio sem fios | Controlo DMG PHY, DMG SC PHY
Canais | 1, 2 e 3, sujeito às leis nacionais
Fluxos espaciais | Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Segurança remota
Autenticação | WPA2-Pessoal (WSC - Configuração de WiFi simples)
Encriptação | AES-CCMP de 128 bits
Funções de criptografia adicionais
Desencriptação de chaves públicas | RSA-2048
Geral
Sistemas operativos | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* com modo de espera com ligação
Arquitetura | Infraestrutura e SoftAP; suporta os modos Cliente e SoftAP em simultâneo
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0

## Intel® Wireless Gigabit 11000

Dimensões | 20,5 mm x 14,2 mm x 1,8 mm (proteção incluída)
Peso | 2 gramas
Interfaces elétricas | O módulo soldado tem um plano patenteado. Interface para módulo Intel® Wireless Gigabit-Antenna 10042R utilizando X-FL (cabo coaxial único para alimentação, IF e controlo)
Conetor da interface da antena | X.FL
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Norma IEEE 802.11 para redes | 802.11ad
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulação da frequência | 60 GHz (802.11ad)
Banda de frequência | 57GHz - 64GHz (consoante o país)
Modulação | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Canais | 1, 2 e 3, sujeito às leis nacionais
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Segurança remota
Autenticação | WPA2-Pessoal (WSC - Configuração de WiFi simples)
Encriptação | AES-CCMP de 128 bits
Funções de criptografia adicionais
Desencriptação de chaves públicas | RSA-2048
Geral
Sistemas operativos | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* com modo de espera com ligação, Microsoft Windows 10* com modo de espera com ligação

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR

Dimensões (A x L x P) | M.2 4230: 42 mm x 30 mm x 2,6 mm [1,5 mm máx. (lado superior)/0,1 mm máx. (lado inferior)]
Peso | 5,16 gramas
Controlo de rádio ligado/desligado | Suporte do hardware
Interfaces elétricas | M.2 Chave G (definida pelo utilizador). Interface para módulo Intel® Wireless Gigabit-Antenna-M 10101 utilizando X-FL (cabo coaxial único para alimentação, IF e controlo), até 2 módulos
Suporte LED e GPIO | Alimentam 2 LED ou LED multicolor com 4 estados, botão de recuperação, botão de ação configurável
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Norma IEEE 802.11 para redes | 802.11ad
Temperatura de funcionamento (proteção do adaptador) | 0 a +80 graus Celsius
Humidade quando não está em funcionamento | 50 a 90% de HR sem condensação (a temperaturas entre 25 ºC e 35 ºC)
Modulação da frequência | 60 GHz (802.11ad)
Banda de frequência | 57GHz - 64GHz (consoante o país)
Modulação | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Canais | 1, 2 e 3, sujeito às leis nacionais
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Sistemas operativos | Nenhum
Certificação Wi-Fi* Alliance | N/D
Segurança remota
Autenticação | WPA2-Pessoal (WSC - Configuração de WiFi simples)
Encriptação | AES-CCMP de 128 bits
Funções de criptografia adicionais
Desencriptação de chaves públicas | RSA-2048
Módulo Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10101R
Dimensões (A x L x P) | 7 mm x 19,3 mm x 1,8 mm
Peso | 1 grama
Interface do conetor da antena | X.FL
Temperatura de funcionamento (proteção do adaptador) | 0 a +80 graus Celsius
Humidade quando não está em funcionamento | 50 a 90% de HR sem condensação (a temperaturas entre 25 ºC e 35 ºC)

## Intel® Wireless Gigabit 11100VR

Dimensões (A x L x P) | 20,5 mm x 14,2 mm x 1,8 mm (proteção incluída)
Peso | 2 gramas
Controlo de rádio ligado/desligado | Suportado em hardware e software
Interfaces elétricas | O módulo soldado tem um plano patenteado. Interface para módulo Intel® Wireless Gigabit-Antenna-M 10042 utilizando X-FL (cabo coaxial único para alimentação, IF e controlo)
Saída de LED | Ligar/desligar
Norma IEEE 802.11 para redes | 802.11ad
Temperatura de funcionamento (proteção do adaptador) | 0 a +80 graus Celsius
Humidade quando não está em funcionamento | 50 a 90% de HR sem condensação (a temperaturas entre 25 ºC e 35 ºC)
Modulação da frequência | 60 GHz (802.11ad)
Banda de frequência | 57GHz - 64GHz (consoante o país)
Modulação | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Canais | 1, 2 e 3, sujeito às leis nacionais
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Sistemas operativos | Microsoft Windows 10* com modo de espera ligado
Segurança remota
Autenticação | WPA2-Pessoal (WSC - Configuração de WiFi simples)
Encriptação | AES-CCMP de 128 bits
Funções de criptografia adicionais
Desencriptação de chaves públicas | RSA-2048
Módulo Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042R
Dimensões (A x L x P) | 7,5 mm x 24,5 mm x 1,8 mm
Peso | 1 grama
Interface do conetor da antena | X.FL
Temperatura de funcionamento (proteção do adaptador) | 0 a +80 graus Celsius
Humidade quando não está em funcionamento | 50 a 90% de HR sem condensação (a temperaturas entre 25 ºC e 35 ºC)

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (modelos AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

Geral
Dimensões (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm máx. (lado superior)/ 0,1 mm máx. (lado inferior)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Peso | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Controlo de rádio ligado/desligado | Suportado
Interface do conetor | M.2: CNVio2
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% de HR sem condensação (a temperaturas entre 25 ºC e 35 ºC)
Sistemas operativos | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Certificação Wi-Fi* Alliance | CERTIFICAÇÃO Wi-Fi* a/b/g/n/ac com funcionalidades wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* e Wi-Fi TimeSync*
Norma IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 e uma seleção de alterações (cobertura de certas funcionalidades) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; Fine Timing Measurement com base em 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Segurança
Autenticação | WPA* e WPA2*- Pessoal e Empresarial; WPA3* (suporte de SO pendente)
Protocolos de autenticação | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA&apos;)
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, TKIP, AES-CCMP 128 bits, AES-GCMP de 256 bits
Conformidade
Informações regulamentares | Para obter uma lista de certificações por país, entre em contacto com o seu representante local da Intel.
Governo dos EUA | FIPS 140-2, FISMA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Números dos modelos
Modelos | Modelo AX201NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
Modelo AX201D2W | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216
Modelo AX201D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; coexistência com LTE
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Banda de frequência | 5,15 GHz - 5,85 GHz (consoante o país) | 2,4 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Meio sem fios | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ax | Até 2,4 Gbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | Até 867 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (modelos AX200NGW/AX200D2WL)

Geral
Dimensões (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm máx. (lado superior)/ 0,1 mm máx. (lado inferior)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,08) mm
Peso | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Controlo de rádio ligado/desligado | Suportado
Interface do conetor | M.2: PCIe, USB
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% de HR sem condensação (a temperaturas entre 25 ºC e 35 ºC)
Sistemas operativos | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Certificação Wi-Fi* Alliance | CERTIFICAÇÃO Wi-Fi* a/b/g/n/ac com funcionalidades wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* e Wi-Fi TimeSync*
Norma IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 e uma seleção de alterações (cobertura de certas funcionalidades) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; Fine Timing Measurement com base em 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Segurança
Autenticação | WPA* e WPA2*- Pessoal e Empresarial; WPA3* (suporte de SO pendente)
Protocolos de autenticação | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA&apos;)
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, TKIP, AES-CCMP 128 bits, AES-GCMP de 256 bits
Conformidade
Informações regulamentares | Para obter uma lista de certificações por país, entre em contacto com o seu representante local da Intel.
Governo dos EUA | FIPS 140-2, FISMA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Números dos modelos
Modelos | Modelo AX200NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
Modelo AX200D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; coexistência com LTE
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Banda de frequência | 5,15 GHz - 5,85 GHz (consoante o país) | 2,4 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Meio sem fios | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ax | Até 2,4 Gbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | Até 867 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade