# מדריך מידע למתאם WiFi של Intel®‎

גרסה זו של תוכנת Intel® PROSet/Wireless WiFi תואמת למתאמים המפורטים להלן. שים לב שככלל, התכונות החדשות שמוצעות בתוכנה זו אינן נתמכות בדורות קודמים של המתאמים האלחוטיים.

המתאמים הבאים נתמכים ב-Windows* 10:

- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165

באמצעות כרטיס רשת ה- WiFi, באפשרותך לגשת לרשתות WiFi, לשתף קבצים או מדפסות, או אפילו לשתף את חיבור האינטרנט. ניתן להשתמש בכל התכונות הללו באמצעות רשת WiFi בבית או במשרד. פתרון רשת WiFi זה מיועד לשימוש ביתי ועסקי גם יחד. ניתן להוסיף משתמשים ותכונות נוספים, עם הגידול והשינוי בצורכי העבודה ברשת.

מדריך זה כולל מידע בסיסי על המתאמים של Intel‏. המתאמים האלחוטיים של Intel®‎ מאפשרים קישוריות מהירה ללא חוטים למחשבים שולחניים וניידים.

- הגדרות מתאם
- מידע בנושאי בטיחות ותקינה
- מפרט
- תמיכה
- אחריות

בהתאם לדגם מתאם ה-WiFi מבית Intel שברשותך, המתאם שלך עומד בתקני התקשורת האלחוטית 802.11a‏, 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11n‏, 802.11ac ו-802.11ax. הודות לפעולה בתדר של ‎5GHz או ‎2.4GHz, עכשיו אתה יכול לחבר את המחשב לרשתות מהירות קיימות המשתמשות בנקודות גישה מרובות בסביבות גדולות או קטנות. מתאם ה- WiFi שומר על בקרה אוטומטית של קצב העברת נתונים בהתאם למיקום נקודת הגישה ועוצמת האות, על מנת להשיג את החיבור המהיר ביותר האפשרי.

המידע במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה.

Intel Corporation אינה נוטלת אחריות לשגיאות או להשמטות במסמך זה. Intel גם אינה מתחייבת לעדכן את המידע הכלול בזה.

הודעה חשובה לכל המשתמשים או המפיצים:

מתאמי ה- LAN האלחוטיים של Intel מתוכננים, מיוצרים, נבדקים ועוברים אבטחת איכות כדי להבטיח שיענו על כל דרישות התקינה הממשלתית והמקומית הדרושות, עבור האזורים שעבורם הם מיועדים ו/או מסומנים למשלוח. היות שבדרך כלל מתאמי LAN אלחוטיים הם התקנים שאינם זקוקים לרישוי המשתפים ספקטרום עם רדארים, לוויינים והתקנים אחרים עם רישוי או ללא רישוי, לעתים יש צורך לזהות, למנוע ולהגביל בצורה פעילה את השימוש כדי למנוע הפרעה להתקנים אלה. במקרים רבים Intel נדרשת לספק נתוני בדיקה כדי להוכיח תאימות אזורית ומקומית לתקנות אזוריות וממשלתיות, לפני הענקת האישור לשימוש במוצר. ה- EEPROM, הקושחה ומנהל התקן התוכנה של ה- LAN האלחוטי של Intel מתוכננים לשלוט בקפידה בפרמטרים המשפיעים על פעולת רדיו ולהבטיח תאימות אלקטרומגנטית (EMC‏). פרמטרים אלה כוללים, ללא הגבלה, הספק RF, ניצול ספקטרום, סריקת ערוצים וחשיפה של בני אדם.

מסיבות אלה, Intel אינה יכולה להרשות שינוי כלשהו על-ידי צד שלישי של התוכנה המצורפת בצורה בינארית למתאמי ה- LAN (לדוגמה, ה- EEPROM והקושחה). יתר על כן, אם אתה משתמש בתיקונים, כלי עזר או קודים כלשהם עם מתאמי ה- LAN האלחוטיים של Intel, אשר עברו שינוי על-ידי צד לא מורשה (לדוגמה, תיקונים, כלי עזר או קודים (כולל מקור קוד פתוח) שלא נבדקו על-ידי Intel‏), (i) אתה תהיה האחראי הבלעדי להבטיח את התאימות לתקנים של המוצרים, (ii) חברת Intel לא תישא בכל חבות, בכפוף לכל תיאוריית חבות עבור נושאים כלשהם הקשורים למוצרים שעברו שינוי, כולל ללא הגבלה, תביעות בכפוף לאחריות ו/או בעיות העולות מאי-תאימות לתקנות, וכן (iii) חברת Intel לא תספק או תידרש לסייע במתן תמיכה לכל צד שלישי עבור מוצרים כאלה שעברו שינוי.

הערה: סוכנויות תקינה רבות מתייחסות למתאמי LAN אלחוטיים כ"מודולים", ובהתאם, מתנות אישור תקינה ברמת מערכת בכך שיקבלו ויסקרו נתוני בדיקה המראים שתצורת האנטנות והמערכת אינה גורמת לאי-תאימות של פעולת ה-EMC והרדיו.

Intel והלוגו של Intel הם סימנים מסחריים של Intel Corporation בארה"ב ובמדינות אחרות.

* שמות ומותגים אחרים עשויים להיות רכושם של אחרים.

‎© Intel Corporation.

אוקטובר 2019