Vissza a tartalomjegyzékhez

# Szabályozási megfelelőség

Ebben a fejezetben a következő vezeték nélküli adapterekre vonatkozó szabályozási megfelelőségeket ismertetjük:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX200

> MEGJEGYZÉS: A vezeték nélküli LAN-okra vonatkozó előírások és szabványok (az IEEE 802.11 és más hasonló szabványok) változóban vannak, ezért az itt közölt információk változhatnak. Az Intel Corporation nem vállal felelősséget a jelen dokumentum hibáiért és hiányosságaiért.

## Intel WiFi/WiMAX vezeték nélküli adapterek

A jelen részben leírtak a következő vezeték nélküli adapterekre vonatkoznak:

- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

A vezeték nélküli adapterek részletes specifikációit lásd a Specifikációk című részben.

> MEGJEGYZÉS: Ebben a részben a „vezeték nélküli adapter” minden említése a fent felsorolt összes adaptert jelenti.

A következő információk találhatók meg:

- Felhasználói tudnivalók
- Szabályozási megfelelőség
- Szabályozási azonosító
- Tájékoztatás OEM-gyártóknak és integrátoroknak

### FELHASZNÁLÓI TUDNIVALÓK

### Munkabiztonsági nyilatkozatok

#### USA FCC rádiófrekvenciás expozíció

Az FCC ET 96-8 számú ügyirata biztonsági előírást tartalmaz az FCC által jóváhagyott berendezések okozta rádiófrekvenciás és elektromágneses kisugárzások emberre megengedett mértékére. A vezeték nélküli adapter megfelel az emberre megengedett mértéket szabályozó FCC szabályzat 2. részében, a 15C, 15E részekben foglaltaknak, emellett pedig a KDB 447498, KDB 248227 és KDB 616217 útmutatásoknak is. A rádiónak a jelen kézikönyv utasításai szerinti helyes üzemeltetése az FCC javasolt határértékeinél lényegesen kisebb expozíciót eredményez.

Célszerű betartani a következő biztonsági óvintézkedéseket:

- Ne érintse meg és ne mozgassa az antennát, miközben az egység ad vagy vesz.
- Semmilyen rádiót tartalmazó egységet ne tartson úgy, hogy az antenna adás közben nagyon közel legyen vagy hozzáérjen teste fedetlen részeihez, különösen arcához vagy szeméhez.
- A rádiót kizárólag csatlakoztatott antennával üzemeltesse és használja adásra; ellenkező esetben a rádió károsodhat.
- Használat speciális környezetekben:
  - A vezeték nélküli adapterek veszélyes környezetekben történő használatát az ilyen környezetek biztonsági vezetői által előírt szabályok korlátozzák.
  - A vezeték nélküli adapterrel felszerelt elektronikus készülékek repülőgépeken történő használatát az egyes kereskedelmi légitársaságok szabályai korlátozzák.
  - A vezeték nélküli adapterek kórházakban történő használatát az egyes kórházak szabályai korlátozzák.

#### Robbanószerekre vonatkozó figyelmeztetés

Figyelmeztetés: Ne működtessen hordozható adóvevőt (például ezt a vezeték nélküli adaptert) árnyékolatlan gyújtószerkezetek közelében vagy robbanékony anyagokat tartalmazó környezetben, kivéve, ha az adó úgy van módosítva, hogy ilyen helyzetekben is biztonságosan használható legyen.

#### Antennával kapcsolatos figyelmeztetések

Figyelmeztetés: A vezeték nélküli adapter nem nagy nyereségű irányantennákkal történő használatra van tervezve.

#### Repülőgépeken történő használattal kapcsolatos figyelmeztetés

Figyelem: Az egyes kereskedelmi légitársaságok szabályai tilthatják bizonyos vezeték nélküli rádiófrekvenciás elektronikus eszközök (vezeték nélküli adapterek) repülés közbeni használatát, mert jeleik zavarhatják a repülőgép létfontosságú műszereit.

Figyelem: 60 GHz/802.11ad eszköz nem vihető fel repülőgépre az FCC §15.255 értelmében. Az OEM-gyártóknak és integrátoroknak ajánlatos figyelembe venniük ezt az FCC szabályozást a gazdaeszközökkel kapcsolatban.

#### Egyéb vezeték nélküli eszközök

Biztonsági megjegyzések a vezeték nélküli hálózaton lévő egyéb eszközökhöz: Olvassa el a vezeték nélküli adapterekhez vagy a vezeték nélküli hálózat egyéb eszközeihez kapott dokumentációt.

#### Helyi korlátozások a 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, 802.11ac és 802.16e rádiósáv használatára

Figyelem: Mivel a 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, 802.11ac és 802.16e szabvány szerint működő vezeték nélküli LAN-eszközök által használt frekvenciák még nincsenek harmonizálva minden országban, a 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, 802.11ac és 802.16e szabványú termékek csak bizonyos országokban történő felhasználásra készülnek, és más országokban nem üzemeltethetők. E termékek felhasználójaként az Ön kötelessége biztosítani, hogy a termékeket csak az engedélyezett országokban használják, valamint Ön köteles ellenőrizni, hogy azok az országnak megfelelő frekvenciára és csatornára legyenek konfigurálva. Az eszköz adóteljesítményét vezérlő TPC (transmit power control) interfész az Intel® PROSet/Wireless WiFi-csatlakozás segédprogram része. Az úgynevezett egyenértékű izotrop kisugárzott teljesítményre (EIRP) vonatkozó üzemeltetési korlátozásokat a rendszer gyártója adja meg. A felhasználás országában megengedett teljesítmény- és frekvencia-beállításoktól való bármely eltérés az ország törvényeinek megsértése, és ennek megfelelő büntetést vonhat maga után.

#### A vezeték nélküli rendszerek kompatibilitása

A vezeték nélküli adapter úgy van tervezve, hogy együttműködjön más, DSSS (direct sequence spread spectrum) rádiótechnológiát használó, vezeték nélküli LAN-okhoz készült vezeték nélküli eszközökkel, és kielégítse az alábbi szabványokat:

- a vezeték nélküli LAN-okra vonatkozó IEEE 802.11b szabvánnyal kompatibilis szabványt
- a vezeték nélküli LAN-okra vonatkozó IEEE 802.11g szabvánnyal kompatibilis szabványt
- a vezeték nélküli LAN-okra vonatkozó IEEE 802.11a szabvánnyal kompatibilis szabványt
- a vezeték nélküli LAN-okra vonatkozó IEEE 802.11n draft 2.0 szabvánnyal kompatibilis szabványt
- az IEEE 802.16e-2005 szabvány Wave 2 tanúsítási fázisát,
- a Wi-Fi Alliance által definiált Wireless Fidelity tanúsítvány követelményeit.
- a WiMAX Forum által definiált WiMAX tanúsítvány követelményeit.

#### A vezeték nélküli adapter egészségre gyakorolt hatásai

A vezeték nélküli adapter – más rádiófrekvenciás eszközökhöz hasonlóan – rádiófrekvenciás elektromágneses energiát sugároz ki. A vezeték nélküli adapter azonban kevesebb energiát bocsát ki, mint más vezeték nélküli eszközök, például a mobiltelefonok. A vezeték nélküli adapter a rádiófrekvenciás munkavédelmi szabványok és ajánlások irányelveinek betartásával működik. Ezek az előírások és ajánlások egységesen elfogadott tudományos nézeteken alapulnak, amelyeket a kiterjedt szakirodalmat és kutatási eredményeket folyamatosan tanulmányozó és feldolgozó tudósokból álló fórumok és bizottságok dolgoztak ki. Egyes helyzetekben vagy környezetekben a vezeték nélküli adapter használatát korlátozhatja az épület tulajdonosa vagy az adott szervezet felelős képviselője. Ilyen helyzetek például az alábbiak:

- a vezeték nélküli adapter használata repülőgépeken, vagy
- a vezeték nélküli adapter használata bármely olyan környezetben, ahol bizonyítottan vagy valószínűleg kárt okozóan zavarhatja más eszközök vagy berendezések működését.

Ha nem tudja biztosan, hogy egy adott szervezetnél vagy környezetben (például repülőtéren) milyen szabályok vannak a vezeték nélküli adapterek használatára, javasoljuk, hogy kérjen engedélyt, mielőtt bekapcsolná az adaptert.

### SZABÁLYOZÁSI MEGFELELŐSÉG

### USA - Federal Communications Commission (FCC) (Szövetségi Távközlési Bizottság)

A vezeték nélküli adapter az 5,15 - 5,25 GHz és az 5,470 - 5,75 GHz frekvenciatartományban működik, ezért csak beltéri környezetben használható. Az Intel® vezeték nélküli adaptereknek nincsenek olyan konfigurációs kezelőszervei, amelyekkel bármilyen módon más üzemi frekvenciát lehetne beállítani, mint amit az FCC engedélyének 15.407 fejezete az Egyesült Államokon belüli használatra előír.

- Az Intel® vezeték nélküli adapterek kizárólag OEM-integrátoroknak készültek.
- Az Intel® vezeték nélküli adapterek nem üzemeltethetők közös helyen semmilyen más adóval, hacsak ezt az FCC nem engedélyezte.

A vezeték nélküli adapter megfelel az FCC-előírások 15. fejezetének. Az eszköz az alábbi két feltétel teljesítése esetén üzemeltethető:

- Az eszköz nem okozhat káros zavarjelet.
- Az eszköznek el kell viselnie bármilyen, esetleg nemkívánatos működést eredményező külső zavarjelet.

#### „B” osztályú eszköz zavarra vonatkozó nyilatkozata

A vezeték nélküli adapter az FCC előírásainak 15. szakasza szerint bevizsgálásra került, és ennek alapján megfelel a „B” osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak. Ezek a korlátozások lakókörnyezetekben kellő védelmet nyújtanak a káros zavarjelek ellen. A vezeték nélküli adapter rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és bocsáthat ki. Az utasításoktól eltérő telepítés és használat esetén a vezeték nélküli adapter zavarhatja a rádiófrekvenciás átvitelt. Nem garantált azonban, hogy egy adott telepített rendszerben nem lépnek fel ilyen zavarok. Ha a vezeték nélküli adapter zavarja a rádió- vagy televízió-vételt (ez a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg), javasoljuk, hogy a felhasználó az alábbi intézkedések valamelyikével vagy kombinálásával próbálja meg kiküszöbölni a zavarjelet:

- Változtassa meg a zavart berendezés vevőantennájának irányát vagy helyét.
- Növelje meg a vezeték nélküli adapter és a zavart berendezés közötti távolságot.
- A vezeték nélküli adaptert használó számítógépet olyan aljzatra csatlakoztassa, amely nem a zavart készülék fázisán van.
- Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy szakképzett rádió- vagy tévészerelőhöz.

> MEGJEGYZÉS: Az adaptert a termékhez mellékelt felhasználói dokumentációban leírt gyártói utasítások szigorú betartásával kell telepíteni és használni. Bármely ettől eltérő telepítés megszegi az FCC előírásainak 15-ös szakaszát.

### A biztonsági jóváhagyás szempontjai

Ezt az eszközt biztonsági szempontból jóváhagyták összetevőként, és csak olyan teljes berendezésben történő alkalmazásra szolgál, amely esetében a megfelelő biztonsági ügynökségek meghatározták az adott kombináció elfogadhatóságát. Telepítés során figyelembe kell venni az alábbiakat:

- Az eszközt olyan kompatibilis gazdaeszközbe kell telepíteni, amely megfelel az UL/EN/IEC 60950-1 2. kiadású szabvány követelményeinek, beleértve az eszközház kialakítására vonatkozó általános rendelkezéseket (1.6.2.), különös tekintettel az 1.2.6.2. bekezdésre (Tűzszekrény).
- Az eszköz tápellátását biztonsági törpefeszültségű (SELV) forrásból kell megoldani, ha a végfelhasználói berendezésbe van telepítve.
- Melegedési teszt végrehajtása is szóba kerülhet az UL/EN/IEC 60950-1 2. kiadás szabvány követelményeinek megfelelő végfelhasználói termék esetében.

### Alacsony halogénszint

Csak akkor alkalmazandó, ha végtermékben található brómozott és klórozott tűzgátló anyag (BFR/CFR), illetve PVC. Az Intel összetevői, valamint az összeszerelt egység vásárolt összetevői megfelelnek a JS-709 követelményeknek, valamint a nyomtatott áramköri lap / hordozóréteg megfelel az IEC 61249-2-21 szabvány követelményeinek. Előfordulhat, hogy a halogénezett tűzgátló anyagok és/vagy PVC lecserélése nem kedvezőbb a környezet szempontjából.

### Japán

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### Korea

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### Mexikó

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Tajvan

第十二條

經型式認識合格之低功率射頻電機. 非經許可， 公司、 商號或使用者均不得擅自變更頻率‵ 加大功率或變更原設計之特性及功能.

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在 5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

### Rádiósugárzási engedélyek

Ha meg szeretné állapítani, hogy vezeték nélküli hálózati eszközének használata engedélyezett-e egy adott országban, nézze meg, hogy az eszközön található rádiótípus-szám szerepel-e a gyártó szabályozási tájékoztatójában (OEM Regulatory Guidance) felsoroltak között.

### Moduláris kötelező tanúsítási jelölés országonként

Elérhető egy lista azon országokról, ahol kötelező jelölés szükséges. Vegye figyelembe, hogy a listák nem tartalmazzák az összes tanúsított országot, csak azokat, ahol kötelező a jelölés. Az adapterére vonatkozó kötelező jelölések megtekintéséhez az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyissa meg a következő weboldalt: http://www.intel.eu/content/www/eu/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Kattintson az adapter linkjére.
3. Kattintson az adapterének megfelelő Kötelező jelöléseket tartalmazó dokumentumra.

### TÁJÉKOZTATÁS OEM-GYÁRTÓKNAK ÉS INTEGRÁTOROKNAK

A dokumentumban szereplő utasítások Intel® vezeték nélküli adaptereket notebookon és asztali számítógépek gazdaplatformjain telepítő OEM-gyártókra és integrátorokra vonatkoznak. Az FCC szabályoknak (beleértve a rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettségre vonatkozókat is) való megfeleléshez elengedhetetlen e követelmények betartása. Minden, antennatípusra és elhelyezésre vonatkozó követelmény teljesítése esetén az Intel® vezeték nélküli adapterek további korlátozás nélkül telepíthetők a notebookokon és az asztali számítógépek gazdaplatformjain. Ha az itt foglalt utasítások bármelyike nem teljesül, az OEM-gyártó vagy az integrátor számára szükséges lehet további tesztek elvégzése és/vagy további jóváhagyás megszerzése. Az OEM-gyártó vagy az integrátor tartozik felelősséggel a gazdagép szükséges teszteléséért és/vagy a gazdagép megfelelőséghez szükséges jóváhagyásának megszerzéséért.

- Az Intel® vezeték nélküli adapterek kizárólag OEM-gyártóknak és integrátoroknak készültek.
- Az Intel® vezeték nélküli adapter FCC jogosultsági engedélye tartalmazza a modul jóváhagyására vonatkozó korlátozó feltételeket.
- Az Intel® vezeték nélküli adaptereket az adott ország számára jóváhagyott hozzáférési ponttal kell működtetni.
- Tilos az Intel® vezeték nélküli adapterek OEM-gyártók, integrátorok vagy harmadik fél általi változtatása vagy módosítása. Az Intel® vezeték nélküli adapterek OEM-gyártók, integrátorok vagy harmadik fél általi változtatásai vagy módosításai érvénytelenítik az adapter üzemeltetésére vonatkozó engedélyt.

### Antennatípusok és -nyereségek

Az Intel® vezeték nélküli adapterekkel csak azonos típusú, és megegyező vagy alacsonyabb nyereségű antennák használhatók, mint 3 dBi 2,4 GHz-es sáv esetén és 5 dBi 5 GHz-es sáv esetén. Egyéb típusú és/vagy nagyobb nyereségű antenna használatához további engedélyre lehet szükség. Tesztelési célokra az alábbi kétsávos antennát használták, amely megközelíti a fenti határértékeket:

Az antenna típusa | Antenna helye (Main/Aux) | 2,4 GHz, nyereség csúcsértéke dBi-ben* | 5,2GHz, nyereség csúcsértéke dBi-ben* | 5,5GHz, nyereség csúcsértéke dBi-ben* | 5,7GHz, nyereség csúcsértéke dBi-ben*
PIFA | Fő |  |  |  |
Kiegészítő | 3,24 | 3,73 | 4,77 | 4,77
MIMO |  |  |  |
*Minden antennanyereség tartalmazza a kábelveszteséget.

### Az antenna elhelyezése az eszközt működtető platformon

A rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettség megfelelőségének biztosítása érdekében az Intel® vezeték nélküli adapterekkel használt antenná(ka)t úgy kell beszerelni a notebookba vagy az asztali számítógép gazdaplatformjára, hogy az emberi testtől mért távolsága az eszközt működtető platform egyik működési módjában és irányában se legyen kevesebb a minimális megadott távolságnál, az alábbi táblázatban foglaltak szigorú betartásával. Az antenna távolsága egyaránt vonatkozik az eszközt működtető rendszerben függőlegesen és vízszintesen elhelyezkedő antennákra.

Intel® vezeték nélküli adapter | Az antenna minimális emberi testtől mért távolsága
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 | 18 mm
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6350 | 17 mm

### Egyidejű átvitel az Intel® vezeték nélküli adapterek és más, beépített vagy csatlakoztatható adóvevők között

Az FCC tudásadatbázis 616217. számú publikációja alapján, ha egy működtető rendszerben több adókészülék van, fel kell mérni az adás közben fellépő rádiófrekvenciás sugárzás mértékét a szükséges alkalmazások és ellenőrzési követelmények meghatározásához. Az OEM-integrátorok kötelesek a működtető rendszerbe beszerelt összes vevő és antenna lehetséges egyidejű sugárzási konfigurációjának kombinációját meghatározni. Ide tartoznak a rendszerbe mobileszközként (>20 cm távolság a felhasználótól) és hordozható eszközként (<20 cm távolság a felhasználótól) beszerelt adók. Az OEM integrátorok a becslés végzése során az aktuális FCC KDB 616217 dokumentumban foglalt részletes adatok alapján határozhatják meg, létezik-e bármilyen további szükséges ellenőrzési követelmény vagy FCC jóváhagyás.

### Az OEM gyártó vagy az integrátor által a végfelhasználónak adandó tájékoztatás

Az alábbi, törvényben előírt és munkabiztonsági nyilatkozatokat a helyi szabályozásnak megfelelő módon szerepeltetni kell az Intel® vezeték nélküli adaptert tartalmazó minden rendszer végfelhasználójának eljuttatott dokumentációban. Az eszközt működtető rendszert fel kell címkézni az „FCC ID: XXXXXXXX” FCC-azonosítóval, feltüntetve rajta az eszköz FCC-azonosítóját.

Az Intel® vezeték nélküli adaptert a termékhez mellékelt felhasználói dokumentációban leírt gyártói utasítások szigorú betartásával kell telepíteni és használni. Az Intel Corporation nem vállal felelősséget a vezeték nélküli adapterkészlet részét képező eszközök nem engedélyezett módosítása okozta rádió- és televízió-zavarokért, sem az Intel Corporation specifikált csatlakozókábeleitől eltérő kábelek vagy berendezések csatlakoztatásáért vagy használatáért. Az ilyen engedély nélküli módosításból vagy csatlakoztatásból eredő zavarok kiküszöbölése a felhasználó felelőssége. Az Intel Corporation és hivatalos viszonteladói vagy forgalmazói nem tartoznak felelősséggel semmilyen kárért vagy a hatósági előírások megszegéséért, ha annak oka az, hogy a felhasználó nem követi az itt ismertetett előírásokat.

Kína:

模块通过型号核准并不代表嵌入或使用该模块的最终设备符合相关无线电管理技术规定或标准，最终设备厂商须对产品的技术特性是否符合无线电管理技术规定或标准负责

### Helyi korlátozások a 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, and 802.11e rádiósáv használatára

Minden 802.11a, 802.11b, 802.11g vagy 802.11n szabványú termék megfelelőségi dokumentációjának tartalmaznia kell a helyi korlátozásokra vonatkozó alábbi nyilatkozatot.

Figyelem: Mivel a 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n és 802.16e szabvány szerinti frekvenciákon működő vezeték nélküli LAN-eszközök használata még nem harmonizált minden országban, a 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n és 802.16e szabványú termékek csak bizonyos országokban történő felhasználásra készülnek, és más országokban nem üzemeltethetők. E termékek felhasználójaként az Ön kötelessége biztosítani, hogy a termékeket csak az engedélyezett országokban használják, valamint Ön köteles ellenőrizni, hogy azok az országnak megfelelő frekvenciára és csatornára legyenek konfigurálva. A felhasználás országában megengedett teljesítmény- és frekvencia-beállításoktól való bármely eltérés az ország törvényeinek megsértése, és ennek megfelelő büntetést vonhat maga után.

## Intel WiFi adapterek, 802.11n és 802.11ac megfelelőség

A jelen részben ismertetett termékek a következők:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX200

A vezeték nélküli adapterek részletes specifikációit lásd a Specifikációk című részben.

> MEGJEGYZÉS: Ebben a részben a „vezeték nélküli adapter” minden említése a fent felsorolt összes adaptert jelenti.

A következő információk találhatók meg:

- Felhasználói tudnivalók
- Szabályozási megfelelőség
- Szabályozási azonosító
- Tájékoztatás OEM-gyártóknak és integrátoroknak
- Európai megfelelőségi nyilatkozatok

### FELHASZNÁLÓI TUDNIVALÓK

### Munkabiztonsági nyilatkozatok

#### USA FCC rádiófrekvenciás expozíció

Az FCC ET 96-8 számú ügyirata biztonsági előírást tartalmaz az FCC által jóváhagyott berendezések okozta rádiófrekvenciás és elektromágneses kisugárzások emberre megengedett mértékére. A vezeték nélküli adapter megfelel az emberre megengedett mértéket szabályozó FCC szabályzat 2. részében, a 15C, 15E részekben foglaltaknak, emellett pedig a KDB 447498, KDB 248227 és KDB 616217 útmutatásoknak is. A rádiónak a jelen kézikönyv utasításai szerinti helyes üzemeltetése az FCC javasolt határértékeinél lényegesen kisebb expozíciót eredményez.

Célszerű betartani a következő biztonsági óvintézkedéseket:

- Ne érintse meg és ne mozgassa az antennát, miközben az egység ad vagy vesz.
- Semmilyen rádiót tartalmazó egységet ne tartson úgy, hogy az antenna adás közben nagyon közel legyen vagy hozzáérjen teste fedetlen részeihez, különösen arcához vagy szeméhez.
- A rádiót kizárólag csatlakoztatott antennával üzemeltesse és használja adásra; ellenkező esetben a rádió károsodhat.
- Használat speciális környezetekben:
  - A vezeték nélküli adapterek veszélyes környezetekben történő használatát az ilyen környezetek biztonsági vezetői által előírt szabályok korlátozzák.
  - A vezeték nélküli adapterek repülőgépeken történő használatát a Szövetségi Repülésügyi Igazgatóság (FAA) szabályozza.
  - A vezeték nélküli adapterek kórházakban történő használatát az egyes kórházak szabályai korlátozzák.

#### Robbanószerekre vonatkozó figyelmeztetés

Figyelmeztetés: Ne működtessen hordozható adóvevőt (például ezt a vezeték nélküli adaptert) árnyékolatlan gyújtószerkezetek közelében vagy robbanékony anyagokat tartalmazó környezetben, kivéve, ha az adó úgy van módosítva, hogy ilyen helyzetekben is biztonságosan használható legyen.

#### Antennával kapcsolatos figyelmeztetések

Figyelmeztetés: A vezeték nélküli adapter nem nagy nyereségű irányantennákkal történő használatra van tervezve.

#### Repülőgépeken történő használattal kapcsolatos figyelmeztetés

Figyelem: Az egyes kereskedelmi légitársaságok szabályai tilthatják bizonyos vezeték nélküli rádiófrekvenciás elektronikus eszközök (vezeték nélküli adapterek) repülés közbeni használatát, mert jeleik zavarhatják a repülőgép létfontosságú műszereit.

Figyelem: 60 GHz/802.11ad eszköz nem vihető fel repülőgépre az FCC §15.255 értelmében. Az OEM-gyártóknak és integrátoroknak ajánlatos figyelembe venniük ezt az FCC szabályozást a gazdaeszközökkel kapcsolatban.

#### Egyéb vezeték nélküli eszközök

Biztonsági megjegyzések a vezeték nélküli hálózaton lévő egyéb eszközökhöz: Olvassa el a vezeték nélküli adapterekhez vagy a vezeték nélküli hálózat egyéb eszközeihez kapott dokumentációt.

#### Helyi korlátozások a 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n és 802.11ac rádiósáv használatára

Figyelem: Mivel a 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n és 802.11ac szabvány szerint működő vezeték nélküli LAN-eszközök által használt frekvenciák még nincsenek harmonizálva minden országban, a 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n és 802.11ac szabványú termékek csak bizonyos országokban történő felhasználásra készülnek, és más országokban nem üzemeltethetők. E termékek felhasználójaként az Ön kötelessége biztosítani, hogy a termékeket csak az engedélyezett országokban használják, valamint Ön köteles ellenőrizni, hogy azok az országnak megfelelő frekvenciára és csatornára legyenek konfigurálva. Az eszköz adóteljesítményét vezérlő TPC (transmit power control) interfész az Intel® PROSet/Wireless WiFi-csatlakozás segédprogram része. Az úgynevezett egyenértékű izotrop kisugárzott teljesítményre (EIRP) vonatkozó üzemeltetési korlátozásokat a rendszer gyártója adja meg. A felhasználás országában megengedett teljesítmény- és frekvencia-beállításoktól való bármely eltérés az ország törvényeinek megsértése, és ennek megfelelő büntetést vonhat maga után.

#### A vezeték nélküli rendszerek kompatibilitása

A vezeték nélküli adapter úgy van tervezve, hogy együttműködjön más, DSSS (direct sequence spread spectrum) rádiótechnológiát használó, vezeték nélküli LAN-okhoz készült vezeték nélküli eszközökkel, és kielégítse az alábbi szabványokat:

- a vezeték nélküli LAN-okra vonatkozó IEEE 802.11b szabvánnyal kompatibilis szabványt
- a vezeték nélküli LAN-okra vonatkozó IEEE 802.11g szabvánnyal kompatibilis szabványt
- a vezeték nélküli LAN-okra vonatkozó IEEE 802.11a szabvánnyal kompatibilis szabványt
- a vezeték nélküli LAN-okra vonatkozó IEEE 802.11n szabvánnyal kompatibilis szabványt
- a vezeték nélküli LAN-okra vonatkozó IEEE 802.11ac draft szabvánnyal kompatibilis szabványt
- a Wi-Fi Alliance által definiált Wireless Fidelity tanúsítvány követelményeit.

#### A vezeték nélküli adapter egészségre gyakorolt hatásai

A vezeték nélküli adapter – más rádiófrekvenciás eszközökhöz hasonlóan – rádiófrekvenciás elektromágneses energiát sugároz ki. A vezeték nélküli adapter azonban kevesebb energiát bocsát ki, mint más vezeték nélküli eszközök, például a mobiltelefonok. A vezeték nélküli adapter a rádiófrekvenciás munkavédelmi szabványok és ajánlások irányelveinek betartásával működik. Ezek az előírások és ajánlások egységesen elfogadott tudományos nézeteken alapulnak, amelyeket a kiterjedt szakirodalmat és kutatási eredményeket folyamatosan tanulmányozó és feldolgozó tudósokból álló fórumok és bizottságok dolgoztak ki. Egyes helyzetekben vagy környezetekben a vezeték nélküli adapter használatát korlátozhatja az épület tulajdonosa vagy az adott szervezet felelős képviselője. Ilyen helyzetek például az alábbiak:

- a vezeték nélküli adapter használata repülőgépeken, vagy
- a vezeték nélküli adapter használata bármely olyan környezetben, ahol bizonyítottan vagy valószínűleg kárt okozóan zavarhatja más eszközök vagy berendezések működését.

Ha nem tudja biztosan, hogy egy adott szervezetnél vagy környezetben (például repülőtéren) milyen szabályok vannak a vezeték nélküli adapterek használatára, javasoljuk, hogy kérjen engedélyt, mielőtt bekapcsolná az adaptert.

### SZABÁLYOZÁSI MEGFELELŐSÉG

### USA - Federal Communications Commission (FCC) (Szövetségi Távközlési Bizottság)

A vezeték nélküli adapter az 5,15 - 5,25 GHz és az 5,470 - 5,75 GHz frekvenciatartományban működik, ezért csak beltéri környezetben használható. Az Intel® vezeték nélküli adaptereknek nincsenek olyan konfigurációs kezelőszervei, amelyekkel bármilyen módon más üzemi frekvenciát lehetne beállítani, mint amit az FCC engedélyének 15.407 fejezete az Egyesült Államokon belüli használatra előír.

- Az Intel® vezeték nélküli adapterek kizárólag OEM-integrátoroknak készültek.
- Az Intel® vezeték nélküli adapterek nem üzemeltethetők közös helyen semmilyen más adóval, hacsak ezt az FCC nem engedélyezte.

A vezeték nélküli adapter megfelel az FCC-előírások 15. fejezetének. Az eszköz az alábbi két feltétel teljesítése esetén üzemeltethető:

- Az eszköz nem okozhat káros zavarjelet.
- Az eszköznek el kell viselnie bármilyen, esetleg nemkívánatos működést eredményező külső zavarjelet.

> MEGJEGYZÉS: Az adapter kisugárzott kimeneti teljesítménye messze alatta van az FCC rádiófrekvenciás expozícióra előírt határértékeinek. Ettől függetlenül az adaptert célszerű úgy használni, hogy üzemszerű működés mellett az eszköz megérintésének esélye minimális legyen. Az FCC rádiófrekvenciás expozícióra előírt határértékeinek biztonságos betartása érdekében célszerű legalább 20 cm-es távolságot, vagy az FCC-modulengedélyezés feltételeiben meghatározott minimális távolságot tartani a számítógépbe beépített antennától. A http://www.fcc.gov/oet/ea/ webhely az eszköz FCC-azonosítójának beírása után megjeleníti az engedélyezett konfigurációk részletes adatait.

#### „B” osztályú eszköz zavarra vonatkozó nyilatkozata

A vezeték nélküli adapter az FCC előírásainak 15. szakasza szerint bevizsgálásra került, és ennek alapján megfelel a „B” osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak. Ezek a korlátozások lakókörnyezetekben kellő védelmet nyújtanak a káros zavarjelek ellen. A vezeték nélküli adapter rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és bocsáthat ki. Az utasításoktól eltérő telepítés és használat esetén a vezeték nélküli adapter zavarhatja a rádiófrekvenciás átvitelt. Nem garantált azonban, hogy egy adott telepített rendszerben nem lépnek fel ilyen zavarok. Ha a vezeték nélküli adapter zavarja a rádió- vagy televízió-vételt (ez a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg), javasoljuk, hogy a felhasználó az alábbi intézkedések valamelyikével vagy kombinálásával próbálja meg kiküszöbölni a zavarjelet:

- Változtassa meg a zavart berendezés vevőantennájának irányát vagy helyét.
- Növelje meg a vezeték nélküli adapter és a zavart berendezés közötti távolságot.
- A vezeték nélküli adaptert használó számítógépet olyan aljzatra csatlakoztassa, amely nem a zavart készülék fázisán van.
- Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy szakképzett rádió- vagy tévészerelőhöz.

> MEGJEGYZÉS: Az adaptert a termékhez mellékelt felhasználói dokumentációban leírt gyártói utasítások szigorú betartásával kell telepíteni és használni. Bármely ettől eltérő telepítés megszegi az FCC előírásainak 15-ös szakaszát.

### A biztonsági jóváhagyás szempontjai

Ezt az eszközt biztonsági szempontból jóváhagyták összetevőként, és csak olyan teljes berendezésben történő alkalmazásra szolgál, amely esetében a megfelelő biztonsági ügynökségek meghatározták az adott kombináció elfogadhatóságát. Telepítés során figyelembe kell venni az alábbiakat:

- Az eszközt olyan kompatibilis gazdaeszközbe kell telepíteni, amely megfelel az UL/EN/IEC 60950-1 2. kiadású szabvány követelményeinek, beleértve az eszközház kialakítására vonatkozó általános rendelkezéseket (1.6.2.), különös tekintettel az 1.2.6.2. bekezdésre (Tűzszekrény).
- Az eszköz tápellátását biztonsági törpefeszültségű (SELV) forrásból kell megoldani, ha a végfelhasználói berendezésbe van telepítve.
- Melegedési teszt végrehajtása is szóba kerülhet az UL/EN/IEC 60950-1 2. kiadás szabvány követelményeinek megfelelő végfelhasználói termék esetében.

### Alacsony halogénszint

Csak akkor alkalmazandó, ha végtermékben található brómozott és klórozott tűzgátló anyag (BFR/CFR), illetve PVC. Az Intel összetevői, valamint az összeszerelt egység vásárolt összetevői megfelelnek a JS-709 követelményeknek, valamint a nyomtatott áramköri lap / hordozóréteg megfelel az IEC 61249-2-21 szabvány követelményeinek. Előfordulhat, hogy a halogénezett tűzgátló anyagok és/vagy PVC lecserélése nem kedvezőbb a környezet szempontjából.

### Canada – Industry Canada (IC)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil se conforme aux normes Canada d'Industrie de RSS permis-exempt. L'utilisation est assujetti aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter des interférences , y compris des interférences qui peuvent causer desopérations non désirées de l'appareil.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15GHz to 5.25GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

Attention: l'utilisation d'un réseau sans fil IEEE802.11a est restreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionnement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l'intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l'objet d'une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d'antenne maximum permissible pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionnement point-à-point. Pour se conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation du module, du corps de toutes les personnes.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Selon les règlements de Canada d'Industrie, cet émetteur de radio peut seulement fonctionner en utilisant une antenne du type et de gain maximum (ou moindre) que le gain approuvé pour l'émetteur par Canada d'Industrie. Pour réduire lesinterférences radio potentielles avec les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain devraient être choisis de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente(P.I.R.E.) ne soit pas supérieure à celle qui est nécessaire pour une communication réussie.

### Európai Unió

Az 5,15 - 5,35 GHz-es alsó sáv kizárólag beltéri használatra szolgál.

Ez a berendezés teljesíti az Európai Unió 2014/53/EU irányelvének lényegi követelményeit. Lásd Megfelelőségi nyilatkozatok az Európai Unió területére.

#### Az Európai Unióra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok

Az adapterére érvényes, Európai Unióra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok megtekintéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

1. Nyissa meg a következő weboldalt: http://www.intel.eu/content/www/eu/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Kattintson a „Felhasználói útmutató” lehetőségre.
3. Tekerjen az adapteréhez.

Az adapterére vonatkozó további szabályozási információk megtekintéséhez az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyissa meg a következő weboldalt: http://www.intel.eu/content/www/eu/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Kattintson az adapter linkjére.
3. Kattintson az adapterének megfelelő Kötelező jelöléseket tartalmazó dokumentumra.

#### Elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv (WEEE)

#### Kompatibilis a veszélyes anyagok korlátozásáról szóló irányelvvel (RoHS)

Az itt bemutatott minden termék kompatibilis a RoHS-irányelvvel.

A vezeték nélküli adapter CE-jelölésével kapcsolatos kérdésekben forduljon ide:

Intel Corporation Attn: Corporate Quality 2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95054-1549 USA

### Japán

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### Korea

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### Mexikó

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Marokkó

Tilos üzemeltetni a terméket a 2-es rádiócsatornán (2417 MHz) a következő városokban: Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant és Taza.

Tilos üzemeltetni a terméket a 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es rádiócsatornán (2425 - 2442 MHz) a következő városokban: Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

### Pakisztán

„PTA JÓVÁHAGYÁSSAL RENDELKEZŐ TÍPUS”

### Tajvan

第十二條

經型式認識合格之低功率射頻電機. 非經許可， 公司、 商號或使用者均不得擅自變更頻率‵ 加大功率或變更原設計之特性及功能.

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在 5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

### Szingapúr

### Rádiósugárzási engedélyek

Ha meg szeretné állapítani, hogy vezeték nélküli hálózati eszközének használata engedélyezett-e egy adott országban, nézze meg, hogy az eszközön található rádiótípus-szám szerepel-e a gyártó szabályozási tájékoztatójában (OEM Regulatory Guidance) felsoroltak között.

### Moduláris kötelező tanúsítási jelölés országonként

Elérhető egy lista azon országokról, ahol kötelező jelölés szükséges. Vegye figyelembe, hogy a listák nem tartalmazzák az összes tanúsított országot, csak azokat, ahol kötelező a jelölés. Az adapterére vonatkozó kötelező jelölések megtekintéséhez az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyissa meg a következő weboldalt: http://www.intel.eu/content/www/eu/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Kattintson az adapter linkjére.
3. Kattintson az adapterének megfelelő Kötelező jelöléseket tartalmazó dokumentumra.

## Szabályozási azonosító

Európa: 3160HMW, 3160NGW, 3160SDW, 3165NGW, 7260SDW, 7260NGW, 7260HMW, 7265D2W, 7265NGW, 8260D2W, 8260NGW, 8260NGWH, 18260NGW modellek

Szoftververzió | Intel® PROSet/Wireless WiFi szoftver 20.x és későbbi verziók (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager szoftver 3.x és korábbi verziók (WiGig)
Maximum teljesítmény kimenet
(2400 – 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n mód | 20 dBm EIRP max (100 mW)
(2400 – 2483,5 MHz) BLE/Bluetooth | 10 dBm EIRP max (10 mW)
(5150 – 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac mód | 23 dBm EIRP max (200 mW) Az 5,15 - 5,35 GHz alacsony frekvenciasáv kizárólag beltéri használatra engedélyezett
(5725 – 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac mód | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) Az EN 300 440 szabvány esetében az 5,8 GHz-es frekvencián működő eszköz 2. kategóriájú vevőkészüléknek számít. Az alábbi típusok nem támogatják: 3160HMW, 3160NGW, 3160SDW, 3165NGW, 7265D2W, 7265NGW
(57 – 64 GHz) IEEE802.11 ad mód | 25 dBm EIRP max

Ez a berendezés teljesíti az Európai Unió 2014/53/EU irányelvének lényegi követelményeit.

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3165

A 3165D2W/3165NGW (12x16) igen kis mérete miatt a jelzést a használati útmutatóban helyezték el, mert az eszközön lévő termékcímke nem lett volna elég olvasható.

> USA: 3165D2W típus, FCC ID: PD93165D2

> Kanada: 3165D2W típus, IC: 1000M-3165D2

> Japán:

> 3165D2W típus:

> - RF: 003-150155
> - TEL: D150112003

> 3165NGW típus:

> - RF: 003-150009
> - TEL: D150008003

> Korea: 3165D2W, MSIP-CRM-INT-7265D2W típus

> Tajvan: 3165D2W típus

> Kína: 3165D2W típus, FCC ID: 2015AJ3466 (M)

> Európa: 3165D2W típus

> Szoftververzió | Intel® PROSet/Wireless WiFi szoftver 20.x és későbbi verziók
> Maximum teljesítmény kimenet
> (2400 – 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n mód | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac mód | 23 dBm EIRP max (200 mW) Az 5,15 - 5,35 GHz alacsony frekvenciasáv kizárólag beltéri használatra engedélyezett
> (5725 – 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac mód | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) Az EN 300 440 szabvány esetében az 5,8 GHz-es frekvencián működő eszköz 2. kategóriájú vevőkészüléknek számít

> Ez a berendezés teljesíti az Európai Unió 2014/53/EU irányelvének lényegi követelményeit.

> Ausztrália: 3165D2W típus

> Szingapúr: 3165D2W típus

> Argentína:

> 3165D2W típus,

> 3165NGW típus,

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

A 3168NGW igen kis mérete miatt a jelzést a használati útmutatóban helyezték el, mert az eszközön lévő termékcímke nem lett volna elég olvasható.

> Japán: 3168NGW típus:

> - RF: 003-160024
> - TEL: D160013003

> Európa: 3168NGW típus

> Szoftververzió | Intel® PROSet/Wireless WiFi szoftver 20.x és későbbi verziók
> Maximum teljesítmény kimenet
> (2400 – 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n mód | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac mód | 23 dBm EIRP max (200 mW) Az 5,15 - 5,35 GHz alacsony frekvenciasáv kizárólag beltéri használatra engedélyezett
> (5725 – 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac mód | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) Az EN 300 440 szabvány esetében az 5,8 GHz-es frekvencián működő eszköz 2. kategóriájú vevőkészüléknek számít

> Ez a berendezés teljesíti az Európai Unió 2014/53/EU irányelvének lényegi követelményeit.

> Argentína: 3168NGW típus

### Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

A 7265D2W/7265NGW (12x16) igen kis mérete miatt a jelzést a használati útmutatóban helyezték el, mert az eszközön lévő termékcímke nem lett volna elég olvasható.

> USA: 7265D2W típus, FCC ID: PD97265D2

> Kanada: 7265D2W típus, IC: 1000M-7265D2

> Japán:

> 7265D2W típus:

> - RF: 003-140134
> - TEL: D140087003

> 7265NGW típus:

> - RF: 003-140018
> - TEL: D140017003

> Korea: 7265D2W, MSIP-CRM-INT-7265D2W típus

> Tajvan: 7265D2W típus

> Kína: 7265D2W típus, FCC ID: 2014AJ3467 (M)

> Ausztrália: 7265D2W típus

> Argentína: 7265D2W típus,

### Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

A 13100NGW igen kis mérete miatt a jelzést a használati útmutatóban helyezték el, mert az eszközön lévő termékcímke nem lett volna elég olvasható.

> Európa: 13100NGW típus

> Szoftververzió | Intel® Wireless Dock Manager szoftver 3.x és korábbi verziók
> Maximum teljesítmény kimenet
> (57 – 64 GHz) IEEE802.11 ad mód | 25 dBm EIRP max

> Ez a berendezés teljesíti az Európai Unió 2014/53/EU irányelvének lényegi követelményeit.

> Szingapúr: 13100NGW típus

### Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265

A 17265NGW igen kis mérete miatt a jelzést a használati útmutatóban helyezték el, mert az eszközön lévő termékcímke nem lett volna elég olvasható.

> Európa: 17265NGW típus

> Szoftververzió | Intel® PROSet/Wireless WiFi szoftver 20.x és későbbi verziók (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager szoftver 3.x és korábbi verziók (WiGig)
> Maximum teljesítmény kimenet
> (2400 – 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n mód Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac mód | 23 dBm EIRP max (200 mW) Az 5,15 - 5,35 GHz alacsony frekvenciasáv kizárólag beltéri használatra engedélyezett
> (5725 – 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac mód | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) Az EN 300 440 szabvány esetében az 5,8 GHz-es frekvencián működő eszköz 2. kategóriájú vevőkészüléknek számít
> (57 – 64 GHz) IEEE802.11 ad mód | 25 dBm EIRP max

> Ez a berendezés teljesíti az Európai Unió 2014/53/EU irányelvének lényegi követelményeit.

> Szingapúr: 17265NGW típus

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

A 8260D2W (12x16) igen kis mérete miatt a jelzést a használati útmutatóban helyezték el, mert az eszközön lévő termékcímke nem lett volna elég olvasható.

> USA: 8260D2W modell, FCC ID: PD98260D2 (Az „U” utótag nélküli FCC-azonosító csak a gyári telepítést jelöli);

> FCC ID: PD98260D2U (Az „U” utótaggal ellátott FCC-azonosító a BIOS-védelmi funkció által engedélyezett és támogatott felhasználói telepítést vagy cserét jelöli)

> Kanada: 8260D2W típus, IC: 1000M-8260D2

> Japán: 8260D2W típus:

> - RF: 003-150094
> - TEL: D150070003

> Korea: 8260D2W, MSIP-CRM-INT-8260D2W típus

> Tajvan: 8260D2W típus

> Kína: 8260D2W típus, FCC ID: 2014AJ3467 (M)

> Ausztrália: 8260D2W típus

> Argentína: 8260D2W típus,

A 8260NGWH/8260NGW igen kis mérete miatt a jelzést a használati útmutatóban helyezték el, mert az eszközön lévő termékcímke nem lett volna elég olvasható.

> Japán:

> 8260NGW típus:

> - RF: 003-150093
> - TEL: D150069003

> 8260NGWH típus:

> - RF: 003-150154
> - TEL: D150111003

> Argentína: 8260NGWH típus,

> Argentína: 8260NGW típus,

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

A 8265NGW igen kis mérete (22 mm x 30 mm x 2,4 mm) miatt a jelzést a használati útmutatóban helyezték el, mert az eszközön lévő termékcímke nem lett volna elég olvasható.

> USA: 8265NGW típus

> - FCC ID: PD98265NG (Az „U” utótag nélküli FCC-azonosító csak a gyári telepítést jelöli)

> - FCC ID: PD98265NGU (Az „U” utótaggal ellátott FCC-azonosító a BIOS-védelmi funkció által engedélyezett és támogatott felhasználói telepítést vagy cserét jelöli)

> Kanada: 8265NGW típus, IC: 1000M-8265NG

> Japán: 8265NGW típus:

> - RF 003-160104

> - TEL D160055003

> Korea: 8265NGW, MSIP-CRM-INT-8265NGW típus,

> Tajvan: 8265NGW típus

> Kína: 8265NGW típus

> Európa: 8265NGW, 8265D2W típusok

> Szoftververzió | Intel® PROSet/Wireless WiFi szoftver 20.x és későbbi verziók
> Maximum teljesítmény kimenet
> (2400 – 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n mód Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac mód | 23 dBm EIRP max (200 mW) Az 5,15 - 5,35 GHz alacsony frekvenciasáv kizárólag beltéri használatra engedélyezett
> (5725 – 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac mód | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) Az EN 300 440 szabvány esetében az 5,8 GHz-es frekvencián működő eszköz 2. kategóriájú vevőkészüléknek számít
> (57 – 64 GHz) IEEE802.11 ad mód | 25 dBm EIRP max

> Ez a berendezés teljesíti az Európai Unió 2014/53/EU irányelvének lényegi követelményeit.

> Ausztrália: 8265NGW típus

> Brazília: 8265NGW típus: ANATEL: XXXXXXXXXX,

> Argentína: 8265NGW típus,

> Szingapúr: 8265NGW típus:

> Pakisztán: 8265NGW típus

> „PTA JÓVÁHAGYÁSSAL RENDELKEZŐ TÍPUS”

A 8265D2W igen kis mérete (12mm x 16mm x 1,8mm) miatt a jelzést a használati útmutatóban helyezték el, mert az eszközön lévő termékcímke nem lett volna elég olvasható.

> USA: 8265D2W típus, FCC ID: PD98265D2

> Kanada: 8265D2W típus, IC: 1000M-8265D2

> Japán: 8265D2W típus:

> - RF 003-160129

> - TEL D160076003

> Korea: 8265D2W, MSIP-CRM-INT-8265D2W típus,

> Tajvan: 8265D2W típus

> Kína: 8265D2W típus

> Ausztrália: 8265D2W típus

> Brazília: 8265D2W típus: ANATEL: XXXXXXXXXX,

> Argentína: 8265D2W típus,

> Szingapúr: 8265D2W típus:

> Pakisztán: 8265D2W típus

> „PTA JÓVÁHAGYÁSSAL RENDELKEZŐ TÍPUS”

### Intel® Wireless-AC 9260 (9260NGW típus)

A 9260NGW igen kis mérete (22 mm x 30 mm x 2,4 mm) miatt a jelzést a használati útmutatóban helyezték el, mert az eszközön lévő termékcímke nem lett volna elég olvasható.

> USA: 9260NGW típus, FCC ID: PD99260NG

> Kanada: 9260NGW típus, IC: 1000M-9260NG

> Japán: 9260NGW típus:

> - RF 003-170125

> - TEL D170079003

> Korea: 9260NGW, MSIP-CRM-INT-9260NGW típus

> Tajvan: 9260NGW típus

> Kína: 9260NGW típus

> Európa: 9260NGW típus

> Szoftververzió | Intel® PROSet/Wireless WiFi szoftver 20.x és későbbi verziók
> Maximum teljesítmény kimenet
> (2400 – 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n mód Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac mód | 23 dBm EIRP max (200 mW) Az 5,15 - 5,35 GHz alacsony frekvenciasáv kizárólag beltéri használatra engedélyezett
> (5725 – 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac mód | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) Az EN 300 440 szabvány esetében az 5,8 GHz-es frekvencián működő eszköz 2. kategóriájú vevőkészüléknek számít

> Ez a berendezés teljesíti az Európai Unió 2014/53/EU irányelvének lényegi követelményeit.

> Ausztrália: 9260NGW típus

> Szingapúr: 9260NGW típus

### Intel® Wireless-AC 9260 (9260D2WL típus)

A 9260D2WL igen kis mérete (12 mm x 16 mm x 1,8 mm) miatt a jelzést a használati útmutatóban helyezték el, mert az eszközön lévő termékcímke nem lett volna elég olvasható.

> USA: 9260D2WL típus, FCC ID: PD99260D2L

> Kanada: 9260D2WL típus, IC: 1000M-9260D2L

> Japán: 9260D2WL típus:

> - RF: 003-190024

> - TEL: D190023003

> Európa: 9260D2WL típus

> Szoftververzió | Intel® PROSet/Wireless WiFi szoftver 20.x és későbbi verziók
> Maximum teljesítmény kimenet
> (2400 – 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n mód Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac mód | 23 dBm EIRP max (200 mW) Az 5,15 - 5,35 GHz alacsony frekvenciasáv kizárólag beltéri használatra engedélyezett
> (5725 – 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac mód | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) Az EN 300 440 szabvány esetében az 5,8 GHz-es frekvencián működő eszköz 2. kategóriájú vevőkészüléknek számít

> Ez a berendezés teljesíti az Európai Unió 2014/53/EU irányelvének lényegi követelményeit.

> Ausztrália: 9260D2WL típus

> Brazília: 9260D2WL típus, ANATEL: 05831-17-04423

> Szingapúr: 9260D2WL típus

> Argentína: 9260D2WL típus

> Pakisztán: 9260D2WL típus

> A PTA ÁLTAL JÓVÁHAGYVA: 9.9203/2019

### Intel® Wireless-AC 9461 (9461NGW típus)

A 9461NGW igen kis mérete (22 mm x 30 mm x 2,4 mm) miatt a jelzést a használati útmutatóban helyezték el, mert az eszközön lévő termékcímke nem lett volna elég olvasható.

> USA: 9461NGW típus, FCC ID: PD99461NG

> Kanada: 9461NGW típus, IC: 1000M-9461NG

> Japán: 9461NGW típus:

> - RF 003-170204

> - TEL D170127003

> Korea: 9461NGW típus

> MSIP-CRM-INT-9461NGW

> Tajvan: 9461NGW típus

> Kína: 9461NGW típus

> Európa: 9461NGW típus

> Szoftververzió | Intel® PROSet/Wireless WiFi szoftver 20.x és későbbi verziók
> Maximum teljesítmény kimenet
> (2400 – 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n mód Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac mód | 23 dBm EIRP max (200 mW) Az 5,15 - 5,35 GHz alacsony frekvenciasáv kizárólag beltéri használatra engedélyezett
> (5725 – 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac mód | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) Az EN 300 440 szabvány esetében az 5,8 GHz-es frekvencián működő eszköz 2. kategóriájú vevőkészüléknek számít

> Ez a berendezés teljesíti az Európai Unió 2014/53/EU irányelvének lényegi követelményeit.

> Ausztrália: 9461NGW típus

> Szingapúr: 9461NGW típus

### Intel® Wireless-AC 9461 (9461D2W típus)

A 9461D2W igen kis mérete (12 mm x 16 mm x 1,8 mm) miatt a jelzést a használati útmutatóban helyezték el, mert az eszközön lévő termékcímke nem lett volna elég olvasható.

> USA: 9461D2W típus, FCC ID: PD99461D2

> Kanada: 9461D2W típus, IC: 1000M-9461D2

> Japán: 9461D2W típus:

> - RF 003-170203

> - TEL D170126003

> Korea: 9461D2W típus

> MSIP-CRM-INT-9461D2W

> Tajvan: 9461D2W típus

> Kína: 9461D2W típus

> Európa: 9461D2W típus

> Szoftververzió | Intel® PROSet/Wireless WiFi szoftver 20.x és későbbi verziók
> Maximum teljesítmény kimenet
> (2400 – 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n mód Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac mód | 23 dBm EIRP max (200 mW) Az 5,15 - 5,35 GHz alacsony frekvenciasáv kizárólag beltéri használatra engedélyezett
> (5725 – 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac mód | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) Az EN 300 440 szabvány esetében az 5,8 GHz-es frekvencián működő eszköz 2. kategóriájú vevőkészüléknek számít

> Ez a berendezés teljesíti az Európai Unió 2014/53/EU irányelvének lényegi követelményeit.

> Ausztrália: 9461D2W típus

> Szingapúr: 9461D2W típus

### Intel® Wireless-AC 9462 (9462NGW típus)

A 9462NGW igen kis mérete (22 mm x 30 mm x 2,4 mm) miatt a jelzést a használati útmutatóban helyezték el, mert az eszközön lévő termékcímke nem lett volna elég olvasható.

> USA: 9462NGW típus, FCC ID: PD99462NG

> Kanada: 9462NGW típus, IC: 1000M-9462NG

> Japán: 9462NGW típus:

> - RF 003-170245

> - TEL D170151003

> Korea: 9462NGW típus

> R-CRM-INT-9462NGW

> Tajvan: 9462NGW típus

> Kína: 9462NGW típus

> Európa: 9462NGW típus

> Szoftververzió | Intel® PROSet/Wireless WiFi szoftver 20.x és későbbi verziók
> Maximum teljesítmény kimenet
> (2400 – 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n mód Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac mód | 23 dBm EIRP max (200 mW) Az 5,15 - 5,35 GHz alacsony frekvenciasáv kizárólag beltéri használatra engedélyezett
> (5725 – 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac mód | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) Az EN 300 440 szabvány esetében az 5,8 GHz-es frekvencián működő eszköz 2. kategóriájú vevőkészüléknek számít

> Ez a berendezés teljesíti az Európai Unió 2014/53/EU irányelvének lényegi követelményeit.

> Ausztrália: 9462NGW típus

> Szingapúr: 9462NGW típus

### Intel® Wireless-AC 9462 (9462D2W típus)

A 9462D2W igen kis mérete (12 mm x 16 mm x 1,8 mm) miatt a jelzést a használati útmutatóban helyezték el, mert az eszközön lévő termékcímke nem lett volna elég olvasható.

> USA: 9462D2W típus, FCC ID: PD99462D2

> Kanada: 9462D2W típus, IC: 1000M-9462D2

> Japán: 9462D2W típus:

> - RF 003-170243

> - TEL D170149003

> Korea: 9462D2W típus

> R-CRM-INT-9462D2W

> Tajvan: 9462D2W típus

> Kína: 9462D2W típus

> Európa: 9462D2W típus

> Szoftververzió | Intel® PROSet/Wireless WiFi szoftver 20.x és későbbi verziók
> Maximum teljesítmény kimenet
> (2400 – 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n mód Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac mód | 23 dBm EIRP max (200 mW) Az 5,15 - 5,35 GHz alacsony frekvenciasáv kizárólag beltéri használatra engedélyezett
> (5725 – 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac mód | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) Az EN 300 440 szabvány esetében az 5,8 GHz-es frekvencián működő eszköz 2. kategóriájú vevőkészüléknek számít

> Ez a berendezés teljesíti az Európai Unió 2014/53/EU irányelvének lényegi követelményeit.

> Ausztrália: 9462D2W típus

> Szingapúr: 9462D2W típus

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW típus)

A 9560NGW igen kis mérete (22 mm x 30 mm x 2,4 mm) miatt a jelzést a használati útmutatóban helyezték el, mert az eszközön lévő termékcímke nem lett volna elég olvasható.

> USA: 9560NGW típus, FCC ID: PD99560NG

> Kanada: 9560NGW típus, IC: 1000M-9560NG

> Japán: 9560NGW típus:

> - RF 003-170126

> - TEL D170080003

> Korea: 9560NGW, MSIP-CRM-INT-9560NGW típus

> Tajvan: 9560NGW és 9560NGW R típus:

> Kína: 9560NGW típus

> Európa: 9560NGW típus

> Szoftververzió | Intel® PROSet/Wireless WiFi szoftver 20.x és későbbi verziók
> Maximum teljesítmény kimenet
> (2400 – 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n mód Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac mód | 23 dBm EIRP max (200 mW) Az 5,15 - 5,35 GHz alacsony frekvenciasáv kizárólag beltéri használatra engedélyezett
> (5725 – 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac mód | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) Az EN 300 440 szabvány esetében az 5,8 GHz-es frekvencián működő eszköz 2. kategóriájú vevőkészüléknek számít

> Ez a berendezés teljesíti az Európai Unió 2014/53/EU irányelvének lényegi követelményeit.

> Ausztrália: 9560NGW típus

> Szingapúr: 9560NGW típus

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2W típus)

A 9560D2W igen kis mérete (12 mm x 16 mm x 1,8 mm) miatt a jelzést a használati útmutatóban helyezték el, mert az eszközön lévő termékcímke nem lett volna elég olvasható.

> USA: 9560D2W típus, FCC ID: PD99560D2

> Kanada: 9560D2W típus, IC: 1000M-9560D2

> Japán: 9560D2W típus:

> - RF 003-170244

> - TEL D170150003

> Korea: 9560D2W típus

> R-CRM-INT-9560D2W

> Tajvan: 9560D2W típus

> Kína: 9560D2W típus

> Európa: 9560D2W típus

> Szoftververzió | Intel® PROSet/Wireless WiFi szoftver 20.x és későbbi verziók
> Maximum teljesítmény kimenet
> (2400 – 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n mód Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac mód | 23 dBm EIRP max (200 mW) Az 5,15 - 5,35 GHz alacsony frekvenciasáv kizárólag beltéri használatra engedélyezett
> (5725 – 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac mód | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) Az EN 300 440 szabvány esetében az 5,8 GHz-es frekvencián működő eszköz 2. kategóriájú vevőkészüléknek számít

> Ez a berendezés teljesíti az Európai Unió 2014/53/EU irányelvének lényegi követelményeit.

> Ausztrália: 9560D2W típus

> Szingapúr: 9560D2W típus

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2WL típus)

A 9560D2WL igen kis mérete (12 mm x 16 mm x 1,8 mm) miatt a jelzést a használati útmutatóban helyezték el, mert az eszközön lévő termékcímke nem lett volna elég olvasható.

> USA: 9560D2WL típus, FCC ID: PD99560D2L

> Kanada: 9560D2WL típus, IC: 1000M-9560D2L

> Japán: 9560D2WL típus:

> - RF 003-180060

> - TEL D180033003

> Korea: 9560D2WL típus

> R-CRM-INT-9560D2WL

> Tajvan: 9560D2WL típus

> Kína: 9560D2WL típus

> Európa: 9560D2WL típus

> Szoftververzió | Intel® PROSet/Wireless WiFi szoftver 20.x és későbbi verziók
> Maximum teljesítmény kimenet
> (2400 – 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n mód Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac mód | 23 dBm EIRP max (200 mW) Az 5,15 - 5,35 GHz alacsony frekvenciasáv kizárólag beltéri használatra engedélyezett
> (5725 – 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac mód | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) Az EN 300 440 szabvány esetében az 5,8 GHz-es frekvencián működő eszköz 2. kategóriájú vevőkészüléknek számít

> Ez a berendezés teljesíti az Európai Unió 2014/53/EU irányelvének lényegi követelményeit.

> Ausztrália: 9560D2WL típus

> Szingapúr: 9560D2WL típus

### Intel® Tri-band Wireless AC 18265

A 18265NGW modul igen kis mérete miatt a jelzést a használati útmutatóban helyezték el, mert az eszközön lévő termékcímke nem lett volna elég olvasható

> USA: 18265NGW típus, FCC ID: PD918265NG (Ez a modul csak gyári telepítésre szolgál)

> Kanada: 18265NGW típus, IC: 1000M-18265NG

> Japán: 18265NGW típus

> Korea: 18265NGW, MSIP-CRM-INT-18265NGW típus

> Tajvan: 18265NGW típus

> Kína: 18265NGW típus, CMIIT ID: 2016AJ7066 (M)

> Európa: 18265NGW típus,

> Szoftververzió | Intel® PROSet/Wireless WiFi szoftver 20.x és későbbi verziók (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager szoftver 3.x és korábbi verziók (WiGig)
> Maximum teljesítmény kimenet
> (2400 – 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n mód Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac mód | 23 dBm EIRP max (200 mW) Az 5,15 - 5,35 GHz alacsony frekvenciasáv kizárólag beltéri használatra engedélyezett
> (5725 – 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac mód | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) Az EN 300 440 szabvány esetében az 5,8 GHz-es frekvencián működő eszköz 2. kategóriájú vevőkészüléknek számít
> (57 – 64 GHz) IEEE802.11 ad mód | 25 dBm EIRP max

> Ez a berendezés teljesíti az Európai Unió 2014/53/EU irányelvének lényegi követelményeit.

> Ausztrália: 18265NGW típus

> Brazília: 18265NGW típus, ANATEL: XXXXXXXXXXXXX

> Szingapúr: 18265NGW típus,

### Intel® Wireless Gigabit 11000

Az 11000D2W/11000D2W LC igen kis mérete miatt a jelzést a használati útmutatóban helyezték el, mert az eszközön lévő termékcímke nem lett volna elég olvasható.

> USA: 11000D2W és 11000D2W LC típus, FCC ID: PD911000D2

> Kanada: 11000D2W típus, IC: 1000M-11000D2

> Japán: 11000D2W típus:

> Korea: 11000D2W, MSIP-CRM-INT-11000D2W típus

> Taiwan: 11000D2W és 11000D2W LC típus,

> Kína: 11000D2W típus, CMIIT ID: 2016DJ0267 (M); 11000D2W LC típus, CMIIT ID: 2016DJ0268 (M)

> Európa: 11000D2W típus

> Szoftververzió | Intel® Wireless Dock Manager szoftver 3.x és korábbi verziók
> Maximum teljesítmény kimenet
> (57 – 64 GHz) IEEE802.11 ad mód | 25 dBm EIRP max

> Ausztrália: 11000D2W típus

> Szingapúr: 11000D2W/11000D2W LC típus:

### Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR

A 13110NGW igen kis mérete miatt a jelzést a használati útmutatóban helyezték el, mert az eszközön lévő termékcímke nem lett volna elég olvasható.

> USA: 13110NGW típus, FCC ID: PD913110NG

> Kanada: 13110NGW típus, IC: 1000M-13110NG

> Korea: 13110NGW, R-CRM-INT-13110NGW típus

> Tajvan: 13110NGW típus

> Európa: 13110NGW típus

> Szoftververzió | Intel® Wireless VR irányítópult 4.x
> Maximum teljesítmény kimenet
> (57 – 64 GHz) IEEE802.11ad mód | 25 dBm EIRP max

> Ez a berendezés teljesíti az Európai Unió 2014/53/EU irányelvének lényegi követelményeit.

> Szingapúr: 13110NGW típus

### Intel® Wireless Gigabit 11100VR

A 11100D2W igen kis mérete miatt a jelzést a használati útmutatóban helyezték el, mert az eszközön lévő termékcímke nem lett volna elég olvasható.

> USA: 11100D2W típus, FCC ID: PD911100D2

> Kanada: 11100D2W típus, IC: 1000M-11100D2

> Korea: 11100D2W, R-CRM-INT-11100D2W típus

> Tajvan: 11100D2W típus

> Európa: 11100D2W típus

> Szoftververzió | Intel® Wireless VR irányítópult 4.x
> Maximum teljesítmény kimenet
> (57 – 64 GHz) IEEE802.11ad mód | 26 dBm EIRP max

> Ez a berendezés teljesíti az Európai Unió 2014/53/EU irányelvének lényegi követelményeit.

> Ausztrália: 11100D2W típus

> Szingapúr: 11100D2W típus

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW típus)

A AX201NGW igen kis mérete miatt a jelzést a használati útmutatóban helyezték el, mert az eszközön lévő termékcímke nem lett volna elég olvasható.

> USA: AX201NGW típus, FCC ID: PD9AX201NG

> Kanada: AX201NGW típus, IC: 1000M-AX201NG

> Japán: AX201NGW típus:

> - RF: 003-180232

> - TEL: D180131003

> Korea: AX201NGW típus

> R-C-INT-AX201NGW

> Tajvan: AX201NGW típus

> Kína: AX201NGW típus

> Európa: AX201NGW típus

> Szoftververzió | Intel® PROSet/Wireless WiFi szoftver 20.x és későbbi verziók
> Maximum teljesítmény kimenet
> (2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mód Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mód | 23 dBm EIRP max (200 mW) Az 5,15 - 5,35 GHz alacsony frekvenciasáv kizárólag beltéri használatra engedélyezett
> (5725 – 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mód | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) Az EN 300 440 szabvány esetében az 5,8 GHz-es frekvencián működő eszköz 2. kategóriájú vevőkészüléknek számít

> Ez a berendezés teljesíti az Európai Unió 2014/53/EU irányelvének lényegi követelményeit.

> Ausztrália: AX201NGW típus

> Brazília: AX201NGW típus, ANATEL: 06970-18-04423

> Szingapúr: AX201NGW típus

> Argentína: AX201NGW típus

> Pakisztán: AX201NGW típus

> A PTA ÁLTAL JÓVÁHAGYVA: 9.9116/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2W típus)

A AX201D2W igen kis mérete miatt a jelzést a használati útmutatóban helyezték el, mert az eszközön lévő termékcímke nem lett volna elég olvasható.

> USA: AX201D2W típus, FCC ID: PD9AX201D2

> Kanada: AX201D2W típus, IC: 1000M-AX201D2

> Japán: AX201D2W típus:

> - RF: 003-180233

> - TEL: D180132003

> Korea: AX201D2W típus

> R-C-INT-AX201D2W

> Tajvan: AX201D2W típus

> Kína: AX201D2W típus

> Európa: AX201D2W típus

> Szoftververzió | Intel® PROSet/Wireless WiFi szoftver 20.x és későbbi verziók
> Maximum teljesítmény kimenet
> (2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mód Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mód | 23 dBm EIRP max (200 mW) Az 5,15 - 5,35 GHz alacsony frekvenciasáv kizárólag beltéri használatra engedélyezett
> (5725 – 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mód | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) Az EN 300 440 szabvány esetében az 5,8 GHz-es frekvencián működő eszköz 2. kategóriájú vevőkészüléknek számít

> Ez a berendezés teljesíti az Európai Unió 2014/53/EU irányelvének lényegi követelményeit.

> Ausztrália: AX201D2W típus

> Brazília: AX201D2W típus, ANATEL: 07039-18-04423

> Szingapúr: AX201D2W típus

> Argentína: AX201D2W típus

> Pakisztán: AX201D2W típus

> A PTA ÁLTAL JÓVÁHAGYVA: 9.9115/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2WL típus)

A AX201D2WL igen kis mérete miatt a jelzést a használati útmutatóban helyezték el, mert az eszközön lévő termékcímke nem lett volna elég olvasható.

> USA: AX201D2WL típus, FCC ID: PD9AX201D2L

> Kanada: AX201D2WL típus, IC: 1000M-AX201D2L

> Japán: AX201D2WL típus:

> - RF: 003-180234

> - TEL: D180133003

> Korea: AX201D2WL típus

> R-C-INT-AX201D2WL

> Tajvan: AX201D2WL típus

> Kína: AX201D2WL típus

> Európa: AX201D2WL típus

> Szoftververzió | Intel® PROSet/Wireless WiFi szoftver 20.x és későbbi verziók
> Maximum teljesítmény kimenet
> (2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mód Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mód | 23 dBm EIRP max (200 mW) Az 5,15 - 5,35 GHz alacsony frekvenciasáv kizárólag beltéri használatra engedélyezett
> (5725 – 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mód | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) Az EN 300 440 szabvány esetében az 5,8 GHz-es frekvencián működő eszköz 2. kategóriájú vevőkészüléknek számít

> Ez a berendezés teljesíti az Európai Unió 2014/53/EU irányelvének lényegi követelményeit.

> Ausztrália: AX201D2WL típus

> Brazília: AX201D2WL típus, ANATEL: 07271-18-04423

> Szingapúr: AX201D2WL típus

> Argentína: AX201D2WL típus

> Pakisztán: AX201D2WL típus

> A PTA ÁLTAL JÓVÁHAGYVA: 9.9110/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200D2WL típus)

Az AX200D2WL igen kis mérete miatt a jelzést a használati útmutatóban helyezték el, mert az eszközön lévő termékcímke nem lett volna elég olvasható.

> USA: AX200D2WL típus, FCC ID: PD9AX200D2L

> Kanada: AX200D2WL típus, IC: 1000M-AX200D2L

> Japán: AX200D2WL típus:

> - RF: 003-190023

> - TEL: D190022003

> Korea: AX200D2WL típus

> R-C-INT-AX200D2WL

> Tajvan: AX200D2WL típus

> Kína: AX200D2WL típus, CMIIT ID: 2019AJ2493 (M)

> Európa: AX200D2WL típus

> Szoftververzió | Intel® PROSet/Wireless WiFi szoftver 20.x és későbbi verziók
> Maximum teljesítmény kimenet
> (2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mód Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mód | 23 dBm EIRP max (200 mW) Az 5,15 - 5,35 GHz alacsony frekvenciasáv kizárólag beltéri használatra engedélyezett
> (5725 – 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mód | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) Az EN 300 440 szabvány esetében az 5,8 GHz-es frekvencián működő eszköz 2. kategóriájú vevőkészüléknek számít

> Ez a berendezés teljesíti az Európai Unió 2014/53/EU irányelvének lényegi követelményeit.

> Ausztrália: AX200D2WL típus

> Brazília: AX200D2WL típus, ANATEL: XXXXXXXXXXXXX

> Szingapúr: AX200D2WL típus

> Argentína: AX200D2WL típus

> Pakisztán: AX200D2WL típus

> A PTA ÁLTAL JÓVÁHAGYVA: 9.9202/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW típus)

Az AX200NGW igen kis mérete miatt a jelzést a használati útmutatóban helyezték el, mert az eszközön lévő termékcímke nem lett volna elég olvasható.

> USA: AX200NGW típus, FCC ID: PD9AX200NG

> Kanada: AX200NGW típus, IC: 1000M-AX200NG

> Japán: AX200NGW típus:

> - RF: 003-190022

> - TEL: D190021003

> Korea: AX200NGW típus

> R-C-INT-AX200NGW

> Tajvan: AX200NGW típus

> Kína: AX200NGW típus, CMIIT ID: 2019AJ2274 (M)

> Európa: AX200NGW típus

> Szoftververzió | Intel® PROSet/Wireless WiFi szoftver 20.x és későbbi verziók
> Maximum teljesítmény kimenet
> (2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mód Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mód | 23 dBm EIRP max (200 mW) Az 5,15 - 5,35 GHz alacsony frekvenciasáv kizárólag beltéri használatra engedélyezett
> (5725 – 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mód | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) Az EN 300 440 szabvány esetében az 5,8 GHz-es frekvencián működő eszköz 2. kategóriájú vevőkészüléknek számít

> Ez a berendezés teljesíti az Európai Unió 2014/53/EU irányelvének lényegi követelményeit.

> Ausztrália: AX200NGW típus

> Brazília: AX200NGW típus, ANATEL: XXXXXXXXXXXXX

> Szingapúr: AX200NGW típus

> Argentína: AX200NGW típus

> Pakisztán: AX200NGW típus

> A PTA ÁLTAL JÓVÁHAGYVA: 9.9211/2019

### TÁJÉKOZTATÁS OEM-GYÁRTÓKNAK ÉS INTEGRÁTOROKNAK

A dokumentumban szereplő utasítások Intel® vezeték nélküli adaptereket notebookon és asztali számítógépek gazdaplatformjain telepítő OEM-gyártókra és integrátorokra vonatkoznak. Az FCC szabályoknak (beleértve a rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettségre vonatkozókat is) való megfeleléshez elengedhetetlen e követelmények betartása. Minden, antennatípusra és elhelyezésre vonatkozó követelmény teljesítése esetén az Intel® vezeték nélküli adapterek további korlátozás nélkül telepíthetők a notebookokon és az asztali számítógépek gazdaplatformjain. Ha az itt foglalt utasítások bármelyike nem teljesül, az OEM-gyártó vagy az integrátor számára szükséges lehet további tesztek elvégzése és/vagy további jóváhagyás megszerzése. Az OEM-gyártó vagy az integrátor tartozik felelősséggel a gazdagép szükséges teszteléséért és/vagy a gazdagép megfelelőséghez szükséges jóváhagyásának megszerzéséért.

- Az Intel® vezeték nélküli adapterek kizárólag OEM-gyártóknak és integrátoroknak készültek.
- Az Intel® vezeték nélküli adapter FCC jogosultsági engedélye tartalmazza a modul jóváhagyására vonatkozó korlátozó feltételeket.
- Az Intel® vezeték nélküli adaptereket az adott ország számára jóváhagyott hozzáférési ponttal kell működtetni.
- Tilos az Intel® vezeték nélküli adapterek OEM-gyártók, integrátorok vagy harmadik fél általi változtatása vagy módosítása. Az Intel® vezeték nélküli adapterek OEM-gyártók, integrátorok vagy harmadik fél általi változtatásai vagy módosításai érvénytelenítik az adapter üzemeltetésére vonatkozó engedélyt.

### Antennatípusok és -nyereségek

Az Intel® vezeték nélküli adapterekkel csak azonos típusú, és megegyező vagy alacsonyabb nyereségű antennák használhatók, mint 3 dBi 2,4 GHz-es sáv esetén és 5 dBi 5 GHz-es sáv esetén. Egyéb típusú és/vagy nagyobb nyereségű antenna használatához további engedélyre lehet szükség. Tesztelési célokra az alábbi kétsávos antennát használták, amely megközelíti a fenti határértékeket:

Az antenna típusa | Antenna helye (Main/Aux) | 2,4 GHz, nyereség csúcsértéke dBi-ben* | 5,2GHz, nyereség csúcsértéke dBi-ben* | 5,5GHz, nyereség csúcsértéke dBi-ben* | 5,7GHz, nyereség csúcsértéke dBi-ben*
PIFA | Fő |  |  |  |
Kiegészítő | 3,24 | 3,73 | 4,77 | 4,77
MIMO |  |  |  |
*Minden antennanyereség tartalmazza a kábelveszteséget.

### Az antenna elhelyezése az eszközt működtető platformon

A rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettség megfelelőségének biztosítása érdekében az Intel® vezeték nélküli adapterekkel használt antenná(ka)t úgy kell beszerelni a notebookba vagy az asztali számítógép gazdaplatformjára, hogy az emberi testtől mért távolsága az eszközt működtető platform egyik működési módjában és irányában se legyen kevesebb a minimális megadott távolságnál, az alábbi táblázatban foglaltak szigorú betartásával. Az antenna távolsága egyaránt vonatkozik az eszközt működtető rendszerben függőlegesen és vízszintesen elhelyezkedő antennákra.

Vezeték nélküli adapter | Az antenna minimális emberi testtől mért távolsága
Intel® Centrino® Wireless-N 100 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 105 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 130 | 8 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 135 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 1000* | 20 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 1030 | 8 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2200 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2230 | 6 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6200* | 20 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6205 | 12 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6230 | 12 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6235 | 8 mm
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 | 13 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-N 7260 | 8 mm
Intel® Wireless-N 7260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-N 7265 | 8 mm
Intel® Wireless-N 7265 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 | 8 mm
Intel® Wireless-AC 9260 | 14 mm
Intel® Wireless-AC 9461 (9161NGW) | 19 mm
Intel® Wireless-AC 9461 (9161D2W) | 12 mm
Intel® Wireless-AC 9462 (9162NGW) | 14 mm
Intel® Wireless-AC 9462 (9162D2W) | 15 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW) | 18 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2W) | 15 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2WL) | TBD
Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 | 8 mm
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 | 8 mm
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit Sink W13100 | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit 11000 | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit 11100VR | 8 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 | TBD
Intel® Wi-Fi 6 AX200 | TBD
* Ez a vezeték nélküli adapter csak mobil eszközökbe szerelhető be (az antennának > 20 cm távolságra kell lennie a felhasználó testétől).

WiFi/Bluetooth kombinációs adapterek esetében ajánlott 5 cm-es távolságot tartani az adóantennák között az eszközt működtető rendszerben, ezzel megfelelő elválasztást biztosítva az egyidejű WiFi és Bluetooth átvitel között. 5 cm-esnél kisebb távolság esetén a konkrét adapterre vonatkozó elválasztási arányt a KDB 447498 FCC kiadásnak megfelelően ellenőrizni kell.

További szabályozói engedélyezési folyamatra lehet szükség, ha a 60 GHz/802.11ad RFEM-et (antennarendszer) 20 cm-nél közelebb szeretné elhelyezni a felhasználóhoz.

### Egyidejű átvitel az Intel® vezeték nélküli adapterek és más, beépített vagy csatlakoztatható adóvevők között

Az FCC tudásadatbázis 616217. számú publikációja alapján, ha egy működtető rendszerben több adókészülék van, fel kell mérni az adás közben fellépő rádiófrekvenciás sugárzás mértékét a szükséges alkalmazások és ellenőrzési követelmények meghatározásához. Az OEM-integrátorok kötelesek a működtető rendszerbe beszerelt összes vevő és antenna lehetséges egyidejű sugárzási konfigurációjának kombinációját meghatározni. Ide tartoznak a rendszerbe mobileszközként (>20 cm távolság a felhasználótól) és hordozható eszközként (<20 cm távolság a felhasználótól) beszerelt adók. Az OEM integrátorok a becslés végzése során az aktuális FCC KDB 616217 dokumentumban foglalt részletes adatok alapján határozhatják meg, létezik-e bármilyen további szükséges ellenőrzési követelmény vagy FCC jóváhagyás.

### Az OEM gyártó vagy az integrátor által a végfelhasználónak adandó tájékoztatás

Az alábbi, törvényben előírt és munkabiztonsági nyilatkozatokat a helyi szabályozásnak megfelelő módon szerepeltetni kell az Intel® vezeték nélküli adaptert tartalmazó minden rendszer végfelhasználójának eljuttatott dokumentációban. Az eszközt működtető rendszert fel kell címkézni az „FCC ID: XXXXXXXX” FCC-azonosítóval, feltüntetve rajta az eszköz FCC-azonosítóját.

A vezeték nélküli adaptert a termékhez mellékelt felhasználói dokumentációban leírt gyártói utasítások szigorú betartásával kell telepíteni és használni. Az egyes országokban szükséges engedélyek a Rádiósugárzási engedélyek részben találhatók. Az Intel Corporation nem vállal felelősséget a vezeték nélküli adapterkészlet részét képező eszközök nem engedélyezett módosítása okozta rádió- és televízió-zavarokért, sem az Intel Corporation specifikált csatlakozókábeleitől eltérő kábelek vagy berendezések csatlakoztatásáért vagy használatáért. Az ilyen engedély nélküli módosításból vagy csatlakoztatásból eredő zavarok kiküszöbölése a felhasználó felelőssége. Az Intel Corporation és hivatalos viszonteladói vagy forgalmazói nem tartoznak felelősséggel semmilyen kárért vagy a hatósági előírások megszegéséért, ha annak oka az, hogy a felhasználó nem követi az itt ismertetett előírásokat.

Kína:

模块通过型号核准并不代表嵌入或使用该模块的最终设备符合相关无线电管理技术规定或标准，最终设备厂商须对产品的技术特性是否符合无线电管理技术规定或标准负责

### Helyi korlátozások a 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, and 802.11ad rádiósáv használatára

Minden 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n vagy 802.11ad szabványú termék megfelelőségi dokumentációjának tartalmaznia kell a helyi korlátozásokra vonatkozó alábbi nyilatkozatot.

Figyelem: Mivel a 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n és 802.11ad szabvány szerinti működő vezeték nélküli LAN-eszközök által használt frekvenciák még nincsenek harmonizálva minden országban, a 802.11a, 802.11b, 802.11g és 802.11n szabványú termékek csak bizonyos országokban történő felhasználásra készülnek, és más országokban nem üzemeltethetők. E termékek felhasználójaként az Ön kötelessége biztosítani, hogy a termékeket csak az engedélyezett országokban használják, valamint Ön köteles ellenőrizni, hogy azok az országnak megfelelő frekvenciára és csatornára legyenek konfigurálva. A felhasználás országában megengedett beállításoktól és korlátozásoktól való bármely eltérés az ország törvényeinek megsértését jelentheti, és ennek megfelelő büntetést vonhat maga után.

## Európai megfelelőségi nyilatkozatok

Az alább felsorolt adapterek mindegyike teljesíti az Európai Unió 2014/53/EU irányelvének lényegi követelményeit.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX200

Vissza az oldal tetejére

Vissza a tartalomjegyzékhez

Védjegyek és nyilatkozatok