Takaisin Sisällys-sivulle

# Tekniset tiedot

Tässä kohdassa annetaan langattomien Intel®-sovittimien teknisiä tietoja. Seuraava luettelo ei välttämättä ole kaikenkattava.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX200

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 ja Intel® Centrino® Wireless-N 135

Muotokerroin | PCI Express* Half-Mini Card
Mitat | Half-Mini Card: Leveys 26,64 mm x pituus 30 mm x korkeus 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
Liittimen rajapinta | 52-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...95 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
WiFi
Taajuusmodulointi | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | MIMO-kokoonpano: 1X1 Lähetys/vastaanotto: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth-tuki | Intel® Centrino® Wireless-N 100: Ei mitään Intel® Centrino® Wireless-N 105: Ei mitään Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0+HS Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy ja Bluetooth 3.0 +HS)
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Windows* 7 (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows* 8 (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows* 8.1 (32-bittinen ja 64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi*-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-ominaisuusjoukot | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

Muotokerroin | PCI Express* Full-Mini Card ja Half-Mini Card
SKU:t | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1x2 MC/HMC
Mitat | Mini Card: Leveys 50,80 mm, pituus 30 mm, korkeus 4,5 mm Half-Mini Card: Leveys 26,64 mm x pituus 30 mm x korkeus 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
Liittimen rajapinta | 52-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90%, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
WiFi
Taajuusmodulointi | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 2,41 - 2,474 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows* XP (32- ja 64-bittinen) ja Windows Vista* (32- ja 64-bittinen), Ubuntu Linux*
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi*-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standardi | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Salaus | AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen, CKIP, TKIP
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 ja Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Muotokerroin | PCI Express* Half-Mini Card
Mitat | Half-Mini Card: Leveys 26,64 mm x pituus 30 mm x korkeus 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
Liittimen rajapinta | 52-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...95 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
WiFi
Taajuusmodulointi | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | MIMO-kokoonpano: 2X2 Lähetys/vastaanotto: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth-tuki | Intel® Centrino® Wireless-N 2200: Ei mitään Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy ja Bluetooth 3.0 +HS)
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Windows* 7 (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows* 8 (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows* 8.1 (32-bittinen ja 64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi*-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-ominaisuusjoukot | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 ja Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Muotokerroin | PCI Express* Half-Mini Card
Mitat | Half-Mini Card: Leveys 26,64 mm x pituus 30 mm x korkeus 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
Verkkostandardit | 802.11a/b/g/n (vaihtelee sovittimen mukaan) ja Bluetooth 3.0 + HS
Liittimen rajapinta | 52-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...95 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
WiFi-verkkostandardit | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 180 Lähetys/vastaanotto: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth Version 3.0 + HS
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows* XP (32- ja 64-bittinen) Microsoft Vista* (32- ja 64-bittinen) Windows* 7 (32- ja 64-bittinen) Windows* 8 (32- ja 64-bittinen) Windows* 8.1 (32- ja 64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi*-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standardi | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Muotokerroin | PCI Express* Half-Mini Card
Mitat | Half-Mini Card: Leveys 26,64 mm x pituus 30 mm x korkeus 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
Verkkostandardit | 802.11a/b/g/n ja Bluetooth 4.0
Liittimen rajapinta | 52-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...95 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth-versio 4.0 (3.0 +HS )
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Windows* 7 (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows* 8 (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows* 8.1 (32-bittinen ja 64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi*-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standardi | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 ja Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Muotokerroin | PCI Express* Half-Mini Card
Mitat | Half-Mini Card: Leveys 26,64 mm x pituus 30 mm x korkeus 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
Liittimen rajapinta | 52-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...95 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
WiFi
Taajuusmodulointi | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 MIMO-kokoonpano: 1X2 Vastaanotto: 300, 270, 243, 240, 180 Mbit/s Vastaanotto/Lähetys: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 MIMO-kokoonpano: 2X2 Lähetys/vastaanotto: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows* XP (32- ja 64-bittinen) Microsoft Vista* (32- ja 64-bittinen) Windows* 7 (32- ja 64-bittinen) Windows* 8 (32- ja 64-bittinen) Windows* 8.1 (32- ja 64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi*-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-ominaisuusjoukot | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)
WiMAX – Yleistä
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows* XP (32- ja 64-bittinen) Microsoft Vista* (32- ja 64-bittinen) Windows* 7 (32- ja 64-bittinen) Windows* 8 (32- ja 64-bittinen) Windows* 8.1 (32- ja 64-bittinen)
Standardienmukaisuus | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
WiMAX System Profile -ominaisuusjoukko | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX versio 1, Wave II. Tuki 3A- ja 1A/B-profiileille Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX versio 1, Wave II. Tuki 3A-, 5A/C-, 1A/B ja 5BL-profiileille
Suojaus | Avaimenhallintayhteyskäytäntö (PKMv2)
Salaus | 128-bittinen CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC), perustuu AES-salaukseen
WiMAX
Taajuuskaista | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3 - 2,4 GHz / 2,496 - 2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3 - 2,4 GHz / 2,496 - 2,690 GHz / 3,4 - 3,8 GHz
Modulointi | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Langaton tietoväline | Kaksisuuntainen tila: TDD-toiminnot | Scalable OFDMA (SOFDMA): 512 ja 1 024 FFT
Apukantoaallon permutointi: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Kanavakaistanleveydet: 5 MHz ja 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Kanavakaistanleveydet: 5, 7, 8,75 ja 10 MHz
WiMAX Network -version ominaisuusjoukko | SPWG/NWG versio 1.5
Nopeussuorituskyky | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Enintään 10 Mbps (alalinkki) ja 4 Mbps (ylälinkki) huippunopeudella (OTA-suorituskyky, 10 MHz:n kanava) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Enintään 20 Mbps (alalinkki) ja 6 Mbps (ylälinkki) huippunopeudella (OTA-suorituskyky, 10 MHz:n kanava)
RF-lähettimen lähtöteho | Power Class 2 -yhteensopivuus

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 ja Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Muotokerroin | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: PCI Express* Full-Mini Card ja Half-Mini Card. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: PCI Express* Half-Mini Card.
Mitat | Full-Mini Card: Leveys 50,95 mm, pituus 30 mm, korkeus 4,5 mm Half-Mini Card: Leveys 26,64 mm x pituus 30 mm x korkeus 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
Liittimen rajapinta | 52-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...95 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Lähetys/vastaanotto: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Lähetys/vastaanotto: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows* XP (32- ja 64-bittinen) Microsoft Vista* (32- ja 64-bittinen) Windows* 7 (32- ja 64-bittinen) Windows* 8 (32- ja 64-bittinen) Windows* 8.1 (32- ja 64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi*-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standardi | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Mallit | Half-Mini Card ja M.2 (Next Generation For Factor - NGFF)
Sähköliittymät | PCIe ja USB 2.0 kummallekin mallille
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
IEEE 802.11 -verkkostandardit | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 Malli 7260HMW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Malli 7260NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...95 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tietovirrat | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 X 2
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: Nopeus jopa 867 Mbps
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), joita tukevat seuraavat sovittimet Malli 7260HMW Malli 7260NGW
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Windows* 7 (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows 8* (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows* 8.1 (64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* ja WPS, WPS 2.0, suojatut hallintaikkunat. Wi-Fi Direct* laiteliitäntöihin vertaisverkoissa.
Arkkitehtuuri | Infrastruktuuri ja SoftAP; tukee samanaikaisesti päätelaite- ja SofTAP-tilaa
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA ja WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* -salaus ja -todennus | WPA2 AES-CCMP
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

Mallit | Half-Mini Card ja M.2 (Next Generation For Factor - NGFF)
Sähköliittymät | PCIe ja USB 2.0 kummallekin mallille
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
IEEE 802.11 -verkkostandardit | Intel® Dual Band Wireless-N 7260 Malli 7260HMW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Malli 7260NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Malli 7260HMW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC Malli 7260NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7260 Malli 7260HMW BN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Malli 7260NGW BN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...95 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi (Kuten yllä, sovittimet eivät tue kaikkia kaistoja) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
802.11n-tilavirta | Kaikki sovittimet: 2 X 2 tilavirta
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), joita tukevat seuraavat sovittimet Model 7260HMW AN Model 7260NGW AN Model 7260HMW BN Model 7260NGW BN
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Windows* 7 (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows 8 (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows* 8.1 (64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* ja WPS, WPS 2.0, suojatut hallintaikkunat. Wi-Fi Direct* laiteliitäntöihin vertaisverkoissa.
Arkkitehtuuri | Infrastruktuuri ja SoftAP; tukee samanaikaisesti päätelaite- ja SofTAP-tilaa
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA ja WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* -salaus ja -todennus | WPA2 AES-CCMP
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Mallit | Half-Mini Card ja M.2 (Next Generation For Factor - NGFF)
Sähköliittymät | PCIe ja USB 2.0 kummallekin mallille
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
IEEE 802.11 -verkkostandardit | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 Malli 3160HMW - 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Malli 3160NGW - 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90%, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tietovirrat | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X 1
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: Nopeus jopa 433 Mbps
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), joita tukevat seuraavat sovittimet Malli 3160HMW Malli 3160NGW
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Windows* 7 (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows 8 (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows* 8.1 (64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* ja WPS, WPS 2.0, suojatut hallintaikkunat. Wi-Fi Direct* laiteliitäntöihin vertaisverkoissa.
Arkkitehtuuri | Infrastruktuuri ja SoftAP; tukee samanaikaisesti päätelaite- ja SofTAP-tilaa
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA ja WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* -salaus ja -todennus | WPA2 AES-CCMP
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (Malli 3165NGW)

Mallit | M.2 (Next Generation For Factor - NGFF)
Sähköliittymät | PCIe ja USB 2.0
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
IEEE 802.11 -verkkostandardit | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tietovirrat | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: Nopeus jopa 433 Mbps
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Windows* 7 (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows 8* (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows* 8.1 (64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* ja WPS, WPS 2.0, suojatut hallintaikkunat. Wi-Fi Direct* laiteliitäntöihin vertaisverkoissa.
Arkkitehtuuri | Infrastruktuuri ja SoftAP; tukee samanaikaisesti päätelaite- ja SofTAP-tilaa
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA ja WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* -salaus ja -todennus | WPA2 AES-CCMP
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Mallit | M.2 2230 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Sähköliittymät | PCIe ja USB 2.0
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
IEEE 802.11 -verkkostandardit | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tietovirrat | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: nopeus jopa 433 Mbps
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Linux, Windows* 8,1 (64-bittinen), Windows* 10 (64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* ja WPS, WPS 2.0, suojatut hallintaikkunat. Wi-Fi Direct* laiteliitäntöihin vertaisverkoissa.
Arkkitehtuuri | Infrastruktuuri ja SoftAP; tukee samanaikaisesti päätelaite- ja SofTAP-tilaa
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA ja WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* -salaus ja -todennus | WPA2 AES-CCMP
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Malli 7265NGW)

Mallit | M.2 (Next Generation For Factor - NGFF)
Sähköliittymät | PCIe ja USB 2.0
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
IEEE 802.11 -verkkostandardit | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Malli 7265NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tietovirrat | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: Nopeus jopa 867 Mbps
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), joita tukevat seuraavat sovittimet Malli 7265NGW
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Windows* 7 (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows 8* (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows* 8.1 (64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* ja WPS, WPS 2.0, suojatut hallintaikkunat. Wi-Fi Direct* laiteliitäntöihin vertaisverkoissa.
Arkkitehtuuri | Infrastruktuuri ja SoftAP; tukee samanaikaisesti päätelaite- ja SofTAP-tilaa
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA ja WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* -salaus ja -todennus | WPA2 AES-CCMP
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Mallit 7265NGW AN ja 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Malli 7265NGW BN)

Mallit | M.2 (Next Generation For Factor - NGFF)
Sähköliittymät | PCIe, USB 2.0
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
IEEE 802.11 -verkkostandardit | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 Malli 7265NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Malli 7265NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 Malli 7265NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90%, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi (Kuten yllä, sovittimet eivät tue kaikkia kaistoja) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
802.11n-tilavirta | Kaikki sovittimet: 2 X 2 tilavirta
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), joita tukevat seuraavat sovittimet Model 7265NGW AN Malli 7265NGW NB Model 7265NGW BN
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Windows* 7 (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows 8 (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows* 8.1 (64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* ja WPS, WPS 2.0, suojatut hallintaikkunat. Wi-Fi Direct* laiteliitäntöihin vertaisverkoissa.
Arkkitehtuuri | Infrastruktuuri ja SoftAP; tukee samanaikaisesti päätelaite- ja SofTAP-tilaa
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA ja WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* -salaus ja -todennus | WPA2 AES-CCMP
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Mallit | Half-Mini Card ja M.2 (Next Generation For Factor - NGFF)
Sähköliittymät | PCIe ja USB 2.0 kummallekin mallille
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
IEEE 802.11 -verkkostandardit | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Malli 8260NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...95 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tietovirrat | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: Nopeus jopa 867 Mbps
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), joita tukevat seuraavat sovittimet Malli 8260NGW
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Windows* 7 (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows 8* (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows* 8.1 (64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* ja WPS, WPS 2.0, suojatut hallintaikkunat. Wi-Fi Direct* laiteliitäntöihin vertaisverkoissa.
Arkkitehtuuri | Infrastruktuuri ja SoftAP; tukee samanaikaisesti päätelaite- ja SofTAP-tilaa
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA ja WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* -salaus ja -todennus | WPA2 AES-CCMP
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (Mallit 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

Yleiset
Mitat (K x L x S) | M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm M.2 1216: 12 x 16 x 1,8 mm
Paino | M.2 2230: 2,6g M.2 1216: 0,6g
Monitievastaanotto | Tuettu
Radion päälle / päältä pois -ohjaus | Tuettu
Liittimen rajapinta | M.2: PCIe, USB tai UART (vain M.2 1216)
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (rajoitettu toimintojen tuki), Android
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, suojatut hallintaikkunat, Wi-Fi Direct* laiteliitäntöihin vertaisverkoissa, Wi-Fi Miracast* lähteenä.
IEEE WLAN -standardi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v odottaa käyttöjärjestelmätukea; Fine Timing Measurement, perustuu 802.11REVmc-standardiin
Solukonpäivitys | Tukee tukiasemien välistä saumatonta solukonpäivitystä
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 4.2, BLE
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA ja WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, 128-bittinen AES-CCMP
Wi-Fi Direct* -salaus ja -todennus | WPA2-PSK, AES-CCMP
Yhteensopivuus
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Mallinumerot
Mallit | Malli 8265NGWH | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, LTE Coexistence, eFEM, M.2 2230 HE
Malli 8265NGW | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4,2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
Malli 8265D2W | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4,2, PCIe, LTE Coexistence, M.2 1216 SD
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tietovirrat | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: nopeus jopa 867 Mbps
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wireless-AC 9260 (Mallit 9260NGW ja 9260D2WL)

Yleiset
Mitat (K x L x S) | M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm [enint. 1,5 mm (yläreuna) / enint. 0,1 mm (alareuna)] M.2 1216: 12 x 16 x 1,67 (±0,08) mm
Paino | M.2 2230: 2,9 ±0,3 g M.2 1216: 0,61 ±0,1 g
Monitievastaanotto | Tuettu
Radion päälle / päältä pois -ohjaus | Tuettu
Liittimen rajapinta | M.2: PCIe, USB
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 10*, Linux* (rajoitettu toimintojen tuki), Chrome*
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac ja Wave 2 -ominaisuudet, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, suojatut hallintaikkunat, Wi-Fi Miracast* lähteenä ja Wi-Fi Direct*.
IEEE WLAN -standardi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v odottaa käyttöjärjestelmätukea; Fine Timing Measurement, perustuu 802.11REVmc-standardiin
Solukonpäivitys | Tukee tukiasemien välistä saumatonta solukonpäivitystä
Bluetooth | Bluetooth* 5
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA* ja WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, 128-bittinen AES-CCMP
Wi-Fi Direct* -salaus ja -todennus | WPA2-PSK, AES-CCMP
Yhteensopivuus
Yhdysvaltain valtionhallinto | FIPS, FISMA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Mallinumerot
Mallit | 9260NGW | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216 LTE Coex
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tietovirrat | Intel® Wireless-AC 9260: 2 X 2
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | 1,73 Gb/s käytettäessä 160 MHz:n kanavia
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wireless-AC 9461 (Mallit 9461NGW/9461D2W)

Yleiset
Mitat (K x L x S) | M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm M.2 1216: 12 x 16 x 1,57 (+-0,08) mm
Paino | M.2 2230: 2,7 g M.2 1216: 0,7 g
Monitievastaanotto | Tuettu
Radion päälle / päältä pois -ohjaus | Tuettu
Liittimen rajapinta | M.2: CNVio
Käyttölämpötila | 0–80 ºC
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 10*, Linux* (rajoitettu toimintojen tuki), Chrome
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac ja Wave 2 -ominaisuudet, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, suojatut hallintaikkunat, Wi-Fi Miracast* lähteenä ja Wi-Fi Direct.
IEEE WLAN -standardi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v odottaa käyttöjärjestelmätukea; Fine Timing Measurement, perustuu 802.11REVmc-standardiin
Solukonpäivitys | Tukee tukiasemien välistä saumatonta solukonpäivitystä
Bluetooth | Bluetooth® 5
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA and WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, 128-bittinen AES-CCMP
Wi-Fi Direct* -salaus ja -todennus | WPA2-PSK, AES-CCMP
Yhteensopivuus
Säännöstenmukaisuus | Saa luettelon maakohtaisista hyväksynnistä paikalliselta Intel-edustajalta.
Yhdysvaltain valtionhallinto | FIPS, FISMA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Mallinumerot
Mallit | 9461NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, yksi antenni
9461D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, yksi antenni
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tietovirrat | Intel® Wireless-AC 9461: 1 X 1
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | 433 Mbit/s käytettäessä 80 MHz:n kanavia
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wireless-AC 9462 (Mallit 9462NGW/9462D2W)

Yleiset
Mitat (K x L x S) | M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm M.2 1216: 12 x 16 x 1,57 (+-0,08) mm
Paino | M.2 2230: 2,7 g M.2 1216: 0,7 g
Monitievastaanotto | Tuettu
Radion päälle / päältä pois -ohjaus | Tuettu
Liittimen rajapinta | M.2: CNVio
Käyttölämpötila | 0–80 ºC
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 10*, Linux* (rajoitettu toimintojen tuki), Chrome
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac ja Wave 2 -ominaisuudet, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, suojatut hallintaikkunat, Wi-Fi Miracast* lähteenä ja Wi-Fi Direct.
IEEE WLAN -standardi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v odottaa käyttöjärjestelmätukea; Fine Timing Measurement, perustuu 802.11REVmc-standardiin
Solukonpäivitys | Tukee tukiasemien välistä saumatonta solukonpäivitystä
Bluetooth | Bluetooth® 5
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA and WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, 128-bittinen AES-CCMP
Wi-Fi Direct* -salaus ja -todennus | WPA2-PSK, AES-CCMP
Yhteensopivuus
Säännöstenmukaisuus | Saa luettelon maakohtaisista hyväksynnistä paikalliselta Intel-edustajalta.
Yhdysvaltain valtionhallinto | FIPS, FISMA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Mallinumerot
Mallit | 9462NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, kaksitieantenni
9462D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, kaksitieantenni
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tietovirrat | Intel® Wireless-AC 9462: 1 X 1
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | 433 Mbit/s käytettäessä 80 MHz:n kanavia
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wireless-AC 9560 (Mallit 9560NGW/9560D2W)

Yleiset
Mitat (K x L x S) | M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm M.2 1216: 12 x 16 x 1,8 mm
Paino | M.2 2230: 2,6g M.2 1216: 0,6g
Monitievastaanotto | Tuettu
Radion päälle / päältä pois -ohjaus | Tuettu
Liittimen rajapinta | M.2: CNVio
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 10*, Linux* (rajoitettu toimintojen tuki), Chrome*
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac ja Wave 2 -ominaisuudet, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, suojatut hallintaikkunat, Wi-Fi Miracast* lähteenä ja Wi-Fi Direct* (vain Microsoft Windows*).
IEEE WLAN -standardi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11.11v odottaa käyttöjärjestelmätukea; Fine Timing Measurement, perustuu 802.11-2016-standardiin
Solukonpäivitys | Tukee tukiasemien välistä saumatonta solukonpäivitystä
Bluetooth | Bluetooth* 5
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA* ja WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, 128-bittinen AES-CCMP
Wi-Fi Direct* -salaus ja -todennus | WPA2-PSK, AES-CCMP
Yhteensopivuus
Yhdysvaltain valtionhallinto | FIPS, FISMA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Mallinumerot
Mallit | 9560NGW | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9560D2W | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tietovirrat | Intel® Wireless-AC 9560: 2 X 2
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | 1,73 Gb/s käytettäessä 160 MHz:n kanavia
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Mallit | M.2 Type 3030
Sähköliittymät | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Liitäntä Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 -moduulille, jossa X-FL, sekä Bluetooth-liitäntä
Antenniliitäntä | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
IEEE 802.11 -verkkostandardit | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 57–64 GHz (maasta riippuen) | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | DMG control PHY, DMG SC PHY | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | 1, 2 ja 3, maakohtainen | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tietovirrat | N/A | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: Nopeus jopa 867 Mbps
IEEE 802.11ad -tiedonsiirtonopeudet | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* ja yhdistetty valmiustila
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* ja WPS, WPS 2.0, suojatut hallintaikkunat. Wi-Fi Direct* laiteliitäntöihin vertaisverkoissa.
Arkkitehtuuri | Infrastruktuuri ja SoftAP; tukee samanaikaisesti päätelaite- ja SofTAP-tilaa
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA ja WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* -salaus ja -todennus | WPA2 AES-CCMP
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Mallit | M.2 Type 3030
Sähköliittymät | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Liitäntä Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 -moduulille, jossa X-FL, sekä Bluetooth-liitäntä
Antenniliitäntä | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
IEEE 802.11 -verkkostandardit | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 57–64 GHz (maasta riippuen) | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | DMG control PHY, DMG SC PHY | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | 1, 2 ja 3, maakohtainen | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tietovirrat | N/A | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: Nopeus jopa 867 Mbps
IEEE 802.11ad -tiedonsiirtonopeudet | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* ja yhdistetty valmiustila
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* ja WPS, WPS 2.0, suojatut hallintaikkunat. Wi-Fi Direct* laiteliitäntöihin vertaisverkoissa.
Arkkitehtuuri | Infrastruktuuri ja SoftAP; tukee samanaikaisesti päätelaite- ja SofTAP-tilaa
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA ja WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* -salaus ja -todennus | WPA2 AES-CCMP
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 (18260NGW)

Mallit | M.2 Type 2230
Sähköliittymät | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Liitäntä Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 tai M10042-moduulille, jossa X-FL (yksi koaksiaalikaapeli virtaa, IF:ää ja hallintaa varten)
Mitat | 22 mm x 30 mm x S3 [1,5 mm enint. (yläreuna) / 0,1 mm enint. (alareuna)]
Antenniliitäntä | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
IEEE 802.11 -verkkostandardit | IEEE 802.11abgn, 802.11ac, 802.11ad, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 57–64 GHz (maasta riippuen) | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | DMG control PHY, DMG SC PHY | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | 1, 2 ja 3, maakohtainen | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tietovirrat | N/A | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260: Nopeus jopa 867 Mbps
IEEE 802.11ad -tiedonsiirtonopeudet | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), 4.1
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* ja yhdistetty valmiustila
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* ja WPS, WPS 2.0, suojatut hallintaikkunat. Wi-Fi Direct* laiteliitäntöihin vertaisverkoissa.
Arkkitehtuuri | Infrastruktuuri ja SoftAP; tukee samanaikaisesti päätelaite- ja SofTAP-tilaa
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA ja WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* -salaus ja -todennus | WPA2 AES-CCMP
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 (18265NGW)

Yleiset
Mitat (K x L x S) | M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm [enint. 1,5 mm (yläreuna) / enint. 0,1 mm (alareuna)]
Paino | M.2 2230: 2,4 g
Monitievastaanotto | Tuettu
Radion päälle / päältä pois -ohjaus | Tuettu
Liittimen rajapinta | M.2: PCIe, USB-liitäntä Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10101-moduulille, jossa X-FL (yksi koaksiaalikaapeli virtaa, IF:ää ja hallintaa varten)
Käyttölämpötila (sovittimen suoja) | 0–80 ºC
Ilmankosteus (ei käytössä) | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10, Linux* (rajoitettu toimintojen tuki), Android
Wi-Fi Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2, suojatut hallintaikkunat, Wi-Fi Direct* laiteliitäntöihin vertaisverkoissa, Wi-Fi Miracast lähteenä.
IEEE WLAN -standardi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v odottaa käyttöjärjestelmätukea; Fine Timing Measurement, perustuu 802.11REVmc-standardiin
Solukonpäivitys | Tukee tukiasemien välistä saumatonta solukonpäivitystä
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 4.2, BLE
Taajuusmodulointi | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 57–64 GHz (maasta riippuen) | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | DMG control PHY, DMG SC PHY | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | 1, 2 ja 3, maakohtainen | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tietovirrat | N/A | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | Nopeus jopa 867 Mbps
IEEE 802.11ad -tiedonsiirtonopeudet | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA ja WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP), EAP-SIM, EAP-AKA
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, AES-CCMP
Wi-Fi Direct* -salaus ja -todennus | WPA2-PSK, AES-CCMP
Yhteensopivuus
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

Mallit | M.2 Type 3030
Sähköliittymät | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Liitäntä Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 -moduulille, jossa X-FL, sekä Bluetooth-liitäntä
Antenniliitäntä | X.FL
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
IEEE 802.11 -verkkostandardit | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi | 60 GHz (802.11ad)
Taajuuskaista | 57–64 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Langaton tietoväline | DMG control PHY, DMG SC PHY
Kanavat | 1, 2 ja 3, maakohtainen
Tietovirrat | Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ad -tiedonsiirtonopeudet | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Langaton suojaus
Laillisuustarkistus | WPA2-Personal (WSC - WiFi Simple Configuration)
Salaus | 128-bittinen AES-GCMP
Salauksen lisätoiminnot
Julkisen avaimen salauksen purkaminen | RSA-2048
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* ja yhdistetty valmiustila
Arkkitehtuuri | Infrastruktuuri ja SoftAP; tukee samanaikaisesti päätelaite- ja SofTAP-tilaa
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0

## Intel® Wireless Gigabit 11000

Mitat | 20,5 x 14,2 x 1,8 mm (myös suoja)
Paino | 2 grammaa
Sähköliittymät | Juotetussa moduulissa on oma asettelu. Liitäntä Intel® Wireless Gigabit Antenna-M10042R -moduulille, jossa X-FL (yksi koaksiaalikaapeli virtaa, IF:ää ja hallintaa varten)
Antenniliitäntä | X.FL
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
IEEE 802.11 -verkkostandardit | 802.11ad
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi | 60 GHz (802.11ad)
Taajuuskaista | 57–64 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Kanavat | 1, 2 ja 3, maakohtainen
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ad -tiedonsiirtonopeudet | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Langaton suojaus
Laillisuustarkistus | WPA2-Personal (WSC - WiFi Simple Configuration)
Salaus | 128-bittinen AES-GCMP
Salauksen lisätoiminnot
Julkisen avaimen salauksen purkaminen | RSA-2048
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, jossa yhdistetty valmiustila, Microsoft Windows 10*, jossa yhdistetty valmiustila

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR

Mitat (K x L x S) | M.2 4230: 42 x 30 x 2,6 mm [enint. 1,5 mm (yläreuna) / enint. 0,1 mm (alareuna)]
Paino | 5,16 grammaa
Radion päälle / päältä pois -ohjaus | Laitteistotuki
Sähköliittymät | M.2 Key G (käyttäjän määrittämä). Liitäntä Intel® Wireless Gigabit Antenna-M10101R -moduulille, jossa X-FL (yksi koaksiaalikaapeli virtaa, IF:ää ja hallintaa varten), enintään 2 moduulia
Merkkivalot ja GPIO-tuki | Ohjaa 2 merkkivaloa tai moniväristä merkkivaloa, jossa on 4 tilaa, palautuspainike, määritettävä toimintopainike
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
IEEE 802.11 -verkkostandardit | 802.11ad
Käyttölämpötila (sovittimen suoja) | 0...+80 °C
Ilmankosteus (ei käytössä) | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi | 60 GHz (802.11ad)
Taajuuskaista | 57–64 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Kanavat | 1, 2 ja 3, maakohtainen
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ad -tiedonsiirtonopeudet | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Käyttöjärjestelmä | Ei mitään
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | N/A
Langaton suojaus
Laillisuustarkistus | WPA2-Personal (WSC - WiFi Simple Configuration)
Salaus | 128-bittinen AES-GCMP
Salauksen lisätoiminnot
Julkisen avaimen salauksen purkaminen | RSA-2048
Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10101R -moduuli
Mitat (K x L x S) | 7 x 19,3 x 1,8 mm
Paino | 1 gramma
Antenniliittimen liitäntä | X.FL
Käyttölämpötila (sovittimen suoja) | 0...+80 °C
Ilmankosteus (ei käytössä) | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)

## Intel® Wireless Gigabit 11100VR

Mitat (K x L x S) | 20,5 x 14,2 x 1,8 mm (myös suoja)
Paino | 2 grammaa
Radion päälle / päältä pois -ohjaus | Laitteisto ja ohjelmisto tukevat
Sähköliittymät | Juotetussa moduulissa on oma asettelu. Liitäntä Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042 -moduulille, jossa X-FL (yksi koaksiaalikaapeli virtaa, IF:ää ja hallintaa varten)
Merkkivalon lähtö | Virta
IEEE 802.11 -verkkostandardit | 802.11ad
Käyttölämpötila (sovittimen suoja) | 0...+80 °C
Ilmankosteus (ei käytössä) | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi | 60 GHz (802.11ad)
Taajuuskaista | 57–64 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Kanavat | 1, 2 ja 3, maakohtainen
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ad -tiedonsiirtonopeudet | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 10* ja yhdistetty valmiustila
Langaton suojaus
Laillisuustarkistus | WPA2-Personal (WSC - WiFi Simple Configuration)
Salaus | 128-bittinen AES-GCMP
Salauksen lisätoiminnot
Julkisen avaimen salauksen purkaminen | RSA-2048
Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042R -moduuli
Mitat (K x L x S) | 7,5 x 24,5 x 1,8 mm
Paino | 1 gramma
Antenniliittimen liitäntä | X.FL
Käyttölämpötila (sovittimen suoja) | 0...+80 °C
Ilmankosteus (ei käytössä) | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (Mallit AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

Yleiset
Mitat (K x L x S) | M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm [enint. 1,5 mm (yläreuna) / enint. 0,1 mm (alareuna)] M.2 1216: 12 x 16 x 1,65 (±0,05) mm
Paino | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Radion päälle / päältä pois -ohjaus | Tuettu
Liittimen rajapinta | M.2: CNVio2
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac ja Wave 2 -ominaisuudet, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* ja Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN -standardi | IEEE 802.11-2016 ja tietyt tarkistukset (valitun ominaisuuden peittoalue) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; Fine Timing Measurement, perustuu 802.11-2016-standardiin
Bluetooth | Bluetooth* 5
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA* ja WPA2* Personal ja Enterprise; WPA3* (odottaa käyttöjärjestelmätukea)
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA&apos;)
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, TKIP, 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Yhteensopivuus
Säännöstenmukaisuus | Saa luettelon maakohtaisista hyväksynnistä paikalliselta Intel-edustajalta.
Yhdysvaltain valtionhallinto | FIPS 140-2, FISMA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Mallinumerot
Mallit | Malli AX201NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
Malli AX201D2W | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216
Malli AX201D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; LTE Coexistence
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ax -tiedonsiirtonopeudet | Jopa 2,4 Gb/s
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | Nopeus jopa 867 Mbps
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (Mallit AX200NGW/AX200D2WL)

Yleiset
Mitat (K x L x S) | M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm [enint. 1,5 mm (yläreuna) / enint. 0,1 mm (alareuna)] M.2 1216: 12 x 16 x 1,65 (±0,08) mm
Paino | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Radion päälle / päältä pois -ohjaus | Tuettu
Liittimen rajapinta | M.2: PCIe, USB
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac ja Wave 2 -ominaisuudet, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* ja Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN -standardi | IEEE 802.11-2016 ja tietyt tarkistukset (valitun ominaisuuden peittoalue) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; Fine Timing Measurement, perustuu 802.11-2016-standardiin
Bluetooth | Bluetooth* 5
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA* ja WPA2* Personal ja Enterprise; WPA3* (odottaa käyttöjärjestelmätukea)
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA&apos;)
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, TKIP, 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Yhteensopivuus
Säännöstenmukaisuus | Saa luettelon maakohtaisista hyväksynnistä paikalliselta Intel-edustajalta.
Yhdysvaltain valtionhallinto | FIPS 140-2, FISMA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Mallinumerot
Mallit | Malli AX200NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
Malli AX200D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; LTE Coexistence
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ax -tiedonsiirtonopeudet | Jopa 2,4 Gb/s
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | Nopeus jopa 867 Mbps
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

Takaisin alkuun

Takaisin Sisällys-sivulle

Tavaramerkit ja vastuuvapautuslausekkeet