Torna al Sommario

# Specifiche

Questa sezione fornisce informazioni sulle specifiche della famiglia di schede di rete wireless Intel®. È possibile che non tutte le schede di rete siano incluse nell'elenco seguente.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX200

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 e Intel® Centrino® Wireless-N 135

Fattore di forma | PCI Express* Half-Mini Card
Dimensioni | Half-Mini Card: Larghezza 1,049 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Interfaccia del connettore | Connettore a 52 pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 95% senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
WiFi
Modulazione di frequenza | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Configurazione MIMO: 1X1 Trasmissione/ricezione: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Supporto Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 100: Nessuno Intel® Centrino® Wireless-N 105: Nessuno Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0+HS Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy e Bluetooth 3.0 +HS)
Generale
Sistemi operativi | Windows* 7 (32 bit e 64 bit), Windows* 8 (32 bit e 64 bit), Windows* 8.1 (32 bit e 64 bit)
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Certificazione Wi-Fi* per 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personale, WPA-Enterprise, WPA2-Personale, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Funzionalità IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Architettura | Modalità operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personale, WPA2-Personale, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP a 128 bit, WEP a 128 bit e 64 bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

Fattore di forma | PCI Express* Mini Card e Half-Mini Card
SKU | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
Dimensioni | Mini Card: Larghezza 2 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (50,80 mm x 30 mm x 4,5 mm) Half-Mini Card: Larghezza 1,049 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Interfaccia del connettore | Connettore a 52 pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 90% senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
WiFi
Modulazione di frequenza | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | 2,41 - 2,474 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Generale
Sistemi operativi | Microsoft Windows* XP (32 e 64 bit), Windows Vista* (32 e 64 bit) e Ubuntu Linux*
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Certificazione Wi-Fi* per 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personale, WPA-Enterprise, WPA2-Personale, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
Architettura | Modalità operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 802,1X: WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Crittografia | AES-CCMP a 128 bit, WEP a 128 bit e 64 bit, CKIP, TKIP
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 e Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Fattore di forma | PCI Express* Half-Mini Card
Dimensioni | Half-Mini Card: Larghezza 1,049 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Interfaccia del connettore | Connettore a 52 pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 95% senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
WiFi
Modulazione di frequenza | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Configurazione MIMO: 2X2 Trasmissione/ricezione: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Supporto Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 2200: Nessuno Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy e Bluetooth 3.0 +HS)
Generale
Sistemi operativi | Windows* 7 (32 bit e 64 bit), Windows* 8 (32 bit e 64 bit), Windows* 8.1 (32 bit e 64 bit)
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Certificazione Wi-Fi* per 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personale, WPA-Enterprise, WPA2-Personale, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Funzionalità IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Architettura | Modalità operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personale, WPA2-Personale, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP a 128 bit, WEP a 128 bit e 64 bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 e Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Fattore di forma | PCI Express* Half-Mini Card
Dimensioni | Half-Mini Card: Larghezza 1,049 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Standard di rete | 802.11a/b/g/n (varia in funzione della scheda) e Bluetooth 3.0 + HS
Interfaccia del connettore | Connettore a 52 pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 95% senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Standard di rete WiFi | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 180 Trasmissione/ricezione (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth versione 3.0 + HS
Generale
Sistemi operativi | Microsoft Windows* XP (32 bit e 64 bit) Windows Vista* (32 bit e 64 bit) Windows* 7 (32 bit e 64 bit) Windows* 8 (32 bit e 64 bit) Windows* 8.1 (32 bit e 64 bit)
Certificazione Wi-Fi Alliance* | La certificazione Wi-Fi* per 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a, 802.11n
Architettura | Modalità operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personale, WPA2-Personale, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP a 128 bit, WEP a 128 bit e 64 bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Fattore di forma | PCI Express* Half-Mini Card
Dimensioni | Half-Mini Card: Larghezza 1,049 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Standard di rete | 802.11a/b/g/n e Bluetooth 4.0
Interfaccia del connettore | Connettore a 52 pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 95% senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth versione 4.0 (3.0 +HS)
Generale
Sistemi operativi | Windows* 7 (32 bit e 64 bit), Windows* 8 (32 bit e 64 bit), Windows* 8.1 (32 bit e 64 bit)
Certificazione Wi-Fi Alliance* | La certificazione Wi-Fi* per 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a, 802.11n
Architettura | Modalità operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personale, WPA2-Personale, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP a 128 bit, WEP a 128 bit e 64 bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 e Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Fattore di forma | PCI Express* Half-Mini Card
Dimensioni | Half-Mini Card: Larghezza 1,049 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Interfaccia del connettore | Connettore a 52 pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 95% senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
WiFi
Modulazione di frequenza | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 Configurazione MIMO: 1X2 Ricezione: 300, 270, 243, 240, 180 Mbps Ricezione/trasmissione (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Configurazione MIMO: 2X2 Trasmissione/ricezione: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Generale
Sistemi operativi | Microsoft Windows* XP (32 bit e 64 bit) Windows Vista* (32 bit e 64 bit) Windows* 7 (32 bit e 64 bit) Windows* 8 (32 bit e 64 bit) Windows* 8.1 (32 bit e 64 bit)
Certificazione Wi-Fi Alliance* | La certificazione Wi-Fi* per 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Funzionalità IEEE | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Architettura | Modalità operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personale, WPA2-Personale, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP a 128 bit, WEP a 128 bit e 64 bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)
WiMAX generale
Sistemi operativi | Microsoft Windows* XP (32 bit e 64 bit) Windows Vista* (32 bit e 64 bit) Windows* 7 (32 bit e 64 bit) Windows* 8 (32 bit e 64 bit) Windows* 8.1 (32 bit e 64 bit)
Conformità standard | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Funzione del profilo di un sistema WiMAX | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX release 1, Wave II. Supporta i profili 3A e 1A/B Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX release 1, Wave II. Supporta i profili 3A, 5A/C, 1A/B e 5BL
Protezione | Key Management Protocol (PKMv2)
Crittografia | CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) a 128 bit basato sulla crittografia AES
WiMAX
Banda di frequenza | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz / 3,4-3,8 GHz
Modulazione | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Supporto wireless | Modalità Duplex: Operazioni TDD | Scalable OFDMA (SOFDMA): 512 e 1024 FFT
Permutazione del sub-carrier: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Larghezze di banda del canale: 5 e 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Larghezze di banda del canale: 5, 7, 8,75 e 10 MHz
Funzionalità della release di rete WiMAX | SPWG/NWG Release 1.5
Rate Performance | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Velocità massima di 10 Mbps DL e 4 Mbps UL (prestazioni OTA, canale a 10 MHz) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Velocità massima di 20 Mbps DL e 6 Mbps UL (prestazioni OTA, canale a 10 MHz)
Potenza in uscita del trasmettitore RF | Conformità con Power class 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 e Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Fattore di forma | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: PCI Express* Full-Mini Card e Half-Mini Card. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: PCI Express* Half-Mini Card.
Dimensioni | Full-Mini Card: Larghezza 2,00 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm) Half-Mini Card: Larghezza 1,049 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Interfaccia del connettore | Connettore a 52 pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 95% senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Trasmissione/ricezione: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Trasmissione/ricezione: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Generale
Sistemi operativi | Microsoft Windows* XP (32 bit e 64 bit) Windows Vista* (32 bit e 64 bit) Windows* 7 (32 bit e 64 bit) Windows* 8 (32 bit e 64 bit) Windows* 8.1 (32 bit e 64 bit)
Certificazione Wi-Fi Alliance* | La certificazione Wi-Fi* per 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a, 802.11n
Architettura | Modalità operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personale, WPA2-Personale, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP a 128 bit, WEP a 128 bit e 64 bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Fattori di forma | Half-Mini Card e M.2 (NGFF - Next Generation Form Factor)
Interfacce elettriche | PCIe e USB 2.0 per entrambi i fattori di forma
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Standard di rete IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 Modello 7260HMW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Modello 7260NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 95% senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Spatial stream | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 X 2
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: Fino a 867 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Dual Mode* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) supportati dalle schede di rete seguenti Modello 7260HMW Modello 7260NGW
Generale
Sistemi operativi | Windows* 7 (32 bit e 64 bit), Windows* 8 (32 bit e 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* per 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* e WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* per le connessioni di dispositivi peer-to-peer.
Architettura | Infrastruttura e SoftAP; supporta contemporaneamente le modalità Client e SoftAP
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Protezione
Autenticazione | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolli di autenticazione | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Crittografia | WEB 64 bit e 128 bit, AES-CCMP, TKIP
Crittografia e autenticazione Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

Fattori di forma | Half-Mini Card, M.2 (NGFF - Next Generation Form Factor)
Interfacce elettriche | PCIe e USB 2.0 per entrambi i fattori di forma
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Standard di rete IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7260 Modello 7260HMW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Modello 7260NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4,0, PCIe, USB, HMC Modello 7260HMW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC Modello 7260NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC Intel® Wireless-N 7260 Modello 7260HMW BN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Modello 7260NGW BN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4,0, PCIe, USB, HMC
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 95% senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Modulazione di frequenza (Vedere più sopra; non tutte le bande sono supportate da tutte le schede di rete) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Spatial stream 802.11n | Tutte le schede di rete: Spatial stream 2 X 2
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Dual Mode* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) supportati dalle schede di rete seguenti Modello 7260HMW AN Modello 7260NGW AN Modello 7260HMW BN Modello 7260NGW BN
Generale
Sistemi operativi | Windows* 7 (32 bit e 64 bit), Windows 8 (32 bit e 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* per 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* e WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* per le connessioni di dispositivi peer-to-peer.
Architettura | Infrastruttura e SoftAP; supporta contemporaneamente le modalità Client e SoftAP
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Protezione
Autenticazione | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolli di autenticazione | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Crittografia | WEB 64 bit e 128 bit, AES-CCMP, TKIP
Crittografia e autenticazione Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Fattori di forma | Half-Mini Card e M.2 (NGFF - Next Generation Form Factor)
Interfacce elettriche | PCIe e USB 2.0 per entrambi i fattori di forma
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Standard di rete IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 Modello 3160HMW - 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Modello 3160NGW - 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 90% senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Spatial stream | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X 1
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: Fino a 433 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Dual Mode* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) supportati dalle schede di rete seguenti Modello 3160HMW Modello 3160NGW
Generale
Sistemi operativi | Windows* 7 (32 bit e 64 bit), Windows 8 (32 bit e 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* per 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* e WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* per le connessioni di dispositivi peer-to-peer.
Architettura | Infrastruttura e SoftAP; supporta contemporaneamente le modalità Client e SoftAP
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Protezione
Autenticazione | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolli di autenticazione | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Crittografia | WEB 64 bit e 128 bit, AES-CCMP, TKIP
Crittografia e autenticazione Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (Modello 3165NGW)

Fattori di forma | M.2 (NGFF - Next Generation Form Factor)
Interfacce elettriche | PCIe e USB 2.0
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Standard di rete IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Spatial stream | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: fino a 433 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Dual Mode* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Generale
Sistemi operativi | Windows* 7 (32 bit e 64 bit), Windows* 8 (32 bit e 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* per 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* e WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* per le connessioni di dispositivi peer-to-peer.
Architettura | Infrastruttura e SoftAP; supporta contemporaneamente le modalità Client e SoftAP
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Protezione
Autenticazione | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolli di autenticazione | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Crittografia | WEB 64 bit e 128 bit, AES-CCMP, TKIP
Crittografia e autenticazione Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Fattori di forma | M.2 2230 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfacce elettriche | PCIe e USB 2.0
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Standard di rete IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Spatial stream | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: fino a 433 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Dual Mode* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)
Generale
Sistemi operativi | Linux, Windows* 8.1 (a 64 bit), Windows* 10 (a 64 bit)
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* per 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* e WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* per le connessioni di dispositivi peer-to-peer.
Architettura | Infrastruttura e SoftAP; supporta contemporaneamente le modalità Client e SoftAP
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Protezione
Autenticazione | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolli di autenticazione | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Crittografia | WEB 64 bit e 128 bit, AES-CCMP, TKIP
Crittografia e autenticazione Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Modello 7265NGW)

Fattori di forma | M.2 (NGFF - Next Generation Form Factor)
Interfacce elettriche | PCIe e USB 2.0
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Standard di rete IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Modello 7265NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Spatial stream | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: Fino a 867 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Dual Mode* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) supportati dalle schede di rete seguenti Modello 7265NGW
Generale
Sistemi operativi | Windows* 7 (32 bit e 64 bit), Windows* 8 (32 bit e 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* per 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* e WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* per le connessioni di dispositivi peer-to-peer.
Architettura | Infrastruttura e SoftAP; supporta contemporaneamente le modalità Client e SoftAP
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Protezione
Autenticazione | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolli di autenticazione | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Crittografia | WEB 64 bit e 128 bit, AES-CCMP, TKIP
Crittografia e autenticazione Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Modelli 7265NGW AN e 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Modello 7265NGW BN)

Fattori di forma | M.2 (NGFF - Next Generation Form Factor)
Interfacce elettriche | PCIe e USB 2.0
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Standard di rete IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 Modello 7265NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Modello 7265NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 Modello 7265NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 90% senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Modulazione di frequenza (Vedere più sopra; non tutte le bande sono supportate da tutte le schede di rete) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Spatial stream 802.11n | Tutte le schede di rete: Spatial stream 2 X 2
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Dual Mode* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) supportati dalle schede di rete seguenti Modello 7265NGW AN Modello 7265NGW NB Modello 7265NGW BN
Generale
Sistemi operativi | Windows* 7 (32 bit e 64 bit), Windows 8 (32 bit e 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* per 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* e WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* per le connessioni di dispositivi peer-to-peer.
Architettura | Infrastruttura e SoftAP; supporta contemporaneamente le modalità Client e SoftAP
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Protezione
Autenticazione | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolli di autenticazione | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Crittografia | WEB 64 bit e 128 bit, AES-CCMP, TKIP
Crittografia e autenticazione Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Fattori di forma | Half-Mini Card e M.2 (NGFF - Next Generation Form Factor)
Interfacce elettriche | PCIe e USB 2.0 per entrambi i fattori di forma
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Standard di rete IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Modello 8260NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 95% senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Spatial stream | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: fino a 867 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Dual Mode* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) supportati dalle schede di rete seguenti Modello 8260NGW
Generale
Sistemi operativi | Windows* 7 (32 bit e 64 bit), Windows* 8 (32 bit e 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* per 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* e WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* per le connessioni di dispositivi peer-to-peer.
Architettura | Infrastruttura e SoftAP; supporta contemporaneamente le modalità Client e SoftAP
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Protezione
Autenticazione | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolli di autenticazione | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Crittografia | WEB 64 bit e 128 bit, AES-CCMP, TKIP
Crittografia e autenticazione Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (Modelli 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

Generale
Dimensioni (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm
Peso | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6 g
Antenna Diversity | Supportato
Controllo accensione/spegnimento radio | Supportato
Interfaccia del connettore | M.2: PCIe, USB, o UART (solo M.2 1216)
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Sistemi operativi | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (supporto delle funzionalità limitato), Android
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Direct* per le connessioni di dispositivi peer-to-peer, Wi-Fi Miracast* come fonte.
Standard della rete WLAN dell'IEEE | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v in attesa di supporto del sistema operativo; misurazione Fine Timing basata su 802.11REVmc
Roaming | Supporta il roaming senza interruzioni tra punti di accesso
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 4.2, BLE
Protezione
Autenticazione | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
Protocolli di autenticazione | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Crittografia | WEB a 64 bit e 128 bit, AES-CCMP a 128 bit
Crittografia e autenticazione Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformità
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Numeri modello
Modelli | Modello 8265NGWH | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, coesistenza LTE, eFEM, M.2 2230 HE
Modello 8265NGW | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
Modello 8265D2W | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, coesistenza LTE, M.2 1216 SD
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Spatial stream | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: fino a 867 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9260 (modelli 9260NGW e 9260D2WL)

Generale
Dimensioni (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max 1,5 mm (lato superiore)/max 0,1 mm (lato inferiore)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,67 (±0,08) mm
Peso | M.2 2230: 2,9 ±0,3 g M.2 1216: 0,61 ±0,1 g
Antenna Diversity | Supportato
Controllo accensione/spegnimento radio | Supportato
Interfaccia del connettore | M.2: PCIe, USB
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Sistemi operativi | Microsoft Windows 10*, Linux* (supporto delle funzionalità limitato), Chrome*
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac con funzioni Wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA* e WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* come fonte e Wi-Fi Direct*.
Standard della rete WLAN dell'IEEE | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v in attesa di supporto del sistema operativo; misurazione Fine Timing basata su 802.11REVmc
Roaming | Supporta il roaming senza interruzioni tra punti di accesso
Bluetooth | Bluetooth* 5
Protezione
Autenticazione | WPA* e WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Protocolli di autenticazione | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Crittografia | WEB a 64 bit e 128 bit, AES-CCMP a 128 bit
Crittografia e autenticazione Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformità
Governo degli Stati Uniti | FIPS, FISMA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Numeri modello
Modelli | 9260NGW | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216 coesistenza LTE
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Spatial stream | Intel® Wireless-AC 9260: 2x2
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | 1,73 Gbps durante l'uso dei canali a 160 MHz
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9461 (modelli 9461NGW/9461D2W)

Generale
Dimensioni (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (+-0,08) mm
Peso | M.2 2230: 2,7 g M.2 1216: 0,7g
Antenna Diversity | Supportato
Controllo accensione/spegnimento radio | Supportato
Interfaccia del connettore | M.2: CNVio
Temperatura di funzionamento | Da 0ºC a +80ºC
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Sistemi operativi | Microsoft Windows 10*, Linux* (supporto delle funzionalità limitato), Chrome
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac con funzioni Wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA* e WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* come fonte e Wi-Fi Direct
Standard della rete WLAN dell'IEEE | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v in attesa di supporto del sistema operativo; misurazione Fine Timing basata su 802.11REVmc
Roaming | Supporta il roaming senza interruzioni tra punti di accesso
Bluetooth | Bluetooth® 5
Protezione
Autenticazione | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Protocolli di autenticazione | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Crittografia | WEB a 64 bit e 128 bit, AES-CCMP a 128 bit
Crittografia e autenticazione Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformità
Normative | Per un elenco delle certificazioni applicabili ai singoli paesi, contattare il rappresentante locale Intel.
Governo degli Stati Uniti | FIPS, FISMA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Numeri modello
Modelli | 9461NGW | 802.11ac Wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, antenna singola
9461D2W | 802.11ac Wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, antenna singola
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Spatial stream | Intel® Wireless-AC 9461: 1x1
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | 433 Mbps durante l'uso di canali a 80 MHz
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9462 (modelli 9462NGW/9462D2W)

Generale
Dimensioni (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (+-0,08) mm
Peso | M.2 2230: 2,7 g M.2 1216: 0,7g
Antenna Diversity | Supportato
Controllo accensione/spegnimento radio | Supportato
Interfaccia del connettore | M.2: CNVio
Temperatura di funzionamento | Da 0ºC a +80ºC
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Sistemi operativi | Microsoft Windows 10*, Linux* (supporto delle funzionalità limitato), Chrome
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac con funzioni Wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA* e WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* come fonte e Wi-Fi Direct
Standard della rete WLAN dell'IEEE | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v in attesa di supporto del sistema operativo; misurazione Fine Timing basata su 802.11REVmc
Roaming | Supporta il roaming senza interruzioni tra punti di accesso
Bluetooth | Bluetooth® 5
Protezione
Autenticazione | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Protocolli di autenticazione | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Crittografia | WEB a 64 bit e 128 bit, AES-CCMP a 128 bit
Crittografia e autenticazione Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformità
Normative | Per un elenco delle certificazioni applicabili ai singoli paesi, contattare il rappresentante locale Intel.
Governo degli Stati Uniti | FIPS, FISMA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Numeri modello
Modelli | 9462NGW | 802.11ac Wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, antenna diversity
9462D2W | 802.11ac Wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, antenna diversity
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Spatial stream | Intel® Wireless-AC 9462: 1x1
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | 433 Mbps durante l'uso di canali a 80 MHz
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9560 (modelli 9560NGW/9560D2W)

Generale
Dimensioni (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm
Peso | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6 g
Antenna Diversity | Supportato
Controllo accensione/spegnimento radio | Supportato
Interfaccia del connettore | M.2: CNVio
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Sistemi operativi | Microsoft Windows 10*, Linux* (supporto delle funzionalità limitato), Chrome*
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac con funzioni Wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA* e WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* come fonte e Wi-Fi Direct* (solo per Microsoft Windows*).
Standard della rete WLAN dell'IEEE | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v in attesa di supporto del sistema operativo; misurazione Fine Timing basata su 802.11-2016
Roaming | Supporta il roaming senza interruzioni tra punti di accesso
Bluetooth | Bluetooth* 5
Protezione
Autenticazione | WPA* e WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Protocolli di autenticazione | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Crittografia | WEB a 64 bit e 128 bit, AES-CCMP a 128 bit
Crittografia e autenticazione Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformità
Governo degli Stati Uniti | FIPS, FISMA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Numeri modello
Modelli | 9560NGW | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9560D2W | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Spatial stream | Intel® Wireless-AC 9560: 2x2
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | 1,73 Gbps durante l'uso dei canali a 160 MHz
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Fattori di forma | M.2 - Tipo 3030
Interfacce elettriche | M.2 - Chiave 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Interfaccia per il modulo Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 mediante X-FL e una dedicata per Bluetooth
Connettore di interfaccia per l'antenna | X.FL; accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Standard di rete IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Modulazione di frequenza | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 57 GHz a 64 GHz (in funzione del paese) | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | Controllo DMG PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | 1, 2 e 3, in base alle normative del paese | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Spatial stream | N/D | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: fino a 867 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Dual Mode* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Generale
Sistemi operativi | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* con connessione in standby
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* per 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* e WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* per le connessioni di dispositivi peer-to-peer.
Architettura | Infrastruttura e SoftAP; supporta contemporaneamente le modalità Client e SoftAP
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Protezione
Autenticazione | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolli di autenticazione | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Crittografia | WEP 64 bit e 128 bit, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Crittografia e autenticazione Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Fattori di forma | M.2 - Tipo 3030
Interfacce elettriche | M.2 - Chiave 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Interfaccia per il modulo Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 mediante X-FL e una dedicata per Bluetooth
Connettore di interfaccia per l'antenna | X.FL; accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Standard di rete IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Modulazione di frequenza | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 57 GHz a 64 GHz (in funzione del paese) | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | Controllo DMG PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | 1, 2 e 3, in base alle normative del paese | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Spatial stream | N/D | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: fino a 867 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Dual Mode* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Generale
Sistemi operativi | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* con connessione in standby
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* per 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* e WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* per le connessioni di dispositivi peer-to-peer.
Architettura | Infrastruttura e SoftAP; supporta contemporaneamente le modalità Client e SoftAP
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Protezione
Autenticazione | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolli di autenticazione | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Crittografia | WEP 64 bit e 128 bit, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Crittografia e autenticazione Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 (18260NGW)

Fattori di forma | M.2 - Tipo 2230
Interfacce elettriche | M.2 - Chiave 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Interfaccia per il modulo Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 o M10042 mediante X-FL (cavo coassiale singolo per l'alimentazione, IF e controllo)
Dimensioni | 22 mm x 30 mm x S3 [max 1,5 mm (lato superiore)/max 0,1 mm (lato inferiore)]
Connettore di interfaccia per l'antenna | X.FL; accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Standard di rete IEEE 802.11 | IEEE 802.11abgn, 802.11ac, 802.11ad, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Modulazione di frequenza | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 57 GHz a 64 GHz (in funzione del paese) | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | Controllo DMG PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | 1, 2 e 3, in base alle normative del paese | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Spatial stream | N/D | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260: fino a 867 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Dual Mode* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), 4.1
Generale
Sistemi operativi | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* con connessione in standby
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* per 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* e WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* per le connessioni di dispositivi peer-to-peer.
Architettura | Infrastruttura e SoftAP; supporta contemporaneamente le modalità Client e SoftAP
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Protezione
Autenticazione | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolli di autenticazione | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Crittografia | WEP 64 bit e 128 bit, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Crittografia e autenticazione Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 (18265NGW)

Generale
Dimensioni (A x L x P) | M.2 2230 : 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max 1,5 mm (lato superiore)/max 0,1 mm (lato inferiore)]
Peso | M.2 2230: 2,4 g
Antenna Diversity | Supportato
Controllo accensione/spegnimento radio | Supportato
Interfaccia del connettore | M.2: PCIe, interfaccia USB per il modulo Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10101 mediante X-FL (cavo coassiale singolo per l'alimentazione, IF e controllo)
Temperatura di esercizio (protezione dell'adattatore) | Da 0 a +80 ºC
Umidità, non in funzione | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Sistemi operativi | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10, Linux* (supporto delle funzionalità limitato), Android
Wi-Fi Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2, Protected Management Frames, Wi-Fi Direct* per le connessioni di dispositivi peer-to-peer, Wi-Fi Miracast come fonte
Standard della rete WLAN dell'IEEE | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v in attesa di supporto del sistema operativo; misurazione Fine Timing basata su 802.11REVmc
Roaming | Supporta il roaming senza interruzioni tra i rispettivi punti di accesso
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 4.2, BLE
Modulazione di frequenza | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 57 GHz a 64 GHz (in funzione del paese) | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | Controllo DMG PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | 1, 2 e 3, in base alle normative del paese | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Spatial stream | N/D | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Fino a 867 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Protezione
Autenticazione | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolli di autenticazione | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Crittografia | WEB 64 bit e 128 bit, AES-CCMP
Crittografia e autenticazione Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformità
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

Fattori di forma | M.2 - Tipo 3030
Interfacce elettriche | M.2 - Chiave 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Interfaccia per il modulo Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 mediante X-FL e una dedicata per Bluetooth
Connettore di interfaccia per l'antenna | X.FL
Antenna Diversity | On-board diversity
Standard di rete IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Modulazione di frequenza | 60 GHz (802.11ad)
Banda di frequenza | Da 57 GHz a 64 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Supporto wireless | Controllo DMG PHY, DMG SC PHY
Canali | 1, 2 e 3, in base alle normative del paese
Spatial stream | Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Sicurezza Over-the-Air
Autenticazione | WPA2-Personal (WSC - WiFi Simple Configuration)
Crittografia | AES-GCMP 128 bit
Funzioni di crittografia aggiuntive
Decrittografia a chiave pubblica | RSA-2048
Generale
Sistemi operativi | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* con connessione in standby
Architettura | Infrastruttura e SoftAP; supporta contemporaneamente le modalità Client e SoftAP
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0

## Intel® Wireless Gigabit 11000

Dimensioni | 20,5 mm x 14,2 mm x 1,8 mm (protezione inclusa)
Peso | 2 grammi
Interfacce elettriche | Il modulo saldato ha un layout proprietario. Interfaccia per il modulo Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10042R mediante X-FL (cavo coassiale singolo per l'alimentazione, IF e controllo)
Connettore di interfaccia per l'antenna | X.FL
Antenna Diversity | On-board diversity
Standard di rete IEEE 802.11 | 802.11ad
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Modulazione di frequenza | 60 GHz (802.11ad)
Banda di frequenza | Da 57 GHz a 64 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Canali | 1, 2 e 3, in base alle normative del paese
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Sicurezza Over-the-Air
Autenticazione | WPA2-Personal (WSC - WiFi Simple Configuration)
Crittografia | AES-GCMP 128 bit
Funzioni di crittografia aggiuntive
Decrittografia a chiave pubblica | RSA-2048
Generale
Sistemi operativi | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* con connessione in standby, Microsoft Windows 10* con connessione in standby

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR

Dimensioni (A x L x P) | M.2 4230: 42 mm x 30 mm x 2,6 mm [max 1,5 mm (lato superiore)/max 0,1 mm (lato inferiore)]
Peso | 5,16 grammi
Controllo accensione/spegnimento radio | Supporto hardware
Interfacce elettriche | M.2 key G (definito dall'utente). Interfaccia per il modulo Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10101 mediante X-FL (cavo coassiale singolo per l'alimentazione, IF e controllo), fino a 2 moduli
LED e supporto GPIO | 2 LED o LED multicolore con 4 stati, pulsante di ripristino, pulsante di attività con azione configurabile
Antenna Diversity | On-board diversity
Standard di rete IEEE 802.11 | 802.11ad
Temperatura di esercizio (protezione dell'adattatore) | Da 0 a +80°C
Umidità, non in funzione | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25 ºC a 35 ºC)
Modulazione di frequenza | 60 GHz (802.11ad)
Banda di frequenza | Da 57 GHz a 64 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Canali | 1, 2 e 3, in base alle normative del paese
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Sistemi operativi | Nessuna
Certificazione Wi-Fi Alliance* | N/D
Sicurezza Over-the-Air
Autenticazione | WPA2-Personal (WSC - WiFi Simple Configuration)
Crittografia | AES-GCMP 128 bit
Funzioni di crittografia aggiuntive
Decrittografia a chiave pubblica | RSA-2048
Modulo Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10101R
Dimensioni (A x L x P) | 7 mm x 19,3 mm x 1,8 mm
Peso | 1 grammo
Interfaccia del connettore dell'antenna | X.FL
Temperatura di esercizio (protezione dell'adattatore) | Da 0 a +80°C
Umidità, non in funzione | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25 ºC a 35 ºC)

## Intel® Wireless Gigabit 11100VR

Dimensioni (A x L x P) | 20,5 mm x 14,2 mm x 1,8 mm (protezione inclusa)
Peso | 2 grammi
Controllo accensione/spegnimento radio | Supportato sia nell'hardware che nel software
Interfacce elettriche | Il modulo saldato ha un layout proprietario. Interfaccia per il modulo Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042 mediante X-FL (cavo coassiale singolo per l'alimentazione, IF e controllo)
Uscita LED | On/Off
Standard di rete IEEE 802.11 | 802.11ad
Temperatura di esercizio (protezione dell'adattatore) | Da 0 a +80°C
Umidità, non in funzione | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25 ºC a 35 ºC)
Modulazione di frequenza | 60 GHz (802.11ad)
Banda di frequenza | Da 57 GHz a 64 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Canali | 1, 2 e 3, in base alle normative del paese
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Sistemi operativi | Microsoft Windows 10* con standby connesso
Sicurezza Over-the-Air
Autenticazione | WPA2-Personal (WSC - WiFi Simple Configuration)
Crittografia | AES-GCMP 128 bit
Funzioni di crittografia aggiuntive
Decrittografia a chiave pubblica | RSA-2048
Modulo Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042R
Dimensioni (A x L x P) | 7,5 mm x 24,5 mm x 1,8 mm
Peso | 1 grammo
Interfaccia del connettore dell'antenna | X.FL
Temperatura di esercizio (protezione dell'adattatore) | Da 0 a +80°C
Umidità, non in funzione | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25 ºC a 35 ºC)

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (modelli AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

Generale
Dimensioni (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max 1,5 mm (lato superiore)/max 0,1 mm (lato inferiore)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Peso | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Controllo accensione/spegnimento radio | Supportato
Interfaccia del connettore | M.2: CNVio2
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25 ºC a 35 ºC)
Sistemi operativi | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac con funzioni Wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Miracast Wi-Fi*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* e Wi-Fi TimeSync*
Standard della rete WLAN dell'IEEE | IEEE 802.11-2016 e modifiche selezionate (copertura di funzioni selezionate) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; Fine Timing Measurement basato su 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Protezione
Autenticazione | WPA* e WPA2* Personal ed Enterprise; WPA3* (in attesa di supporto del sistema operativo)
Protocolli di autenticazione | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Crittografia | WEP a 64 bit e 128 bit, AES-CCMP a 128 bit, AES-GCMP a 256 bit
Conformità
Normative | Per un elenco delle certificazioni applicabili ai singoli paesi, contattare il rappresentante locale Intel.
Governo degli Stati Uniti | FIPS 140-2, FISMA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Numeri modello
Modelli | Modello AX201NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
Modello AX201D2W | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216
Modello AX201D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; coesistenza LTE
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Supporto wireless | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11ax | Fino a 2,4 Gbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Fino a 867 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (modelli AX200NGW/AX200D2WL)

Generale
Dimensioni (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max 1,5 mm (lato superiore)/max 0,1 mm (lato inferiore)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,08) mm
Peso | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Controllo accensione/spegnimento radio | Supportato
Interfaccia del connettore | M.2: PCIe, USB
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25 ºC a 35 ºC)
Sistemi operativi | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac con funzioni Wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Miracast Wi-Fi*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* e Wi-Fi TimeSync*
Standard della rete WLAN dell'IEEE | IEEE 802.11-2016 e modifiche selezionate (copertura di funzioni selezionate) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; Fine Timing Measurement basato su 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Protezione
Autenticazione | WPA* e WPA2* Personal ed Enterprise; WPA3* (in attesa di supporto del sistema operativo)
Protocolli di autenticazione | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Crittografia | WEP a 64 bit e 128 bit, AES-CCMP a 128 bit, AES-GCMP a 256 bit
Conformità
Normative | Per un elenco delle certificazioni applicabili ai singoli paesi, contattare il rappresentante locale Intel.
Governo degli Stati Uniti | FIPS 140-2, FISMA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Numeri modello
Modelli | Modello AX200NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
Modello AX200D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; coesistenza LTE
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Supporto wireless | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11ax | Fino a 2,4 Gbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Fino a 867 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps

Torna all'inizio

Torna al Sommario

Marchi di fabbrica e Dichiarazioni di non responsabilità