목차로 돌아가기

# 사양

이 섹션에서는 인텔® 무선 어댑터 제품군에 대한 사양 정보를 제공합니다. 다음 목록에는 모든 어댑터가 포함되지 않았을 수 있습니다.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- 인텔® Wi-Fi 6 AX201
- 인텔® Wi-Fi 6 AX200

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 및 Intel® Centrino® Wireless-N 135

폼 팩터 | PCI Express* 하프 미니 카드
치수 | 하프 미니 카드: 너비 1.049인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치 (26.64 mm x 30 mm x 4.5 mm)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
커넥터 인터페이스 | 52핀 미니 카드 가장자리 커넥터
전압 | 3.3 V
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 95% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
WiFi
주파수 변조 | 2.4 GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 2.400 ~ 2.4835 GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 2.4 GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | MIMO 구성: 1X1 Tx/Rx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth 지원 | Intel® Centrino® Wireless-N 100: 없음 Intel® Centrino® Wireless-N 105: 없음 Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0+HS Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0(Bluetooth Low-Energy and Bluetooth 3.0 +HS)
일반
운영 체제 | Windows* 7(32비트 및 64비트), Windows* 8(32비트 및 64비트), Windows* 8.1(32비트 및 64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-개인, WPA2-엔터프라이즈, WMM, WPS에 대한 Wi-Fi* 인증
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
IEEE 기능 세트 | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
아키텍처 | 인프라 및 Ad Hoc(피어투피어) 작동 모드
보안 | WPA-개인, WPA2-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-엔터프라이즈, AES-CCMP 128비트, WEP 128비트 및 64비트; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

폼 팩터 | PCI Express* 미니 카드 및 하프 미니 카드
SKU | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
치수 | 미니 카드: 너비 2.0인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치 (50.80 mm x 30 mm x 4.5 mm) 하프 미니 카드: 너비 1.049인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치 (26.64 mm x 30 mm x 4.5 mm)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
커넥터 인터페이스 | 52핀 미니 카드 가장자리 커넥터
전압 | 3.3 V
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
WiFi
주파수 변조 | 2.4 GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 2.41 ~ 2.474 GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 2.4 GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
일반
운영 체제 | Microsoft Windows* XP(32 및 64비트) 및 Windows Vista*(32 및 64비트), Ubuntu Linux*
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-개인, WPA2-엔터프라이즈, WMM, WPS에 대한 Wi-Fi* 인증
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
WLAN 표준 | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
아키텍처 | 인프라 및 Ad Hoc(피어투피어) 작동 모드
보안 | WPA-개인, WPA2-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-엔터프라이즈, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
암호화 | AES-CCMP 128비트, WEP 128비트 및 64비트, CKIP, TKIP
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 및 Intel® Centrino® Wireless-N 2230

폼 팩터 | PCI Express* 하프 미니 카드
치수 | 하프 미니 카드: 너비 1.049인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치 (26.64 mm x 30 mm x 4.5 mm)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
커넥터 인터페이스 | 52핀 미니 카드 가장자리 커넥터
전압 | 3.3 V
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 95% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
WiFi
주파수 변조 | 2.4 GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 2.400 ~ 2.4835 GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 2.4 GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | MIMO 구성: 2X2 Tx/Rx: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth 지원 | Intel® Centrino® Wireless-N 2200: 없음 Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0(Bluetooth Low-Energy and Bluetooth 3.0 +HS)
일반
운영 체제 | Windows* 7(32비트 및 64비트), Windows* 8(32비트 및 64비트), Windows* 8.1(32비트 및 64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-개인, WPA2-엔터프라이즈, WMM, WPS에 대한 Wi-Fi* 인증
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
IEEE 기능 세트 | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
아키텍처 | 인프라 및 Ad Hoc(피어투피어) 작동 모드
보안 | WPA-개인, WPA2-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-엔터프라이즈, AES-CCMP 128비트, WEP 128비트 및 64비트; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 및 Intel® Centrino® Advanced-N 6230

폼 팩터 | PCI Express* 하프 미니 카드
치수 | 하프 미니 카드: 너비 1.049인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치 (26.64 mm x 30 mm x 4.5 mm)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
네트워크 표준 | 802.11a/b/g/n(어댑터에 따라 다름) 및 Bluetooth 3.0 + HS
커넥터 인터페이스 | 52핀 미니 카드 가장자리 커넥터
전압 | 3.3 V
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 95% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
WiFi 네트워크 표준 | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
주파수 변조 | 5 GHz(802.11a/n) | 2.4 GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15 GHz ~ 5.85 GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835 GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4 GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 180 Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth 버전 3.0 + HS
일반
운영 체제 | Microsoft Windows* XP(32비트 및 64비트) Windows Vista*(32비트 및 64비트) Windows* 7(32비트 및 64비트) Windows* 8(32비트 및 64비트) Windows* 8.1(32비트 및 64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-개인, WPA2-엔터프라이즈, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P에 대한 Wi-Fi* 인증
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
WLAN 표준 | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
아키텍처 | 인프라 및 Ad Hoc(피어투피어) 작동 모드
보안 | WPA-개인, WPA2-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-엔터프라이즈, AES-CCMP 128비트, WEP 128비트 및 64비트; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

폼 팩터 | PCI Express* 하프 미니 카드
치수 | 하프 미니 카드: 너비 1.049인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치 (26.64 mm x 30 mm x 4.5 mm)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
네트워크 표준 | 802.11a/b/g/n 및 Bluetooth 4.0
커넥터 인터페이스 | 52핀 미니 카드 가장자리 커넥터
전압 | 3.3 V
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 95% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 5 GHz(802.11a/n) | 2.4 GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15 GHz ~ 5.85 GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835 GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4 GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth 버전 4.0(3.0 +HS)
일반
운영 체제 | Windows* 7(32비트 및 64비트), Windows* 8(32비트 및 64비트), Windows* 8.1(32비트 및 64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-개인, WPA2-엔터프라이즈, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P에 대한 Wi-Fi* 인증
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
WLAN 표준 | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
아키텍처 | 인프라 및 Ad Hoc(피어투피어) 작동 모드
보안 | WPA-개인, WPA2-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-엔터프라이즈, AES-CCMP 128비트, WEP 128비트 및 64비트; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 및 Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

폼 팩터 | PCI Express* 하프 미니 카드
치수 | 하프 미니 카드: 너비 1.049인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치 (26.64 mm x 30 mm x 4.5 mm)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
커넥터 인터페이스 | 52핀 미니 카드 가장자리 커넥터
전압 | 3.3 V
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 95% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
WiFi
주파수 변조 | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2.4 GHz(802.11b/g/n), 5 GHz(802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2.4 GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15 GHz ~ 5.85 GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835 GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4 GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 MIMO 구성: 1X2 Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Mbps Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 MIMO 구성: 2X2 Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
일반
운영 체제 | Microsoft Windows* XP(32비트 및 64비트) Windows Vista*(32비트 및 64비트) Windows* 7(32비트 및 64비트) Windows* 8(32비트 및 64비트) Windows* 8.1(32비트 및 64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-개인, WPA2-엔터프라이즈, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA에 대한 Wi-Fi* 인증
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
IEEE 기능 세트 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
아키텍처 | 인프라 및 Ad Hoc(피어투피어) 작동 모드
보안 | WPA-개인, WPA2-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-엔터프라이즈, AES-CCMP 128비트, WEP 128비트 및 64비트; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)
WiMAX 일반
운영 체제 | Microsoft Windows* XP(32비트 및 64비트) Windows Vista*(32비트 및 64비트) Windows* 7(32비트 및 64비트) Windows* 8(32비트 및 64비트) Windows* 8.1(32비트 및 64비트)
표준 준수 | 802.16e-2005 Corrigenda 2(D4)
WiMAX 시스템 프로파일 기능 세트 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX 릴리스 1, Wave II. 3A 및 1A/B 프로파일을 지원합니다 Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX 릴리스 1, Wave II. 3A, 5A/C, 1A/B 및 5BL 프로파일을 지원합니다
보안 | 키 관리 프로토콜(PKMv2)
암호화 | AES 암호화 기반 128bit CCMP(카운터 모드/CBC-MAC)
WiMAX
주파수 밴드 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2.3-2.4 GHz / 2.496-2.690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2.3-2.4 GHz / 2.496-2.690 GHz / 3.4-3.8 GHz
변조 | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
무선 매체 | 이중 모드: TDD 작동 | Scalable OFDMA(SOFDMA): 512 및 1024 FFT
서브 캐리어 순열: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 채널 대역폭: 5 및 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 채널 대역폭: 5, 7, 8.75 및 10 MHz
WiMAX 네트워크 릴리스 기능 세트 | SPWG/NWG 릴리스 1.5
속도 성능 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 최대 10 Mbps DL 및 4 Mbps UL(최대 속도에서) (OTA 성능, 10MHz 채널) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 최대 20 Mbps DL 및 6 Mbps UL(최대 속도에서) (OTA 성능, 10MHz 채널)
RF 트랜스미터 출력 전력 | 전력 등급 2 준수

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 및 Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

폼 팩터 | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: PCI Express* 풀 미니 카드 및 하프 미니 카드. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: PCI Express* 하프 미니 카드.
치수 | 풀 미니 카드: 너비 2.00인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치(50.95 mm x 30 mm x 4.5 mm) 하프 미니 카드: 너비 1.049인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치 (26.64 mm x 30 mm x 4.5 mm)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
커넥터 인터페이스 | 52핀 미니 카드 가장자리 커넥터
전압 | 3.3 V
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 95% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 5 GHz(802.11a/n) | 2.4 GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15 GHz ~ 5.85 GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835 GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4 GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Tx/Rx: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
일반
운영 체제 | Microsoft Windows* XP(32비트 및 64비트) Windows Vista*(32비트 및 64비트) Windows* 7(32비트 및 64비트) Windows* 8(32비트 및 64비트) Windows* 8.1(32비트 및 64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-개인, WPA2-엔터프라이즈, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA에 대한 Wi-Fi* 인증
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
WLAN 표준 | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
아키텍처 | 인프라 및 Ad Hoc(피어투피어) 작동 모드
보안 | WPA-개인, WPA2-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-엔터프라이즈, AES-CCMP 128비트, WEP 128비트 및 64비트; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

폼 팩터 | 하프 미니 카드 및 M.2(차세대 폼 팩터 - NGFF)
전원 인터페이스 | PCIe 및 USB 2.0(두 폼 팩터에 모두 사용)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
IEEE 802.11 네트워킹 표준 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 모델 7260HMW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC 모델 7260NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 95% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 5GHz(802.11ac/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
공간 스트림 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 X 2
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 최대 867Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | 이중 모드 Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0(BLE) - 다음 어댑터에서 지원 모델 7260HMW 모델 7260NGW
일반
운영 체제 | Windows* 7(32비트 및 64비트), Windows* 8(32비트 및 64비트), Windows* 8.1(64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11ac, a/b/g, n에 대한 Wi-Fi CERTIFIED*, WMM*, WPA*, WPA2* 및 WPS, WPS 2.0, 보호된 관리 프레임. 피어투피어 장치 연결에 대한 Wi-Fi Direct*.
아키텍처 | 인프라 및 SoftAP; 동시 클라이언트 및 SoftAP 모드 지원
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
보안
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2, AES-CCMP
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

폼 팩터 | 하프 미니 카드, M.2(차세대 폼 팩터 - NGFF)
전원 인터페이스 | PCIe, USB 2.0(두 폼 팩터에 모두 사용)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
IEEE 802.11 네트워킹 표준 | Intel® Dual Band Wireless-N 7260 모델 7260HMW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC 모델 7260NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 모델 7260HMW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC 모델 7260NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7260 모델 7260HMW BN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 모델 7260NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 95% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 (위 내용 참조. 일부 어댑터는 일부 밴드를 지원하지 않음) | 5GHz(802.11a/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
802.11n 공간 스트림 | 모든 어댑터: 2 X 2 공간 스트림
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | 이중 모드 Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0(BLE) - 다음 어댑터에서 지원 모델 7260HMW AN 모델 7260NGW AN 모델 7260HMW BN 모델 7260NGW BN
일반
운영 체제 | Windows* 7(32비트 및 64비트), Windows 8(32비트 및 64비트), Windows* 8.1(64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11ac, a/b/g, n에 대한 Wi-Fi CERTIFIED*, WMM*, WPA*, WPA2* 및 WPS, WPS 2.0, 보호된 관리 프레임. 피어투피어 장치 연결에 대한 Wi-Fi Direct*.
아키텍처 | 인프라 및 SoftAP; 동시 클라이언트 및 SoftAP 모드 지원
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
보안
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2, AES-CCMP
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

폼 팩터 | 하프 미니 카드 및 M.2(차세대 폼 팩터 - NGFF)
전원 인터페이스 | PCIe 및 USB 2.0(두 폼 팩터에 모두 사용)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
IEEE 802.11 네트워킹 표준 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 모델 3160HMW - 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC 모델 3160NGW - 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 5GHz(802.11ac/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
공간 스트림 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X 1
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 최대 433Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | 이중 모드 Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0(BLE) - 다음 어댑터에서 지원 모델 3160HMW 모델 3160NGW
일반
운영 체제 | Windows* 7(32비트 및 64비트), Windows 8(32비트 및 64비트), Windows* 8.1(64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11ac, a/b/g, n에 대한 Wi-Fi CERTIFIED*, WMM*, WPA*, WPA2* 및 WPS, WPS 2.0, 보호된 관리 프레임. 피어투피어 장치 연결에 대한 Wi-Fi Direct*.
아키텍처 | 인프라 및 SoftAP; 동시 클라이언트 및 SoftAP 모드 지원
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
보안
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2, AES-CCMP
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165(모델 3165NGW)

폼 팩터 | M.2(차세대 폼 팩터 - NGFF)
전원 인터페이스 | PCIe 및 USB 2.0
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
IEEE 802.11 네트워킹 표준 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 5GHz(802.11ac/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
공간 스트림 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 최대 433Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | 이중 모드 Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0(BLE)
일반
운영 체제 | Windows* 7(32비트 및 64비트), Windows* 8(32비트 및 64비트), Windows* 8.1(64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11ac, a/b/g, n에 대한 Wi-Fi CERTIFIED*, WMM*, WPA*, WPA2* 및 WPS, WPS 2.0, 보호된 관리 프레임. 피어투피어 장치 연결에 대한 Wi-Fi Direct*.
아키텍처 | 인프라 및 SoftAP; 동시 클라이언트 및 SoftAP 모드 지원
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
보안
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2, AES-CCMP
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

폼 팩터 | M.2 2230(차세대 폼 팩터 - NGFF)
전원 인터페이스 | PCIe 및 USB 2.0
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
IEEE 802.11 네트워킹 표준 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 5GHz(802.11ac/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
공간 스트림 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 최대 433Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | 이중 모드 Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2(BLE)
일반
운영 체제 | Linux, Windows* 8.1(64비트), Windows* 10(64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11ac, a/b/g, n에 대한 Wi-Fi CERTIFIED*, WMM*, WPA*, WPA2* 및 WPS, WPS 2.0, 보호된 관리 프레임. 피어투피어 장치 연결에 대한 Wi-Fi Direct*.
아키텍처 | 인프라 및 SoftAP; 동시 클라이언트 및 SoftAP 모드 지원
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
보안
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2, AES-CCMP
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Model 7265NGW)

폼 팩터 | M.2(차세대 폼 팩터 - NGFF)
전원 인터페이스 | PCIe 및 USB 2.0
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
IEEE 802.11 네트워킹 표준 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 모델 7265NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 5GHz(802.11ac/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
공간 스트림 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 최대 867Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | 이중 모드 Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0(BLE) - 다음 어댑터에서 지원 모델 7265NGW
일반
운영 체제 | Windows* 7(32비트 및 64비트), Windows* 8(32비트 및 64비트), Windows* 8.1(64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11ac, a/b/g, n에 대한 Wi-Fi CERTIFIED*, WMM*, WPA*, WPA2* 및 WPS, WPS 2.0, 보호된 관리 프레임. 피어투피어 장치 연결에 대한 Wi-Fi Direct*.
아키텍처 | 인프라 및 SoftAP; 동시 클라이언트 및 SoftAP 모드 지원
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
보안
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2, AES-CCMP
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Models 7265NGW AN 과 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Model 7265NGW BN)

폼 팩터 | M.2(차세대 폼 팩터 - NGFF)
전원 인터페이스 | PCIe, USB 2.0
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
IEEE 802.11 네트워킹 표준 | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 모델 7265NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 모델 7265NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 모델 7265NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 (위 내용 참조. 일부 어댑터는 일부 밴드를 지원하지 않음) | 5GHz(802.11a/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
802.11n 공간 스트림 | 모든 어댑터: 2 X 2 공간 스트림
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | 이중 모드 Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0(BLE) - 다음 어댑터에서 지원 모델 7265NGW AN 모델 7265NGW NB 모델 7265NGW BN
일반
운영 체제 | Windows* 7(32비트 및 64비트), Windows 8(32비트 및 64비트), Windows* 8.1(64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11ac, a/b/g, n에 대한 Wi-Fi CERTIFIED*, WMM*, WPA*, WPA2* 및 WPS, WPS 2.0, 보호된 관리 프레임. 피어투피어 장치 연결에 대한 Wi-Fi Direct*.
아키텍처 | 인프라 및 SoftAP; 동시 클라이언트 및 SoftAP 모드 지원
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
보안
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2, AES-CCMP
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

폼 팩터 | 하프 미니 카드 및 M.2(차세대 폼 팩터 - NGFF)
전원 인터페이스 | PCIe 및 USB 2.0(두 폼 팩터에 모두 사용)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
IEEE 802.11 네트워킹 표준 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 모델 8260NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 95% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 5GHz(802.11ac/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
공간 스트림 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 최대 867Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | 이중 모드 Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0(BLE) - 다음 어댑터에서 지원 모델 8260NGW
일반
운영 체제 | Windows* 7(32비트 및 64비트), Windows* 8(32비트 및 64비트), Windows* 8.1(64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11ac, a/b/g, n에 대한 Wi-Fi CERTIFIED*, WMM*, WPA*, WPA2* 및 WPS, WPS 2.0, 보호된 관리 프레임. 피어투피어 장치 연결에 대한 Wi-Fi Direct*.
아키텍처 | 인프라 및 SoftAP; 동시 클라이언트 및 SoftAP 모드 지원
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
보안
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2, AES-CCMP
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265(Models 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

일반
크기(H x W x D) | M.2 2230: 22mm x 30mm x 2.4mm M.2 1216: 12mm x 16mm x 1.8mm
무게 | M.2 2230: 2.6g M.2 1216: 0.6g
안테나 배열 | 지원됨
라디오 켜기/끄기 컨트롤 | 지원됨
커넥터 인터페이스 | M.2: PCIe, USB 또는 UART(M.2 1216만 해당)
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
운영 체제 | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux*(제한적 기능 지원), Android
Wi-Fi Alliance* 인증 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, 보호된 관리 프레임, 피어투피어 장치 연결을 위한 Wi-Fi Direct*, 소스로서의 Wi-Fi Miracast*.
IEEE WLAN 표준 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v OS 지원 보류 중; 802.11REVmc에 따른 미세 시간 측정
로밍 | 액세스 포인트 간 끊김 없는 로밍 지원
Bluetooth | 이중 모드 Bluetooth* 4.2, BLE
보안
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, 128비트 AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2-PSK, AES-CCMP
규정 준수
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
모델 번호
모델 | 모델 8265NGWH | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, LTE 공존, eFEM, M.2 2230 HE
모델 8265NGW | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
모델 8265D2W | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, LTE 공존, M.2 1216 SD
주파수 변조 | 5GHz(802.11ac/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
공간 스트림 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 최대 867Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9260(모델 9260NGW 및 9260D2WL)

일반
크기(H x W x D) | M.2 2230: 22mm x 30mm x 2.4mm [최대 1.5mm(상한)/최대 0.1mm(하한)] M.2 1216: 12mm x 16mm x 1.67(±0.08)mm
무게 | M.2 2230: 2.9 ±0.3g M.2 1216: 0.61 ±0.1 g
안테나 배열 | 지원됨
라디오 켜기/끄기 컨트롤 | 지원됨
커넥터 인터페이스 | M.2: PCIe, USB
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
운영 체제 | Microsoft Windows 10*, Linux*(제한적 기능 지원), Chrome*
Wi-Fi Alliance* 인증 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac(wave 2 기능 포함), WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, 보호된 관리 프레임, 소스로서의 Wi-Fi Miracast* 및 Wi-Fi Direct*.
IEEE WLAN 표준 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v OS 지원 보류 중; 802.11REVmc에 따른 미세 시간 측정
로밍 | 액세스 포인트 간 끊김 없는 로밍 지원
Bluetooth | Bluetooth* 5
보안
인증 | WPA* 및 WPA2*, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, 128비트 AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2-PSK, AES-CCMP
규정 준수
미국 정부 | FIPS, FISMA
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
모델 번호
모델 | 9260NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216 LTE Coex
주파수 변조 | 5GHz(802.11ac/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
공간 스트림 | Intel® Wireless-AC 9260: 2 X 2
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | 160MHz 채널 사용 시 1.73Gbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9461(모델 9461NGW/9461D2W)

일반
크기(H x W x D) | M.2 2230: 22mm x 30mm x 2.4mm M.2 1216: 12mm x 16mm x 1.57(+-0.08)mm
무게 | M.2 2230: 2.7g M.2 1216: 0.7g
안테나 배열 | 지원됨
라디오 켜기/끄기 컨트롤 | 지원됨
커넥터 인터페이스 | M.2: CNVio
작동 온도 | 0ºC ~ +80ºC
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
운영 체제 | Microsoft Windows 10*, Linux*(제한적 기능 지원), Chrome
Wi-Fi Alliance* 인증 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac(wave 2 기능 포함), WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, 보호된 관리 프레임, 소스로서의 Wi-Fi Miracast* 및 Wi-Fi Direct
IEEE WLAN 표준 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v OS 지원 보류 중; 802.11REVmc에 따른 미세 시간 측정
로밍 | 액세스 포인트 간 끊김 없는 로밍 지원
Bluetooth | Bluetooth® 5
보안
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, 128비트 AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2-PSK, AES-CCMP
규정 준수
규정 | 국가 승인 목록은 해당 지역 인텔 담당자에게 문의하십시오.
미국 정부 | FIPS, FISMA
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
모델 번호
모델 | 9461NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, 단일 안테나
9461D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, 단일 안테나
주파수 변조 | 5GHz(802.11ac/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
공간 스트림 | Intel® Wireless-AC 9461: 1 X 1
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | 80MHz 채널 사용 시 433Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9462(모델 9462NGW/9462D2W)

일반
크기(H x W x D) | M.2 2230: 22mm x 30mm x 2.4mm M.2 1216: 12mm x 16mm x 1.57(+-0.08)mm
무게 | M.2 2230: 2.7g M.2 1216: 0.7g
안테나 배열 | 지원됨
라디오 켜기/끄기 컨트롤 | 지원됨
커넥터 인터페이스 | M.2: CNVio
작동 온도 | 0ºC ~ +80ºC
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
운영 체제 | Microsoft Windows 10*, Linux*(제한적 기능 지원), Chrome
Wi-Fi Alliance* 인증 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac(wave 2 기능 포함), WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, 보호된 관리 프레임, 소스로서의 Wi-Fi Miracast* 및 Wi-Fi Direct
IEEE WLAN 표준 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v OS 지원 보류 중; 802.11REVmc에 따른 미세 시간 측정
로밍 | 액세스 포인트 간 끊김 없는 로밍 지원
Bluetooth | Bluetooth® 5
보안
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, 128비트 AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2-PSK, AES-CCMP
규정 준수
규정 | 국가 승인 목록은 해당 지역 인텔 담당자에게 문의하십시오.
미국 정부 | FIPS, FISMA
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
모델 번호
모델 | 9462NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, 다이버시티 안테나
9462D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, 다이버시티 안테나
주파수 변조 | 5GHz(802.11ac/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
공간 스트림 | Intel® Wireless-AC 9462: 1 X 1
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | 80MHz 채널 사용 시 433Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9560 (모델 9560NGW/9560D2W)

일반
크기(H x W x D) | M.2 2230: 22mm x 30mm x 2.4mm M.2 1216: 12mm x 16mm x 1.8mm
무게 | M.2 2230: 2.6g M.2 1216: 0.6g
안테나 배열 | 지원됨
라디오 켜기/끄기 컨트롤 | 지원됨
커넥터 인터페이스 | M.2: CNVio
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
운영 체제 | Microsoft Windows 10*, Linux*(제한적 기능 지원), Chrome*
Wi-Fi Alliance* 인증 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac(wave 2 기능 포함), WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, 보호된 관리 프레임, 소스로서의 Wi-Fi Miracast* 및 Wi-Fi Direct*(Microsoft Windows*만 해당).
IEEE WLAN 표준 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v OS 지원 보류 중; 802.11-2016에 따른 미세 시간 측정
로밍 | 액세스 포인트 간 끊김 없는 로밍 지원
Bluetooth | Bluetooth* 5
보안
인증 | WPA* 및 WPA2*, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, 128비트 AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2-PSK, AES-CCMP
규정 준수
미국 정부 | FIPS, FISMA
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
모델 번호
모델 | 9560NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9560D2W | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216
주파수 변조 | 5GHz(802.11ac/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
공간 스트림 | Intel® Wireless-AC 9560: 2 X 2
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | 160MHz 채널 사용 시 1.73Gbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

폼 팩터 | M.2 유형 3030
전원 인터페이스 | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. X-FL을 사용한 Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 Module 인터페이스이며 Bluetooth 전용입니다.
안테나 인터페이스 커넥터 | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
IEEE 802.11 네트워킹 표준 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 60GHz (802.11ad) | 5GHz(802.11ac/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 57GHz ~ 64GHz(국가에 따라 다름) | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | DMG 컨트롤 PHY, DMG SC PHY | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 국가 규정에 따라 1, 2 및 3 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
공간 스트림 | 없음 | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | Intel® Dual Band Wireless-AC 17265: 최대 867Mbps
IEEE 802.11ad 데이터 전송 속도 | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | 이중 모드 Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0(BLE)
일반
운영 체제 | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* 연결된 대기 상태
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11ac, a/b/g, n에 대한 Wi-Fi CERTIFIED*, WMM*, WPA*, WPA2* 및 WPS, WPS 2.0, 보호된 관리 프레임. 피어투피어 장치 연결에 대한 Wi-Fi Direct*.
아키텍처 | 인프라 및 SoftAP; 동시 클라이언트 및 SoftAP 모드 지원
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
보안
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2, AES-CCMP
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

폼 팩터 | M.2 유형 3030
전원 인터페이스 | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. X-FL을 사용한 Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 Module 인터페이스이며 Bluetooth 전용입니다.
안테나 인터페이스 커넥터 | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
IEEE 802.11 네트워킹 표준 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 60GHz (802.11ad) | 5GHz(802.11ac/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 57GHz ~ 64GHz(국가에 따라 다름) | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | DMG 컨트롤 PHY, DMG SC PHY | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 국가 규정에 따라 1, 2 및 3 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
공간 스트림 | 없음 | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | Intel® Dual Band Wireless-AC 17265: 최대 867Mbps
IEEE 802.11ad 데이터 전송 속도 | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | 이중 모드 Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0(BLE)
일반
운영 체제 | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* 연결된 대기 상태
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11ac, a/b/g, n에 대한 Wi-Fi CERTIFIED*, WMM*, WPA*, WPA2* 및 WPS, WPS 2.0, 보호된 관리 프레임. 피어투피어 장치 연결에 대한 Wi-Fi Direct*.
아키텍처 | 인프라 및 SoftAP; 동시 클라이언트 및 SoftAP 모드 지원
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
보안
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2, AES-CCMP
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260(18260NGW)

폼 팩터 | M.2 유형 2230
전원 인터페이스 | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. X-FL을 사용한 Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 또는 M10042 Module 인터페이스이며 Bluetooth 전용입니다(전원, IF 및 제어를 위한 1개의 동축 케이블).
치수 | 22mm x 30mm x S3 [1.5mm 최대(상단)/ 0.1mm 최대(하단)]
안테나 인터페이스 커넥터 | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
IEEE 802.11 네트워킹 표준 | IEEE 802.11abgn, 802.11ac, 802.11ad, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 60GHz (802.11ad) | 5GHz(802.11ac/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 57GHz ~ 64GHz(국가에 따라 다름) | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | DMG 컨트롤 PHY, DMG SC PHY | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 국가 규정에 따라 1, 2 및 3 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
공간 스트림 | 없음 | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260: 최대 867Mbps
IEEE 802.11ad 데이터 전송 속도 | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | 이중 모드 Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), 4.1
일반
운영 체제 | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* 연결된 대기 상태
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11ac, a/b/g, n에 대한 Wi-Fi CERTIFIED*, WMM*, WPA*, WPA2* 및 WPS, WPS 2.0, 보호된 관리 프레임. 피어투피어 장치 연결에 대한 Wi-Fi Direct*.
아키텍처 | 인프라 및 SoftAP; 동시 클라이언트 및 SoftAP 모드 지원
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
보안
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2, AES-CCMP
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265(18265NGW)

일반
크기(H x W x D) | M.2 2230: 22mm x 30mm x 2.4mm [최대 1.5mm(상단)/최대 0.1mm(하단)]
무게 | M.2 2230: 2.4g
안테나 배열 | 지원됨
라디오 켜기/끄기 컨트롤 | 지원됨
커넥터 인터페이스 | M.2: X-FL을 사용한 Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10101 모듈 PCIe, USB 인터페이스입니다(전원, IF 및 제어를 위한 1개의 동축 케이블).
작동 온도(어댑터 차폐) | 0 ~ +80 ºC
비작동 습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
운영 체제 | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10, Linux*(제한적 기능 지원), Android
Wi-Fi Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2, 보호된 관리 프레임, 피어투피어 장치 연결을 위한 Wi-Fi Direct*, 소스로서의 Wi-Fi Miracast*.
IEEE WLAN 표준 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v OS 지원 보류 중; 802.11REVmc에 따른 미세 시간 측정
로밍 | 각 액세스 포인트 간 끊김 없는 로밍 지원
Bluetooth | 이중 모드 Bluetooth* 4.2, BLE
주파수 변조 | 60GHz (802.11ad) | 5GHz(802.11ac/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 57GHz ~ 64GHz(국가에 따라 다름) | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | DMG 컨트롤 PHY, DMG SC PHY | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 국가 규정에 따라 1, 2 및 3 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
공간 스트림 | 없음 | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | 최대 867Mbps
IEEE 802.11ad 데이터 전송 속도 | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
보안
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP), EAP-SIM, EAP-AKA
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2-PSK, AES-CCMP
규정 준수
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

폼 팩터 | M.2 유형 3030
전원 인터페이스 | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. X-FL을 사용한 Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 Module 인터페이스이며 Bluetooth 전용입니다.
안테나 인터페이스 커넥터 | X.FL
안테나 배열 | 온보드 변화
IEEE 802.11 네트워킹 표준 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 60GHz (802.11ad)
주파수 밴드 | 57GHz ~ 64GHz(국가에 따라 다름)
변조 | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
무선 매체 | DMG 컨트롤 PHY, DMG SC PHY
채널 | 국가 규정에 따라 1, 2 및 3
공간 스트림 | Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ad 데이터 전송 속도 | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385Mbps
무선 보안
인증 | WPA2-Personal(WSC - WiFi 단순 구성)
암호화 | 128비트 AES-GCMP
추가 암호화 기능
공개 키 복호화 | RSA-2048
일반
운영 체제 | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* 연결된 대기 상태
아키텍처 | 인프라 및 SoftAP; 동시 클라이언트 및 SoftAP 모드 지원
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0

## Intel® Wireless Gigabit 11000

치수 | 20.5mm x 14.2mm x 1.8mm(차폐 포함)
무게 | 2g
전원 인터페이스 | 납땜 모듈에는 개별적인 설계 계획이 할당됩니다. X-FL을 사용한 Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042R 인터페이스입니다(전원, IF 및 제어를 위한 1개의 동축 케이블).
안테나 인터페이스 커넥터 | X.FL
안테나 배열 | 온보드 변화
IEEE 802.11 네트워킹 표준 | 802.11ad
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 60GHz (802.11ad)
주파수 밴드 | 57GHz ~ 64GHz(국가에 따라 다름)
변조 | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
채널 | 국가 규정에 따라 1, 2 및 3
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ad 데이터 전송 속도 | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385Mbps
무선 보안
인증 | WPA2-Personal(WSC - WiFi 단순 구성)
암호화 | 128비트 AES-GCMP
추가 암호화 기능
공개 키 복호화 | RSA-2048
일반
운영 체제 | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* 연결된 대기 상태, Microsoft Windows 10® 연결된 대기 상태

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR

크기(H x W x D) | M.2 4230: 42mm x 30mm x 2.6mm [최대 1.5 mm(상단)/최대 0.1 mm(하단)]
무게 | 5.16g
라디오 켜기/끄기 컨트롤 | 하드웨어 지원
전원 인터페이스 | M.2 Key G(사용자 정의). X-FL을 사용한 Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10101 모듈 인터페이스(전원, IF 및 제어를 위한 1개의 동축 케이블), 최대 2개 모듈
LED 및 GPIO 지원 | 네 가지 상태가 있는 2개의 LED 또는 멀티컬러 LED, 복구 버튼, 작업을 구성할 수 있는 작동 버튼
안테나 배열 | 온보드 변화
IEEE 802.11 네트워킹 표준 | 802.11ad
작동 온도(어댑터 차폐) | 섭씨 0 ~ +80도
비작동 습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25°C ~ 35°C의 온도에서)
주파수 변조 | 60GHz (802.11ad)
주파수 밴드 | 57GHz ~ 64GHz(국가에 따라 다름)
변조 | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
채널 | 국가 규정에 따라 1, 2 및 3
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ad 데이터 전송 속도 | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385Mbps
운영 체제 | 없음
Wi-Fi Alliance* 인증 | 없음
무선 보안
인증 | WPA2-Personal(WSC - WiFi 단순 구성)
암호화 | 128비트 AES-GCMP
추가 암호화 기능
공개 키 복호화 | RSA-2048
Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10101R 모듈
크기(H x W x D) | 7mm x 19.3mm x 1.8mm
무게 | 1g
안테나 커넥터 인터페이스 | X.FL
작동 온도(어댑터 차폐) | 섭씨 0 ~ +80도
비작동 습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25°C ~ 35°C의 온도에서)

## Intel® Wireless Gigabit 11100VR

크기(H x W x D) | 20.5mm x 14.2mm x 1.8mm(차폐 포함)
무게 | 2g
라디오 켜기/끄기 컨트롤 | 하드웨어 및 소프트웨어 모두에서 지원됨
전원 인터페이스 | 납땜 모듈에는 개별적인 설계 계획이 할당됩니다. X-FL을 사용한 Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042 모듈(전원, IF 및 제어를 위한 1개의 동축 케이블)
LED 출력 | 켜기/끄기
IEEE 802.11 네트워킹 표준 | 802.11ad
작동 온도(어댑터 차폐) | 섭씨 0 ~ +80도
비작동 습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25°C ~ 35°C의 온도에서)
주파수 변조 | 60GHz (802.11ad)
주파수 밴드 | 57GHz ~ 64GHz(국가에 따라 다름)
변조 | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
채널 | 국가 규정에 따라 1, 2 및 3
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ad 데이터 전송 속도 | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385Mbps
운영 체제 | Microsoft Windows 10* 연결된 대기 상태
무선 보안
인증 | WPA2-Personal(WSC - WiFi 단순 구성)
암호화 | 128비트 AES-GCMP
추가 암호화 기능
공개 키 복호화 | RSA-2048
Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042R 모듈
크기(H x W x D) | 7.5 mm x 24.5 mm x 1.8mm
무게 | 1g
안테나 커넥터 인터페이스 | X.FL
작동 온도(어댑터 차폐) | 섭씨 0 ~ +80도
비작동 습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25°C ~ 35°C의 온도에서)

## 인텔® Wi-Fi 6 AX201(모델 AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

일반
크기(H x W x D) | M.2 2230: 22mm x 30mm x 2.4mm [최대 1.5mm(상한)/최대 0.1mm(하한)] M.2 1216: 12mm x 16mm x 1.65(±0.05)mm
무게 | M.2 2230: 2.33(±0.3)g M.2 1216: 0.61(±0.1)g
라디오 켜기/끄기 컨트롤 | 지원됨
커넥터 인터페이스 | M.2: CNVio2
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25°C ~ 35°C의 온도에서)
운영 체제 | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* 인증 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac(wave 2 기능 포함), WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware*, Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN 표준 | IEEE 802.11-2016 및 일부 개정(선택된 기능 범위) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; 802.11-2016에 따른 미세 시간 측정
Bluetooth | Bluetooth* 5
보안
인증 | WPA* 및 WPA2* Personal 및 Enterprise, WPA3*(OS 지원 보류 중)
인증 프로토콜 | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2(EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA&apos;)
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, TKIP, 128비트 AES-CCMP, 256비트 AES-GCMP
규정 준수
규정 | 국가 승인 목록은 해당 지역 인텔 담당자에게 문의하십시오.
미국 정부 | FIPS 140-2, FISMA
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
모델 번호
모델 | 모델 AX201NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
모델 AX201D2W | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216
모델 AX201D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216, LTE 공존
주파수 변조 | 5GHz(802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz(802.11b/g/n/ax)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
무선 매체 | 5GHz UNII: OFDMA(직교 주파수 분할 다중 액세스) | 2.4GHz ISM: OFDMA(직교 주파수 분할 다중 액세스)
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ax 데이터 전송 속도 | 최대 2.4Gbps
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | 최대 867Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps

## 인텔® Wi-Fi 6 AX200(모델 AX200NGW/AX200D2WL)

일반
크기(H x W x D) | M.2 2230: 22mm x 30mm x 2.4mm [최대 1.5mm(상한)/최대 0.1mm(하한)] M.2 1216: 12mm x 16mm x 1.65(±0.08)mm
무게 | M.2 2230: 2.33(±0.3)g M.2 1216: 0.61(±0.1)g
라디오 켜기/끄기 컨트롤 | 지원됨
커넥터 인터페이스 | M.2: PCIe, USB
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25°C ~ 35°C의 온도에서)
운영 체제 | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* 인증 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac(wave 2 기능 포함), WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware*, Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN 표준 | IEEE 802.11-2016 및 일부 개정(선택된 기능 범위) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; 802.11-2016에 따른 미세 시간 측정
Bluetooth | Bluetooth* 5
보안
인증 | WPA* 및 WPA2* Personal 및 Enterprise, WPA3*(OS 지원 보류 중)
인증 프로토콜 | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2(EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA&apos;)
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, TKIP, 128비트 AES-CCMP, 256비트 AES-GCMP
규정 준수
규정 | 국가 승인 목록은 해당 지역 인텔 담당자에게 문의하십시오.
미국 정부 | FIPS 140-2, FISMA
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
모델 번호
모델 | 모델 AX200NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
모델 AX200D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216, LTE 공존
주파수 변조 | 5GHz(802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz(802.11b/g/n/ax)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
무선 매체 | 5GHz UNII: OFDMA(직교 주파수 분할 다중 액세스) | 2.4GHz ISM: OFDMA(직교 주파수 분할 다중 액세스)
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ax 데이터 전송 속도 | 최대 2.4Gbps
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | 최대 867Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보