IP过滤器
本页面允许您配置IP过滤器的相关设置。输入想要打印机控制从其连接的IP地址和地址掩码，并选择[拒绝]、[允许]或[关闭]。IP地址和地址掩码必须由四个介于0到255之间的数字组成。
设置IP地址/地址掩码的次序
最多可设置5个IP地址/地址掩码，并且第一对地址具有优先级。当设置多个IP地址/地址掩码时，请首先输入覆盖最小范围的一对地址。
下面具体说明了如何设置[IP过滤器]。

设置[IP过滤器]
如要允许来自指定用户的打印操作,可执行下列步骤。
示例：
允许执行来自“192.168.100.10”的打印操作。
步骤

1. 在IP地址字段1中，输入“192.168.100.10”。
   在地址掩码字段1中，输入“255.255.255.255”。
2. 选择[允许]。
3. 点击[应用]按钮。

如要拒绝来自指定用户的打印操作，可执行下列步骤。
示例：
拒绝执行来自“192.168.100.50”的打印操作。
步骤

1. 在IP地址字段1中，输入“192.168.100.50”。
   在地址掩码字段1中，输入“255.255.255.255”。
2. 选择[拒绝]。
3. 在IP地址字段2中，输入“0.0.0.0”。
   在地址掩码字段2中，输入“0.0.0.0”。
4. 选择[允许]。
5. 点击[应用]按钮。

如要允许来自指定网络地址的打印操作，同时拒绝该网络内部来自特殊地址的打印操作但允许所拒绝地址内部来自特殊用户的打印操作，则可执行下列步骤。
示例：
（1）允许来自“192.168.200.10”的打印操作
（2）拒绝来自“192.168.200.xxx”（不包括1中地址）的打印操作
（3）允许来自“192.168.xxx.xxx”（不包括2中地址）的打印操作
步骤

1. 在IP地址字段1中，输入“192.168.200.10”。
   在地址掩码字段1中，输入“255.255.255.255”。
2. 选择[允许]。
3. 在IP地址字段2中，输入“192.168.200.0”。
   在地址掩码字段2中，输入“255.255.255.0”。
4. 选择[拒绝]。
5. 在IP地址字段3中，输入“192.168.0.0”。
   在地址掩码字段3中，输入“255.255.0.0”。
6. 选择[允许]。
7. 点击[应用]按钮。

[应用]按钮
[撤消]按钮