欢迎使用 UnisColor  扫描仪

请仔细阅读本文件，其中包含了使用手册没提到的部份。

本文件中包含以下的内容∶

     * 系统需求
     * 使用手册/在线说明
     * 网络扫描注意事项
     * 疑难排解

[系统需求]
     [SCSI and Parallel Port Scanner]（SCSI接口或并口扫描仪）
       Windows 98 或以上
       Windows NT 4.0 或以上

     [USB Scanner]（USB接口扫描仪）
       Windows 98 / Windows 2000

     [1394 Scanner]（1394接口扫描仪）
       Windows 98 SE / Windows 2000

[使用手册/在线说明]

1. 使用手册与在线说明是 HTML 格式，在您阅读电子文件之前, 您必须先安装网络浏览器,
    例如 Netscape 或 Internet Explorer。
2. 您可以从 WWW上的http:\\home.netscape.com 网站下载Netscape,
    或从 http:\\home.microsoft.com下载Internet Explorer。
3. 建议使用 Internet Explorer 4.0 或 Netscape 4.0 版，屏幕分辨率 800 x 600
   以上浏览。

[网络扫描注意事项]
1. 在某些情况下, Windows里的NetHeapSize 必须要重新设定为较大值。请使用Windows建议值。
2. 服务器与远端使用者在扫描之前都需要运行NETBIOS驱动程序。
   (例如, Novell Netware的NETBIOS.EXE)。
3. 扫描测试程序仅能测试本地扫描仪，它无法测试网络扫描仪。


[疑难排解]
1. SCSI Scanner ONLY！！
   如果出现“加载内存错误！”提示, 驱动程序将修改位于Windows目录下的UNISDRV.INI文件。然后重新启动Windows环境, 驱动程序应能正常运作。 如果仍发生其它问题，则需要恢复至原始状态,请使用文本编辑软件来修改 UNISDRV.INI 档案. 其内容UNISDRV.INI须为如下所示:

           [UNIS_Drivers]
           DriverType=UNISASPI

           [UNIS_SCSI]
           InterfaceType=ASPI Compatible
           VxDAllocateMemory=1

   驱动程序会将 "VxDAllocateMemory" 的值改为 1.
   将数值改回 0 以恢复为原始值.

注意: 如果您已在CONFIG.SYS文件中加载了UNISMEM.SYS驱动程序CONFIG.SYS, 请将其移除.
      如果"VxDAllocateMemory=1, 则不需要UNISMEM.SYS 驱动程序。 因两者的功能相同.

2. 如果NETBIOS错误讯息“ncb_bridge field not 00 or 01” 出现, 您必须执行网络安装程式，为服务器与远端使用者选定一个共同的NETBIOS驱动程序。例如选定NETBEUI或是ipx/spx上的NETBIOS为预设协议。在 Windows 3.1与 Windows 95里，网络安装程序位于控制面板程序组中。


*************END OF README FILE***********************

