如何画外框 请按预览画面中的 (外框) 工具。 将鼠标移至预览视窗。 请按鼠标左键，顺着扫描范围的对角线方向拖曳。 放开鼠标左键即可
移动外框 按 (外框)工具。 将鼠标移至选框中心。 按鼠标左键并将选框拖曳至新位置。 放开鼠标左键。
改变选框大小 按 (外框) 工具。 将鼠标移至外框任一边。 按鼠标左键并依箭头所示的方向拖曳外框任一边。 放开鼠标键。
扫描透明稿件 扫描透明稿件前，需先安装好扫描器透射扫描适配器（TMA）。 一切功能特点和反射稿模式相同。请参考您扫描仪TMA的使用说明书，以了解扫描透明稿件的须知细节 。
编辑缩小图像文件 图像文件一般都很大，尤其扫描成灰度或彩色的图像文件。若图像文件太大, 可以参照下列方法缩小： 将选取图像的范围画小一点 只选取图像必要的部份，去除不必要的部份使图像文件缩小。 降低图像扫描的分辨率 改用较低的分辨率，可有效地缩小图像文件的大小。例如∶ 有时以 150 dpi 的分辨率来扫描灰度图像，只要利用软件将图像清晰化，就可以让您的图像达到 300 dpi 分辨率的效果。 小心处理彩色照片 因为扫描时需捕捉许多细节，扫描成的彩色图像文件都很大，所以，除非有展示或编辑彩色图像文件的必要，否则无须将图像扫描成彩色。
使用亮度调整杆来调整图像 按高级模式中的 ，会出现下列对话框。 将滑动杆上的控制钮移至右边 (+100) 即可增加亮度。 移至左边 (-100) 即可降低亮度。 预设值是零 (0)。
使用对比度调整杆来调整图像 按 高级模式中的，会出现下列对话框。 将滑动杆上的控制钮移至右边 (+100) 对比度越强。 移至左边(-100) 对比度越弱。 预设值是零 (0)。
使用伽玛值 (Gamma) 调整杆来调整图像 按高级模式中的 ，会出现下列对话框。 将调整杆上的控制钮移至右边 (10.0) 越往右越亮。 移至左边，越往左越暗 (0.1) 。 预设值是 1.2。
使用暗调/明调调整杆来调整图像 按高级模式中的 ，即会出现下列对话框。 将亮部滑动杆上的控制钮移至右边 (1)， 越右边越暗. 移至左边 (255) ，越左边越亮。 预设值是 255. 移动暗调滑动杆上的控制钮， 越往右移 (0) 越暗。 越往左边移 (254) 越亮。 预设值是0.