设定扫描仪扫描方式
扫描反射稿 | 此功能适用于不透光材质的原稿(非透明片) 如∶照片，传单, 报纸 等。
扫描正片 | 将扫描仪TMA安装好后启动，即可扫描透明稿件 (可透光材质，例如∶幻灯片)。
扫描负片 | 将扫描仪TMA安装好后启动，即可扫描负片或底片。
透过ADF扫描 | 透过自动送纸器扫描。
扫描图像种类
B/W稿件 | 黑白稿件
B/W半色调 | 半色调稿件
B/W照片 | 黑白照片
全彩照片，RGB | RGB 形式的彩色照片
全彩照片， CMYK | CMYK 形式的彩色照片
256 色彩色照片 | 256色彩色照片
WWW照片 | 216色彩色照片，72 dpi的分辨率
传真 | 黑白稿件 200 dpi的分辨率
光学识别文件 | 黑白稿件 ，300 dpi的分辨率
由使用者设定扫描的分辨率
分辨率是指被扫描图像的细致程度，用每英寸点数 (DPI) 来表示。DPI数值越高，扫描分辨率及得到的图像文件也就越大。预设值是300 dpi。
去网花 选取去网花会出现相应画面。包含下列选项
无去网花效果 | 设定扫描时无去除网花的效果。
艺术印刷品(175 lpi) | 将细致的网点柔化，适用于高品质的艺术印刷品。
各种印刷品(133 lpi) | 将次细致的网点柔化，适用于光面的各种印刷品。
报纸类印刷品(85 lpi) | 将较粗的网点柔化，适用于报纸 。
自定义去网花参数 | 使用者可自定义去网花的 lpi数(每英寸线数) 当您选择自定义时，会启动一个滑动杆。数值20 及 300 lpi之间。预设值是 120 lpi。
| 去网花处理前
| 去网花处理
在图像上制造特殊效果的滤镜
无任何效果 | 设定扫描时无任何效果
强化图像 | 使图像轮廓（光影交界处）变清晰或更清晰
模糊图像 | 降低图像相邻的像素对比，使图像变柔和或更柔和。
原图像 | 更柔和 | 更清晰
### 缩放比例 此命令会使得扫描时按照缩放比例自动放大或缩小扫描后的图像，比例愈小则处理速度愈快，文件也因而愈小，预设值为100%。 备注: 缩放比例与分辨率有密切的对应关系，缩放比例与分辨率相乘的结果不可超过扫描仪的最大分辨率（缩放比例　*　分辨率　=　最大分辨率） 自动调整
自动调整功能让使用者利用选框简单地控制调整数值。 若您选择自动调整，自动调整工具将会将选框中的图像自动调整为最佳数值。若您所选择的图像扫描-种类为彩色照片，RGB或彩色照片，CMYK则色彩校正也会产生作用。 预览功能会立即向您显示自动处理后的效果。