## 术语
Address: | （地址）指外部设备所在的内存地址。
Brightness: | （亮度）此设定可决定扫描图像的整体亮度。
Contrast: | （对比度）决定图像的色彩对比程度，低对比时影像显示较柔和，高对比显示较强烈。
Dithering: | （网点化）此功能可让影像产生不同大小与花纹的点，视觉上产生灰影效果。
DPI: | （每英寸点数）为测量分辨率高低的单位。
Gray Scale: | （灰度）灰色的程度，它是依相同的间距从白，灰，到黑，一个灰阶影像是一个影像包含了产生深浅不同的灰色阶层。
Halftone: | （半色调）将黑色与白色影像显示出类似於灰色调的方法。
Highlight: | （加亮区）原物像或图像中最亮的部份，以小点或无数的色调来显示。
Histogram: | （分布图）显示一种扫描图像灰阶值的部份。
Image: | （图像）扫描前的图点影像。
B/W: | （黑白图）只有黑色与白色像素构成的图像。
Original: | （原稿）扫描图像的原始稿件，如∶画、照片、或透明关键。
Pixel: | （像素）电脑屏幕或数码图像的每一个点称为一个像数。
Preview Size: | （预览范围）可控制扫描区中预览图像的范围，减少预览图像的范围可节省扫描时间。
Preview Window: | （预览窗口）扫描仪对话框中的预览区，可检视扫描仪玻璃面板上的任何图像。
Photo/Document Image Type: | （照片/文件/图像类型）扫描照片或一般稿件上的图片时所用的类型。
Resolution: | （分辨率）显示影像的细致程度，分辨率越高，图像越细致。
Shadow: | （阴影区）原物像或图像中最暗的部份，在半色调图中，以大的点来显示。
TIFF: | 工业标准图形文件格式，此种文件格式与多种应用软件兼容。
Transparency Adapter: | （透射扫描适配器）用来扫描幻灯片，底片，X光片等。
Transparency Scanner Type: | （透射扫描仪类型）扫描透明稿件时所用的扫描仪类型。
TWAIN: | 为了方便结合输入外设与应用软件，一些具有主导地位的硬、软件公司所制定出的通讯协定。
[首页]