首页 基本控制 进阶控制 加强图像色彩特性

如何… 术语

概述

安装 Color 2000必须符合下列要求∶ 硬件要求 : Mac或Mac II以上，Macintosh使用者建议使用PowerMac; 对Windows使用者而言， IBM PC 486, 奔腾(或以上) CPU或其兼容(建议为奔腾以上)。 对Windows使用者而言，至少4MB内存(建议为8MB以上) ; Macintosh使用者可用内存为8MB RAM以上 。 CD-ROM 。 足够空间的硬盘。 对Windows使用者而言，VGA, Super VGA, 或100%兼容的图像卡与适当显示器 ( 彩色图像准确展现至少要求32K Hi-color VGA)为基本要求。Macintosh使用者则要有视频显示卡的彩色显示器; 256或全彩(24位元)视频显示卡。 | 以鼠标按一下您想知道的主题∶ 硬件要求 软件要求 启动 Color 2000 Color 2000 各部分简介

软件要求

Macintosh 使用者需要系统 7.0 以上。

Microsoft Windows 95, or Windows NT3.5 或以上。

Macintosh 使用者要求为 plug-in 应用软件或 TWAIN 模组 。

Windows 使用者需为 TWAIN 模组应用软件。

启动

Color 2000 (不经由其它应用程序)

在您使用

Color 2000 获取得图像之前, 您必须:-

- 打开扫描仪与计算机电源。
- 打开扫描仪上盖
, 将扫描原图像正面朝下置于玻璃上。
- 盖上扫描仪上盖或透射适配器
(如果图像是透射式)。
- 借由
Color 2000 获取图像方式有两种:

- 在
Color 2000 程序组中双击 Color 2000 图标，Color 2000 主画面将出现。按下扫描键就可以扫描图像。 图像扫描后将自动储存。如果要处理获取之图像, 必须先打开图像处理应用程序之后, 再在应用程序中打开扫描图像 。
- 由
Color 2000 通过应用软件获取图像。

请参考下列事项以经由图像编辑启动

Color 2000 :

Macintosh

使用者 -

- 启动支持
plug-in 模组或 TWAIN 兼容的应用程序, 例如: Photoshop。
- 从
File 功能表中点选 Acquire 指令。
- 在来源清单中选取
最新版 Color 2000 以启动 Color 2000 界面。

扫描结束后

, 扫描图像将传送至应用软件, 您就可以修改且储存图像。

Windows

使用者-

- 启动
Windows 之后再启动一个 TWAIN 兼容图像编辑应用程序 (例如 Adobe Photoshop)。
- 图像应用程序中的
Acquire 次功能表, 选按 "Select TWAIN Source" 选项显示 "Select Source" 对话框。 Windows 95 or Windows NT 使用者, 请选取 "Select TWAIN_32 Source"。
- 在
"Select Source" 对话框中, 从 TWAIN 来源对话框中选最新版 Color 2000。
- 重新进入 Acquire 次功能表, 选"TWAIN..." 显示 Color 2000 界面。
- Windows 95
或 Windows NT 使用者, 选取 "TWAIN_32" 项显示 Color 2000 界面。
- 从
"设定"功能表选择适当设定。

扫描图像工作完成后将传送至应用软件

, 此时您可修改并储存图像。

Color 2000 各部分简介

Color 2000

由下列各项目组成: 控制界面, 预扫界面, 工作清单界面, 校样界面, 加强图像色彩特性界面, 信息界面。 您可以在任何时候移动, 缩小或关闭每一个界面, 也可以把预扫界面放至最大比例有助于您操作。

控制界面

位于

Color 2000 主画面左侧的控制界面, 让您自行设定喜好控制, 它提供您扫描图像所需控制设定。手动控制 为不同扫描要求提供不同扫描设定。

预扫界面

位于 Color 2000 主画面左侧的预扫界面, 显示预扫描图像, 且让您调整特定图像控制 (例如图像之反相, 图像镜像, 旋转图像, 调整明调与暗调等) , 以改变扫描图像。

在控制界面调整扫描设定之后

,您可以按预扫键检视预扫图像。扫描仪将于预扫界面中显示低分辨率预 视扫描。此外, 执行预扫后, 您或许会想加强扫描图像效果。选择预扫界面中任何工具修改预扫图像, 效果将立即显示于预扫界面中。您可以调整至完全满意图像结果为止。

工作清单界面

工作清单界面让您每执行一次扫描就获取一个扫描图像。

单次多张扫描模式意谓在一次扫描运作中

, 就可以获取一张以上的扫描图像。在这个模式中, 扫描仪会在扫描之前作初始色彩校正, 作为扫描设定参数。这就是所谓的"以扫描仪单次运作 中完成多张图像扫描", 意谓图像将以同一设定扫描。 如果所有图像所 需设定 类 似,最好选择单次多张扫描, 例如分辨率, 明调与暗调等皆相同时。

多次多张扫描让您在扫描多张图像时自动将扫描工作列序

。工作清单将界定位置, 扫描顺序, 每一个图像设定等。在每次扫描之前, 扫描仪都会重新回至原位再执行一次色彩校正。

校样界面

在按

"扫描"键扫描图像之前, 您或许会想在将图像储存之前, 确定图像设定是否正确。 Color 2000 提供您一个校样界面, 让您可以省去每修改一次图像设定, 就必须再执行一次扫描的耗时工作。

按

"校样"键显示校样界面, 出现在校样窗中的图像分辨率将与您的显示器分辨率相配合, 也就是大约 75 dpi。因此, 预扫描图像的分辨率与扫描图像的分辨率会有些微差异。除了本项差异外, 校样图像在其它方面表现皆精确。

一旦您对校样图像满意

, 按"储存"键可将图像储存; 或按"关闭"键, 以关闭校样窗。

注意

: 如果您储存校样窗图像 , 分辨率将比按"扫描"键实际执行扫描来得低。如果您需要较高的分辨率, 必须先离开校样窗后, 再按"扫描"键。

注意

: 校样图像仅为显示器显示, 意谓图像分辨率只有 75dpi.

此外

, 在校样窗中, 您可以打开加强图像色彩特性对话框以调整扫描图像色彩。按下校样窗右上角的键。加强图像色彩特性对话框就会出现, 依照您的喜好调整设定即可改变图像效果。

加强图像色彩特性界面

在这个窗口您可以对图像作调整以加强其色彩特性。提供您各项工具为调整扫描图像作选择。

信息界面

在这个界面中显示鼠标光标所在位置周围的图素, 类似显微镜的功能, 可供您检视图素。显示 以目前光标位置为中心 7x5 图素区域之放大。 如果预界面中没有任何预扫图, 放大镜自动消失。 此外, 它也显示目前光标位置所指的特定图素阶层。

图素值的测量单位取决于您所选定的扫描模式 (例如 RGB, Lab, CMYK)。您可以鼠标按一下位于 图素值旁的三角形标志来改变测量单位。此外, 它也提供"长 X 宽" 选框对话框, 在此您可更精准地调整 选框尺寸。在扫描极小图像, 而要求精准时尤其好用。