首页概述基本控制进阶控制

加强图像色彩特性术语

如何…

按一下以下所列出之任何一个主题, 以获取更多信息， 如何将扫描图像储存为文件?

如何使用幻灯片夹或扫描夹/负片夹?

如何执行多次多张或单次多张扫描?

如何扫描负片?

如何储存及载入图像设定?

如何应用校样功能?

如何去除扫描图像上不想要的色彩?

如何设定明调/暗调点?

如何将扫描图像储存为文件?

总共有三种将扫描图像储存为文件的方式:

1. 如果您经由应用软件执行 Color 2000, 按一下 "扫描" 键以执行最终扫描, 扫描图像会显示在目前应用程序中。 图像经由扫描后, 您就可以在储存之前修改图像。而储存图像之方法, 请参考图像编辑软件使用手册。
2. 在 Color 2000 程序组(或 Color 2000 文件夹)中以鼠标按两下 Color 2000 图标, 以独立执行 Color 2000。以这种方式执行 Color 2000 可在按 "扫描" 键后, 直接将扫描图像储存。然而, 如果想使用图像编辑软件修改图像, 就必须启动图像编辑应用程序, 再打开扫描图像。
3. 按一下 "校样" 键, 打开校样界面之后, 按 "储存" 键就可储存图像。必须注意的是, 图像分辨率与显示器的分辨率相同(只有 72 dpi )。

如何使用幻灯片夹、扫描夹/负片夹

扫描夹及负片夹是用来放置透明片或负片以利扫描。扫描夹为一塑胶材质夹子，它可用来支撑相当细小尺寸的来源文件。扫描夹的尺寸，包括∶120mm、4x5寸及35mm幻灯片夹等等。负片夹为一长方形夹子，上有2排空位，每一排可用来放置6张负片。另有一橡皮板用来压住负片夹，以避免负片放于光学玻璃上蜷曲不平。在夹子中窄的那一端有校对孔，当您放置一个以上的扫描夹于扫描仪的光学玻璃上且按下「扫描」按钮后，扫描仪会自动检测扫描夹的存在与否，所凭借的依据即是以定位孔为参考，使用者只要预扫描扫描夹内的图像即可。

使用方式如下:

1. 选择您需要的扫描夹尺寸以放置原稿文件，文件的放置以不盖过定位孔为原则。
2. 自Color 2000中选择「扫描夹」选项，若您使用负片夹来固定负片，请选择「负片夹」选项。有关使用扫描夹这部分的详细资料，请参考Color 2000的线上辅助说明。
3. 打开扫描夹/负片夹并将来源文件夹在里面，小心不要将定位孔遮住。
4. 掀开扫描仪的透明片扫描透射片适配器然后将扫描夹/负片夹放在扫描仪的光学玻璃上。
注意∶放置负片夹时，请将之与扫描仪的光学玻璃垂直如图所示，否则无法正确扫描。

将扫描夹以和扫描仪的光学玻璃上之边缘平行的方式小心的放好，您可以对齐其中的一边即可摆放正确。
注意: 虽然位置不正仍可扫描, 但是扫描夹边框有可能出现在扫描结果图像上。

5. 依照 基本扫描程序 来扫描图像。

使用 35 厘米幻灯片夹

1. 将幻灯片置入 35 厘米幻灯片夹中。
2. 提起透射稿适配器, 将幻灯片夹置于玻璃上。
3. 将幻灯片夹放置妥当, 对齐边界线。

注意: 虽然位置不正仍可扫描, 但是扫描夹边框有可能出现在扫描结果图像上。

4. 从扫描原稿选项中选取 35 厘米幻灯片夹。
5. 依照 基本扫描程序 来扫描图像。

如何执行多次多张或单次多张扫描?

1. 选 新增选框工具 后, 按住鼠标键并往右下方向拉出。

预扫窗中便出现新选框。而您也可以从 "选框" 功能表中选取 "新增"。 新增之选框将出现于扫描工作清单中。
或者, 执行单次多张扫描时, 从 "选框"功能表中选取 "复制" , 可进入扫描工作清单对话框。

2. 使用 "选框" 工具, 以光标在选框范围内按一下, 此时, 您所选定与调整的所有设定, 都将只应用在此选框上。

注意: 使用新增选框工具增加扫描区域时, 可以利用选框工具, 将光标置于选框范围中, 来移动选框。

3. 调整您想调整或改变的设定。
4. 确认, 删除或改变与工作清单中之扫描工作相对应之工作。
5. 按 "扫描" 键, 开始本程序。

如果您对扫描程序满意, 按 "扫描" 键以执行本程序。完成执行后, 扫描仪会暂停工作, 扫描工作清单中的工作列会显示 "完成" 状态, Color 2000 等待下一个扫描工作命令。此时, 您可以继续另一次扫描, 或按 "关闭" , 以回到图像编辑软件。

请记住所谓 "多次多张扫描" 是扫描仪多次扫描多张图像; 而 "单次多张扫描" 则是单次扫描多张图像。

在下列情况下请选 "单次多张扫描": 每一个扫描工作的设定, 如滤镜, 去网点, 分辨率...等皆相同或相似时, 选单次多张扫描会比较节省时间。

仅扫描预扫窗中的小区域。

扫描工作间相互交叠, 且其设定即为类似。 在下列情况下请选 "多次多张扫描": 每个扫描工作设定都不同。

在预扫窗中的图像散布各角落。

如果扫描负片?

1. 确认透射稿适配器已安装妥当。
2. 使用扫描夹以固定您的扫描原稿。
3. 将扫描原稿置于玻璃上。请参考 放置扫描原稿 获取更多信息。
4. 在扫描原稿选项中选取 "负片" 一项。另有五个额外品牌选项供您选择, 然只适用特定扫描仪。无法使 用这些选项的扫描仪, 就以预设设定扫描。
5. 调整其他设定, 如: 扫描模式, 分辨率等。
6. 按 "扫描" 键执行负片扫描。

如何储存及载入图像设定?

设定文件是 Color 2000 控制与参数设定的外部纪录。Color 2000 也保存控制与参数设定的两种内部纪录: 第一种就是工作纪录, 也就是 Color 2000 在任何时刻, 决定于控制设定的任一参数值。 第二种内部设定纪录则是 Color 2000 的出厂预设参数纪录。 这种设定是您第一次使用 Color 2000 时已为工程师预设好的设定。 Color 2000 所有控制皆可随时回复至这个原厂预设值, 只要您从设定功能表中选取"重新设定" 。

载入图像设定:

1. 从设定功能表中选 "载入设定" 选项, 对话框出现。
2. 输入您想载入之文件名称后按 "确定"。
3. 您选定之设定文件便自动应用在目前图像上。

储存图像设定:

1. 完成您想储存的所有扫描设定。
2. 从设定功能表中选 "储存设定" 选项。
3. 输入您想储存之文件名称后按 "确定"。
4. 目前设定已储存, 您可为下一个扫描图像使用 "载入设定" 命令。

注意: 如果您改变 "载入设定" 命令所载入之设定, 而想以另一个文件名来储存此设定, 您必须选用 "另存设定" 命令, 否则原设定会在您选择 "储存设定" 时被取代。

如何应用校样功能?

校样界面的功能在于: 在您调整好参数设定之后, 想在真正执行扫描之前先检视扫描结果, 以免耗费太多时间 在扫描又未必已得到自己满意的图像结果。于是 Color 2000 提供您 "校样" 键, 让您在真正执行扫描之前确保 调整好的图像与您所想像的结果相同。

校样方式如下:

1. 按 "预扫" 键, 预扫界面中将出现预扫扫描图像。
2. 调整扫描设定。
3. 按 "校样" 键, 校样界面将出现, 预扫图像将显示于校样界面中。
4. 除了分辨率之外的所有图像设定调整, 都将应用于校样窗中显示的扫描图像。
5. 检视图像是否正符合您所需。
6. 按 "加强图像色彩特性" 工具, 以加强其色彩效果。
7. 按 "储存" 键以储存此图像, 或按 "关闭" 键关闭校样窗。
8. 按预扫界面中的 "扫描" 键, 以执行最终扫描。

如何去除扫描图像上不想要的色彩?

如果您在扫描图像上发现不想要的色块, 您可以使用 "除色" 工具, 解决这个问题。

1. 在预扫界面中按 "加强图像色彩特性" 工具, 对话框出现。
2. 按 "除色" 键。
3. 将滴管置于范例一或二的图像上, 在范例图像上选定之处按住鼠标键, 放掉鼠标键时, 图像会依您所选定 的色相作改变。
4. 如果必要的话, 在位于底部的亮度阶栏中选定色相亮度级, 左右移动三角形标志直到找出您需要的设定。 图像会依您所选定的色相作改变。
5. 从图像亮度阶中选定任一点之后, 按下鼠标键。
6. 图像将重绘以显示出结果。

参考 除色工具 获取更进一步信息。

如何设定明调/暗调点

明调/暗调工具提供您对图像不同区域作比较。它们与扫描仪控制界面中的明调/暗调设定轴同时作用。所以, 使用这个工具时, 设定轴亦会跟着您的设定动。

明调工具 | 暗调工具

使用明调/暗调工具, 先选取相对应图标, 光标在预扫范围内变成滴管形状。选定明调工具后, 在预扫扫描区域内点选任一点, 预扫图像将以您所定之点为准, 重绘图像以显示其效果。

选定暗调工具后, 在预扫扫描区域内点选任一点, 预扫图像将以您所定之点为准, 重绘图像以显示其效果。

现以明调工具为例, 应用方法如下:

1. 选取明调工具图标之后, 光标变成滴管状, 在您想比较之特定点上按一下鼠标, 图像将重绘。
2. 重复此动作多次后, 您可找出图像最亮区域。
3. 暗调工具之使用方式亦相同。

原始图像 | 明调设定 130 | 暗调设定 10 | 明调设定 130 与 暗调设定 10