首页;概述;基本控制;加强图像色彩特性

如何…;术语

进阶控制

在您熟悉基本扫描方式之后，您可以参考本部分，以获取进阶的扫描方法。 | 按一下其中任一项目，可取得更详尽的信息: 旋转/镜像 使用扫描工作清单 (执行多次多张/单次多张扫描) 建立扫描程序 设定图像输出尺寸 应用校样窗 功能表项目

旋转/镜像

"F/R" 按键可使图像旋转及镜像。 "F" 表示镜像原理，可让图像以垂直轴或水平轴为中心转换位置。 "R" 代表旋转原理。按一下 "F/R" 图标显示镜像/旋转对话框，对话框中之图例显示旋转与镜像的任何可能结果。按一下任何一个范例以达到您想要的结果。

请参考: 旋转选框.

使用扫描工作清单 (执行多次多张/单次多张扫描)

Color 2000 让您一次扫描多张图像。 这个功能以两项模式来分别--多次多张与单次多张扫描。请参考 "建立扫描程序"以得知如何使用工作清单功能。单次多张扫描可在一次扫描操作过程中，取得多张扫描图像。在该模式下，扫描仪将自动校正色彩以取得设定参数，之后再进行单次扫描。这就是所谓的"扫描仪以单一程序扫描多张图像"。而所有的图像都将以同一组设定扫描。所以您最好在所有图像之设定需求为类似时， 例如:相同分辨率、相同的明调与暗调值等，才选择单次多张扫描模式。多次多张扫描亦可在一次扫描操作过程中，取得多张扫描图像。与单次多张模式所不同的是，扫描仪会在扫描每张图像之前先执行色彩校正，而在每次的扫描后皆归回原位。在这个模式下，一连串的扫描工作将自动排列顺序，工作清单将界定原稿件之位置、扫描顺序、与每一个扫描图像之设定。

扫描工作对话框中之工具介绍 :

复制∶复制目前工作

更名∶改变文件名称然而仅适用于"扫描成文件"选项

信息∶显示扫描工作的目前状态

删除∶按一下本项可删除选定工作

扫描成文件

应用 Color 2000 扫描时，将自动储存扫描图像。您可按一下 "更名"，来改变文件名称或文件格式，另存文件对话框将出现。从 "储存文件类型" 清单中，选取适合之文件类型，有 TIFF (TIF)、Bitmap (BMP)、PCX (PCX)、Photoshop3.0.5 (PSD)、或 JPEG (JPG)。在您选定文件类型之后，您必须在 "目录" 栏中选择路径与目录，再于文件名称栏中键入文件名。按下 "确定" 键，以确认您的选择并关闭对话框。按"取消"不产生任何变化并关闭对话框。

JPEG 压缩

如果您选的是 JPEG，就必须选取图像压缩品质。如果您选的设定是"好"与"优"之间，得出图像品质将极佳， 但文件压缩之程度就不如选取"尚可"与"好"之间。

建立扫描程序

1. 按一下"新增选框工具"然后拖曳，新的选框就会在您移动鼠标时，出现在预扫界面中。或者，您也可以用另一种方式∶在选框功能表中选取"新增"，新增选框会自动出现在工作清单中。
2. 您执行单次多张扫描工作时，若从"选框"功能表中选"复制"，将会进入工作清单对话框。
3. 按一下"选框"工具之后，于预扫图像上的新选框范围内点一下，表示您所调整的 Color 2000 设定控制将应用于此点选之框中区域。

注意: 新增选框之后，您可以借由选框工具调整选框位置。在新框范围内任一处拖曳光标，即可移动其位置。

4. 选取所有扫描控制项目，并为选取之扫描范围设定。

依照您的需要，在扫描工作清单中相对应之图标下确认、删除、改变等命令。

5. 每次新增一个扫描区域时，工作清单拦中就出现一个图标，同时亦提供新的图像信息报告。如果您想检视 工作清单中的任何图像信息，请先选定工作清单中相对应之扫描工作之后，再按下"信息"键。

注意:选定清单中的任何图像，再选"更名"键，您就可以随意改变清单中的图像名称。选取"删除"键，则可将 工作从清单中除去。

6. 按下 "扫描" 键即开始执行程序。

如果您对扫描程序满意，选择"扫描"键以启动执行命令。在程序完成后，扫描仪停止工作，而工作清单将显 示"完成"状态，Color 2000 将等待下一个命令动作。

设定图像输出尺寸

要自动增加或减小一个扫描图像，请使用缩放比例设定。您所选定的缩放比例值范围视您的图像类型而定，它将影响扫描输出结果。宽度与长度可以分开个别输入，只要以光标按一下"连结"图标就可以改变。分成两半的"连结"图案，表示可以单 独输入长度与宽度。或者您可直接调整预扫界面中的选框，它的预设值与预设选框大小是一样的。 改变长度与宽度之方法∶

1. 输入您所想要的长度与宽度值。
2. 测量单位可转变为英寸、公分、公厘、图素、picas、或原图像的百分比例。从"单位"的下拉清单中选 取适用单位。 若要避免在改变高度长度时比例改变，请以鼠标按一下处在测量单位的对话框中靠右侧的连结图标。如 果链子是完整的，您就只要输入长或宽其中之一个数值，另一个数值会比照您键入之数值自动改变成 与其同比例数字。锁定水平与垂直比例以确保选框保持原比例。
3. 注意: 输出图像文件大小与长宽有倍数关系。所以，如果长宽增加一倍则文件变成原来的四倍。
4. 如果您并未输入任何数值，预设值是目前的选框尺寸，这些数值在选框改变大小时亦随之变化；反 之，若您已键入数值，则即使重新划定选框大小，数值亦不会改变。
5. 图像尺寸设定的最大值, 视软件决定您所要储存的图像大小, 以及扫描仪软件与硬件之功能。
6. 如果您着重外形与大小，请在设定选框之前先设定输出尺寸。否则，就请先设定选框之后再调整选框尺寸。

应用校样窗 - 图像校样

在按"扫描"键启动扫描图像之前，您或许会想在储存入计算机记忆之前，确定是否图像设定正是您所想要的 结果。Color 2000 提供您一个校对窗，借此可以检视扫描图像、修改设定，而省去您每调整一次设定就重新执行一次扫描的 耗时工作。

按 "校对" 键可打开"校对界面"。在此界面中的图像分辨率与计算机显示器是相同的，也就是大约 75dpi。所以，预扫描图像的分辨率，与真正扫描得出的图像有些微不同。除了分辨率的差异之外，校对窗中之图像在其它方面仍属精确。

如果您对校对界面中的图像满意，按"储存"键，可将图像储存。或者按"关闭"键，可关闭对话框。

注意:

1. 如果您按"储存"键将图像储存，图像分辨率将比相同图像以"扫描"键扫描得出的分辨率低。如果您的扫 瞄图像需要较高分辨率，您就必须关闭"校对界面"，之后按"扫描"键。
2. 校对图像尽仅用以作为屏幕显示，图像分辨率只有 75dpi。

此外，在"校对界面"中您可以打开加强图像色彩特性对话框，调整扫描图像之色彩。只要按下"校对界面"右上角的键，加强图像色彩效果对话框就会显示在屏幕上。依照您的喜好调整"校对界面"中的色彩。

功能表项目

功能表一共有四个--设定、选框、信息、与图像，借此您可为扫描图像调整设定与色彩。同时它也提供您基本信息作为参考。想得知更进一步信息，请以鼠标按一下下列任何一项∶

设定

设定功能表中有载入、储存、回复预设值、 定义喜好设定等。

图像

图像功能表可以设定处理图像选项，它与扫描仪控制界面的选项相同。

选框

选框功能表可以新增、删除、复制、与更名扫描工作。

信息

信息功能表显示扫描仪与软件信息。

设定

设定功能表中有载入、储存、回复预设值、定义喜好设定等。

载入设定:载入已储存之设定

储存设定:储存目前设定

另存设定:以选定之文件名储存目前设定

预设值:回复为预设值

存为预设值:储存目前设定为预设值

重新设定:回复为原厂预设值

显示器 Gamma:控制显示器 gamma 值

扫描仪设定:主导扫描仪连接测试(仅适用于 Windows 使用者)

预扫尺寸:设定尺寸预扫扫描范围

单位:选取测量单位

喜好设定: 设定 Color 2000 喜好值

镜头控制:选取高低倍率镜头扫描(适用特殊扫描仪机型)

灯光强度控制:设定扫描仪灯光强弱(适用特殊扫描仪机型)

自动对焦 : 调整负片及透明片的焦距(适用特殊扫描仪机型) 载入设定

载入设定选项可让您将之前储存的扫描设定重新载入。载入设定对话框一共有两个选项，位于对 话框的右侧，以确认方块形式表示。

取代∶以在载入设定对话框中界定的工作，取代目前列在多次多张扫描工作清单上的扫描工作。

增加∶从载入设定对话框中增加扫描工作。

载入之前储存设定的方式∶

1. 从设定功能表中选取"载入设定"，对话框将出现供您选择文件。
2. 从文件清单中选取您想要的文件。
3. 按"确定"，回到 Color 2000 界面且载入设定。
4. 按"取消"键，放弃您的选择。

储存设定

如果您已载入之前储存过的文件，而您在扫描过程中改变那些设定，请使用设定功能表中的"储存设定"选项，将改变过的设定储存。

1. 请先调整符合您需要的设定。
2. 从设定功能表中选取储存设定功能。

设定会随着您的改变而更新。

另存设定

在这个选项之下，您可以将改变过的目前扫描设定以另外一个新文件名储存。 "另存设定"对话框为单次多张与多次多张扫描模式提供选项，以确认方块形式表示，位于对话框的右侧。

目前工作文件∶仅储存目前选定工作文件。

所有工作文件∶以扫描仪控制界面中的目前设定，储存在多次多张扫描工作清单对话框中所有扫描工作。

若您未从"载入设定"选项中选取任何设定文件，您就必须以新文件名储存目前设定。请参阅"另存设定"选项说明。

以新文件名储存设定之方式∶

1. 调整、改变目前的设定。
2. 从设定功能表中选取 "另存设定" 项目，对话框即出现。
3. 在文件名栏为设定键入新文件名，或从文件名清单中选取任一文件名。
4. 选择合适目录。
5. 选 "确定" 键，完成存文件。
6. 选 "取消" 键，关闭对话框。

预设值

选择本项可自动将设定回复为预设值。

方式如下∶

1. 在设定功能表中选"预设值"项目。
2. 将自动载入"预设值" ，取代您所作的任何改变。

建议您在选取预设值项目之前，先将设定储存。

存为预设值

选"存为预设值"可以将目前设定创造成一个使用者自行设定的预设值。

重新设定

欲将 Color 2000 设定重新回复为出厂预设值，请选本项目。

显示器 Gamma

显示器 Gamma 色彩校正让您可以选择性地调整显示器中间调色彩部分的亮度，这样一来它就能更接近图像色彩原貌。

显示器 Gamma 色彩校正功能乃提供显示器因年份久远, 或不同公司制造有不同色彩特性问题而作校正。在使用过程中应定期调整, 以确保色彩之正确度。 本选项让您选择性地调整显示器中间调色彩部分的亮度，这样一来它就能更接近图像色彩原貌。这个程 序是重要的, 因为每台显示器的色彩显示皆有其个别差异。

1. 打开设定功能表选取 "显示器 Gamma", 则对话框出现。
2. 如果您选定 "保持红、绿、蓝 Gamma 值相同" 确认方块(预设值), 这样一来, 您的调整是针对三个色频作 调整。
3. 如果您未选定 "保持红、绿、蓝 Gamma 值相同" 确认方块, 则可单独调整每一个色频。
4. 左右移动调整轴, 最好尽可能让灰阶色条之色彩达到一致, 此时, 显示器 Gamma 调整方告完成。

调整灰阶 Gamma

校正灰阶 Gamma 的最好方式, 是将灰阶调整轴的色块差异调整至最小程度, 也就是调到成色彩均匀一致时即 完成, 按下 "确定" 以确认灰阶显示器 Gamma 完成调整。

您也可以试验个别色彩的 Gamma 值改变。以鼠标按一下"预设值"键, 以回复至预设显示器 Gamma 设定。按"取消"键, 不作任何变化并关闭对话框。

设定扫描仪 (Windows 使用者)

本选项重新设定驱动程序地址与 DIP 切换设定。

在您每次启动 Color 2000 之前, 会有一个测试扫描仪是否已连线且准备妥当的程序, 如果连线发生任何问题, 扫描仪设定对话框将自动出现, 此时, 您必须检查扫描仪电源与 SCSI 电缆之连线。

如果是使用没有 DIP 切换设定的 SCSI 卡, Color 2000 会自动寻找可用的输入/输出地址。如果扫描仪设定对话框在您第一次启动 Color 2000 时出现, 可能问题出在 Color 2000 无法找到可用的输入/ 输出地址。预设地址是 "自动", 地址列于 I/O 地址清单框中。如果您发现还是有问题, 检查安装在您的计算机上的其它介面卡的 I/O 地址设定。

如果使用有 DIP 切换的 SCSI 卡, 而 扫描仪设定对话框出现, 表示 Color 2000 内部 I/O 地址纪录与 SCSI 卡上的 DIP 切换设定不同。

正确地址输入方式可以从 I/O 地址下拉清单中选取, 或者使用鼠标键在 DIP 切换设定处调整, 将其调整成与 SCSI 卡上的 DIP 切换设定相同。

如果您在安装 SCSI 卡之前就已经改变 DIP 切换, 然而却忘记了设定值, 您可以在 扫描仪设定中尝试 每一个可能的 I/O 地址设定, 直到正确为止, 因为只有如此才能启动 Color 2000。

预扫尺寸

让您设定最大扫描区域, 选取此项之后会出现一个次功能表, 请您选取适用尺寸。

单位

从单位次功能表中选取适用测量单位, 包括 : 英寸, 公分, 公厘, 图素, pica, 与 point.

喜好设定

本选项让您设定一些预扫描条件, 这个命令出现的对话框中有两部分∶一般与扫描品质。

在对话框中, 可改变下列项目 :

一般

保存预扫图像 - 如果您选取这个项目, 最后一次所作的预扫图像会在下一次启动 Color 2000 时, 再显示出来。

保存目前设定 - 选取这个项目表示, 您对最后一次扫描所作的设定与控制, 将在下一次启动 Color 2000 时载入应用。若否, 则将应用出厂预设值。 (您可随时选按设定功能表中的 "重新设定" 以回复出厂预设值。)

启动诀窍盒 - 选取此项目可启动诀窍盒说明。把光标移至任何一个控制项, 再按鼠标右键, 一串针对该光标所指之功能说明文字便出现。如未选定此项目, 则诀窍盒无法启动。

扫描品质

品质扫描 - 选取品质扫描以提供精确扫描仪校正, 然其所费时间亦较长。

快速扫描 - 选取快速扫描提供您省时选项, 尤其如果您有兴趣实验您的扫描仪, 可选本选项。

镜头控制 - 适用特定扫描仪机型

本选项控制扫描仪之镜头, 然仅于您安装有双镜头扫描仪时可选用。

在这个选项中, 您可为您的扫描图像选取高低倍率镜头设定。预设值适用一般状况, 在这个设定中, 扫描仪将视选框中图像而定, 自动切换高低倍率镜头以获取最佳扫描结果。

高倍率镜头: 允许最大分辨率
低倍率镜头: 允许最大扫描范围

灯光强度 - 适用特定扫描仪机型

在对话框中选取 "自动灯光强度控制", 扫描仪将自动调整, 而且它能符合绝大部分扫描需求。选定自动控制, 其它选项便无法选取。

调整轴让您自行调整灯光强度。 -100 代表最弱, +100 最强。

按 "取消" 键, 关闭对话框且不作任何改变。按 "确定" 键, 将设定应用并关闭对话框。

自动对焦 - 适用特定扫描仪机型

此一设定将放置在扫描仪的光学玻璃上的物件的焦距对好以利扫描。它可确保影像扫描对焦的正确性。

使用此一功能的方法为，自设定功能表选取 "自动对焦"，对话方块即出现 。有二种选项供您选择，选择 " 启动"选项，您将会花较多的时间以便扫描，若您选择 "关闭"选项，扫描仪在扫描影像时将不自动对焦影像 。

为使自动对焦功能运作正常，当您在扫描仪控制中选好设定後，请选 35厘米幻灯片匣/扫描匣 /负片扫描匣， 若您想用扫描匣来扫描底片或幻灯片时。否则请选择平台式反射稿/透射稿/负片选项。

选框功能表

新增

本选项与预扫界面中的新增选框工具功能相同。

1. 从选框功能表中选 "新增", 对话框出现。
2. 键入数值。
3. 完成之后按 "确定", 扫描工作清单将出现。
4. 按 "取消" 键, 取消新框设定。

删除

本选项删除预扫界面与工作清单中的扫描工作。

复制

本选项复制选框且将其置于工作清单对话框中。

更名

本选项改变工作清单中的名称。

图像功能表

设定 Color 2000 基本图像控制的方式有两种 :

在控制界面内操作

选取图像功能表命令

以鼠标按一下下列各项, 获取各项目之功能说明。 扫描模式

扫描原稿

分辨率

滤镜

去网点

扫描模式

本选项界定扫描图像之模式。 Color 2000 提供您下列选项 :

全彩 RGB

扫描仪在扫描图像中的每个图素点捕捉 24 位元 (或 30/36/42 位元) 色彩信息。因此, 产生之色彩超过一千 六百万个。 这个图像类型应用色彩原理与计算机及电视机显示器之色彩构成原理相同。 RGB 代表红 - 绿 - 蓝, 亦即增色系统三原色; 原理乃以不同之色调光谱相混合而得出各种不同之颜色, 例如: 以相同份量完全饱 和的红绿蓝三色光谱相结合产生白色光谱。储存 24 位元彩色图像将需要相当可观的 磁盘空间。例如, 一 个 A4 尺寸 300 dpi 全彩图像可能需要 24 百万位元组 (MB) 的储存空间。

256 灰阶

以 8 位元灰阶扫描, 将显示出 256 灰阶层。如果输出图像不要求一定是彩色模式, 然而却需要高度图像细节, 此时, 灰阶图像是您的最佳选择。储存灰阶图像所需求的磁盘空间大约仅为彩色图像的 1/3。

256 灰阶在每个图素中, 提供黑白色调与其中灰色阶层的准确表现, 它提供 256 个灰色层次, 以数值 255 代表白色, 数值 0 则代表黑色, 数值 1~254 则为不同层次之灰阶层。

256 是 2 的 8 次方, 所以每个图素需要 8 位元的信息, 始能表现出 256 个不同阶层。所以同样参数设定的灰阶图像比单位元黑白或半色调图像的文件还要大 8 倍。然而, 它却也比彩色图像小。

黑白

以单位元扫描之图像只能表现黑与白两色。适用于文字文件或素描图画。就因为一个图素只要一位元, 所以储存这个图像模式只要灰阶图像的 1/8 磁盘空间。

256 色

选择本项目可将图像转换成 256 彩色图像模式。

RGB 彩色图像于每个图素点捕捉 24 位元色彩信息, 亦即每个图素需要 24 位元来储存色彩信息, 所以它需要较多的记忆与储存空间。然而您可以选取本选项以 16 位元, 8 位元与 4 位元来表现色彩, 以缩小文件, 节省磁盘空间。

信息功能表

扫描仪信息

显示扫描仪信息。

显示/隐藏尺规

显示或隐藏尺规。

关于

显示版本信息。

旋转选框

这个功能键让您旋转扫描之选框, 以补救因放放在扫描仪上的原始图像歪斜所产生之缺失。

选取这个工具之后, 将光标移至预扫窗中的选框边缘, 按住鼠标键不放, 调整其角度直到图像端正后, 再放掉鼠标键。

注意: 以光标按两下这个工具, 则图像回复原状。