首页概述进阶控制加强图像色彩特性

如何…术语

基本控制

手动控制是 Color 2000 最基本的控制设定, 提供您扫描图像所需的一切控制。以下就是 基本控制的详细描述: | 按下您想获取更多信息的部分. 放置扫描原稿 预扫键 使用选框工具与缩放工具 什么是扫描模式 什么是扫描原稿 分辨率 滤镜 去除网点 扫描图像 新增选框工具 手形工具

放置扫描原稿

原稿放置对扫描图像的一般品质来说

, 并非一个重要因素。然而, 正确的放置方式却可增加扫描与图像处理速度。要适当地将图像放置于扫描仪玻璃上, 请依照如下所述执行:

1. 打开扫描仪上盖。
2. 将扫描图像正面朝下置于扫描仪玻璃上

, 请参考扫描仪所附文件, 以正确放置扫描原稿。
- 盖上扫描仪上盖。

打开计算机与扫描仪电源

, 在扫描仪电源与准备指示灯亮起, 您就可以准备扫描。

如果您想扫描透射片

, 最好使用扫描夹有助于您扫描。请参考 如何使用幻灯片夹与扫描夹?

预扫键

在正式扫描图像之前

, 最好能取得一个扫描原稿的预扫图像。基本扫描就包含了从 Color 2000 界面取得图像, 调整一些扫描设定, 按"预扫" 键, 以取得您想包含于最终扫描的图像范围, 框选扫描区域等。按下"预扫" 键后, 在预扫窗中会出现低分辨率预扫图像。如果您想改变图像分辨率, 请按位于左下角的按键, 调整预扫图像解析?度的对话框将出现。请注意, 在此处所调整的分辨率仅为显示预扫扫描而设。再者, 若更进一步按"扫描" 键之后, 图像分辨率将成为控制界面中分辨率栏的设定。

注意

: 按"预扫"键之前, 您可改变图像设定与调整预扫尺寸, 以加快扫描处理过程, 与精准得出最终扫描结果。

重新设定预扫尺寸之方法

:

借着按着并拉住预扫区域的水平与垂直边线

, 您可以调整图像的预扫尺寸。

使用选框工具与缩放工具

借由选框工具

, 您可定义包含最终扫描图像的边界线。

缩放工具是让您在预扫窗中放大或缩小图像的工具

; 放大(以"+" 号标志表示) 将图像变大, 让您更清楚地看到 并处理图像细节。缩小 (以"-" 号标志表示) 将图像变小, 如果您想检视整体图像时可应用之。

如果扫描图像非常小

, 您可以使用缩放工具, 将图像放大之后, 再使用选框工具以选定您想扫描的范围, 它将增加扫描准确度。

使用选框工具

1. 用鼠标按一下选框工具图标。
2. 把光标移至预扫区域

, 选框就定位之后, 放开鼠标键。
- 调整选框尺寸或形状
, 将光标置于选框之边线上, 按住鼠标后将其拉开至您想移动之方向即可。
- 想在不改变选框的尺寸与形状的情况下移动选框
, 将光标移至选框范围内后, 再移动到您想要的位置。
- 要创造一个全新的选框
, 按住光标在原选框之外的范围向右下方向拉开, 即出现新选框, 同时原选框消失。

请参阅: 新增选框工具 与 手形工具

使用缩放工具

- 以鼠标按一下缩放工具图标。
- 把光标置于预扫区域, 光标在预扫区域内将变成放大镜形状。
- 将光标放在预扫区域按鼠标左键即可单倍放大图像, 每按一下皆放大100%, 最大倍数为原图像之800%。
- 另一种方式为: 选取缩放工具之后, 将光标移至您想放大的地方, 按住鼠标键往右下方下拉开即可。
- 使用卷动轴, 检视预扫图像隐藏之部分。
- 缩小图像: 对Macintosh 使用者而言, 把放大镜图标置于要缩小范围的中央部分, 按住键盘上的Option键, 并按鼠标键。Windows使用者: 把光标至于预扫范围中, 按鼠标右键(或SHIFT 加鼠标左键)。
- 快速按两下鼠标就可以使图像回复原始尺寸 (100%).

什么是扫描模式

扫描模式界定图像以何种模式扫描。

Color 2000 提供您下列模式: 全彩 RGB, 256灰阶, 黑白与 256 色。

请参阅

: 扫描模式

什么是扫描原稿

它直接传达扫描仪原稿以何种类型扫描的信息

, 总共有以下几种类型:

平台式

(反射稿)
扫描纸类等不透明图像。例如: 相片, 广告纸, 报纸, 杂志等。

透射稿适配器

(透射稿)
扫描透设式图像原稿(此选项仅于安装透射稿适配器时可用)。适用于光线可透过的图像, 如幻灯片, 正片等。

透射稿适配器

(负片)
专为扫描负片而设计。在光装有透射稿适配器且电源已打开的情况下, 请选择此选项来扫描相片之底片,即负片。

另有五个负片额外选项供您作选择

, 然仅有特定扫描仪类型方可使用, 请选择与您的扫描底片相符的厂牌名称。如果您的扫描仪不属于这种类型, 将自动使用预设值扫描。

35

厘米幻灯片夹
如果您选择本选项, 您必须使用幻灯片夹扫描, 即使只用了一个夹子。另外, Color 2000 自动启动多张扫瞄模式。 扫描夹之设计乃用于固定多张 35 厘米幻灯片, Color 2000 会自动侦测幻灯片之位置与方向。

扫描夹

如果想扫描透射原稿 (非 35 厘米幻灯片), 您必须使用扫描夹来固定住。扫描夹之设计乃用来固定一般透设稿, Color 2000 会自动侦测幻灯片之位置与方向。请参考如何使用幻灯片夹与扫描夹?

选取分辨率

分辨率表示图像每英寸的图素数量

, 或半色调图像中每英寸点数(dpi)或线数(lpi)之值。 分辨率设定决定扫描仪 在扫描结果图像中所捕捉的色彩信息数量。分辨率愈高, 图像愈精致, 然而图像文件也愈大。 我们可以很明显地得知, 增加分辨率将相对地增加图像信息与文件大小。

200 DPI | 50 DPI

您可以依据您所使用的扫描仪

, 选取次功能表中所列的分辨率, 或在"自定义"分辨率选项中界定自己所想 要的分辨率, "自定义"扫描分辨率对话框将出现。请注意 :在 "自定义" 分辨率下方有几个设定。 Color 2000 允许您自行设定三个分辨率设定, 键入您所需要的分辨率(dpi)后按 "确定"。 这三个设定就出现在解析 度下拉功能表"自定义"之下方, 如此, 您就可以随时选择您所需要的设定。

滤镜

滤镜功能在

高对比图像 特别好用。改变图像轮廓或周边的图素值可使图像变得清晰或更柔和。 从图像 功能表中选"滤镜", 次功能表出现。

无作用

这是滤镜预设值选项。在这个情况下意谓无任何滤镜功能。

清晰(更清晰)

强调图像轮廓。这个选项增加相邻图素对比

, 增加图像轮廓效果。通常, 使用在您想强调色域间之差异情况下使用。

柔和(更柔和)

使图像变得柔和。它可以缓和相邻图素间色相之强烈对比。

加强轮廓

加强轮廓滤镜侦测轮廓形状与色彩边线之后以类似画底线方式强调之。打开加强轮廓效果对话框

, 可依照您的要求选定三种加强轮廓强度: 低度, 中度, 高度, 或以百分比 (1% 到 200%)定义。

去除网点

去网点是把图像中因半色调制程中所产生的网状图案去除的功能。

半色调处理方式产生的图像使印刷出版品产生之方式为

: 以相同图案与大小的小点上色或留白来表现图像轮廓与色彩, 连续不间断的不同阶层的点于是构成了图像, 再加上人类的视觉特性, 所看到的图像便非如真实图像般粗糙。所以, 在报纸上所看到的图像较为粗糙, 我们可以很清楚的看到这些网状图案; 而在杂志上所看到的图案则不若前者一般, 它的网状图案校不容易 为人之肉眼所察觉。

如果您的扫描图像是这类型制程制造出来的图像

, 扫描结果之图像亦会出现这些网点图案, 此时, 您就可以使用本选项, 把这些图案减少至最低程度。

在预设选项

"无作用" 之外, 还有四个选项供您选择:

无作用

没有去网点作用。

精美印刷

去除精美印刷品上的细微网点

, 例如型录。

杂志

去除杂志上的细小网点。

报纸

去除报纸上清楚可见的粗糙网点。

自定义

使用者可以每英寸线数

(lpi)为单位界定去网点数值。

原图像 | 去网点后

扫描图像

只要按

"扫描"键, 就可以取得预扫窗中的扫描图像, "扫描" 命令将执行预扫窗中框选起来的区域。 扫描图像将被传送至应用程序且显示在显示器上。

如果您想要储存扫描图像

, 可以使用适当的软件命令与图像文件格式。请参考应用程序所附说明, 来完成这些 步骤。此外, 如果您想直接扫描为文件, 按 "校样" 键后再储存文件。或者, 不要经由任何应用程序来启动 Color 2000, 直接在 Color 2000 程序组中以鼠标按两下 Color 2000 图标, 在这种情况下, 只要您按 "扫描" 键, 图像就自 动储存。

新增选框工具

使用新增选框工具在预扫界面中增加扫描区域

, 特别用于多次多张与单次多张扫描。

增加新选框并不会把原本就已存在的扫描框删除

, 新的选框将出现在扫描工作清单中。新增选框步骤如下:

1. 按一下预扫视

'窗中新增选框工具图标。
- 把光标置于您想新增选框的区域。
- 按住鼠标键
, 在原选框区域之外再划出另一个符合您要求的扫描区域。
- 重复上述步骤
, 即可创造更多选框。

手形工具

手形工具让您移动图像

, 以检视图像隐藏之范围。

使用手形工具方法如下

:

1. 以鼠标按一下手形图标

, 光标在预扫界面范围会变成手的形状。
- 将光标置于图像上
, 按住鼠标键, 手形图标像是捉住图像般地, 此时, 您就可以任意移动图像了。