感谢你使用Jolimark serial针式打印机KY-540K。有关该款机型的驱程安装方法将在下面详细介绍，
如果你还有什么疑问，请登录我们的网站查看或直接与我们联系。


驱动安装盘的内容
**********************************
本驱动程序安装盘包括Jolimark KY-540K打印机Windows 98/ME、WindowsNT4.0，
Windows2000/XP等操作系统的驱动程序，分别对应如下：

驱动程序目录                适用操作系统
WIN 98_ME                   WINDOWS 98/ME
winnt	                    Windows NT4.0
WIN 2000_xp                 WINDOWS 2000/XP


SETUP格式的驱程安装（在WIN2000/WINXP系统下的安装）
**********************************
1、点击进入与你的电脑操作系统相匹配的驱动程序文件夹（WIN2000\WINXP等）；

2、双击“SETUP.EXE”图标，进入自动安装界面；

3、在“选择端口”框中，选择打印机打印输出端口（默认LPT1端口）；
在“选择打印机驱动程序”框中，左击选中你所购买的打印机型号；

4、完成上述操作后，你可以按照界面左下角提示框中的提示操作，点击“开始安装”按钮，
弹出安装打印机对话框，左击“是”按钮，自动开始安装，安装成功后会弹出安装结果对话框，点击“确定”按钮；

5、安装成功后，左击界面右下角的“退出安装”按钮，驱程安装完毕！


添加打印机方式的驱程安装（在WIN98/WINNT系统下的安装）
**********************************
1、单击“开始”—“设置”—“打印机”；

2、双击“添加打印机”，单击“下一步”，接着，请仔细阅读选择指示，
例如：选择了本地打印机，然后，请单击“下一步”；

3、仔细阅读选择指示后，单击“从软盘安装”，再根据上表说明选择您的打印机操作环境，
例如在WINDOWS98下使用，请选择以下路径：Win98,单击“确定”后，出现的文件名是：KY540K.inf，
然后单击“确定”。

4、出现窗口“从磁盘安装”，确认选择路径正确后，单击“确定”，进入窗口“添加打印机向导”，
请确认打印机名称是否正确,如果正确，请单击“下一步”；如果不正确，请重新由安装说明1开始重新安装。

5、进入窗口“添加打印机向导”，选择可用的端口，例如选择了：LPT1:打印机端口，单击“下一步”，
将显示打印机名。 再根据提示，选择为默认打印机：“是”，单击“下一步”，选择“是- 建议打印”，
如果打印正确，单击“完成”。至此，就成功完成了打印机驱动程序的安装。
（本打印机驱动程序的Windows 2000版在安装过程中系统可能会提示找不到驱动程序的数字签名，
并询问是否继续安装，这时请选“确定”，忽略该签名。这并不影响驱动程序的正确安装。
此外本打印机驱动程序的Windows NT版在安装过程中，
可能要求安装者确认动态连接库KY540K.dll的存放路径，
此时只要单击浏览,在I386目录下选中KY540K.dll后确定即可。
或者把驱动程序拷贝到硬盘进行安装,这样程序将会忽略确认文件这个步骤。）


有关驱程补充说明
**********************************
1、当打印机页面设置的预定义页面没有你所需要的设置时，你在设置自定义的非标准页长，
推荐使用“公制”（厘米、毫米等）为单位来定义，以确保打印走纸更精确；

2、在安装新驱程以前，请确保旧有驱程已被删除,以免安装出错！




