该驱动由haris提供：
最早修改了usbVM303.sys,用于2000,xp下的该文件版本是3.6.705.17;用于WIN98/ME环境下的该文件版本是3.6.703.19
修改的目的是增加了对MT9V111 130万的支持

后面的修改是对新的BIGDOGD的支持。在新的BIGDOG中确定了新的寻找注册表的路径，解决了不能快拍的问题。驱动安装后需要重新启动电脑方可以快拍。

人脸追踪驱动的实现必需要满足的条件：
             1.  301plh+mi360的方案
             2.  画面大小320*240以下，包括320*240
             3.  满足了1，2两个条件后，在人脸追踪菜单中打开云台模拟即可。

Better
============================================
2006/08/22
Kinstone反映电脑两次重启造成白屏的问题。重新插拔才正常。

============================================
2006/08/31
haris/better:再次更新-拍照问题
usbVM303.sys,用于2000,xp下的该文件版本是3.6.831.17;用于WIN98/ME环境下的该文件版本是3.6.831.17;可以通过文件属性进行区别。
=============================================
2006/10/25
更新solution切换特效丢失的问题。
sys ver:3.6.(10)25.17 ,98 sys版本号一样，但文件不一样.