SNMP

Visión general
  Esta página le permite modificar los parámetros de SNMP.
Modo SNMP de operación
  Se especifica el modo de operación de SNMP.
Ajustes del modo SNMP v1/v2c
  Si usa una versión de BRAdmin Professional anterior a la 2.80 o BRAdmin Light para Macintosh® anterior a la versión 1.10, tiene que comprobar este ajuste cuando acceda a la impresora.
Ajustes del modo SNMPv3
Nombre de usuario
  Configure el 'Nombre de usuario' para usar la comunicación SNMPv3.
Tipo de clave
  La clave sirve para la autenticación y el cifrado.
Contraseña
  16 caracteres ASCII.
Claves binarias
  Dígitos hexadecimales de 32 bytes.
Nombre de contexto
  Configure el 'Nombre de contexto' para usar la comunicación SNMPv3.