SNTP

概要
  SNTP機能の設定を行います。
SNTPサーバー設定の方法
  この項目がSTATICの場合は、ここに設定されるSNTPサーバーアドレス、ポートがそのままネットワークボードで使用されます。またAUTOならば、ネットワークボードは再起動や電源を再投入 された場合、それらの値をDHCPプロトコルで得ようとします。 また、DHCPプロトコルを使うためにはTCP/IP設定ページのIP設定の方法が AutoかDHCPに設定されている必要があります。
プライマリーSNTPサーバーアドレス
  プライマリーSNTPサーバーのホスト名またはIPアドレスを設定します。(例: sntp.example.net または 192.0.0.1)
  SNTPサーバーにDNS名を用いるのであれば、“sntp.example.net”のようにFQDN(完全修飾ドメイン名)で設定してください。
プライマリーSNTPサーバーポート
  プライマリーSNTPサーバーの接続先ポート番号を設定します。
セカンダリーSNTPサーバーアドレス
  プライマリーSNTPサーバーのバックアップとして使用される、セカンダリーSNTPサーバーのホスト名またはIPアドレスを設定します。
セカンダリーSNTPサーバーポート
  セカンダリーSNTPサーバーの接続先ポート番号を設定します。
同期間隔
  SNTP機能はこの時間間隔で自動的に同期を行います。
同期状態
  現在の同期状態を表示します。
  同期成功: 最後に行った同期が成功しました。
  同期失敗: 最後に行った同期が失敗しました。
  未取得: SNTPの設定が誤っているため、起動してから一度も同期が成功していないか、SNTP機能が無効になっています。
  同期中: SNTPサーバーと同期を行っています。同期が成功したか確認するために、しばらくしてから更新ボタンを押してください。
  注意：
  「同期中」の同期状態は最大で約2分続きます。「同期失敗」や「未取得」の場合、指定されたSNTPサーバーが見つかりません。SNTPサーバーが存在しないか、指定されたホストではSNTPをサポートしていません。SNTPサーバー名とポート番号を確認してください。