Certificaat installeren

Overzicht
  De printer installeert een certificaat dat door de certificeringsinstantie is verleend.
  Als u SSL/TLS-communicatie wilt gebruiken, moet het certificaat van de certificeringsinstantie worden geïnstalleerd op uw computer.
  LET OP :
  Wanneer de printer een nieuw certificaat maakt, wordt het oude verwijderd.
  Installeer het certificaat dat is verleend met de meest recente ondertekeningsaanvraag voor deze printer.
Het bestand specificeren
  Geef het X.509-certificaatbestand (pem-indeling) op.
  De printer kan bestanden van ongeveer 6 kilobyte aan.
  Alleen certificaten die zijn verleend op basis van de ondertekeningsaanvraag van deze afdrukserver kunnen worden geïnstalleerd.