无线 (企业)

概述
  本页面允许您使用IEEE 802.1x配置无线设置。
通信模式
  有2种类型的无线网络：基础架构模式和Ad-hoc
基础模式
  基础架构模式在网络中心有一个中央接入点，通常为一台无线路由器。Brother 设备就是通过这个中央接入点来接收所有打印作业的。
无线网络名称(SSID)
  SSID（服务集标识符）指定了使用的无线网络。
通道
  无线以太网网络使用信道。最多可以使用13个信道。但是，许多国家都对可用信道的数量有所限制。
验证方式和加密方式
  大部分无线网络使用某种安全设置。
  这些安全设置定义了验证（设备如何在网络中定义自己）和加密（设备在网络上发送时如何加密数据）。
  如果在配置无线设备时没有正确选定这些选项，将无法连接到无线网络。
  因此在配置这些选项时要小心谨慎。
  请参见以下信息以了解使用IEEE 802.1x时您的无线设备支持的验证和加密方法。
验证方式
  使用IEEE 802.1x时本设备支持以下方法：
LEAP
  Cisco® LEAP （轻度扩展验证协议） 是由 Cisco 系统有限公司开发的,它使用用户名和密码来进行验证。
EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS
  Cisco® EAP-FAST（扩展身份验证协议－通过安全隧道的灵活认证）/ PEAP（受保护的扩展身份验证协议）/EAP-TTLS（扩展身份验证协议－隧道传输层安全）使用用户ID和通行证．您可以使用CA证书来验证服务器证书．
EAP-TLS
  EAP-TLS（扩展身份验证协议－传输层安全）使用用户ID和客户端证书进行验证。您还可以通过使用CA证书验证SSL服务器证书。
内部验证方法
  您需要根据所选项目指定其中一种内部验证方法。
  本设备支持以下内部验证方法：
  - 无
  - MS-CHAPv2
  - GTC
  - MS-CHAP
  - CHAP
  - PAP
无
  MS-CHAPv2用于参数配置，而且也是一种对应第二阶段验证方法的EAP-FAST方法。
MS-CHAPv2
  MS-CHAPv2（Microsoft 质询握手身份验证协议 版本 2）是一种用于EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS的内部验证方法。
GTC
  GTC（通用令牌卡）是一种用于EAP-FAST/PEAP的内部验证方法。
MS-CHAP
  MS-CHAP（Microsoft 质询握手身份验证协议）是一种用于EAP-TTLS的内部验证方法。
CHAP
  CHAP（质询握手身份验证协议）是一种用于EAP-TTLS的内部验证方法。
PAP
  PAP（密码验证协议）是一种用于EAP-TTLS的内部验证方法。
加密方式
  加密是为了保护数据。本设备支持以下方法：
TKIP
  TKIP（临时密钥完整性协议）消除了由于恶意访问者使用手动分配的WEP密钥而引起安全性隐患的可能性。TKIP是自动生成的，而且要比WEP密钥长。
AES
  AES （高级加密标准）是由 Wi-Fi®权威认可的强大的加密标准。
CKIP
  这是Cisco 系统有限公司针对LEAP的初始密钥完整协议
用户ID
  输入用于IEEE 802.1x验证的用户ID。
密码
  输入用于IEEE 802.1x验证的密码。（使用EAP-TLS时，无需输入密码。）
客户端证书
  选择用于EAP-TLS验证的客户端证书。
  要选择客户端证书，需要事先在“配置证书”页面中进行设置。（使用除EAP-TLS外的某一验证方法时,您无需选择客户端证书）
服务器证书验证
  选择服务器证书验证方法。
  （使用LEAP时，无需选择验证方法。）
无验证
  受信任的服务器证书，无需验证。
CA证书
  服务器证书是经安装在设备上的CA证书认证并颁发的。要使用CA证书，需要事先在“配置证书”页面中进行设置。
CA证书+服务器ID
  验证服务器证书（由安装在设备上的CA证书认证并颁发）和公用名（服务器ID）。请注意，必须事先在“配置证书”页面上设置CA证书。
服务器ID
  输入用于服务器证书验证的服务器ID。
  服务器ID是服务器证书的公用名。
证书
  如果使用客户端证书或CA证书，需要事先在“证书”页面上设置CA证书。