| 인증 방법 및 암호화 모드
| 대부분의 무선 네트워크는 일부 보안 설정을 사용합니다. 이러한 보안 설정은 인증(장치 자신을 네트워크에 확인시키는 방법) 및 암호화(네트워크로 보낸 데이터가 암호화되는 방법)를 정의합니다. 무선 프린터/다기능 장치를 구성할 때 이러한 옵션을 올바르게 지정하지 않으면 무선 프린터/다기능 장치를 무선 네트워크에 연결할 수 없습니다. 따라서 이러한 옵션을 구성할 때 주의해야 합니다. 무선 프린터/다기능 장치가 지원하는 인증 및 암호화 방법을 보려면 아래 정보를 참조하십시오.
| 인증 방법
| 개방형 시스템 무선 장치는 인증 없이 네트워크에 액세스할 수 있습니다. 공유 키(인프라 모드만 해당) 암호가 미리 결정된 키는 무선 네트워크에 액세스하는 모든 장치에 의해 공유됩니다. WPA/WPA2-PSK 암호가 미리 결정된 키는 무선 네트워크에 액세스하는 모든 장치에 의해 공유됩니다. 이 인증 방법을 사용하면 강력한 암호화 방법을 사용하여 안전하게 통신할 수 있습니다. WPA/WPA2-PSK는 무선 인프라 네트워크에서만 사용할 수 있습니다. LEAP(일부 모델에서는 사용할 수 없음) Cisco® LEAP(Light Extensible Authentication Protocol)는 인증에 사용자 ID 및 암호를 사용합니다. EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS(일부 모델에서는 사용할 수 없음) Cisco® EAP-FAST(Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling)/PEAP(Protected Extensible Authentication Protocol)/EAP-TTLS(Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security)는 사용자 ID 및 암호를 사용합니다. EAP-TLS(일부 모델에서는 사용할 수 없음) EAP-TLS(Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security)는 인증에 사용자 ID 및 클라이언트 인증서를 사용합니다. CA 인증서를 사용하여 SSL 서버 인증서를 확인할 수도 있습니다.
| 내부 인증 방법(일부 모델에서는 사용할 수 없음)
| 선택한 인증 방법에 따라 내부 인증 방법 중 하나를 지정해야 합니다. NONE MS-CHAPv2는 프로비전에 사용되며 두 번째 단계 인증 방법에 해당하는 EAP-FAST에 대한 방법입니다. MS-CHAPv2 MS-CHAPv2(Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol version 2)는 EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS에 대한 내부 인증 방법입니다. GTC GTC(Generic Token Card)는 EAP-FAST/PEAP에 대한 내부 인증 방법입니다. MS-CHAP MS-CHAP(Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol)는 EAP-TTLS에 대한 내부 인증 방법입니다. CHAP CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol)는 EAP-TTLS에 대한 내부 인증 방법입니다. PAP PAP(Password Authentication Protocol)는 EAP-TTLS에 대한 내부 인증 방법입니다.
| 암호화 방법
| None 사용한 암호화 방법이 없습니다. WEP(Wired Equivalent Privacy) 데이터는 사용자가 선택한 보안 키와 함께 전송되고 수신됩니다. TKIP TKIP(Temporal Key Integrity Protocol)는 침입자가 수동으로 할당된 WEP 키의 사용으로 인한 보안상 취약점을 공격하기 위해 의존할 수 있는 예측 가능성을 제거합니다. TKIP 키는 자동으로 생성되고 WEP 키보다 깁니다. AES AES(Advanced Encryption Standard)는 Wi-Fi®가 인증된 강력한 암호화 표준입니다. CKIP Cisco Systems, Inc.의 LEAP에 대한 원래 키 무결성 프로토콜입니다.