TCP/IP (Wireless)

Panoramica
  Questa pagina consente di modificare i parametri TCP/IP.
  NOTA :
  Se si disattiva il protocollo IP (protocollo Internet), sarà impossibile configurare il server di stampa mediante il Web.
Indirizzo IP
Maschera di sottorete
  Immettere le impostazioni dell'indirizzo IP da assegnare al server di stampa (chiedere all'amministratore della rete quale indirizzo IP utilizzare).
Gateway
  Se si utilizza un gateway (router), immettere qui il relativo indirizzo (chiedere all'amministratore della rete quale indirizzo gateway utilizzare).
Metodo di avvio
  Se impostato su STATIC, i valori presenti nei campi dell'indirizzo IP, della subnet e del gateway vengono utilizzati dal server di stampa. In caso contrario, questo campo indica quale protocollo di rete verrà utilizzato per acquisire questi parametri all'accensione o al riavvio del server. Se si attiva il protocollo APIPA, il server di stampa utilizzerà un indirizzo IP generato da APIPA se non è disponibile un server DHCP o altro in grado di assegnare automaticamnte gli indirizzi IP.