Ethernet

Généralités
  Cette page vous permet de contrôler le mode de liaison Ethernet. L’option Auto permet au serveur d’impression de sélectionner automatiquement le mode de liaison. Si la connexion échoue avec l'option Auto, veuillez utiliser une configuration statique et sélectionner le mode de liaison statique 100BaseTX ou 10BaseT.
  REMARQUE : si vous configurez le mode de liaison statique de manière incorrecte, il est possible que vous ne puissiez pas communiquer avec le serveur d’impression.
Jumbo Frame (uniquement pour les modèles pris en charge)
  La technologie Jumbo Frame accélère la vitesse de communication en envoyant des paquets de données de plus grande taille. La technologie Jumbo Frame peut uniquement être utilisée en mode 1000BaseT.
  L’utilisation de la technologie Jumbo Frame nécessite que tous les périphériques tels que les ordinateurs PC (adaptateurs réseau/réseau local), les concentrateurs, les commutateurs et les routeurs du réseau prennent en charge la technologie Jumbo Frame. Si des périphériques du réseau/réseau local ne prennent pas en charge la technologie Jumbo Frame, il est possible que la communication réseau échoue.