Установить сертификат

Обзор
  Этот принтер устанавливает сертификат, поставленный ЦС (центром сертификации).
  Для использования связи SSL/TLS сертификат ЦС должен быть установлен на вашем компьютере.
  ПРИМЕЧАНИЕ .
  При создании принтером нового сертификата старый сертификат удаляется.
  Установка сертификата, поставленного посредством CSR (запроса на подпись сертификата).
Укажите файл
  Указание формата pem-файла сертификата X.509.
  Для этого принтера допускается файл размером примерно 6 килобайт.
  Можно установить только сертификат, выпущенный посредством CSR (запроса на подпись сертификата) этого принтера.