サービス

概要
  サービスリストから選択されたサービスに関し、各種パラメーターの設定／変更を行えます。
サービス名
  サービス名を設定します。通常この項目を変更する必要はありません。
サービスポート
  サービスに割り当てられる、物理ポート番号を指定してください。
プロトコル
  各チェックボックスは、それぞれのサービスに対して有効とする、ネットワークプロトコルを設定します。
フィルター
  このサービスに対する、フィルターを設定します。
  0 フィルターなし、データはそのまま通過します。
  1 テキストの置き換えを行います。［ＬＦ］コードは［ＣＲ］［ＬＦ］コードに置き換わります。
  2 アップルトークのジョブであることを示します。フィルターリングは、ハードウェアとオプション選択によって変わります。
  3 標準テキストをＰＳに変換します。
  4 ＰＳタグドバイナリーに変換します。
コントロール付加文字列
  プリントジョブの開始と終了を示す、データストリングを設定します。
RawTCPポート
  ０以外の場合、 このサービスに対して、指定されたＴＣＰポートを使用します。
双方向通信を有効にする
  チェックされている場合、そのサービスはプリンターからネットワークにデータを送出する事が出来ます。通常この項目を変更する必要はありません。