| 接続できる無線ネットワーク
| 複数の無線LANアクセスポイントがある環境では、このパソコンのディスプレイ上にいくつかの無線ネットワークが表示されます。接続するSSID（ネットワーク名）を選択して、[次へ]をクリックします。どの無線ネットワークを選択するべきか分からない場合は、システム管理者に問い合わせてください。 接続したい無線LANアクセスポイントが見つからない場合は、もう一度[更新]をクリックしてください。　それでも見つからない場合は下記を確認してください:
| 本機の電源が入っていることを確認する。 本機を無線LANアクセスポイントまたはパソコンに近づけてみる。 (本機の設定にUSBケーブルを使用しない場合）パソコンのファイアウォール機能を有効にしている場合は、無線ネットワークを発見できないことがあります。動作しているファイアウォール機能を一時的に無効にしてください。一時的にファイアウォール機能を無効にするときは、パソコンに対する悪意ある攻撃を防ぐため、インターネットからアクセスポイントを遮断することをおすすめします。ウィルス対策ソフトウェアにはファイアウォール機能を含んでいます。それらの機能も一時的に無効にしてください。 ウィルス対策ソフトウェアにはファイアウォール機能を含んでいます。それらの機能も一時的に無効にしてください。
| 無線LANアクセスポイントのSSIDを隠す設定（SSIDの隠蔽）にしている場合は、［詳細］をクリックして手動でSSID （ネットワーク名）を入力してください。 注意：無線LAN信号の強さは、本機と無線LANアクセスポイント間の電波の強さを意味しています。パソコンと無線LANアクセスポイント間の電波の強さではありません。