イーサネット

概要
  イーサネットの接続モードを制御することができます。Autoではプリントサーバーが接続モードを自動的に選択します。Autoで接続できない場合には、100BaseTXあるいは10BaseTでの固定設定を行ってください。
  注意：誤った接続モードで固定設定をした場合、プリントサーバーと通信できなくなることがあります。
ジャンボフレーム（対応モデルのみ）
  ジャンボフレームは、より大きなサイズでパケットデータを送ることにより、通信の高速化を可能にする技術です。　ジャンボフレームの設定は1000BaseT接続時のみ有効です。
  ジャンボフレームを使用するには、通信を行うコンピューター（LANアダプター）とネットワーク上の全てのスイッチングハブやルーターが、ジャンボフレームに対応している必要があります。対応していない機器がある場合には、通信ができなくなる可能性があります。