POP3/SMTP

Panoramica
  Questa pagina consente di modificare i parametri della stampa Internet.
Indirizzo server SMTP
  Questo campo visualizza il nome dell'HOST o l'indirizzo IP del mail server SMTP (outgoing E-mail Server) della rete. (Es. smtp.esempio.net - o - 192.0.0.1)
  Se si sta utilizzando il nome DNS dell'E-mail server SMTP occorre utilizzare FQDN (Fully Qualified Domain Name) ad esempio smtp.esempio.net.
Porta SMTP
  Specificare il numero della porta di destinazione del server SMTP al quale viene effettuata la connessione.
Metodo di autenticazione server SMTP
  Specificare il metodo di autenticazione per il server SMTP. Questo valore determina il tipo di metodo utilizzato per autenticare l'utente al server SMTP.
  Nessuno: non viene utilizzata alcuna autenticazione al server SMTP.
  SMTP-AUTH: viene utilizzato il metodo "SMTP-AUTH", ovvero l'autenticazione SMTP. Se si utilizza questo metodo, è necessario configurare correttamente i dettagli dell'account SMTP.
  POP prima di SMTP: viene utilizzato il metodo "POP prima di SMTP". Se si utilizza questo metodo, è necessario configurare correttamente le impostazioni dell'account POP3.
Nome account SMTP-AUTH
Password account SMTP-AUTH
  Specificare un nome e una password da convalidare con il server SMTP. Per non impostare alcuna password, digitare un singolo spazio.
SMTP su SSL/TLS
  Se occorre inviare e-mail utilizzando la comunicazione protetta SSL, configurare SMTP sull'impostazione SSL/TLS.
  None: la comunicazione SSL non verrà utilizzata.
  SSL: comunicazione protetta sulla rete mediante SSL.
  TLS: comunicazione protetta sulla rete mediante TLS.
Verificare il certificato server
  Selezionare la casella di controllo "Verificare il certificato server" per verificare il Server tramite il Certificato CA, che deve essere installato se si utilizza SSL o TLS.
Indirizzo e-mail della stampante
  Immettere l'indirizzo e-mail della stampante. Se l'indirizzo di un amministratore non è stato immesso correttamente, il messaggio di notifica verrà inviato alla stampante. Se non si imposta un indirizzo e-mail per la stampante, il messaggio di notifica non verrà inviato all'amministratore.
Indirizzo server POP3
  Questo campo determina il nome host o l'indirizzo IP del server POP3 (server di posta in arrivo). (Es. pop.esempio.net - o - 192.0.0.1)
  Se si sta utilizzando il nome DNS dell' E-mail server POP3 occorre utilizzare FQDN (Fully Qualified Domain Name) ad esempio pop.esempio.net.
Porta POP3
  Specificare il numero della porta di destinazione del server POP3 al quale viene effettuata la connessione.
Nome cassetta postale
Password cassetta postale
  Specificare un nome di mailbox e una password sul server POP3 dove richiamare i processi di stampa Internet. Per non impostare password, immettere uno spazio.
Usa APOP
  Specificare se si utilizza APOP per l'accesso al server POP3.
POP3 su SSL/TLS
  Se occorre ricevere e-mail utilizzando la comunicazione protetta SSL, configurare POP3 sull'impostazione SSL/TLS.
  None: la comunicazione SSL non verrà utilizzata.
  SSL: comunicazione protetta sulla rete mediante SSL.
  TLS: comunicazione protetta sulla rete mediante TLS.
Verificare il certificato server
  Selezionare la casella di controllo "Verificare il certificato server" per verificare il Server tramite il Certificato CA, che deve essere installato se si utilizza SSL o TLS.