TCP/IP Дополнительные параметры (Проводной)

Попыток загрузки
  Если задан метод, отличный от STATIC, это поле показывает, сколько раз протоколы, указанные в поле метода загрузки, пытаются получить новый адрес. Если после указанного количества попыток не удастся получить новый адрес, будет использоваться существующий адрес.
Параметры загрузки RARP
  Если методом загрузки является RARP (или АВТО, который включает в себя RARP), эти два флажка указывают, должен ли RARP (который дает только адрес) устанавливать маску подсети на основе этого адреса или шлюз по адресу хоста.
Тайм-аут TCP
  Если задание, отправляемое на печать по протоколу TCP, находится в состоянии бездействия (не отправляются никакие данные) в течение указанного периода времени, задание будет остановлено.
  С помощью значения "ноль" (0) можно выключить эту функцию, и задание никогда не превысит тайм-аут.
  Значение тайм-аута можно указать в минутах, выбрав соответствующую единицу измерения.
Метод сервера DNS
  Если сеть использует сервер DHCP для выделения устройств с IP-адресами, то сервер DHCP можно настроить на автоматическое выделение других IP-адресов, например, сервера DNS.
  *За помощью обратитесь к администратору сети.
  AUTO (по умолчанию) - Если сервер DHCP настроен на выделение IP-адресов DNS, то метод AUTO будет автоматически получать IP-адреса DNS от сервера DHCP.
  STATIC - Выберите этот метод, если нужно вручную ввести IP-адреса сервера DNS.
IP-адрес основного сервера DNS
  Если сеть настроена на использование сервера DNS, то в этом поле указывается IP-адрес основного сервера DNS.
IP-адрес альтернативного сервера DNS
  В этом поле указывается IP-адрес альтернативного сервера DNS. Он используется как резервный на случай недоступности основного сервера DNS. Если основной сервер DNS недоступен, сервер печати обращается к альтернативному серверу DNS.
Тайм-аут шлюза
  Это время, в течение которого сервер печати ожидает обнаружения сервера DNS/SMTP/POP, доступ к которому выполняется через шлюз (маршрутизатор). Если в течение этого времени сервер не обнаруживается, возникает ошибка "Тайм-аут".
  Это время нужно указать с учетом шлюза (маршрутизатора). Если используется маршрутизатор с доступом по телефонной линии, рекомендуем указать 60 секунд и более. (По умолчанию 5 секунд.)