| ネットワークキー設定
| 適切なネットワークキーを入力し、「次へ」をクリックしてください。ネットワークキーにはセキュリティ方式によってルールがあります。
| オープンシステム認証／共有キー認証(暗号方式はWEP) キーは64bitあるいは128bitです。ASCII文字か16進数で半角入力します。 64(40)bit ASCII: 半角５文字で入力します。例： "WSLAN" （大文字と小文字は区別されます） 64(40)bit 16進数: 10桁の16進数で半角入力します。例： "71f2234aba" 128(104)bit ASCII文字: 半角13文字で入力します。例： "Wirelesscomms" （大文字と小文字は区別されます） 128(104)bit 16進数: 26桁の16進数で半角入力します。例： "71f2234ab56cd709e5412aa2ba". WPA / WPA2-PSK (暗号方式はTKIPまたはAES) PSK(事前共有キー)を入力します。キーは8文字〜63文字のASCII文字です。