| 验证方法和加密模式
| 大多数无线网络都使用某种安全设置。这些安全设置定义了验证（设备如何在网络上验证自己）和加密方法（数据在网络上传送时如何加密）。如果您在配置您的无线打印机/多功能一体机时没有正确地指定这些选项，将无法连接到无线网络。因此在配置这些选项时请务必小心．请参阅以下信息以了解您的无线打印机／多功能一体机设备支持哪种验证和加密方法。
| 验证方法
| 开放系统 允许无线设备不需要任何验证就可访问网络 共享密钥（仅基础模式） 所有要访问无线网络的设备共享一个预先设定的密钥。 WPA/WPA2-PSK 访问无线网络的所有设备共享一个预先设定的密码组合。这个验证方法通过一个强大的加密方法可使您安全地通信。 WPA/WPA2-PSK 仅用于无线基础架构网络。 LEAP (不适用于某些型号) Cisco® LEAP （轻度扩展验证协议） 是由 Cisco 系统有限公司开发的,它使用用户名和密码来进行验证。 EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS (不适用于某些型号) Cisco® EAP-FAST（扩展身份验证协议－通过安全隧道的灵活认证）/ PEAP（受保护的扩展身份验证协议）/EAP-TTLS（扩展身份验证协议－隧道传输层安全）使用用户ID和通行证．您可以使用CA证书来验证服务器证书． EAP-TLS(不适用于某些型号) EAP-TLS（扩展身份验证协议－传输层安全）使用用户ID和客户端证书进行验证。您还可以通过使用CA证书验证SSL服务器证书。
| 内部验证方法(不适用于某些型号)
| 您需要根据所选项目指定其中一种内部验证方法。 无 MS-CHAPv2用于参数配置，而且也是一种对应第二阶段验证方法的EAP-FAST方法。 MS-CHAPv2 MS-CHAPv2（Microsoft 质询握手身份验证协议 版本 2）是一种用于EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS的内部验证方法。 GTC GTC（通用令牌卡）是一种用于EAP-FAST/PEAP的内部验证方法。 MS-CHAP MS-CHAP（Microsoft 质询握手身份验证协议）是一种用于EAP-TTLS的内部验证方法。 CHAP CHAP（质询握手身份验证协议）是一种用于EAP-TTLS的内部验证方法。 PAP PAP（密码验证协议）是一种用于EAP-TTLS的内部验证方法。
| 加密方法
| 无 未使用过加密方法 WEP (有线等效协议) 数据通过用户选择的一个安全密钥被传送和接收。 TKIP TKIP（临时密钥完整性协议）消除了由于恶意访问者使用手动分配的WEP密钥而引起安全性隐患的可能性。TKIP是自动生成的，而且要比WEP密钥长。 AES AES （高级加密标准）是由 Wi-Fi(R)权威认可的强大的加密标准。 CKIP 这是Cisco 系统有限公司针对LEAP的初始密钥完整协议。