SNMP

Panoramica
  Questa pagina consente di modificare i parametri del protocollo SNMP.
Modo di funzionamento SNMP
  Viene specificato il modo di funzionamento SNMP.
Impostazioni modo SNMP v1/v2c
  Se si utilizzano versioni di BRAdmin Professional precedenti alla 2.80 o BRAdmin Light per Macintosh® 1.10, è necessario controllare questa impostazione quando si accede alla stampante.
Impostazioni modo SNMPv3
Nome utente
  Impostare il 'nome utente' per l'uso della comunicazione SNMPv3.
Tipo chiave
  La chiave utilizzata per l'autenticazione e la crittografia.
Password
  16 caratteri ASCII.
Chiavi binarie
  Cifra esadecimale a 32 byte.
Nome contesto
  Impostare il 'nome contesto' per l'uso della comunicazione SNMPv3.