Crear certificado autofirmado

Visión general
  Este servidor de impresión emite su certificado y su clave secreta propios.
  Este certificado le facilita el uso de la comunicación SSL/TLS, sin necesidad de recurrir a una CA (Autoridad certificadora).
Nombre común
  Introducir un nombre común para el certificado(Obligatorio).
  El nombre común no puede tener más de 64 bytes de largo.
  Introducir un identificador (dirección IP, nombre de host o nombre de dominio) que se usará para acceder a esta impresora mediante la comunicación SSL/TLS.
  El nombre de host se muestra por defecto.
Fecha válida
  Introducir la fecha de validez.
Algoritmo de clave pública
  Seleccione la longitud de la clave pública.
  Se recomienda seleccionar el ajuste predeterminado porque es el que proporciona la máxima seguridad. Los otros ajustes de seguridad solamente se recomiendan si el dispositivo no es compatible con el nivel máximo de seguridad.
  RSA(2048 bits) : Longitud de la clave RSA 2048 bits (predeterminada)
  RSA(1024 bits) : Longitud de la clave RSA 1024 bits
Algoritmo implícito
  Seleccione el algoritmo implícito para la firma.
  Se recomienda seleccionar el ajuste predeterminado porque es el que proporciona la máxima seguridad. Los otros ajustes de seguridad solamente se recomiendan si el dispositivo no es compatible con el nivel máximo de seguridad.
  SHA256 : Algoritmo implícito SHA256 (predeterminado)
  SHA1 : Algoritmo implícito SHA1