IPv6 (Draadloos)

Overzicht
  Op deze pagina kunt u de parameters voor IPv6 wijzigen.
  Standaard is IPv6 uitgeschakeld. Klik op de optie "Activeren" om IPv6 in te schakelen.
IPv6-adres prioriteit geven
  Wanneer deze optie is geselecteerd, krijgen IPv6-adressen prioriteit over IPv4-adressen.
Statisch IPv6-adres
  Voer het IPv6-adres in dat aan de afdrukserver moet worden toegewezen.
Dit adres activeren
  Als u het handmatig ingevoerde IPv6-adres wilt gebruiken, moet u de optie "Dit adres activeren" selecteren.
IP-adres eerste DNS-server
IP-adres tweede DNS-server
  Geef het gewenste IP-adres van de primaire en optionele secundaire DNS-server op.
Lijst van IPv6-adressen
  De lijst van IPv6-adressen die aan deze machine zijn toegewezen.