Wireless (Firmenbereich)

Übersicht
  Auf dieser Seite können Sie die Wireless-Einstellungen unter Verwendung von IEEE 802.1x konfigurieren.
Kommunikationsmodus
  Es gibt zwei Arten von Wireless-Netzwerken: Infrastruktur-Netzwerke und Ad-hoc-Netzwerke
Infrastruktur
  Infrastruktur-Netzwerke haben einen zentralen Access Point, gewöhnlich einen Wireless-Router, als "Herz" des Netzwerkes. Über diesen zentralen Access Point erhält das Brother-Gerät alle Druckaufträge.
Wireless Netzwerkname (SSID)
  Der Name, der unter SSID (Service Set Identifier) eingegeben wird, gibt vor welches drahtlose Netzwerk verwendet werden soll.
Kanal
  Wireless Ethernet-Netzwerke nutzen Kanäle. Es können bis zu 13 Kanäle verwendet werden. In vielen Ländern ist die Anzahl der Kanäle jedoch eingeschränkt.
Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden
  Die meisten Wireless-Netzwerke verwenden Sicherheitseinstellungen.
  Diese Sicherheitsmaßnahmen definieren die Art der Authentifizierung (wie sich das Gerät im Netzwerk anmeldet) und Verschlüsselung (wie die Daten beim Versand im Netzwerk verschlüsselt werden).
  Wenn Sie diese Optionen bei der Konfiguration des Wireless PrintServers nicht korrekt vorgeben, kann er den Anschluss für den drahtlosen Netzwerkbetrieb nicht herstellen.
  Sie müssen also bei der Konfiguration dieser Optionen mit besonderer Sorgfalt vorgehen.
  Den Angaben unten können Sie entnehmen, welche Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden Ihr Wireless-Gerät unter Verwendung von IEEE 802.1x. unterstützt.
Authentifizierungsmethoden
  Dieses Gerät unterstützt folgende Methoden, die IEEE 802.1x verwenden:
LEAP
  Das Cisco® LEAP-Protokoll (Light Extensible Authentication Protocol) wurde von Cisco Systems Inc. entwickelt und nutzt zum Authentifizieren eine Benutzer-ID sowie ein Kennwort.
EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS
  Cisco® EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling) / PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) / EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) verwendet Benutzer-ID und Kennwort zur Authentifizierung. Sie können das Server-Zertifikat unter Verwendung des CA-Zertifikats verifizieren.
EAP-TLS
  EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) verwendet eine Benutzer-ID und ein Client-Zertifikat zur Authentifizierung.
  Sie können das SSL-Server-Zertifikat auch durch die Verwendung eines CA-Zertifikats verifizieren.
Innere Authentifizierungsmethoden
  Sie müssen eine der Methode zur inneren Authentifizierung entsprechend der gewählten Authentifizierungsmethode festlegen.
  Dieses Gerät unterstützt die folgenden Methoden zur inneren Authentifizierung:
  - KEINE
  - MS-CHAPv2
  - GTC
  - MS-CHAP
  - CHAP
  - PAP
KEINE
  EAP-FAST-Authentifizierung für CCXv3-Netzwerke. Verwendet keine innere Authentifizierungsmethode.
MS-CHAPv2
  MS-CHAPv2 (Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol version 2) ist eine interne Authentifizierungsmethode für EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS.
GTC
  GTC (Generic Token Card) ist eine interne Authentifizierungsmethode für EAP-FAST/PEAP.
MS-CHAP
  MS-CHAP (Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol) ist eine interne Authentifizierungsmethode für EAP-TTLS.
CHAP
  CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) ist eine interne Authentifizierungsmethode für EAP-TTLS.
PAP
  PAP (Password Authentication Protocol) ist eine interne Authentifizierungsmethode für EAP-TTLS.
Verschlüsselungsmethoden
  Um die Daten zu schützen, werden sie verschlüsselt. Dieses Gerät unterstützt die folgenden Methoden:
TKIP
  TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) beseitigt die Berechenbarkeit, die bei der Verwendung von manuell zugeordneten WEP-Schlüsseln entsteht und die Eindringlinge als Schwachstelle der Sicherheit auszunutzen könnten.
  TKIP-Schlüssel werden automatisch erzeugt und sind länger als WEP-Schlüssel und daher auch sicherer als normale WEP-Schlüssel.
AES
  AES (Advanced Encryption Standard) ist ein bestehender Wi-Fi®-Verschlüsselungsstandard.
CKIP
  Ist das originale CKIP-Protokoll (Cisco Key Integrity Protocol) für LEAP von Cisco Systems Inc.
Benutzer-ID
  Geben Sie die Benutzer-ID für die IEEE 802.1x-Authentifizierung ein.
Kennwort
  Geben Sie das Kennwort für die IEEE 802.1x-Authentifizierung ein. (Sie müssen kein Kennwort eingeben, wenn Sie EAP-TLS verwenden.)
Client-Zertifikat
  Wählen Sie das Client-Zertifikat für die EAP-TLS-Authentifizierung.
  Um das Client-Zertifikat zu wählen, muss es zuvor auf der Seite "Zertifikat konfigurieren" eingestellt werden. (Sie müssen das Client-Zertifikat nicht wählen, wenn Sie eine Authentifizierungsmethode verwenden, außer für EAP-TLS.)
Server-Zertifikat-Verifizierung
  Wählen Sie die Methode zur Server-Zertifikat-Verifizierung.
  (Sie müssen die Methode zur Server-Zertifikat-Verifizierung nicht wählen, wenn Sie LEAP verwenden.)
Keine Verifizierung
  Das Server-Zertifikat ist ohne Verifizierung vertrauenswürdig.
CA-Zert.
  Das von der Zertifizierungsstelle (CA) ausgestellte Server-Zertifikat wird durch das in diesem Gerät installierte CA-Zertifikat verifiziert.
  Um ein CA-Zertifikat zu verwenden, muss es zuvor auf der Seite "Zertifikat konfigurieren" eingestellt werden.
CA-Zert. + Server-ID
  Das Server-Zertifikat (ausgestellt durch die Zertifizierungsstelle (CA) unter Verwendung des in diesem Gerät installierten CA-Zertifikats) und der allgemeine Name (Server-ID) sind verifiziert. Bitte beachten Sie, dass zuvor das CA-Zertifikat auf der Seite "Zertifikat konfigurieren" eingestellt werden muss.
Server-ID
  Geben Sie die Server-ID für die Server-Zertifikat-Verifizierung ein.
  Die Server-ID ist der allgemeine Name des Server-Zertifikats.
Zertifikat
  Wenn Sie ein Client-Zertifikat oder ein CA-Zertifikat verwenden, muss das CA-Zertifikat zuvor auf der Seite "Zertifikat" eingestellt werden.