Служба

Обзор
  На этой странице можно изменить параметры, связанные со службой, выбранной в списке служб.
Имя службы
  Указывается имя службы. Обычно изменить значение в этом поле не нужно.
Порт службы
  Указывается связанный со службой физический порт.
Протоколы
  Эти флажки определяют разрешенные для этой службы сетевые протоколы.
Фильтр
  Здесь можно выбрать фильтр данных для службы.
  0 - нет фильтра, данные проходят без изменения.
  1 - подстановка текста, по умолчанию CRLF для LF.
  2 - означает задание AppleTalk. Фильтрация зависит от оборудования и выбранных параметров.
  3 - обычный текст преобразуется в Postscript.
  4 - выходные данные преобразуются в Postscript Tagged Binary.
Управляющие строки
  Указывает строки данных, которые должны отправляться в начале или в конце задания печати.
Порт Raw TCP
  Этот параметр определяет порт TCP (если не равен нулю), используемый для подключения к данной службе.
Двусторонняя связь
  Если этот флажок установлен, служба будет отправлять данные от принтера в сеть. Обычно изменять это не требуется. Если используется Postscript-принтер с однонаправленной связью, можно отключить поддержку двунаправленной связи, чтобы разрешить спуфинг AppleTalk.